«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
		
Директор  ООО  «УК  Управдом»	Директор  МКУ  «КР  МКД»	
______________________ / В.А. Тишковец /	________________________ / С.Б. Русович /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт системы водоотведения, электроснабжения, холодного водоснабжения, подвала, лестниц	
МКД по ул. Товарной, д. 6-8 в г. Калининграде 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	Стены	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2.73	
2.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	7	
3.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	5.47	
4.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1	
5.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	5.47	
6.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-601.7	
7.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-1.3675	
8.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	601.7	
9.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2  Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.47	
10.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.47	
	Потолки	
11.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	50	
12.	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	50	
13.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	
14.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.8	
15.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1.8	
16.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	23.4	
17.	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8	
18.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8	
	Полы	
19.	Заделка выбоин в полах  площадью до 1,0 м2	100 мест	0.18	
20.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.36	
21.	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	-0.01008	
22.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.36	
23.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.36	
24.	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1.8	
25.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	1.8	
	Оконные блоки	
26.	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0.2	
27.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.04	
28.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.04	
29.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	4	
30.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6.7068	
31.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.7068	
	
	Раздел 2.  ЛЕСТHИЦЫ	
	
32.	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней	0.94	
33.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.8037	
34.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	16.63659	
35.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8037	
36.	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	1.6	
37.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т	0.1792	
38.	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней	0.04	
39.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	20	
40.	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	20	
41.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
42.	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
43.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3.14	
44.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.14	
	
	Раздел 3.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
45.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	100 отверстий	0.08	
46.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.1	
47.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.66	
48.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	
49.	Разборка бетонных оснований под полы	1 м3	1.25	
50.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.0875	
51.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.2	
52.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.04	
53.	Песок природный для строительных работ средний	м3	4.4	
54.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2	
55.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0.66	
56.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0.07	
57.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	10.22	
58.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1	
	
	Раздел 4.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
59.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0.04	
60.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.01	
61.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0.075	
62.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	0.22	
63.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0.075	
64.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	7.035	
65.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм	10 шт.	0.6	
66.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	4	
67.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт	2	
68.	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт	2	
69.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	10 шт.	0.4	
70.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.	0.3	
71.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопровода	0.22	
72.	Труба из полипропилена PN 10/63	м	20.812	
73.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 67-73 мм	10 шт.	1	
74.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в	шт.	2	
75.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	10 шт.	0.5	
76.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.	0.2	
77.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	2.9	
78.	Клей "Армофлекс" 520	л	-0.4147	
79.	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	-0.058	
80.	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	-0.0957	
81.	Краска "Армофиниш"	л	-4.1702	
82.	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м	-4.35	
83.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м	0.77	
84.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	10 м	2.42	
	
	Раздел 5.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	
	
	демонтажные работы	
85.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.15	
86.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0.14	
87.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.4	
	строительные и отделочные  рабоы	
88.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.08	
89.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд	0.35	
90.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2 ниш	0.18	
91.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.	0.14	
92.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1	
93.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.105	
94.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.105	
95.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.81	
96.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.81	
	монтажные работы	
	Вводно-распределительное устройство (сущ)	
97.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
98.	Автоматический выключатель  GLS6 -В10/2	шт	4	
99.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
100.	Автоматический выключатель  GLS6 -С63/3	шт	2	
101.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0.01	
102.	Главная заземляющая щина 8х12 14/2	шт	1	
103.	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	1	
104.	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил	0.03	
105.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0.003	
	Щиты распределительные этажные	
106.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	6	
107.	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.	6	
108.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	12	
109.	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2	шт	12	
110.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт.	0.24	
111.	Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	100 шт.	0.12	
	Электроснабжение подъездов освещения МОП (стояки, подвал)	
112.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.9	
113.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	91.8	
114.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.	5	
115.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм	10 шт.	9	
116.	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0.5	
117.	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 50 мм	10 м	5.1	
118.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм	10 шт.	5	
119.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.54	
120.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.36	
121.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0.36	
122.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0918	
123.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0367	
124.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0.5	
125.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.051	
126.	Коробка установочная   ip44	10 шт.	0.8	
127.	Разветвительная коробка для открытой проводки  ip44	10 шт.	1	
128.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.15	
129.	Светильник  настенный   IP54	шт	2	
130.	Светильник  потолочный IP44	шт	13	
131.	Лампы энергосберегающие  для светильников	шт	15	
132.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.1	
133.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	1	
134.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.04	
135.	Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44	шт	4	
	устройство контура заземления	
136.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.018	
137.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.018	
138.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
139.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
140.	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
141.	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
142.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.04	
143.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	0.004	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                     Черемисинов М.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
                                    Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                      Герасименко И.Л. 	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля                Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)