«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	капитальный ремонт  жилого дома по ул. Кирова, 10-14, пер. Кирова, 1-9, ул. Репина, 1	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Е58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий кровель	28.17	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	28.17	
3.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	25.319	
4.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	28.17	
5.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	583.119	
6.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	28.17	
7.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	3098.7	
8.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.14	
9.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	14	
10.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	7.84	
11.	Е12-01-010-01	Устройство  боковых обделок слухового окна  из цветного железа	100 м2 покрытия	0.56	
12.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	27.488	
13.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.253	
14.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.7	
15.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек, прогонов	100 м	2.793	
16.	Е58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	28.17	
17.	Е12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	28.17	
18.	Цена поставщика.	Металлочерепица профиль Монтеррей покрытие полиэстер (с доборными элементами)	м2	3605.76	
19.	Е65-38-2	Установка фановых стояков диаметром 100 мм	шт.	26	
20.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.78	
21.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1.90672	
22.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	4.7668	
23.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	4.7668	
24.	Е12-01-012-01	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	4.53	
25.	Е12-01-012-01	Установка леерных ограждений	100 м ограждения	4.53	
26.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	3.5369	
27.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.62	
28.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.31	
29.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.31	
30.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	2.95	
31.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.3	
32.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки брандмауэров отдельными местами	1 м3 кладки	2	
33.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (13 труб в 3 канала)	100 м труб	0.132	
34.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.122	
35.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 каналов	100 м труб	0.132	
36.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.188	
37.	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал (13 труб в 6 каналов)	100 м труб	0.143	
38.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.0725	
39.	Е60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 до 6 каналов	100 м труб	0.143	
40.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	3.2175	
41.	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал (5 труб в 10 каналов)	100 м труб	0.05	
42.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.375	
43.	Е60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 до 10 каналов	100 м труб	0.05	
44.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	2.025	
45.	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал (1труба в 12 каналов)	100 м труб	0.005	
46.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0375	
47.	Е60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 до 12 каналов	100 м труб	0.005	
48.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.2475	
49.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.64	
50.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.82	
	
	Раздел 2.  УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО  ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
51.	Е46-04-007-04	Разборка  рабочего настила покрытия чердака , пола	100 м2	0.55	
52.	Е12-01-014-02	Разборка утеплителя из  керамзита	1 м3 утеплителя	297.75	
53.	Е54-4-3	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	3.5	
54.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	39.7	
55.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	4367	
56.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	297.75	
57.	С104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	303.705	
58.	Е10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	6.77	
59.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	1.1	
60.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.55	
61.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	11.385	
62.	Х311-1037	Погрузка мусора  в автотранспортные	т	27.7	
63.	Х403-1-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	27.7	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)