«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
              Директор МКУ «КР МКД»	          Директор ООО «Пруссия-Сервис»	
        ________________ /С.Б. Русович /	       ________________ /Н.Н. Долинин /	
		
       «______»____________________ 2016г.	     «______»____________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
На капитальный ремонт дворовой территории по ул. Куйбышева, 141-149, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Ремонт дворовой территории	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.295	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	3.07	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	95.29	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	95.29	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.548	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	876.8	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.548	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.74	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	301.4	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	1.37	
11.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	20.55	
12.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	258.93	
13.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.685	
14.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	69.87	
15.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	137	
16.	Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м3	1397.4	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0305	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	48.8	
19.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0305	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.244	
21.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.84	
22.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.061	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.22	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	12.2	
25.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	124.44	
	Установка бортовых камней	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.04654	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	74.46	
28.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.04654	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.307	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.77	
31.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	4.96	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	496	
33.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.34	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0067	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.73	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	34	
	Прочие работы	
37.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.95	
38.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	7	
39.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.2	
	
	Раздел 2.  Устройство ливневой канализации	
	
	Разборка и восстановление покрытия	
40.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	0.0063	
41.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	0.063	
	Земляные работы	
42.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01786	
43.	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02929	
44.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.3058	
45.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	14.38	
46.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	42.96	
47.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.05088	
48.	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.11	
	Монтаж трубопроводов	
49.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.941	
50.	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2	1 м короба	2.5	
51.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.923	
52.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	92.3	
53.	Отвод  ПВХ 88,5 град  диаметр 200 мм	шт.	2	
54.	Тройник ПВХ   90 град  200 мм	шт.	2	
55.	Заглушка ПВХ    200 мм	шт.	2	
56.	Устройство стен  бетонных высотой до1  м, толщиной 400 мм	100 м3 в деле	0.0073	
57.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0.7446	
58.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
59.	Засыпка песком  вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.3796	
60.	Песок природный для строительных работ средний	м3	41.76	
61.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.05987	
	Монтаж колодцев	
62.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.35	
63.	Люк пластиковый легкий	шт.	3	
64.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.0291	
65.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.225	
66.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	
67.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0802	
68.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.82	
69.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	1.1526	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)