«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ № 18»	
		
________________ /______________________ /	________________ /С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	8.465	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8.465	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной( прим.)	100 м2 кровли	8.465	
4.	Разборка кирпичных стен(мауэрлат)прим.	1 м3	0.585	
5.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)прим.	100 м3 кладки	0.00585	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.7	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	15	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.45	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	2.72	
10.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.06	
11.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.06	
12.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	8	
13.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	5.04	
14.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люков)	100 м2 проемов	0.0289	
15.	Окно-люк Keylite	м2.	2.89	
16.	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм (прим)	1 решетка	18	
17.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.465	
18.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	175.2255	
19.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим)	100 м2 кровли	8.465	
20.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный (Этернит)	м2.	1083.52	
21.	Устройство снегозадержателей (прим)	100 м ограждения	1.05	
22.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.35	
23.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.35	
24.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.35	
25.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.11	
26.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.452	
27.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.44	
28.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.11	
29.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.22	
30.	Разборка обшивки вентшахт (прим)	100 м2 стен	0.96	
31.	Установка элементов каркаса из брусьев (вентшахты)	1 м3 древесины в конструкции	0.36	
32.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшахт (прим)	1 м3 изоляции	4.8	
33.	Вата минеральная	м3	4.656	
34.	Обшивка вентшахт досками (прим)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.96	
35.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной вентшахт (применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.96	
36.	Обивка  кровельной сталью оцинкованной боковин слуховых окон цветной (применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.37	
37.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.1628	
38.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.133	
39.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.5586	
40.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 3 канальная труба)	100 м труб	0.01	
41.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.044	
42.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4-х канальные)	100 м труб	0.01	
43.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.066	
44.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6-ти канал.)	100 м труб	0.07	
45.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.77	
46.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (8-ми канал.)	100 м труб	0.011	
47.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.694	
48.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (10-ти канал.)	100 м труб	0.012	
49.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.2376	
50.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (12-ти канал.)	100 м труб	0.02	
51.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.484	
52.	Ремонт бетонных оголовков (применит)	1 м3	0.9	
53.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.6863	
54.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6863	
55.	Смена колпаков на  и вентиляционных трубах в один канал (деревянных)	10 шт.	0.8	
56.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	52.5	
57.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	52.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)