«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления многоквартирного дома №17-19 по Ленинскому проспекту г. Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.242	
2.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.218	
3.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.15	
4.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.15	
5.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1.81	
6.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.55	
7.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	4.23	
8.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	7.15	
9.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	116.3	
10.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	7.15	
11.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	786.5	
12.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке	100 м2 поверхности	7.15	
13.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	7.15	
14.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.15	
15.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.3	
16.	Демонтаж кабеля	100 м	0.55	
17.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.55	
18.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.55	
19.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.55	
	Карнизный свес	
20.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.38	
21.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.38	
22.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	
23.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	
24.	Устройство  покрытий  дымоходов из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.09	
25.	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм	100 м деталей	0.826	
26.	Межэтажный карниз декоративный, размером 195*110мм	м	83.376	
27.	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	100 м деталей	0.301	
28.	Межэтажный карниз декоративный, размером 190*360мм	м	30.401	
29.	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до 500 мм	1 деталь	21	
30.	Капитель декоративная М-050	шт	21	
	Козырьки над входами	
31.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.04	
32.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.02	
33.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.04	
34.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.04	
35.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	4.64	
36.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0.04	
37.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	7.56	
38.	Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.02	
	Цоколь	
39.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(дворовой фасад)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.065	
40.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.152	
41.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.218	
42.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	3.5	
43.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.218	
44.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке	100 м2 поверхности	0.218	
45.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	23.98	
46.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.218	
47.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.218	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
48.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(цоколь)	100 м2	0.008	
49.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.156	
50.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.008	
51.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.156	
52.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	15.6	
53.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.8	
54.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.078	
55.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	7.8	
56.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.08	
57.	Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
58.	(прим.) Обрамление откосов перфоуголком	100 м	0.369	
59.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
60.	Установка  деталей из пенобетона погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм	100 м деталей	4.96	
61.	Обрамление окон (наличник)	м	496	
	Балконы	
62.	Демонтаж металлических ограждений балкона (главный фасад)	100 м ограждения	0.48	
63.	Демонтаж остекление балконов	100 м2 оконных переплетов	0.158	
64.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 мест	0.48	
65.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.288	
66.	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0.48	
67.	Ограждение металлическое кованое (индивидуального изготовления)	м2	48	
68.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	1.93	
69.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	
70.	Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.128	
71.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.288	
72.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	31.68	
73.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.288	
74.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.288	
75.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.062	
76.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.259	
	Отмостка	
77.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.029	
78.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6.38	
79.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.108	
80.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.108	
81.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	23.66	
82.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.108	
83.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	3.6	
84.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	3.6	
85.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.6	
	Фасад магазинов	
86.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.013	
87.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.2	
88.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.2	
89.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.426	
90.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.151	
91.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.994	
92.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1.571	
93.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	25.5	
94.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.571	
95.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	172.81	
96.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке	100 м2 поверхности	1.571	
97.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1.571	
98.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.571	
	Цоколь	
99.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.076	
100.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.303	
101.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.379	
102.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.2	
103.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.379	
104.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке	100 м2 поверхности	0.379	
105.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	41.69	
106.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.379	
107.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.379	
108.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17.19	
109.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	17.19	
	
	Раздел 2.  КРОВЛЯ	
	
110.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6.8	
111.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок  с прозорами	100 м2 кровли	6.8	
112.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1.2	
113.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3.58	
114.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.17	
115.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
116.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1	
117.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)	1 м3 кладки	0.55	
118.	Разборка элементов каркаса из брусьев, лежень, стойки, подкосы	1 м3 древесины в конструкции	5.8	
119.	Установка элементов каркаса из брусьев, лежень, стойки, подкосы	1 м3 древесины в конструкции	5.8	
120.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.4	
121.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	173.88	
122.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
123.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (лобовые балки)	м3	0.81	
124.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта  (стойки)	м3	0.936	
125.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (прогон)	м3	0.346	
126.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.54	
127.	Блок оконный пластиковый одностворчатый,, однокамерным стеклопакетом (24 мм), круглое площадью 0,5 м2	м2	3	
128.	Устройство обрешетки сплошной из плит ОSB (крыша)	100 м2	0.54	
129.	Устройство обшивки сплошной из плит ОSB (стены)	100 м2	0.45	
130.	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 10 мм (крыша)	м2	55.458	
131.	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 9 мм (стены)	м2	46.215	
132.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.54	
133.	Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства	100 м2 кровли	0.54	
134.	Нанесение клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности	0.45	
135.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	49.5	
136.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	112.5	
137.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.45	
138.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	
139.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.018	
140.	Мансардное окно Велюкс	м2	1.8	
141.	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм	100 м деталей	0.45	
142.	Декоративный элемент  	м	45	
143.	Окраска декор.элементов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.58	
144.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	6.8	
145.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	850	
146.	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	6.8	
147.	Замок конька	шт	18	
148.	Аэроэлемент конька	м	69	
149.	Трубка проходная для вентиляции	шт	8	
150.	Ступеньки керамические для обслуживания кровли 40см	шт	63	
151.	Развветвляющий элемент, Y	шт	2	
152.	Конек-капля	шт	4	
153.	Черепица вентиляционная	шт	20	
154.	Лента примыкания Wakaflex	м	85	
155.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, капельник  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25	100 м	1	
156.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1	
157.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.95	
158.	Бугель снегозадержателя с решеткой длиной 3м	шт	32	
159.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25	100 м	0.78	
160.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
161.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
162.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
163.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.65	
164.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.12	
165.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.504	
166.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.04	
167.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.44	
168.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.08	
169.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.528	
170.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.88	
171.	Окраска труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88	
172.	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	100 колпаков	0.06	
173.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	100 колпаков	0.02	
174.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	100 колпаков	0.04	
175.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.5	
176.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.5	
177.	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.5	
178.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	
	Вентиляционные каналы	
179.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0.44	
180.	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	100 м2 стен	0.44	
181.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.88	
182.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.387	
183.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.11	
184.	Обшивка каркасных стен досками под штукатурку	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.44	
185.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	1.1	
186.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	1.067	
187.	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	100 колпаков	0.04	
188.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	22.4	
189.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	22.4	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"   Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)