«УТВЕРЖДАЮ»
	
	   Директор МКУ «КР МКД»	
		
	_____________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

		

		

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений МКД расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Беговая д. 26-32

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	7.8	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7.8	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	7.8	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	7.8	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.4	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.08	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	0.84	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.63	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	21.06	
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	435.94	
11.	Разборка кирпичных стен(мауэрлат)	1 м3	1.44	
12.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.0144	
13.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.08	
14.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	8	
15.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	5.76	
16.	Обивка  слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.28	
17.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.123	
18.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	7.8	
19.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	975	
20.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	7.8	
21.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	26.5	
22.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб (чердачное пространство, над крышей)	100 м2	1.795	
23.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.12	
24.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.504	
25.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов)	100 м труб	0.12	
26.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.32	
27.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.795	
28.	Окраска дымовых труб  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (над крышей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.432	
29.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (дымовые трубы на чердаке)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.357	
30.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	1.1	
31.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	1.1	
32.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.1	
33.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	1.1	
34.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.55	
35.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.24	
36.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
37.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.56	
38.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
39.	Устройство лобовой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.86	
40.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37	
	Окна	
41.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтоны)	100 м2	0.029	
42.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (подъезд, фронтоны)	100 м2 проемов	0.029	
43.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2.86	
44.	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.019	
45.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	
46.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	51.08	
47.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	51.08	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
48.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8.7	
49.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.87	
50.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.87	
51.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов	100 м2	7.6	
52.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	4.5	
53.	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей	1 м карниза	20	
54.	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0.85	
55.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	7	
56.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	78.4	
57.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.62	
58.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	м	63.24	
59.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.62	
	Цоколь	
60.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3	
61.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.64	
62.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	8.4	
63.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.1	
64.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.41	
65.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.41	
66.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.41	
	Окна и двери в подъездах	
67.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды)	100 м2	0.0748	
68.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (подъезд, фронтоны)	100 м2 проемов	0.0748	
69.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	7.48	
70.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (окна в подъездах)	100 п. м	0.045	
71.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	4.5	
72.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (окна подъездов внутри)	100 м2 отделываемой поверхности	0.027	
73.	Установка перфорированного уголка на на углы откосов	100 м жилок	0.18	
74.	Шпатлевка  по  сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	
75.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	
76.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (подъезд №32)	100 м2	0.0231	
77.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (подъезд № 32)	1 м2 проема	2.31	
78.	Дверь металлическая	м2	2.31	
79.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	30.235	
80.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.235	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Стены	
81.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	7.4	
82.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.83	
83.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	7.4	
84.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.4	
85.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.4	
	Наружная гидроизоляция стен подвала	
86.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.21	
87.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.51	
88.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.7	
89.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.51	
90.	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.51	
91.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.21	
	Проемы	
92.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.09	
93.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.09	
94.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	8.96	
95.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.084	
96.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (со стороны дворового фасада)	1 м2 проема	8.4	
97.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм	шт.	4	
98.	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.16	
99.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	
100.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19.92	
101.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.92	
	Отмостка	
102.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.10225	
103.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.2045	
104.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.2045	
105.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.3067	
106.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	10.225	
107.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	10.225	
108.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	10.225	
109.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.41	
110.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	51.13	
	Спуски в подвал	
111.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.12	
112.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.11	
113.	Разборка кирпичных стен	1 м3	4.5	
114.	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4.5	
115.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.11	
116.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.4	
117.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.35	
118.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.12	
119.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	
120.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.12	
121.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.71	
122.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.7	

Составил:	Ведущий инженер-эксперт ОК МКУ «КР МКД»                 Е.Н. Циглер	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД»                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)