«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Остров»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / М.Ю. Лымарев /	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 29 г. Калининград

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.3015	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.63	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	72.57	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	72.57	
	
	Раздел 2.  Устройство покрытия проезжей части дворовой территории	
	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.30175	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	482.8	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.30175	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.28	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	140.8	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.64	
11.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.64	
12.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.512	
13.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.64	
14.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.64	
15.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.192	
16.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.64	
	
	Раздел 3.  Устройство пешеходной зоны	
	
19.	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см	100 м2	0.82	
20.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	180.4	
21.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	180.4	
22.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.025	
23.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.082	
24.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.082	
	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней	
	
25.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0094	
26.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.04	
27.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0094	
28.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0563	
29.	Песок природный для строительных работ средний	м3	6.19	
30.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.25	
31.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	125	
	
	Раздел 5.  Прочие  работы	
	
32.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1	
33.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1	
34.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	6	
35.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)