«УТВЕРЖДАЮ»	
		
	Директор МКУ «КР МКД»	
	___________ С.Б. Русович	
		
	«____»_____________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, фундамента, подвального помещения, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Малоярославская, д. 11 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из  черепицы	100 м2 покрытия	4.28	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.28	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	4.28	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4.28	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.38	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.87	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.74	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	8	
9.	Разборка кирпичных стен	1 м3	0.53	
10.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0.0053	
11.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.316	
12.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
13.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
14.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.84	
15.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0056	
16.	Окно-люк	м2	0.56	
17.	Обивка слуховых окон кровельной сталью	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.072	
18.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0317	
19.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.104	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.437	
21.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала)	100 м труб	0.024	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.053	
23.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.094	
24.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.62	
25.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов)	100 м труб	0.06	
26.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.528	
27.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.05	
28.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.55	
29.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (над крышей)	100 м2 поверхности	0.508	
30.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (под крышей)	100 м2 поверхности	0.762	
31.	Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (над кровлей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.508	
32.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (под кровлей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.762	
33.	Прочистка дымохода из кирпича вертикального	100 м дымохода	2.89	
34.	Устройство бетонных оголовников	1 м3	0.36	
35.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.28	
36.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	88.6	
37.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	4.28	
38.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	535	
39.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	4.28	
40.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	64.8	
41.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.841	
42.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.841	
43.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.841	
44.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.825	
45.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
46.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
47.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
48.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.69	
49.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.82	
50.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.841	
51.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	28.9	
52.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	28.9	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
53.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11.3	
54.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.8	
55.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.8	
56.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	1.84	
57.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3.5	
58.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.13	
59.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	10.25	
60.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	134.58	
61.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.84	
62.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	1.84	
63.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	202.4	
64.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	460	
65.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1.84	
66.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	10.25	
67.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.35	
68.	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	10 м трещин	0.19	
69.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.25	
70.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	м	25.5	
71.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.25	
	Оконные и дверные проемы	
72.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.1134	
73.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.1134	
74.	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	4.8	
75.	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	4.86	
76.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.26	
77.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.056	
78.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	5.6	
79.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.1441	
80.	Установка перфорированного уголка на откосы	100 м жилок	0.075	
81.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	7.5	
82.	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1441	
83.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1441	
84.	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток карнизных	100 плиток	1.33	
85.	Плитка клинкерная для подоконника (10,5х21,5х0,3 )	шт.	133	
86.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0977	
87.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.0079	
88.	Блок оконный круглый глухой индивидуального изготовления	м2	0.785	
89.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0045	
90.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	
91.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0873	
92.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	8.73	
93.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1381	
94.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1381	
95.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.1032	
96.	Демонтаж оконных решеток	1 т конструкций	0.072	
97.	Монтаж решеток на окна	1 т конструкций	0.072	
98.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.072	
99.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (для подъезда)	1 м2 проема	7.45	
100.	Блоки дверные металлические индивидуального исполнения  (подъезд)	м2	7.45	
101.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.64	
102.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.64	
	Отмостка	
103.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.0841	
104.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	8.41	
105.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	8.41	
106.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	8.41	
107.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10.25	
108.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.25	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Полы	
109.	Разборка бетонных полов	1 м3	11.6	
110.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.116	
111.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	5.8	
112.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.8	
113.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1.16	
114.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.2134	
115.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.2134	
116.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1.16	
117.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (толщ. до 50мм)	100 м2 стяжки	1.16	
	Потолок	
118.	Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков кирпичных	100 м2	0.53	
119.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.16	
120.	Очистка поверхности металлических балок щетками	1 м2 очищаемой поверхности	23	
121.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.23	
122.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.16	
123.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.16	
	Стены	
124.	Отбивка штукатурки с поверхностей  стен  кирпичных	100 м2	1.48	
125.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2	
126.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	5.47	
127.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.47	
128.	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.23	
129.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.47	
130.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21.5	
131.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	21.5	
	Вертикальная гидроизоляция	
132.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.04	
133.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	1.04	
134.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.66	
135.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.6	
136.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.621	
137.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.34	
138.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	17.67	
139.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.34	
140.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	147.4	
141.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.34	
142.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	1.34	
143.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.87	
144.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.87	
	
	Раздел 4.  Усиление фундамента	
	
	Наружная стена	
145.	Очистка вручную поверхности фасадов	100 м2 расчищенной поверхности	1.04	
146.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.04	
147.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13.66	
148.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	3.8	
149.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	3.8	
150.	Установка арматурных стержней в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.2128	
151.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0.2128	
152.	Устройство железобетонной обоймы	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.075	
153.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	м3	7.5	
154.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.2128	
155.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0.2128	
156.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	1.04	
	Наружная стена  в подвале	
157.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.98	
158.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	12.87	
159.	Устройство железобетонной обоймы	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.045	
160.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	м3	4.5	
161.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.2128	
162.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0.2128	
163.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.0612	
164.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.0612	
	
	Раздел 5.  Водоотведение	
	
165.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.182	
166.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25.48	
167.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.48	
168.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.565	
169.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.565	
170.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.39	
171.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	23	
172.	Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм)	шт	4	
173.	Тройник 110мм 45°	шт	18	
174.	Тройник 110мм 90°	шт	18	
175.	Отвод ПВХ  110 мм 90 град.	шт	21	
176.	Отвод ПВХ  110 мм 45 град.	шт	21	
177.	Ревизия ПВХ 110 мм	шт	18	
178.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.143	
179.	Песок природный для строительных работ средний	м3	14.3	
180.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
	
	Раздел 6.  Водоснабжение	
	
181.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.14	
182.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.028	
183.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.68	
184.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.34	
185.	Прокладка трубопроводов водоснабжения полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.22	
186.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	19.78	
187.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	22	
188.	ППР кран шаровый  д=20 мм	шт	21	
189.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	32	
190.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	шт.	21	
191.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.68	
192.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	63.17	
193.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	68	
194.	ППР кран шаровый  д=25 мм	шт	12	
195.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	шт.	12	
196.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.287	
197.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	26.92	
198.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	28	
199.	ППР кран шаровый  д=32 мм	шт	8	
200.	ППР угольник 90 град. д=32 мм	шт	8	
201.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	14	
202.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.25	
203.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	23.65	
204.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	25	
205.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	6	
206.	ППР Муфта переходная 50х32 мм	шт	6	
207.	ППР кран шаровый  д=50 мм	шт	6	
208.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	14.37	
209.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	24.2	
210.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	74.8	
211.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	31.57	
212.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	27.5	
213.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»               Ломоченков П.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                 Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)