«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	3 089 634	руб.	Смета на сумму:	3 089 634	руб.	
		
Генеральный директор ООО «УКЛР»	Директор МКУ «КР МКД» 	
О.Ю. Емельянова ____________________ 	С.Б. Русович ______________________	
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №12-18 по ул. Белибейская в г. Калининграде (по программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
	
Сметная стоимость:	3 089.634	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.808	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	307.335	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории. Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.385	6 900.71	2 656.77	59 048.03	22 733	8.557	
		Объем: 550*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	93.68975	8.820	826.34	149.970	14 051	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	15.93515	11.429	182.12	194.614	3 101	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	15.11125	95.16	1 437.99	468.45	7 079	4.923	
			(1)			11.23	169.70	191.22	2 890	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.49665	8.58	4.26	35.88	18	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.8239	139.36	114.82	1 430.52	1 179	10.265	
			(1)			15.08	12.42	256.87	212	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	45.33375	6.03	273.36	8.99	408	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 048.80	88%	15 094		
		Сметная прибыль				60%	605.08	48%	8 233		
		Всего с НР и СП					4 310.64		46 060		
	
2.	Е68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.113	2 287.47	258.48	16 440.36	1 858	7.188	
2. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	57.76	6.52688	8.820	57.57	149.970	979	17.003	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	1.7741	11.230	19.92	191.220	339	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7	1.7741	95.16	168.82	468.45	831	4.923	
			(1)			11.23	19.92	191.22	339	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	5.3223	6.03	32.09	8.99	48	1.491	
		Накладные расходы				104%	80.59	88%	1 160		
		Сметная прибыль				60%	46.49	48%	633		
		Всего с НР и СП					385.56		3 650		
	
3.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.35	1 689.81	2 281.25	15 301.41	20 657	9.055	
		Объем: 94+41									
3. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	92.151	9.160	844.10	155.940	14 370	17.024	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	12.69	11.230	142.51	191.220	2 427	17.028	
3. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	12.69	95.16	1 207.58	468.45	5 945	4.923	
			(1)			11.23	142.51	191.22	2 427	17.028	
3. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	38.07	6.03	229.56	8.99	342	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 026.07	88%	14 781		
		Сметная прибыль				60%	591.97	48%	8 063		
		Всего с НР и СП					3 899.29		43 501		
	
4.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		88.1852	3.71	327.17	36.66	3 233	9.882	
		Объем: 38.5*1.8+113*0.04*1.8+94*0.3*0.15*2.2+41*0.2*0.08*2.2									
	
5.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		88.1852	16.40	1 446.24	145.95	12 871	8.9	
		Объем: 38.5*1.8+113*0.04*1.8+94*0.3*0.15*2.2+41*0.2*0.08*2.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 3   (Автостоянка S=462м2)	
6.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1848	4 846.79	895.69	49 459.80	9 140	10.204	
		Объем: 462*0.4									
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.786784	8.280	23.07	140.760	392	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	8.060976	15.080	121.56	256.870	2 071	17.034	
6. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	6.150144	112.40	691.28	1 144.08	7 036	10.179	
			(1)			15.08	92.74	256.87	1 580	17.034	
6. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.910832	93.88	179.39	890.86	1 702	9.489	
			(1)			15.08	28.82	256.87	491	17.034	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.007392	263.51	1.95	1 266.59	9	4.807	
		Накладные расходы				95%	137.40	81%	1 995		
		Сметная прибыль				43%	62.19	34%	837		
		Всего с НР и СП					1 095.28		11 972		
	
7.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		295.68	16.40	4 849.15	145.95	43 154	8.899	
		Объем: 184.8*1.6									
	
8.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1848	344.93	63.74	3 421.73	632	9.915	
8. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.552552	8.280	4.58	140.760	78	17	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.602448	15.080	9.08	256.870	155	17.034	
8. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.602448	93.88	56.56	890.86	537	9.489	
			(1)			15.08	9.08	256.87	155	17.034	
8. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.012936	126.43	1.64	1 018.85	13	8.059	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
8. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.003696	263.51	0.97	1 266.59	5	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.98	81%	189		
		Сметная прибыль				43%	5.87	34%	79		
		Всего с НР и СП					82.59		900		
	
9.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.924	2 520.14	2 328.61	17 348.53	16 030	6.884	
		Объем: 462*0.2									
9. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	14.52528	8.510	123.61	144.650	2 101	16.998	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	12.82512	14.301	183.42	243.333	3 121	17.015	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	3.96396	102.57	406.58	835.60	3 312	8.147	
			(1)			11.23	44.52	191.22	758	17.028	
9. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.63548	139.36	227.92	1 430.52	2 340	10.265	
			(1)			15.08	24.66	256.87	420	17.034	
9. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	6.54192	223.58	1 462.64	1 170.91	7 660	5.237	
			(1)			16.11	105.39	273.99	1 792	17.007	
9. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.68376	133.41	91.22	763.85	522	5.726	
			(1)			12.94	8.85	219.76	150	16.983	
9. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	4.62	3.60	16.63	20.52	95	5.7	
		Накладные расходы				142%	435.98	121%	6 319		
		Сметная прибыль				81%	248.69	65%	3 394		
		Всего с НР и СП					3 013.29		25 743		
	
10.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		101.64	104.66	10 637.64	516.66	52 513	4.937	
		Объем: 92.4*1.10									
	
11.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.462	61 088.01	28 222.66	523 248.53	241 741	8.565	
11. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	17.07552	8.670	148.04	147.370	2 516	16.998	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	19.3809	14.601	282.98	248.282	4 812	17.005	
11. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.83876	102.57	188.60	835.60	1 536	8.147	
			(1)			11.23	20.65	191.22	352	17.028	
11. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.19658	93.88	112.33	890.86	1 066	9.489	
			(1)			15.08	18.04	256.87	307	17.034	
11. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.18942	139.36	26.40	1 430.52	271	10.265	
			(1)			15.08	2.86	256.87	49	17.034	
11. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	4.4814	76.06	340.86	517.81	2 321	6.808	
			(1)			12.94	57.99	219.76	985	16.983	
11. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	10.00692	110.81	1 108.87	779.38	7 799	7.033	
			(1)			16.11	161.21	273.99	2 742	17.007	
11. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.36752	133.41	182.44	763.85	1 045	5.726	
			(1)			12.94	17.70	219.76	301	16.983	
11. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.3003	127.56	38.31	698.95	210	5.479	
			(1)			15.08	4.53	256.87	77	17.034	
11. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	6.93	400.56	2 775.88	3 333.65	23 102	8.322	
11. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	87.318	266.28	23 251.04	2 308.69	201 590	8.67	
11. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	13.86	3.60	49.90	20.52	284	5.7	
		Накладные расходы				142%	612.05	121%	8 867		
		Сметная прибыль				81%	349.13	65%	4 763		
		Всего с НР и СП					29 183.83		255 371		
	
12.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.231	14 953.22	3 454.19	73 400.04	16 955	4.909	
		Объем: 462*0.05									
12. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.13883	11.972	13.63	203.871	232	17.029	
12. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.91938	102.57	94.30	835.60	768	8.147	
			(1)			11.23	10.32	191.22	176	17.028	
12. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.21945	139.36	30.58	1 430.52	314	10.265	
			(1)			15.08	3.31	256.87	56	17.034	
12. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	23.562	141.30	3 329.31	673.68	15 873	4.768	
		Накладные расходы				142%	19.35	121%	281		
		Сметная прибыль				81%	11.04	65%	151		
		Всего с НР и СП					3 484.58		17 387		
	
13.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-23.562	141.30	-3 329.31	673.68	-15 873	4.768	
		Объем: (0.231)*(-102.0)									
	
14.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		23.562	280.61	6 611.73	2 121.17	49 979	7.559	
		Объем: 23.1*1.02									
	
15.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		46.2	144.07	6 655.82	2 196.06	101 458	15.244	
15. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	545.16	10.360	5 647.86	176.300	96 112	17.017	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.772	12.085	33.50	205.490	570	17.004	
15. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.386	102.57	142.16	835.60	1 158	8.147	
			(1)			11.23	15.56	191.22	265	17.028	
15. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.386	133.41	184.91	763.85	1 059	5.726	
			(1)			12.94	17.93	219.76	305	16.983	
15. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	26.334	10.08	265.45	13.73	362	1.362	
15. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.386	101.31	140.42	999.00	1 385	9.861	
			(1)			12.94	17.93	219.76	305	16.983	
15. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.31	104.66	241.76	516.66	1 193	4.937	
15. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	9.24	3.60	33.26	20.52	190	5.7	
		Накладные расходы				142%	8 067.53	121%	116 985		
		Сметная прибыль				81%	4 601.90	65%	62 843		
		Всего с НР и СП					19 325.25		281 287		
	
16.	С1 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		471.24	82.62	38 933.85	480.02	226 205	5.81	
		Объем: 462*1.02									
	
	ТИП1.  Исправление профиля щебеночного основания. Асфальт Н=90мм, S=489м2	
17.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		1.467	419.00	614.68	3 420.95	5 019	8.165	
		Объем: 489*0.3									
17. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	18.38151	9.050	166.35	154.380	2 838	17.059	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	4.45968	11.230	50.08	191.220	853	17.028	
17. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	4.45968	95.16	424.38	468.45	2 089	4.923	
			(1)			11.23	50.08	191.22	853	17.028	
17. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	17.86806	1.34	23.94	5.13	92	3.828	
		Накладные расходы				95%	205.61	81%	2 990		
		Сметная прибыль				43%	93.06	34%	1 255		
		Всего с НР и СП					913.35		9 264		
	
18.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.489	28 021.03	13 702.28	245 536.04	120 067	8.763	
18. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	30.45003	8.580	261.26	145.950	4 444	17.01	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	22.005	14.698	323.44	249.957	5 500	17.006	
18. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.54279	102.83	55.82	837.62	455	8.146	
			(1)			16.11	8.74	273.99	149	17.007	
18. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	2.14671	102.57	220.19	835.60	1 794	8.147	
			(1)			11.23	24.11	191.22	410	17.028	
18. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	2.06358	139.36	287.58	1 430.52	2 952	10.265	
			(1)			15.08	31.12	256.87	530	17.034	
18. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	3.99513	76.06	303.87	517.81	2 069	6.808	
			(1)			12.94	51.70	219.76	878	16.983	
18. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	11.42793	110.81	1 266.33	779.38	8 907	7.033	
			(1)			16.11	184.10	273.99	3 131	17.007	
18. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	1.82886	133.41	243.99	763.85	1 397	5.726	
			(1)			12.94	23.67	219.76	402	16.983	
18. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	5.6235	400.56	2 252.55	3 333.65	18 747	8.322	
18. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	26.895	325.96	8 766.69	2 939.30	79 052	9.017	
18. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	12.225	3.60	44.01	20.52	251	5.7	
		Накладные расходы				142%	830.27	121%	12 032		
		Сметная прибыль				81%	473.61	65%	6 464		
		Всего с НР и СП					15 006.16		138 563		
	
19.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.3912	2 106.64	824.12	19 466.32	7 615	9.24	
		Объем: 489*0.8/1000									
19. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.258192	12.085	3.12	205.490	53	17.004	
19. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.129096	126.36	16.31	1 137.36	147	9.001	
			(2)			24.17	3.12	410.98	53	17.004	
19. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.402936	2 004.80	807.81	18 534.94	7 468	9.245	
		Накладные расходы				142%	4.43	121%	64		
		Сметная прибыль				81%	2.53	65%	34		
		Всего с НР и СП					831.08		7 714		
	
20.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.489	54 900.38	26 846.28	330 658.28	161 692	6.023	
20. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	18.7287	10.210	191.22	173.840	3 256	17.026	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	9.31545	15.386	143.33	261.607	2 437	17.003	
20. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6846	18.60	12.73	18.32	13	0.985	
20. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.93644	76.06	147.29	517.81	1 003	6.808	
			(1)			12.94	25.06	219.76	426	16.983	
20. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	5.62839	110.81	623.68	779.38	4 387	7.033	
			(1)			16.11	90.67	273.99	1 542	17.007	
20. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.19071	133.41	25.44	763.85	146	5.726	
			(1)			12.94	2.47	219.76	42	16.983	
20. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.55991	200.87	313.34	1 293.75	2 018	6.441	
			(1)			16.11	25.13	273.99	427	17.007	
20. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00489	101.31	0.50	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
20. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0030318	11 154.00	33.82	50 212.22	152	4.502	
20. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0052812	2 446.90	12.92	20 629.84	109	8.431	
20. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	45.2325	563.43	25 485.35	3 329.56	150 604	5.909	
		Накладные расходы				142%	475.06	121%	6 889		
		Сметная прибыль				81%	270.99	65%	3 700		
		Всего с НР и СП					27 592.33		172 281		
	
21.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия		0.489	13 086.59	6 399.34	77 341.08	37 820	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
21. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.08802	10.210	0.90	173.840	15	17.026	
21. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.16626	18.60	3.09	18.32	3	0.985	
21. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0013692	2 446.90	3.35	20 629.84	28	8.431	
21. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	11.3448	563.43	6 392.00	3 329.56	37 773	5.909	
		Накладные расходы				142%	1.28	121%	18		
		Сметная прибыль				81%	0.73	65%	10		
		Всего с НР и СП					6 401.35		37 848		
	
22.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.1467	2 106.64	309.04	19 466.32	2 856	9.242	
		Объем: 489*0.3/1000									
22. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.096822	12.085	1.17	205.490	20	17.004	
22. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.048411	126.36	6.12	1 137.36	55	9.001	
			(2)			24.17	1.17	410.98	20	17.004	
22. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.151101	2 004.80	302.93	18 534.94	2 801	9.245	
		Накладные расходы				142%	1.66	121%	24		
		Сметная прибыль				81%	0.95	65%	13		
		Всего с НР и СП					311.65		2 893		
	
23.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.489	55 822.91	27 297.41	405 018.97	198 054	7.255	
23. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	18.7287	10.210	191.22	173.840	3 256	17.026	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	9.33012	15.386	143.55	261.599	2 441	17.003	
23. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.01467	113.70	1.67	810.77	12	7.131	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
23. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6846	18.60	12.73	18.32	13	0.985	
23. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.93644	76.06	147.29	517.81	1 003	6.808	
			(1)			12.94	25.06	219.76	426	16.983	
23. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	5.62839	110.81	623.68	779.38	4 387	7.033	
			(1)			16.11	90.67	273.99	1 542	17.007	
23. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.19071	133.41	25.44	763.85	146	5.726	
			(1)			12.94	2.47	219.76	42	16.983	
23. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.55991	200.87	313.34	1 293.75	2 018	6.441	
			(1)			16.11	25.13	273.99	427	17.007	
23. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01956	101.31	1.98	999.00	20	9.861	
			(1)			12.94	0.25	219.76	4	16.983	
23. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0030318	11 154.00	33.82	50 212.22	152	4.502	
23. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0052812	2 446.90	12.92	20 629.84	109	8.431	
23. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.07335	1 603.30	117.60	5 828.56	428	3.635	
23. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	47.2374	546.51	25 815.71	3 948.41	186 513	7.225	
		Накладные расходы				142%	475.37	121%	6 893		
		Сметная прибыль				81%	271.16	65%	3 703		
		Всего с НР и СП					28 043.95		208 650		
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=113м2)	
24.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0283	4 846.79	137.16	49 459.80	1 400	10.207	
		Объем: 113*0.25									
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.426764	8.280	3.53	140.760	60	17	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.234446	15.080	18.62	256.870	317	17.034	
24. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.941824	112.40	105.86	1 144.08	1 078	10.179	
			(1)			15.08	14.20	256.87	242	17.034	
24. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.292622	93.88	27.47	890.86	261	9.489	
			(1)			15.08	4.41	256.87	75	17.034	
24. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001132	263.51	0.30	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	21.04	81%	305		
		Сметная прибыль				43%	9.52	34%	128		
		Всего с НР и СП					167.73		1 834		
	
25.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		45.28	16.40	742.59	145.95	6 609	8.9	
		Объем: 28.3*1.6									
	
26.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0283	344.93	9.76	3 421.73	97	9.939	
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.084617	8.280	0.70	140.760	12	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.092258	15.080	1.39	256.870	24	17.034	
26. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.092258	93.88	8.66	890.86	82	9.489	
			(1)			15.08	1.39	256.87	24	17.034	
26. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001981	126.43	0.25	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000566	263.51	0.15	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.99	81%	29		
		Сметная прибыль				43%	0.90	34%	12		
		Всего с НР и СП					12.64		138		
	
27.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.226	2 520.14	569.55	17 348.53	3 921	6.884	
		Объем: 113*0.2									
27. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	3.55272	8.510	30.23	144.650	514	16.998	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.13688	14.301	44.86	243.333	763	17.015	
27. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.96954	102.57	99.45	835.60	810	8.147	
			(1)			11.23	10.89	191.22	185	17.028	
27. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.40002	139.36	55.75	1 430.52	572	10.265	
			(1)			15.08	6.03	256.87	103	17.034	
27. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.60008	223.58	357.75	1 170.91	1 874	5.237	
			(1)			16.11	25.78	273.99	438	17.007	
27. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.16724	133.41	22.31	763.85	128	5.726	
			(1)			12.94	2.16	219.76	37	16.983	
27. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.13	3.60	4.07	20.52	23	5.7	
		Накладные расходы				142%	106.63	121%	1 545		
		Сметная прибыль				81%	60.82	65%	830		
		Всего с НР и СП					737.00		6 296		
	
28.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		24.86	104.66	2 601.85	516.66	12 844	4.936	
		Объем: 22.6*1.1									
	
29.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0565	14 953.22	844.86	73 400.04	4 147	4.909	
		Объем: 113*0.05									
29. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.278545	11.972	3.33	203.871	57	17.029	
29. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.22487	102.57	23.06	835.60	188	8.147	
			(1)			11.23	2.53	191.22	43	17.028	
29. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.053675	139.36	7.48	1 430.52	77	10.265	
			(1)			15.08	0.81	256.87	14	17.034	
29. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	5.763	141.30	814.31	673.68	3 882	4.768	
		Накладные расходы				142%	4.73	121%	69		
		Сметная прибыль				81%	2.70	65%	37		
		Всего с НР и СП					852.29		4 253		
	
30.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-5.763	141.30	-814.31	673.68	-3 882	4.767	
		Объем: (0.0565)*(-102.0)									
	
31.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		5.763	280.61	1 617.16	2 121.17	12 224	7.559	
		Объем: 5.65*1.02									
	
32.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		11.3	144.07	1 627.94	2 196.06	24 815	15.243	
32. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	133.34	10.360	1 381.40	176.300	23 508	17.017	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.678	12.085	8.19	205.490	139	17.004	
32. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.339	102.57	34.77	835.60	283	8.147	
			(1)			11.23	3.81	191.22	65	17.028	
32. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.339	133.41	45.23	763.85	259	5.726	
			(1)			12.94	4.39	219.76	74	16.983	
32. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.441	10.08	64.93	13.73	88	1.362	
32. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.339	101.31	34.34	999.00	339	9.861	
			(1)			12.94	4.39	219.76	74	16.983	
32. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.565	104.66	59.13	516.66	292	4.937	
32. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	2.26	3.60	8.14	20.52	46	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 973.22	121%	28 613		
		Сметная прибыль				81%	1 125.57	65%	15 371		
		Всего с НР и СП					4 726.73		68 798		
	
33.	С3 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3		115.26	63.68	7 339.76	369.98	42 644	5.81	
		Объем: 113*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
34.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.03728	4 846.79	180.69	49 459.80	1 844	10.205	
		Объем: 357*0.3*0.3+92*0.28*0.2									
34. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.5621824	8.280	4.65	140.760	79	17	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.6261536	15.080	24.52	256.870	418	17.034	
34. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.2406784	112.40	139.45	1 144.08	1 419	10.179	
			(1)			15.08	18.71	256.87	319	17.034	
34. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3854752	93.88	36.19	890.86	343	9.489	
			(1)			15.08	5.81	256.87	99	17.034	
34. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0014912	263.51	0.39	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	27.71	81%	403		
		Сметная прибыль				43%	12.54	34%	169		
		Всего с НР и СП					220.94		2 416		
	
35.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		59.648	16.40	978.23	145.95	8 706	8.9	
		Объем: 37.28*1.6									
	
36.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.03728	344.93	12.86	3 421.73	128	9.953	
36. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.1114672	8.280	0.92	140.760	16	17	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1215328	15.080	1.83	256.870	31	17.034	
36. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1215328	93.88	11.41	890.86	108	9.489	
			(1)			15.08	1.83	256.87	31	17.034	
36. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0026096	126.43	0.33	1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
36. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0007456	263.51	0.20	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.61	81%	38		
		Сметная прибыль				43%	1.18	34%	16		
		Всего с НР и СП					16.66		182		
	
37.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.24	2 520.14	604.83	17 348.53	4 164	6.885	
		Объем: 357*0.3*0.2+92*0.28*0.1									
37. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	3.7728	8.510	32.11	144.650	546	16.998	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.3312	14.301	47.64	243.333	811	17.015	
37. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.0296	102.57	105.61	835.60	860	8.147	
			(1)			11.23	11.56	191.22	197	17.028	
37. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.4248	139.36	59.20	1 430.52	608	10.265	
			(1)			15.08	6.41	256.87	109	17.034	
37. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.6992	223.58	379.91	1 170.91	1 990	5.237	
			(1)			16.11	27.37	273.99	466	17.007	
37. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1776	133.41	23.69	763.85	136	5.726	
			(1)			12.94	2.30	219.76	39	16.983	
37. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.2	3.60	4.32	20.52	25	5.7	
		Накладные расходы				142%	113.25	121%	1 642		
		Сметная прибыль				81%	64.60	65%	882		
		Всего с НР и СП					782.67		6 688		
	
38.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		26.4	104.66	2 763.02	516.66	13 640	4.937	
		Объем: 24*1.1									
	
39.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		3.57	5 013.40	17 897.83	32 447.66	115 838	6.472	
39. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	271.6056	8.970	2 436.30	152.560	41 436	17.008	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.4276	15.080	36.61	256.870	624	17.034	
39. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.4276	113.70	276.02	810.77	1 968	7.131	
			(1)			15.08	36.61	256.87	624	17.034	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1428	101.31	14.47	999.00	143	9.861	
			(1)			12.94	1.85	219.76	31	16.983	
39. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00357	10 705.00	38.22	54 434.60	194	5.085	
39. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.6069	960.26	582.78	3 126.47	1 897	3.256	
39. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	21.063	685.00	14 428.16	3 302.36	69 558	4.821	
39. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.2142	569.06	121.89	2 995.86	642	5.265	
		Накладные расходы				142%	3 511.53	121%	50 893		
		Сметная прибыль				81%	2 003.06	65%	27 339		
		Всего с НР и СП					23 412.42		194 070		
	
40.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		357	76.13	27 178.41	342.67	122 333	4.501	
	
41.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.92	937.76	862.73	12 783.98	11 761	13.632	
41. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	69.9936	8.970	627.84	152.560	10 678	17.008	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.6256	15.080	9.43	256.870	161	17.034	
41. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.6256	113.70	71.13	810.77	507	7.131	
			(1)			15.08	9.43	256.87	161	17.034	
41. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0368	101.31	3.73	999.00	37	9.861	
			(1)			12.94	0.48	219.76	8	16.983	
41. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00092	10 705.00	9.85	54 434.60	50	5.085	
41. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1564	960.26	150.18	3 126.47	489	3.256	
		Накладные расходы				142%	904.92	121%	13 115		
		Сметная прибыль				81%	516.19	65%	7 045		
		Всего с НР и СП					2 283.84		31 922		
	
42.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0182	569.06	10.36	2 995.86	55	5.309	
		Объем: (0.92)*(0.06*0.33)									
	
43.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4.6681	685.00	3 197.65	3 302.36	15 416	4.821	
		Объем: (0.92)*(5.9*0.86)									
	
44.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		92	34.14	3 140.88	185.77	17 091	5.441	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					253 790.64		1 752 204	6.904	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					245 447.26		1 677 631	6.835	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					104 032.31		564 944	5.43	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41)					20 102.07		291 232	14.488	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41)					11 432.47		156 005	13.646	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					276 981.80		2 124 868	7.672	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 343.38		74 573	8.938	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 343.38		74 573	8.938	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					285 325.18		2 199 441	7.709	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 105.96	2.14	47 068	7.709	
	ИТОГО					291 431.14		2 246 509	7.709	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 828.62	2	44 930	7.709	
	ИТОГО					297 259.76		2 291 439	7.709	
	НДС 18%				18	53 506.76	18	412 459	7.709	
	ВСЕГО С НДС					350 766.52		2 703 898	7.709	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					20 102.07		291 232	14.488	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 432.47		156 005	13.646	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
45.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00752	4 846.79	36.45	49 459.80	372	10.206	
		Объем: 2.59+2.59+(6*0.5*0.78)									
45. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1134016	8.280	0.94	140.760	16	17	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3280224	15.080	4.95	256.870	84	17.034	
45. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2502656	112.40	28.13	1 144.08	286	10.179	
			(1)			15.08	3.77	256.87	64	17.034	
45. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0777568	93.88	7.30	890.86	69	9.489	
			(1)			15.08	1.17	256.87	20	17.034	
45. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003008	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	5.60	81%	81		
		Сметная прибыль				43%	2.53	34%	34		
		Всего с НР и СП					44.58		487		
	
46.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12.032	16.40	197.32	145.95	1 756	8.899	
		Объем: 7.52*1.6									
	
47.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00752	344.93	2.59	3 421.73	26	10.039	
47. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0224848	8.280	0.19	140.760	3	17	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0245152	15.080	0.37	256.870	6	17.034	
47. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0245152	93.88	2.30	890.86	22	9.489	
			(1)			15.08	0.37	256.87	6	17.034	
47. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0005264	126.43	0.07	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
47. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001504	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.53	81%	7		
		Сметная прибыль				43%	0.24	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.36		36		
	
48.	Е01-02-068-01; 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта		0.007	1 637.84	11.46	21 144.48	148	12.914	
48. 1.	З1-100-20;	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	98.19	0.68733	7.800	5.36	140.760	97	18.046	
48. 2.	Х31-0102;	Насосы мощностью: 4 кВт	маш.-ч	294.58	2.06206	2.96	6.10	24.86	51	8.399	
		Накладные расходы				80%	4.29	68%	66		
		Сметная прибыль				38%	2.04	31%	30		
		Всего с НР и СП					17.78		244		
	
	Монтаж трубопроводов	
49.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания		0.03	1 275.59	38.27	7 478.89	224	5.853	
		Объем: 6*0.1*0.5									
49. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.306	8.670	2.65	147.370	45	16.998	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0105	11.230	0.12	191.220	2	17.028	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.0105	102.57	1.08	835.60	9	8.147	
			(1)			11.23	0.12	191.22	2	17.028	
49. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.33	104.66	34.54	516.66	170	4.937	
		Накладные расходы				130%	3.60	111%	52		
		Сметная прибыль				76%	2.11	61%	29		
		Всего с НР и СП					43.98		305		
	
50.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.06	699.80	41.99	7 346.76	441	10.503	
50. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	1.6272	9.740	15.85	165.790	270	17.022	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.243	12.940	3.14	219.760	53	16.983	
50. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.243	99.46	24.17	642.01	156	6.455	
			(1)			12.94	3.14	219.76	53	16.983	
50. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.009	101.31	0.91	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
50. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.294	3.60	1.06	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				130%	24.69	111%	359		
		Сметная прибыль				76%	14.43	61%	197		
		Всего с НР и СП					81.11		997		
	
51.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		6	99.74	598.44	632.54	3 795	6.341	
	
52.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		2	272.74	545.49	3 241.81	6 484	11.887	
52. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	34.02	9.630	327.61	163.850	5 574	17.015	
52. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.002	43 816.00	87.63	137 492.94	275	3.138	
52. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.002	658.11	1.32	6 047.99	12	9.19	
52. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.13	660.97	85.93	3 151.63	410	4.768	
52. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.002	569.06	1.14	2 995.86	6	5.265	
52. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.4	104.66	41.86	516.66	207	4.937	
		Накладные расходы				130%	425.89	111%	6 187		
		Сметная прибыль				76%	248.98	61%	3 400		
		Всего с НР и СП					1 220.37		16 071		
	
53.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.009	704.46	6.34	11 963.43	108	17.035	
		Объем: 6*0.5*0.5-0.6									
53. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	0.7965	7.960	6.34	135.180	108	16.982	
		Накладные расходы				80%	5.07	68%	73		
		Сметная прибыль				38%	2.41	31%	33		
		Всего с НР и СП					13.82		215		
	
54.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.99	104.66	103.61	516.66	511	4.932	
		Объем: 0.9*1.1									
	
	Монтаж колодцев	
55.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.312	25 012.57	7 803.92	175 879.77	54 874	7.032	
55. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	53.39256	9.160	489.08	155.940	8 326	17.024	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	8.2992	15.080	125.15	256.870	2 132	17.034	
55. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	8.2992	113.70	943.62	810.77	6 729	7.131	
			(1)			15.08	125.15	256.87	2 132	17.034	
55. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.11856	35.39	4.20	101.14	12	2.858	
55. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.25584	101.31	25.92	999.00	256	9.861	
			(1)			12.94	3.31	219.76	56	16.983	
55. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0156	2 391.70	37.31	17 963.39	280	7.511	
55. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.00624	43 816.00	273.41	137 492.94	858	3.138	
55. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.002808	4 680.00	13.14	33 391.91	94	7.135	
55. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0022152	987.52	2.19	6 638.00	15	6.722	
55. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000624	10 705.00	0.67	54 434.60	3	5.085	
55. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.004992	1 507.80	7.53	5 982.82	30	3.968	
55. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.43992	592.90	260.83	2 889.07	1 271	4.873	
55. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.2808	685.00	192.35	3 302.36	927	4.821	
55. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.1248	569.06	71.02	2 995.86	374	5.265	
55. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.01404	4 284.77	60.16	17 505.91	246	4.086	
55. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	6.0528	547.15	3 311.79	3 003.58	18 180	5.49	
55. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.86112	1 876.90	1 616.24	17 020.17	14 656	9.068	
55. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000078	1 208.60	0.09	11 305.46	1	9.354	
55. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.07488	609.46	45.64	4 883.09	366	8.012	
55. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0002184	3.60		20.52		5.7	
55. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	12.1056	37.07	448.75	185.97	2 251	5.017	
		Накладные расходы				130%	798.50	111%	11 608		
		Сметная прибыль				76%	466.81	61%	6 379		
		Всего с НР и СП					9 069.23		72 862		
	
56.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		2	841.48	1 682.96	4 947.22	9 894	5.879	
	
57.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.0207	704.46	14.58	11 963.43	248	17.01	
		Объем: (2.59+2.59)-3.11									
57. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	1.83195	7.960	14.58	135.180	248	16.982	
		Накладные расходы				80%	11.66	68%	169		
		Сметная прибыль				38%	5.54	31%	77		
		Всего с НР и СП					31.78		494		
	
58.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.28	104.66	238.62	516.66	1 178	4.937	
		Объем: 2.07*1.1									
	
	Прочие работы	
59.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.93	2 168.55	4 185.30	14 380.30	27 754	6.631	
59. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	77.2	8.430	650.80	143.350	11 067	17.005	
59. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	28.95	122.09	3 534.51	576.42	16 687	4.721	
		Накладные расходы				115%	748.42	98%	10 846		
		Сметная прибыль				77%	501.12	61%	6 751		
		Всего с НР и СП					5 434.84		45 351		
	
60.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		13	198.52	2 580.71	1 671.00	21 723	8.417	
60. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	22.62	8.670	196.12	147.370	3 334	16.998	
60. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.65	101.31	65.85	999.00	649	9.861	
			(1)			12.94	8.41	219.76	143	16.983	
60. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.104	588.14	61.17	2 080.79	216	3.538	
60. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	26	86.83	2 257.58	673.99	17 524	7.762	
		Накладные расходы				104%	203.96	88%	2 934		
		Сметная прибыль				60%	117.67	48%	1 600		
		Всего с НР и СП					2 902.35		26 257		
	
61.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	347.22	34.72	4 433.37	443	12.759	
		Начисления: Н48= 0	
61. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
61. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
61. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					73.39		992		
	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
62.	Е47-01-110-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	1 дерево		9	296.22	2 665.94	2 448.27	22 034	8.265	
62. 1.	З1-100-50	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	4.07	36.63	11.770	431.14	199.780	7 318	16.974	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.98	17.82	11.230	200.12	191.220	3 408	17.028	
62. 3.	Х03-1002	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м	маш.-ч	1.98	17.82	125.41	2 234.81	825.84	14 716	6.585	
			(1)			11.23	200.12	191.22	3 408	17.028	
		Накладные расходы				115%	725.95	98%	10 511		
		Сметная прибыль				77%	486.07	61%	6 543		
		Всего с НР и СП					3 877.96		39 088		
	
63.	С113-8029 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Эмаль ПФ-115 цветная	кг		0.54	33.94	18.33	87.87	47	2.564	
		Объем: (9.0)*0.06									
	
64.	Т01-01-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза		3.78	12.09	45.70	126.28	477	10.438	
		Объем: 5.4*0.7									
	
65.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		3.78	16.40	61.99	145.95	552	8.905	
		Объем: 5.4*0.7									
	
	ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА	
66.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		3.162	725.26	2 293.27	3 827.43	12 102	5.277	
		Объем: 31.62*0.1									
66. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	11.57292	8.900	103.00	151.270	1 751	16.997	
66. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.51776	0.62	0.94	2.92	4	4.71	
66. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.006324	8 095.10	51.19	23 453.30	148	2.897	
66. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.003162	747.34	2.36	3 626.06	11	4.852	
66. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	3.22524	660.97	2 131.79	3 151.63	10 165	4.768	
66. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.1067	3.60	3.98	20.52	23	5.7	
		Накладные расходы				123%	126.69	105%	1 839		
		Сметная прибыль				64%	65.92	51%	893		
		Всего с НР и СП					2 485.88		14 834		
	
67.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.2774	6 050.46	1 678.40	37 496.19	10 401	6.197	
		Объем: 277.4/1000									
67. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	3.506336	9.400	32.96	159.830	560	17.003	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.044384	15.080	0.67	256.870	11	17.034	
67. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.044384	113.70	5.05	810.77	36	7.131	
			(1)			15.08	0.67	256.87	11	17.034	
67. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.061028	101.31	6.18	999.00	61	9.861	
			(1)			12.94	0.79	219.76	13	16.983	
67. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0077672	9 906.00	76.94	49 384.46	384	4.985	
67. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.2774	5 613.80	1 557.27	33 743.67	9 360	6.011	
		Накладные расходы				105%	35.31	89%	508		
		Сметная прибыль				55%	18.50	44%	251		
		Всего с НР и СП					1 732.21		11 160		
	
68.	С101-0816 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.0078	9 906.00	-77.27	49 384.46	-385	4.983	
		Объем: (0.2774)*(-0.028)									
	
69.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.2774	5 613.80	-1 557.27	33 743.67	-9 360	6.011	
		Объем: (0.2774)*(-1.0)									
	
70.	С204-0021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т		0.2774	6 683.04	1 853.88	49 728.97	13 795	7.441	
		Объем: 277.4/1000									
	
71.	С204-0036 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т		0.2774	1 826.38	506.64	15 197.72	4 216	8.321	
		Объем: 277.4/1000									
	
72.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0126	14 953.22	188.41	73 400.04	925	4.91	
		Объем: 31.62*0.04									
72. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.062118	11.972	0.74	203.871	13	17.029	
72. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.050148	102.57	5.14	835.60	42	8.147	
			(1)			11.23	0.56	191.22	10	17.028	
72. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01197	139.36	1.67	1 430.52	17	10.265	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
72. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.2852	141.30	181.60	673.68	866	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.05	121%	16		
		Сметная прибыль				81%	0.60	65%	8		
		Всего с НР и СП					190.06		949		
	
73.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.29	141.30	-182.28	673.68	-869	4.767	
		Объем: (0.012648)*(-102.0)									
	
74.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.29	280.61	361.99	2 121.17	2 736	7.558	
		Объем: 1.26*1.02									
	
75.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.162	144.07	455.53	2 196.06	6 944	15.244	
		Объем: 6.2*5.1									
75. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	37.3116	10.360	386.55	176.300	6 578	17.017	
75. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.18972	12.085	2.29	205.490	39	17.004	
75. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	102.57	9.73	835.60	79	8.147	
			(1)			11.23	1.07	191.22	18	17.028	
75. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.09486	133.41	12.66	763.85	72	5.726	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
75. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.80234	10.08	18.17	13.73	25	1.362	
75. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	101.31	9.61	999.00	95	9.861	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
75. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.1581	104.66	16.55	516.66	82	4.937	
75. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.6324	3.60	2.28	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	552.15	121%	8 007		
		Сметная прибыль				81%	314.96	65%	4 301		
		Всего с НР и СП					1 322.64		19 252		
	
76.	С3 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2		32.2524	63.68	2 053.83	369.98	11 933	5.81	
		Объем: (3.162)*10.2									
	
	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ	
77.	Е08-02-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки		4.2	1 369.24	5 750.79	4 463.43	18 746	3.26	
77. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	4.58	19.236	8.820	169.66	149.970	2 885	17.003	
77. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.47	15.080	22.17	256.870	378	17.034	
77. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.35	1.47	97.19	142.87	1 104.78	1 624	11.367	
			(1)			15.08	22.17	256.87	378	17.034	
77. 4.	С102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0011	0.00462	1 148.90	5.31	4 225.54	20	3.678	
77. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.22	0.924	561.02	518.38	2 628.06	2 428	4.684	
77. 6.	С404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.	0.195	0.819	5 997.00	4 911.54	14 374.22	11 772	2.397	
77. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.84	3.60	3.02	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				122%	234.03	104%	3 394		
		Сметная прибыль				68%	130.44	54%	1 762		
		Всего с НР и СП					6 115.27		23 902		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					34 240.65		224 273	6.55	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					33 337.20		217 693	6.53	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					6 819.86		44 310	6.497	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 45, 47; %=68 - по стр. 48, 53, 57; %=111 - по стр. 49, 50, 52, 55; %=98 - по стр. 59, 62; %=88 - по стр. 60; %=121 - по стр. 61, 72, 75; %=105 - по стр. 66; %=89 - по стр. 67; %=104 - по стр. 77)					3 932.03		57 013	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 45, 47; %=31 - по стр. 48, 53, 57; %=61 - по стр. 49, 50, 52, 55, 59, 62; %=48 - по стр. 60; %=65 - по стр. 61, 72, 75; %=51 - по стр. 66; %=44 - по стр. 67; %=54 - по стр. 77)					2 394.42		32 484	13.567	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					39 663.65		307 190	7.745	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					598.44		3 795	6.341	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					598.44		3 795	6.341	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					305.01		2 785	9.131	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					305.01		2 785	9.131	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					40 567.10		313 770	7.735	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	868.14	2.14	6 715	7.735	
	ИТОГО					41 435.24		320 485	7.735	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	828.70	2	6 410	7.735	
	ИТОГО					42 263.94		326 895	7.735	
	НДС 18%				18	7 607.51	18	58 841	7.735	
	ВСЕГО С НДС					49 871.45		385 736	7.735	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 932.03		57 013	14.5	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 394.42		32 484	13.567	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					288 031.29		1 976 477	6.862	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					278 784.46		1 895 324	6.799	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					110 852.17		609 254	5.496	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 60; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36, 45, 47; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 61, 72, 75; %=68 - по стр. 48, 53, 57; %=111 - по стр. 49, 50, 52, 55; %=98 - по стр. 59, 62; %=105 - по стр. 66; %=89 - по стр. 67; %=104 - по стр. 77)					24 034.10		348 245	14.49	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 60; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36, 45, 47; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 61, 72, 75; %=31 - по стр. 48, 53, 57; %=61 - по стр. 49, 50, 52, 55, 59, 62; %=51 - по стр. 66; %=44 - по стр. 67; %=54 - по стр. 77)					13 826.89		188 489	13.632	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					316 645.45		2 432 058	7.681	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					598.44		3 795	6.341	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					598.44		3 795	6.341	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 648.39		77 358	8.945	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 648.39		77 358	8.945	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					325 892.28		2 513 211	7.712	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 974.09	2.14	53 783	7.712	
	ИТОГО					332 866.37		2 566 994	7.712	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 657.33	2	51 340	7.712	
	ИТОГО					339 523.70		2 618 334	7.712	
	НДС 18%				18	61 114.27	18	471 300	7.712	
	ВСЕГО С НДС					400 637.97		3 089 634	7.712	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					24 034.10		348 245	14.49	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13 826.89		188 489	13.632	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)