«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул.Коммунистическая,41-47	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул.Коммунистическая,41-47	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.6251	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.06	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	116.25	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	116.25	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.3876	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	620.16	
7.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.3876	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.938	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	213.18	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.969	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4845	
12.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-49.419	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	49.42	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	96.9	
15.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	988.38	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.074	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	118.4	
18.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.074	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.592	
20.	Песок природный для строительных работ средний	м3	65.12	
21.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.148	
22.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-15.096	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.096	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	29.6	
25.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2	301.92	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02958	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	47.33	
28.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.02958	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1803	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	19.83	
31.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.16	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	216	
33.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	1.81	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.035838	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	9.18394	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	181	
37.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.01	
38.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00384	
39.	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций	0.102	
40.	Скамейка со спинкой	шт	2	
41.	Урна	шт	1	
42.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
43.	Выключатель автоматический В6/2	шт	4	
44.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1	
45.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м	1	
46.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1	
47.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1	
48.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.04	
49.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302	шт	4	
50.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	5	
51.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
52.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.005	
53.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00192	
54.	Монтаж маф	1 т конструкций	0.064	
55.	Качель двойная	шт	1	
56.	Песочница с крышкой	шт	1	
57.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.5	
58.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1564	
59.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	250.24	
60.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1564	
61.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.782	
62.	Песок природный для строительных работ средний	м3	86.02	
63.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.391	
64.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1955	
65.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-19.941	
66.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	19.941	
67.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	39.1	
68.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	398.82	
69.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0117	
70.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	18.72	
71.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0117	
72.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.078	
73.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.58	
74.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.3	
75.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	130	
76.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
	
	Раздел 3.  Устройство дождеприемных колодцев	
	
77.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03966	
78.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	14.54	
79.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00909	
80.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.131	
81.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.262	
82.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	26.2	
83.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.3057	
84.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.627	
85.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.18	
86.	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	-3.492	
87.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.4968	
88.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
89.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
90.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	3	
91.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	3	
92.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)