«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	342 984	руб.	Смета на сумму:	342 984	руб.	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
ООО «КенигСервис»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	_____________________ /Борисов М.А. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного дома по пер. Трамвайный, дом № 16, г. Калининград	
Сметная стоимость:	342.984	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.446	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	57.087	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Ремонт отмостки	
	
1.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	8.52	363.53	86.00	277.53	3 097.28	732.72	2 364.56	13.67	4.28	20 137	10 016	10 120	
					25.40			216.41	1	13.66			2 956	
	Объем: 85.2*1.0*0.1													
	Накладные расходы		99%			939.64				84%	10 896			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			569.48				48%	6 227			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 606.40					37 260			
	
2.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2556	1 466.39	1 466.39		374.81	374.81		13.67	1	5 124	5 124		
									1	1				
	Объем: 85.2*1.0*0.3													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			269.86				61%	3 126			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			142.43				31%	1 588			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					787.10					9 838			
	
3.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.3408	3 001.78	246.00	111.59	1 023.01	83.84	38.03	13.68	3.98	4 191	1 147	151	
				2 644.20			901.14		3.21	1		2 893		
	Объем: 85.2*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			92.22				93%	1 067			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			57.01				54%	619			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 172.25					5 877			
	
4.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	8.52	203.51	35.93	41.45	1 733.87	306.09	353.15	13.67	4.33	13 655	4 184	1 529	
				126.13	4.21		1 074.63	35.89	7.39	13.67		7 941	491	
	Объем: 85.2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			379.60				94%	4 395			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			218.87				51%	2 384			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 332.34					20 434			
	
5.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	8.52	452.40	40.32	76.78	3 854.48	343.52	654.12	13.67	4.3	24 050	4 696	2 813	
				335.31	7.73		2 856.84	65.82	5.79	13.66		16 541	899	
	Объем: 85.2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			454.37				94%	5 259			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			261.98				51%	2 853			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 570.83					32 163			
	
6.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.52	730.22	37.46	0.38	6 221.48	319.12	3.20	13.67	4.03	34 166	4 362	13	
				692.39			5 899.16		5.05	1		29 791		
	Объем: 85.2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			354.22				94%	4 100			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			204.24				51%	2 225			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 779.94					40 491			
	
	Замена оконных и дверных блоков подвала	
	
7.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0324	1 734.68	1 482.28	252.40	56.20	48.03	8.18	13.68	7.03	714	657	57	
					100.00			3.24	1	13.7			44	
	Объем: (0.6*0.6)*9													
	Накладные расходы		99%			50.76				84%	589			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.76				48%	336			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137.72					1 639			
	
8.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0324	21 833.35	2 767.20	891.18	707.40	89.66	28.87	13.67	6.26	3 002	1 226	181	
				18 174.97	34.11		588.87	1.11	2.71	13.69		1 596	15	
	Объем: (0.6*0.6)*9													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			96.22				90%	1 117			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			49.02				43%	534			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					852.63					4 653			
	
9.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	3.24	3 070.76			9 949.26					17 035			
				3 070.76			9 949.26		5 257.82			17 035		
	Объем: (0.6*0.6)*9													
	
10.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0567	1 143.95	891.55	252.40	64.86	50.55	14.31	13.68	7.03	792	692	101	
					100.00			5.67	1	13.7			78	
	Объем: (0.9*2.1)*3													
	Накладные расходы		99%			55.66				84%	647			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.73				48%	370			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.25					1 808			
	
11.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	5.67	102.34	34.85	32.75	580.27	197.57	185.66	13.67	7.1	4 833	2 701	1 318	
				34.75			197.03		4.13	1		814		
	Объем: (0.9*2.1)*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			160.03				69%	1 864			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			142.25				58%	1 567			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					882.55					8 263			
	
12.	ТССЦ 203-8122 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм, шт.	3	2 939.27			8 817.81					30 824			
				2 939.27			8 817.81		10 274.69			30 824		
	
13.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0594	5 885.40	3 188.72	2.53	349.59	189.41	0.15	13.67	4.86	3 265	2 589	1	
				2 694.15			160.03		4.22	1		675		
	Объем: 2.4*0.15*9+6.0*0.15*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			149.63				67%	1 735			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			94.71				40%	1 036			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					593.93					6 035			
	
14.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0594	189.33	101.80	2.94	11.25	6.05	0.17	13.67	7.74	102	83	1	
				84.59	0.16		5.02	0.01	3.55	13.62		18		
	Объем: 2.4*0.15*9+6.0*0.15*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.76				80%	66			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.85				37%	31			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.86					199			
	
	Ремонт приямков	
	
15.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.8	1 615.27	301.17	30.24	1 292.22	240.94	24.19	13.67	6.38	7 351	3 294	154	
				1 283.86	5.99		1 027.09	4.79	3.8	13.68		3 903	66	
	Накладные расходы		86%			211.33				73%	2 453			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			172.01				56%	1 882			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 675.56					11 685			
	
16.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	0.23	188.95	188.95		43.46	43.46		13.67	1	594	594		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			43.03				84%	499			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.08				48%	285			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.56					1 378			
	
17.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.02	3 001.78	246.00	111.59	60.04	4.92	2.23	13.68	3.98	246	67	9	
				2 644.20			52.88		3.21	1		170		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			5.41				93%	62			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3.35				54%	36			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.80					344			
	
18.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.23	2 074.12	832.23	83.91	477.05	191.41	19.30	13.67	8.55	3 906	2 617	165	
				1 157.98	39.06		266.34	8.98	4.22	13.66		1 124	123	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			190.37				80%	2 192			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			94.18				37%	1 014			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					761.60					7 112			
	
19.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.23	2 291.60	114.18	14.24	527.07	26.26	3.27	13.67	7.78	1 753	359	25	
				2 163.18			497.53		2.75	1		1 368		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			24.95				80%	287			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.34				37%	133			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					564.36					2 173			
	
	Ремонт спуска в подвал	
	
20.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.08	1 679.51	942.47	24.65	134.36	75.40	1.97	13.68	7.53	1 318	1 031	15	
				712.39	3.75		56.99	0.30	4.76	13.68		271	4	
	Накладные расходы		76%			57.53				65%	673			
										=(76* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.42				48%	497			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.31					2 488			
	
21.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0132	1 466.39	1 466.39		19.36	19.36		13.67	1	265	265		
									1	1				
	Объем: 6.6*1.0*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			13.94				61%	162			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			7.36				31%	82			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.66					509			
	
22.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.02	3 001.78	246.00	111.59	60.04	4.92	2.23	13.68	3.98	246	67	9	
				2 644.20			52.88		3.21	1		170		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			5.41				93%	62			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3.35				54%	36			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.80					344			
	
23.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1	1 615.27	301.17	30.24	1 615.27	301.17	30.24	13.67	6.38	9 189	4 117	193	
				1 283.86	5.99		1 283.86	5.99	3.8	13.68		4 879	82	
	Накладные расходы		86%			264.16				73%	3 065			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			215.01				56%	2 351			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 094.44					14 606			
	
24.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	0.1	188.95	188.95		18.90	18.90		13.67	1	258	258		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			18.71				84%	217			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.34				48%	124			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.95					599			
	
25.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1	2 074.12	832.23	83.91	207.41	83.22	8.39	13.67	8.55	1 698	1 138	72	
				1 157.98	39.06		115.80	3.91	4.22	13.66		489	53	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			82.77				80%	953			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.95				37%	441			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.13					3 091			
	
26.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	2 291.60	114.18	14.24	229.16	11.42	1.42	13.67	7.78	762	156	11	
				2 163.18			216.32		2.75	1		595		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.85				80%	125			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.37				37%	58			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					245.38					945			
	
27.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.24	363.53	86.00	277.53	87.25	20.64	66.61	13.67	4.28	567	282	285	
					25.40			6.10	1	13.66			83	
	Объем: 2.4*0.1													
	Накладные расходы		99%			26.47				84%	307			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.04				48%	175			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.77					1 049			
	
28.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.24	737.79	44.95	0.45	177.07	10.79	0.11	13.67	4.03	987	147		
				692.39			166.17		5.05	1		839		
	Объем: 2.4*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			11.98				94%	138			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.91				51%	75			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.95					1 200			
	
29.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.018	4 044.31	762.19	548.76	72.80	13.72	9.88	13.68	3.8	508	188	38	
				2 733.36	7.56		49.20	0.14	5.75	13.69		283	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			15.38				94%	179			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8.87				51%	97			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.06					784			
	
30.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.50 мм), 100 м2 стяжки	0.018	1 809.82	459.64	70.56	32.58	8.27	1.27	13.67	6.67	245	113	8	
				1 279.62	24.62		23.03	0.44	5.38	13.69		124	6	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			9.67				94%	112			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.57				51%	61			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.82					418			
	
31.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.018	2 010.11	34.94	74.61	36.18	0.63	1.34	13.66	6.51	202	9	9	
				1 900.56	24.39		34.21	0.44	5.4	13.71		185	6	
	Поправки: ОЗП: *6;  ЭМ: *6;  ЗПМ: *6;  М: *6	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1.19				94%	14			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			0.68				51%	8			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.05					224			
	
	Прочие работы	
	
32.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	66.2	7.60		7.60	503.14		503.14		5.78	2 908		2 908	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
33.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	66.2	27.76		27.76	1 837.45		1 837.45		5.78	10 620		10 620	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	44 272.38	3 816.80	6 163.44			205 513	52 179	30 806	
			34 292.09	359.24				122 528	4 908	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	43 692.11	3 619.23	5 977.78			200 680	49 478	29 488	
			34 095.06	359.24				121 714	4 908	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	18 767.07					47 859			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 10, 16, 24, 27; %=61 - по стр. 2, 21; %=93 - по стр. 3, 17, 22; %=94 - по стр. 4-6, 28-31; %=90 - по стр. 8; %=67 - по стр. 13; %=80 - по стр. 14, 18, 19, 25, 26; %=73 - по стр. 15, 23; %=65 - по стр. 20)	3 841.08					44 495			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 10, 16, 20, 24, 27; %=31 - по стр. 2, 21; %=54 - по стр. 3, 17, 22; %=51 - по стр. 4-6, 28-31; %=43 - по стр. 8; %=40 - по стр. 13; %=37 - по стр. 14, 18, 19, 25, 26; %=56 - по стр. 15, 23)	2 339.89					25 556			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	49 873.08					270 731			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	580.27	197.57	185.66			4 833	2 701	1 318	
			197.03					814		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 11)	160.03					1 864			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 11)	142.25					1 567			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	882.55					8 264			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	50 755.63					278 995			
	Строительный контроль	1 086.17					5 970			
	Итого со строительным контролем	51 841.80					284 965			
	Непредвиденные расходы	1 036.84					5 699			
	Итого с непредвиденными	52 878.64					290 664			
	НДС	9 518.16					52 320			
	Всего с НДС	62 396.80					342 984			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 001.11					46 359			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 482.14					27 123			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)