«Утверждаю»	
			   Директор МКУ «КР МКД»	
			 С. Б. Русович ____________	
			«___»_____________2015г.	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений многоквартирного дома №85-91 по ул. П. Морозова г. Калининграда.	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6.16	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.16	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной	100 м2 кровли	6.16	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.6	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.1	
6.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ( смена кобылок) 1,2м*60шт ( прим)	100 м	0.72	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3.1	
8.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	1.44	
9.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.013	
10.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0546	
11.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 6 каналов)	100 м труб	0.013	
12.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.143	
13.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим)	1 м3	0.187	
14.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.223	
15.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.223	
16.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.88	
17.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.88	
18.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия	0.3616	
19.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ( капельник)	100 м	0.88	
20.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	16.632	
21.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	344.2824	
22.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	6.16	
23.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	770	
24.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	6.16	
25.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	6.16	
26.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	44	
27.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей ( прим)	100 м ограждения	0.88	
28.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.54	
29.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
30.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
31.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
32.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.54	
33.	Е54-3-1	Разборка ветровой доски, прим	100 м2 подшивки	1.16	
34.	Е10-01-012-04	Устройство ветровой доски, прим	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.16	
35.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами ветровой доски, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.116	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
36.	Е46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	3.433	
37.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя ( применительно)	1 м3 утеплителя	51.495	
38.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.792	
39.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	474	
40.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	51.495	
41.	С104-0098	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	1050.498	
42.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.433	
43.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	429.125	
44.	Е10-01-083-03	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	3.433	
45.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.128	
46.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	188.9496	
	ОКНА ЧЕРДАКА	
47.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0187	
48.	Е10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0187	
49.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0187	
50.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.87	
51.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.116	
52.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.116	
53.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	96.565	
54.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	96.565	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
55.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов , прим	100 м2	6.9	
56.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	9.1	
57.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.9	
58.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.9	
59.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	4	
60.	Е53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей	1 м карниза	5	
61.	Е15-01-080-02	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	8.02	
62.	С104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	89.824	
63.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.53	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
64.	Ц08-02-390-03;	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	1.02	
65.	С Цена поставщик.	Короб пластиковый 90х60мм	м	104.04	
66.	Ц08-02-399-02;	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	1.02	
	ЦОКОЛЬ	
67.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.5	
68.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.898	
69.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	11.79074	
70.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню  стен с нанесением клеевого состава по сетке, (прим)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.898	
71.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	98.78	
72.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.898	
73.	Е15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.898	
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	
74.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.192	
75.	Е10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.192	
76.	С203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	19.2	
77.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.032	
78.	С101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	3.2	
79.	Е15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.128	
80.	Е11-01-018-03	Установка перфоуголка, прим	100 м жилок	0.128	
81.	Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.128	
82.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.046	
83.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4.62	
84.	Цена поставщика.	Блоки дверные металлические однопольные	м2	4.62	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
85.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	6.8	
86.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1992	
87.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.2988	
88.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	7.968	
89.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	7.968	
90.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	7.968	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
91.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.168	
92.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.168	
93.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1 м3	4.202	
94.	Е08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	2.9	
95.	Е59-5-2	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.24	
96.	Е57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0.043	
97.	Е11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм	100 м2 пола	0.043	
98.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	3.08	
99.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.298	
100.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	3.91274	
101.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.298	
102.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.298	
103.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	40.4126	
104.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	40.4126	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	
105.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.086	
106.	Е46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	2.1	
107.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0864	
108.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	8.64	
109.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.076	
110.	Е09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	7.6	
111.	С203-8117	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм	шт.	4	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
112.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы, прим	1 м3	13.7	
113.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.85	
114.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	13.7	
115.	Е51-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	0.274	
116.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1.95	
117.	Е11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	1.95	
118.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.25619	
119.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.25619	
120.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1.37	
121.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2 стяжки	1.37	
122.	Е57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.2	
	РЕМОНТ СТЕН	
123.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим	100 м2	2.5	
124.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.9	
125.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.67	
126.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	5.9	
127.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.9	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
128.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим	100 м2	2.05	
129.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности (металлических балок по потолкам) щетками	1 м2 очищаемой поверхности	14	
130.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	
131.	Е15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.2	
132.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	2.2	
133.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.2	
134.	Е46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.4	
135.	Е46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (армокирпичное перекрытие)	1 м3 заделки	0.4	
136.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	26	
137.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	26	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                      Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)