«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ КР МКД
	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
______________________/С. Б. Русович/	________________ /Ж. Н. Сидоренкова/	
		
«______»____________________ 2018 г.	«______»____________________ 2018 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт подвальных помещений и системы канализации в пределах подвала многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Берёзовая, д. №10-24	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  СТЕНЫ, ПОТОЛОК, БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
	СТЕНЫ	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	9.93	
2.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	10.95	
3.	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	142.35	
4.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.2	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цеме  нтным раствором	10 м	1.5	
6.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.03	
7.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
8.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	10.95	
9.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (стен)	100 м2	10.95	
	ПОТОЛКИ	
10.	Очистка поверхности щетками (металлические балки )	м2	139	
11.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2	1.39	
12.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балки)	100 м2	1.39	
13.	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных	100 м2	5.12	
14.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	5.12	
15.	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	66.56	
16.	Устройство основания под штукатурку по сетке	100 м2	10.25	
17.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-2.5625	
18.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-1127.5	
19.	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	1127.5	
20.	Дюбель-гвоздь LYT 6х40 LKSP	100 шт.	3.42	
21.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2	10.25	
22.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (потолков)	100 м2	10.25	
	
	Раздел 2.  РЕМОНТ ПОЛОВ	
	
23.	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.5	
24.	Разборка бетонных оснований под полы	м3	45	
25.	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3	0.225	
26.	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных	м3	22.5	
27.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	45	
28.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	45.9	
	
	Раздел 3.  ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
29.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.405	
30.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.5	
31.	Разборка: кирпичных стен приямков	м3	0.23	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
32.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.5	
33.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.243	
34.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	38.88	
35.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного и засыпка труб песком	10 м3	5	
36.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0.405	
37.	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм,	м	40.419	
38.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.	40	
39.	ПВХ ревизия ф50мм канализационная  серая	шт	27	
40.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (стояк)	100 м	0.52	
41.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм	шт.	52	
42.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая	шт	27	
43.	Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м	51.896	
44.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (лежаки)	100 м	1.98	
45.	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 110 мм	м	197.604	
46.	Тройник 110х110 45° канализационный серый	шт	12	
47.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110)	шт	12	
48.	ПВХ колено 110мм 45град канализационное серое	шт	20	
49.	Кладка стен приямков и каналов	м3	0.23	
	
	Раздел 4.  ОКНА ПОДВАЛА	
	
50.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.1596	
51.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.1596	
52.	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	15.96	
53.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт.	57	
54.	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	57	
55.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0171	
56.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.228	
57.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2	0.228	
58.	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т	0.0068	
59.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	4.56	
	
	Раздел 5.  ОТМОСТКА	
	
	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	
60.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.215	
	Устройство отмостки	
61.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.43	
62.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.43	
63.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0.717	
64.	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0.1721	
65.	Устройство гидроизоляции из стеклорубероида	100 м2	0.48	
66.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-58.752	
67.	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2	58.752	
68.	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	1.91	
69.	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2	210.1	
70.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	21.5	
71.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	25.8	
72.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	21.5	
73.	Гравий для строительных работ, 1000, фракция 20-40 мм	м3	27.52	
74.	Устройство бетонной отмостки	м3	21.5	
75.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	21.93	
76.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	75.85	
77.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	75.85	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                  М. Я. Шуптар	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

	
Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                          Г. Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)