«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 834 549.35	руб.	Смета на сумму:	3 834 549.35	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Журавлев /	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Школьная, д. №1-1а, ул.Тихорецкая, д.№37 в г. Калининграде
 (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» на 2019 год)
	
Сметная стоимость:	3 834.549	тыс. руб.	
монтажных работ:	35.634	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.990	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	359.781	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ул.Школьная, д.1-1а	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы по ул. Школьная,д.1-1а	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.23	33 014.43	7 593.32	
		Объем: 328*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	3.8755	276.630	1 072.08	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	17.8756	157.170	2 809.51	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.0373	1 007.90	1 045.49	
			(1)			276.63	286.95	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	2.8382	1 311.07	3 721.08	
			(1)			276.63	785.13	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.4554	37.85	17.24	
		Накладные расходы				104%	4 036.85	
		Сметная прибыль				60%	2 328.95	
		Всего с НР и СП					13 959.13	
	
2.	01-01-01-043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		41.4	42.09	1 742.53	
		Объем: 23*1.8						
	
3.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		41.4	272.78	11 293.09	
	
	Монтажные работы, ул.Школьная,д.1-1а	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
4.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.054	54 728.61	2 955.34	
		Объем: 120*0.45						
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.35548	276.630	651.60	
4. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.81432	151.590	123.44	
4. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.55836	1 007.90	562.77	
			(1)			276.63	154.46	
4. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.79712	1 258.83	2 262.27	
			(1)			276.63	497.14	
4. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00216	3 177.00	6.86	
		Накладные расходы				95%	736.29	
		Сметная прибыль				43%	333.27	
		Всего с НР и СП					4 024.90	
	
5.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		86.4	157.19	13 581.22	
		Объем: 54*1.6						
	
6.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.24	19 980.32	4 795.28	
		Объем: 120*0.2						
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.3312	262.054	872.95	
6. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.7728	155.780	587.73	
6. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.4248	1 676.22	712.06	
			(1)			276.63	117.51	
6. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.0296	1 065.12	1 096.65	
			(1)			205.93	212.03	
6. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.6992	1 307.46	2 221.64	
			(1)			295.07	501.38	
6. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1776	859.14	152.58	
			(1)			236.67	42.03	
6. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.2	20.52	24.62	
		Накладные расходы				142%	2 074.17	
		Сметная прибыль				81%	1 183.15	
		Всего с НР и СП					8 052.60	
	
7.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		26.4	568.71	15 013.94	
		Объем: 24*1.1						
	
8.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.12	23 688.04	2 842.57	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.5164	273.162	687.38	
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.5652	166.250	592.71	
8. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.1452	1 007.90	146.35	
			(1)			276.63	40.17	
8. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.1536	1 676.22	257.47	
			(1)			276.63	42.49	
8. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.6192	735.57	455.46	
			(1)			276.63	171.29	
8. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.032	848.15	875.29	
			(1)			276.63	285.48	
8. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.348	764.61	266.08	
			(1)			276.63	96.27	
8. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.2184	859.14	187.64	
			(1)			236.67	51.69	
8. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3	20.52	61.56	
		Накладные расходы				142%	1 817.73	
		Сметная прибыль				81%	1 036.87	
		Всего с НР и СП					5 697.17	
	
9.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.12	1 840.15	220.82	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.276	276.630	76.35	
9. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.06	735.57	44.13	
			(1)			276.63	16.60	
9. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.138	848.15	117.04	
			(1)			276.63	38.17	
9. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.078	764.61	59.64	
			(1)			276.63	21.58	
		Накладные расходы				142%	108.42	
		Сметная прибыль				81%	61.84	
		Всего с НР и СП					391.08	
	
10.	02.2.04.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		30	2 278.32	68 349.60	
		Объем: 120*0.2*1.25						
	
11.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.06	5 831.59	349.90	
		Объем: 120*0.05						
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.2958	219.554	64.94	
11. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.057	1 676.22	95.54	
			(1)			276.63	15.77	
11. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.2388	1 065.12	254.35	
			(1)			205.93	49.18	
		Накладные расходы				142%	92.21	
		Сметная прибыль				81%	52.60	
		Всего с НР и СП					494.72	
	
12.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		6.12	2 377.24	14 548.71	
		Объем: (0.06)*102.0						
	
13.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		12	2 370.91	28 450.88	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.08	226.423	244.54	
13. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	141.6	189.870	26 885.59	
13. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.36	1 065.12	383.44	
			(1)			205.93	74.13	
13. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.84	13.30	90.97	
13. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.36	859.14	309.29	
			(1)			236.67	85.20	
13. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.36	1 086.42	391.11	
			(1)			236.67	85.20	
13. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.4	20.52	49.25	
13. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.6	568.71	341.23	
		Накладные расходы				142%	38 524.78	
		Сметная прибыль				81%	21 975.41	
		Всего с НР и СП					88 951.07	
	
14.	С Цена поставщик.	Плитка тротуарная: серая,  (типа Кирпич) М400, 100*200*80мм	м2		122.4	480.00	58 752.00	
		Объем: 120*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
15.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02625	54 728.61	1 436.63	
		Объем: 105*0.25						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.145025	276.630	316.75	
15. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.39585	151.590	60.01	
15. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.271425	1 007.90	273.57	
			(1)			276.63	75.08	
15. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.8736	1 258.83	1 099.71	
			(1)			276.63	241.66	
15. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00105	3 177.00	3.34	
		Накладные расходы				95%	357.92	
		Сметная прибыль				43%	162.01	
		Всего с НР и СП					1 956.56	
	
16.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		42	157.19	6 601.98	
		Объем: 26.25*1.6						
	
17.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.21	19 980.32	4 195.87	
		Объем: 105*0.2						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.9148	262.054	763.83	
17. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.3012	155.780	514.26	
17. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.3717	1 676.22	623.05	
			(1)			276.63	102.82	
17. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.9009	1 065.12	959.57	
			(1)			205.93	185.52	
17. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.4868	1 307.46	1 943.93	
			(1)			295.07	438.71	
17. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1554	859.14	133.51	
			(1)			236.67	36.78	
17. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.05	20.52	21.55	
		Накладные расходы				142%	1 814.89	
		Сметная прибыль				81%	1 035.25	
		Всего с НР и СП					7 046.01	
	
18.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		23.1	568.71	13 137.20	
		Объем: 21*1.10						
	
19.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0525	5 831.59	306.16	
		Объем: 105*0.05						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.258825	219.554	56.83	
19. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.049875	1 676.22	83.60	
			(1)			276.63	13.80	
19. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.20895	1 065.12	222.56	
			(1)			205.93	43.03	
		Накладные расходы				142%	80.70	
		Сметная прибыль				81%	46.03	
		Всего с НР и СП					432.89	
	
20.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		5.355	2 377.24	12 730.12	
		Объем: (0.0525)*102.0						
	
21.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		10.5	2 370.91	24 894.52	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.945	226.423	213.97	
21. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	123.9	189.870	23 524.89	
21. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.315	1 065.12	335.51	
			(1)			205.93	64.87	
21. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.985	13.30	79.60	
21. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.315	859.14	270.63	
			(1)			236.67	74.55	
21. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.315	1 086.42	342.22	
			(1)			236.67	74.55	
21. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.1	20.52	43.09	
21. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.525	568.71	298.57	
		Накладные расходы				142%	33 709.18	
		Сметная прибыль				81%	19 228.48	
		Всего с НР и СП					77 832.18	
	
22.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2		107.1	440.00	47 124.00	
		Объем: 105*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Установка бортовых камней	
23.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01035	54 728.61	566.44	
		Объем: (54*0.3*0.3)+(98*0.28*0.2)						
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.451467	276.630	124.89	
23. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.156078	151.590	23.66	
23. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.107019	1 007.90	107.86	
			(1)			276.63	29.60	
23. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.344448	1 258.83	433.60	
			(1)			276.63	95.28	
23. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000414	3 177.00	1.32	
		Накладные расходы				95%	141.12	
		Сметная прибыль				43%	63.88	
		Всего с НР и СП					771.44	
	
24.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		16.56	157.19	2 603.07	
		Объем: 10.35*1.6						
	
25.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.06	19 980.32	1 198.82	
		Объем: (54*0.3*0.2)+(98*0.28*0.1)						
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.8328	262.054	218.24	
25. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.9432	155.780	146.93	
25. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1062	1 676.22	178.01	
			(1)			276.63	29.38	
25. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.2574	1 065.12	274.16	
			(1)			205.93	53.01	
25. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.4248	1 307.46	555.41	
			(1)			295.07	125.35	
25. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0444	859.14	38.15	
			(1)			236.67	10.51	
25. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.3	20.52	6.16	
		Накладные расходы				142%	518.54	
		Сметная прибыль				81%	295.79	
		Всего с НР и СП					2 013.15	
	
26.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.6	568.71	3 753.49	
		Объем: 6*1.10						
	
27.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.54	33 867.53	18 288.46	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.3888	274.410	106.69	
27. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	41.0832	164.300	6 749.97	
27. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.3672	963.24	353.70	
			(1)			276.63	101.58	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0216	1 086.42	23.47	
			(1)			236.67	5.11	
27. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00054	59 117.96	31.92	
27. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	3.186	3 360.22	10 705.66	
27. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0324	3 119.63	101.08	
27. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0918	3 514.88	322.67	
		Накладные расходы				142%	9 736.46	
		Сметная прибыль				81%	5 553.89	
		Всего с НР и СП					33 578.81	
	
28.	05.2.03.03-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		54	346.52	18 712.08	
		Объем: (0.54)*100.0						
	
29.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.98	13 855.05	13 577.95	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.7056	274.410	193.62	
29. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	74.5584	164.300	12 249.95	
29. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.6664	963.24	641.90	
			(1)			276.63	184.35	
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0392	1 086.42	42.59	
			(1)			236.67	9.28	
29. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00098	59 117.96	57.94	
29. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1666	3 514.88	585.58	
		Накладные расходы				142%	17 669.87	
		Сметная прибыль				81%	10 079.29	
		Всего с НР и СП					41 327.11	
	
30.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.019404	3 119.63	60.53	
		Объем: (0.98)*(0.06*0.33)						
	
31.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.973	3 360.22	16 710.37	
		Объем: (0.98)*(5.9*0.86)						
	
32.	05.2.03.03-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		98	181.96	17 832.08	
		Объем: (0.98)*100.0						
	
33.	ГЭСНр 68-37-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	347.07	1 041.20	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	236.670	35.50	
33. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	158.710	828.47	
33. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 086.42	162.96	
			(1)			236.67	35.50	
33. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 073.59	49.77	
		Накладные расходы				104%	898.53	
		Сметная прибыль				60%	518.38	
		Всего с НР и СП					2 458.11	
	
34.	05.1.01.09-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		6	692.36	4 154.16	
		Объем: (3.0)*2						
	
	Дополнительные работы, ул.Школьная,д.1-1а	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
35.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0459	54 728.61	2 512.04	
		Объем: 102*0.45						
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.002158	276.630	553.86	
35. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.692172	151.590	104.93	
35. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.474606	1 007.90	478.36	
			(1)			276.63	131.29	
35. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.527552	1 258.83	1 922.93	
			(1)			276.63	422.57	
35. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001836	3 177.00	5.83	
		Накладные расходы				95%	625.85	
		Сметная прибыль				43%	283.28	
		Всего с НР и СП					3 421.17	
	
36.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		73.44	157.19	11 544.03	
		Объем: 45.9*1.6						
	
37.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.204	19 980.32	4 075.98	
		Объем: 102*0.2						
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.83152	262.054	742.01	
37. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.20688	155.780	499.57	
37. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.36108	1 676.22	605.25	
			(1)			276.63	99.89	
37. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.87516	1 065.12	932.15	
			(1)			205.93	180.22	
37. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.44432	1 307.46	1 888.39	
			(1)			295.07	426.18	
37. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.15096	859.14	129.70	
			(1)			236.67	35.73	
37. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.02	20.52	20.93	
		Накладные расходы				142%	1 763.04	
		Сметная прибыль				81%	1 005.68	
		Всего с НР и СП					6 844.70	
	
38.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		22.44	568.71	12 761.85	
		Объем: 20.4*1.10						
	
39.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.102	23 688.04	2 416.18	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.13894	273.162	584.28	
39. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.03042	166.250	503.81	
39. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.12342	1 007.90	124.40	
			(1)			276.63	34.14	
39. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.13056	1 676.22	218.85	
			(1)			276.63	36.12	
39. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.52632	735.57	387.15	
			(1)			276.63	145.60	
39. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.8772	848.15	744.00	
			(1)			276.63	242.66	
39. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2958	764.61	226.17	
			(1)			276.63	81.83	
39. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.18564	859.14	159.49	
			(1)			236.67	43.94	
39. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.55	20.52	52.33	
		Накладные расходы				142%	1 545.09	
		Сметная прибыль				81%	881.35	
		Всего с НР и СП					4 842.62	
	
40.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.102	1 840.15	187.70	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.2346	276.630	64.90	
40. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.051	735.57	37.51	
			(1)			276.63	14.11	
40. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.1173	848.15	99.49	
			(1)			276.63	32.45	
40. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0663	764.61	50.69	
			(1)			276.63	18.34	
		Накладные расходы				142%	92.16	
		Сметная прибыль				81%	52.57	
		Всего с НР и СП					332.43	
	
41.	02.2.04.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		25.5	2 278.32	58 097.16	
		Объем: 102*0.2*1.25						
	
42.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.051	5 831.59	297.41	
		Объем: 102*0.05						
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.25143	219.554	55.20	
42. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04845	1 676.22	81.21	
			(1)			276.63	13.40	
42. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.20298	1 065.12	216.20	
			(1)			205.93	41.80	
		Накладные расходы				142%	78.38	
		Сметная прибыль				81%	44.71	
		Всего с НР и СП					420.51	
	
43.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		5.202	2 377.24	12 366.40	
		Объем: (0.051)*102.0						
	
44.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		10.2	2 370.91	24 183.25	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.918	226.423	207.86	
44. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	120.36	189.870	22 852.75	
44. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.306	1 065.12	325.93	
			(1)			205.93	63.01	
44. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.814	13.30	77.33	
44. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.306	859.14	262.90	
			(1)			236.67	72.42	
44. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.306	1 086.42	332.44	
			(1)			236.67	72.42	
44. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.04	20.52	41.86	
44. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.51	568.71	290.04	
		Накладные расходы				142%	32 746.07	
		Сметная прибыль				81%	18 679.09	
		Всего с НР и СП					75 608.41	
	
45.	С Цена поставщик.	Плитка тротуарная: красная,  (типа Кирпич) М400, 100*200*80мм	м2		104.04	550.00	57 222.00	
		Объем: 102*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
	Установка бортовых камней	
46.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00351	54 728.61	192.10	
		Объем: (39*0.3*0.30)						
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1531062	276.630	42.35	
46. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0529308	151.590	8.02	
46. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0362934	1 007.90	36.58	
			(1)			276.63	10.04	
46. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1168128	1 258.83	147.05	
			(1)			276.63	32.31	
46. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001404	3 177.00	0.45	
		Накладные расходы				95%	47.85	
		Сметная прибыль				43%	21.66	
		Всего с НР и СП					261.61	
	
47.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		5.616	157.19	882.78	
		Объем: 3.51*1.6						
	
48.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.023	19 980.32	459.55	
		Объем: (39*0.3*0.2)						
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.31924	262.054	83.66	
48. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.36156	155.780	56.32	
48. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04071	1 676.22	68.24	
			(1)			276.63	11.26	
48. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.09867	1 065.12	105.10	
			(1)			205.93	20.32	
48. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.16284	1 307.46	212.91	
			(1)			295.07	48.05	
48. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01702	859.14	14.62	
			(1)			236.67	4.03	
48. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.115	20.52	2.36	
		Накладные расходы				142%	198.77	
		Сметная прибыль				81%	113.38	
		Всего с НР и СП					771.71	
	
49.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.53	568.71	1 438.84	
		Объем: 2.3*1.10						
	
50.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.39	33 867.53	13 208.34	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2808	274.410	77.05	
50. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	29.6712	164.300	4 874.98	
50. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2652	963.24	255.45	
			(1)			276.63	73.36	
50. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0156	1 086.42	16.95	
			(1)			236.67	3.69	
50. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00039	59 117.96	23.06	
50. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.301	3 360.22	7 731.87	
50. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0234	3 119.63	73.00	
50. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0663	3 514.88	233.04	
		Накладные расходы				142%	7 031.88	
		Сметная прибыль				81%	4 011.14	
		Всего с НР и СП					24 251.37	
	
51.	05.2.03.03-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		39	346.52	13 514.28	
		Объем: (0.39)*100.0						
	
52.	ГЭСН 47-01-046-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	13 049.85	9 134.90	
52. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	28	154.380	4 322.64	
52. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	458.31	4 812.26	
		Накладные расходы				115%	4 971.04	
		Сметная прибыль				77%	3 328.43	
		Всего с НР и СП					17 434.37	
	
53.	ГЭСН 06-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство бетонной стяжки толщ.100мм	100 м3		0.14	392 554.88	54 957.68	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	2.5382	276.343	701.41	
53. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	25.2	151.590	3 820.07	
53. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	2.52	1 078.65	2 718.20	
			(1)			276.63	697.11	
53. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	6.72	3.65	24.53	
53. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0182	1 086.42	19.77	
			(1)			236.67	4.31	
53. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.028	20.52	0.57	
53. 7.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	250	35	11.16	390.60	
53. 8.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	14.28	3 360.22	47 983.94	
		Накладные расходы				105%	4 747.55	
		Сметная прибыль				55%	2 486.81	
		Всего с НР и СП					62 192.05	
	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
54.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02859	54 728.61	1 564.69	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(22*0.65*0.95)						
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.2470958	276.630	344.98	
54. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4311372	151.590	65.36	
54. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2956206	1 007.90	297.96	
			(1)			276.63	81.78	
54. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9514752	1 258.83	1 197.75	
			(1)			276.63	263.21	
54. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0011436	3 177.00	3.63	
		Накладные расходы				95%	389.82	
		Сметная прибыль				43%	176.45	
		Всего с НР и СП					2 130.96	
	
55.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		45.744	157.19	7 190.50	
		Объем: 28.59*1.6						
	
56.	ГЭСН 23-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.11	1 991.63	219.08	
		Объем: 22*0.1*0.5						
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0385	205.930	7.93	
56. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.122	158.710	178.07	
56. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.0385	1 065.12	41.01	
			(1)			205.93	7.93	
		Накладные расходы				130%	241.80	
		Сметная прибыль				76%	141.36	
		Всего с НР и СП					602.24	
	
57.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.21	568.71	688.14	
		Объем: (0.11)*11.0						
	
58.	ГЭСН 23-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.22	8 239.19	1 812.62	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.924	236.670	218.68	
58. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	5.9664	178.550	1 065.30	
58. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.891	773.68	689.35	
			(1)			236.67	210.87	
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.033	1 086.42	35.85	
			(1)			236.67	7.81	
58. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.078	20.52	22.12	
		Накладные расходы				130%	1 669.17	
		Сметная прибыль				76%	975.82	
		Всего с НР и СП					4 457.62	
	
59.	24.3.03.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		22	727.41	16 003.02	
	
60.	ГЭСН 23-03-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.12	122 657.63	14 718.92	
		Объем: 0.6*2						
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	3.2904	275.435	906.29	
60. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	20.5356	167.930	3 448.54	
60. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	3.192	963.24	3 074.66	
			(1)			276.63	883.00	
60. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0456	119.32	5.44	
60. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0984	1 086.42	106.90	
			(1)			236.67	23.29	
60. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.006	18 337.47	110.02	
60. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00108	42 377.78	45.77	
60. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000084	20.52		
60. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0024	139 535.69	334.89	
60. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000024	59 117.96	1.42	
60. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.656	200.46	933.34	
60. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00003	15 094.65	0.45	
60. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000852	7 588.00	6.46	
60. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.1692	2 885.92	488.30	
60. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.108	3 360.22	362.90	
60. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.048	3 119.63	149.74	
60. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.3312	17 020.85	5 637.31	
60. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00192	6 644.75	12.76	
		Накладные расходы				130%	5 661.28	
		Сметная прибыль				76%	3 309.67	
		Всего с НР и СП					23 689.87	
	
61.	05.1.01.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.3312	17 020.85	-5 637.31	
		Объем: (0.12)*(-2.76)						
	
62.	05.1.01.11-0044 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 374.58	4 749.16	
	
63.	05.1.01.09-0056 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 513.61	5 027.22	
	
64.	05.1.01.09-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 003.97	2 007.94	
	
65.	05.1.06.09-0088 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 528.85	5 057.70	
	
66.	08.1.02.06-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	5 717.53	11 435.06	
	
67.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.2213	12 883.83	2 851.19	
		Объем: 28.59-(2.26*2+22*0.038)-(22*0.1*0.5)						
67. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	19.58505	145.580	2 851.19	
		Накладные расходы				80%	2 280.95	
		Сметная прибыль				38%	1 083.45	
		Всего с НР и СП					6 215.59	
	
68.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		24.343	568.71	13 844.11	
		Объем: 22.13*1.1						
	
	Установка водоотводных лотков	
69.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00581	54 728.61	317.97	
		Объем: (83*0.35*0.2)						
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2534322	276.630	70.11	
69. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0876148	151.590	13.28	
69. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0600754	1 007.90	60.55	
			(1)			276.63	16.62	
69. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1933568	1 258.83	243.40	
			(1)			276.63	53.49	
69. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002324	3 177.00	0.74	
		Накладные расходы				95%	79.22	
		Сметная прибыль				43%	35.86	
		Всего с НР и СП					433.05	
	
70.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.296	157.19	1 461.24	
		Объем: 5.81*1.6						
	
71.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.029	19 980.32	579.43	
		Объем: (83*0.35*0.1)						
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.40252	262.054	105.48	
71. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.45588	155.780	71.02	
71. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05133	1 676.22	86.04	
			(1)			276.63	14.20	
71. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.12441	1 065.12	132.51	
			(1)			205.93	25.62	
71. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.20532	1 307.46	268.45	
			(1)			295.07	60.58	
71. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02146	859.14	18.44	
			(1)			236.67	5.08	
71. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.145	20.52	2.98	
		Накладные расходы				142%	250.63	
		Сметная прибыль				81%	142.97	
		Всего с НР и СП					973.03	
	
72.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.19	568.71	1 814.18	
		Объем: 2.9*1.10						
	
73.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка водоотводных лотков	100 м		0.83	33 867.53	28 110.05	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5976	274.410	163.99	
73. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	63.1464	164.300	10 374.95	
73. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5644	963.24	543.65	
			(1)			276.63	156.13	
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0332	1 086.42	36.07	
			(1)			236.67	7.86	
73. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00083	59 117.96	49.07	
73. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.897	3 360.22	16 455.00	
73. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0498	3 119.63	155.36	
73. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1411	3 514.88	495.95	
		Накладные расходы				142%	14 965.29	
		Сметная прибыль				81%	8 536.54	
		Всего с НР и СП					51 611.89	
	
74.	С Цена поставщик.	Водоотводной лоток 350*250*80мм	шт		237	140.00	33 180.00	
		Объем: 83/0.35						
		Поправки: М: =140	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					865 861.71	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					808 961.27	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					391 881.63	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 33; %=95 - по стр. 4, 15, 23, 35, 46, 54, 69; %=142 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 71, 73; %=115 - по стр. 52; %=105 - по стр. 53; %=130 - по стр. 56, 58, 60; %=80 - по стр. 67)					191 703.52	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 33; %=43 - по стр. 4, 15, 23, 35, 46, 54, 69; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 71, 73; %=77 - по стр. 52; %=55 - по стр. 53; %=76 - по стр. 56, 58, 60; %=38 - по стр. 67)					109 265.34	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 109 930.13	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					56 900.44	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					56 900.44	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 166 830.57	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	23 336.61	
	Итого с непредвиденными расходами					1 190 167.18	
	НДС 20%				20	238 033.44	
	ВСЕГО С НДС					1 428 200.62	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					191 703.52	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					109 265.34	
	
	Раздел 2.  ул.Тихорецкая,д.37	
	
	Минимальные работы по ул.Тихорецкая,37	
	Демонтажные работы по ул.Тихорецкая, д.37	
75.	ГЭСНр 68-12-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.327	33 014.43	10 795.72	
		Объем: 467*0.07						
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	5.50995	276.630	1 524.22	
75. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	25.41444	157.170	3 994.39	
75. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.47477	1 007.90	1 486.42	
			(1)			276.63	407.97	
75. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	4.03518	1 311.07	5 290.40	
			(1)			276.63	1 116.25	
75. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.64746	37.85	24.51	
		Накладные расходы				104%	5 739.35	
		Сметная прибыль				60%	3 311.17	
		Всего с НР и СП					19 846.24	
	
76.	ГЭСНр 68-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.85	16 812.54	31 103.19	
		Объем: 133+52						
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	17.39	205.930	3 581.12	
76. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	126.281	167.930	21 206.37	
76. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	17.39	540.73	9 403.29	
			(1)			205.93	3 581.12	
76. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	52.17	9.46	493.53	
		Накладные расходы				104%	25 778.99	
		Сметная прибыль				60%	14 872.49	
		Всего с НР и СП					71 754.67	
	
77.	ГЭСНр 68-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		0.26	2 763.71	718.56	
77. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	4.8568	147.950	718.56	
		Накладные расходы				104%	747.30	
		Сметная прибыль				60%	431.14	
		Всего с НР и СП					1 897.00	
	
78.	01-01-01-043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		73.857	42.09	3 108.64	
		Объем: 32.7*1.8+(133*0.3*0.15*2.2)+(52*0.2*0.08*2.2)						
	
79.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		73.857	272.78	20 146.71	
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
80.	ГЭСНр 68-12-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3		0.235	8 755.52	2 057.55	
		Объем: 469*0.05						
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.65	1.09275	259.615	283.69	
80. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	18.37	4.31695	152.980	660.41	
80. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.67	0.62745	1 676.22	1 051.74	
			(1)			276.63	173.57	
80. 4.	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.98	0.4653	742.31	345.40	
			(1)			236.67	110.12	
		Накладные расходы				104%	981.86	
		Сметная прибыль				60%	566.46	
		Всего с НР и СП					3 605.87	
	
81.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.469	23 688.04	11 109.69	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	9.83493	273.162	2 686.53	
81. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	13.93399	166.250	2 316.53	
81. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.56749	1 007.90	571.97	
			(1)			276.63	156.98	
81. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.60032	1 676.22	1 006.27	
			(1)			276.63	166.07	
81. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.42004	735.57	1 780.11	
			(1)			276.63	669.46	
81. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.0334	848.15	3 420.93	
			(1)			276.63	1 115.76	
81. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.3601	764.61	1 039.95	
			(1)			276.63	376.24	
81. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.85358	859.14	733.34	
			(1)			236.67	202.02	
81. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	11.725	20.52	240.60	
		Накладные расходы				142%	7 104.35	
		Сметная прибыль				81%	4 052.48	
		Всего с НР и СП					22 266.51	
	
82.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.469	1 840.15	-863.03	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-1.0787	276.630	-298.40	
82. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.2345	735.57	-172.49	
			(1)			276.63	-64.87	
82. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.53935	848.15	-457.45	
			(1)			276.63	-149.20	
82. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.30485	764.61	-233.09	
			(1)			276.63	-84.33	
		Накладные расходы				142%	-423.73	
		Сметная прибыль				81%	-241.70	
		Всего с НР и СП					-1 528.46	
	
83.	02.2.04.04-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		58.625	2 073.78	121 575.35	
		Объем: 469*0.1*1.25						
	
84.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.3752	413.18	155.03	
		Объем: 469*0.8/1000						
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.247632	221.300	54.80	
84. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.123816	1 252.06	155.03	
			(2)			442.60	54.80	
		Накладные расходы				142%	77.82	
		Сметная прибыль				81%	44.39	
		Всего с НР и СП					277.23	
	
85.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.386456	18 501.88	7 150.16	
		Объем: (0.3752)*1.03						
	
86.	ГЭСН 27-06-020-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.469	26 424.15	12 392.93	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	8.99542	281.533	2 532.51	
86. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	17.9627	187.210	3 362.80	
86. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.02345	963.24	22.59	
			(1)			276.63	6.49	
86. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.49611	1 363.14	2 039.41	
			(1)			295.07	441.46	
86. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6566	19.29	12.67	
86. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.85724	585.03	1 086.54	
			(1)			236.67	439.55	
86. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.39819	855.09	4 615.94	
			(1)			295.07	1 592.84	
86. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.18291	859.14	157.15	
			(1)			236.67	43.29	
86. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.03752	1 086.42	40.76	
			(1)			236.67	8.88	
86. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00130382	56 405.58	73.54	
86. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0938	20.52	1.92	
86. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00100366	58 833.99	59.05	
86. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.13601	6 768.37	920.57	
		Накладные расходы				142%	8 371.34	
		Сметная прибыль				81%	4 775.20	
		Всего с НР и СП					25 539.47	
	
87.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		43.9453	3 415.26	150 084.63	
		Объем: (0.469)*93.7						
		Поправки: М: =3415.26	
	
88.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0050652	23 301.80	118.03	
		Объем: (0.469)*0.0108						
	
89.	ГЭСН 27-06-021-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.469	33.70	15.80	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
89. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.08442	187.210	15.80	
		Накладные расходы				142%	22.44	
		Сметная прибыль				81%	12.80	
		Всего с НР и СП					51.03	
	
90.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		10.9746	3 415.26	37 481.11	
		Объем: (0.469)*11.7*2						
		Поправки: М: =3415.26	
	
91.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0013132	23 301.80	30.60	
		Объем: (0.469)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
92.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.1407	413.18	58.13	
		Объем: 469*0.3/1000						
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.092862	221.300	20.55	
92. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.046431	1 252.06	58.13	
			(2)			442.60	20.55	
		Накладные расходы				142%	29.18	
		Сметная прибыль				81%	16.65	
		Всего с НР и СП					103.96	
	
93.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.144921	18 501.88	2 681.31	
		Объем: (0.1407)*1.03						
	
94.	ГЭСН 27-06-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.469	25 495.92	11 957.59	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	8.96728	281.632	2 525.48	
94. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	17.9627	187.210	3 362.80	
94. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01407	963.24	13.55	
			(1)			276.63	3.89	
94. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.49611	1 363.14	2 039.41	
			(1)			295.07	441.46	
94. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6566	19.29	12.67	
94. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.85724	585.03	1 086.54	
			(1)			236.67	439.55	
94. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.39819	855.09	4 615.94	
			(1)			295.07	1 592.84	
94. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.18291	859.14	157.15	
			(1)			236.67	43.29	
94. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01876	1 086.42	20.38	
			(1)			236.67	4.44	
94. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0938	20.52	1.92	
94. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0029078	58 833.99	171.08	
94. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.07035	6 768.37	476.15	
		Накладные расходы				142%	8 361.36	
		Сметная прибыль				81%	4 769.51	
		Всего с НР и СП					25 088.45	
	
95.	04.2.01.01-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		45.3054	4 115.14	186 438.06	
		Объем: (0.469)*96.6						
	
96.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0050652	23 301.80	118.03	
		Объем: (0.469)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
97.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03915	54 728.61	2 142.62	
		Объем: 87*0.45						
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.707723	276.630	472.41	
97. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.590382	151.590	89.50	
97. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.404811	1 007.90	408.01	
			(1)			276.63	111.98	
97. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.302912	1 258.83	1 640.14	
			(1)			276.63	360.42	
97. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001566	3 177.00	4.98	
		Накладные расходы				95%	533.81	
		Сметная прибыль				43%	241.62	
		Всего с НР и СП					2 918.06	
	
98.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		62.64	157.19	9 846.38	
		Объем: 39.15*1.6						
	
99.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.174	19 980.32	3 476.58	
		Объем: 87*0.2						
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.41512	262.054	632.89	
99. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.73528	155.780	426.10	
99. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.30798	1 676.22	516.24	
			(1)			276.63	85.20	
99. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.74646	1 065.12	795.07	
			(1)			205.93	153.72	
99. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.23192	1 307.46	1 610.69	
			(1)			295.07	363.50	
99. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.12876	859.14	110.62	
			(1)			236.67	30.47	
99. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.87	20.52	17.85	
		Накладные расходы				142%	1 503.77	
		Сметная прибыль				81%	857.78	
		Всего с НР и СП					5 838.13	
	
100.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		19.14	568.71	10 885.11	
		Объем: 17.4*1.10						
	
101.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.087	23 688.04	2 060.86	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.82439	273.162	498.35	
101. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.58477	166.250	429.72	
101. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.10527	1 007.90	106.10	
			(1)			276.63	29.12	
101. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.11136	1 676.22	186.66	
			(1)			276.63	30.81	
101. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.44892	735.57	330.21	
			(1)			276.63	124.18	
101. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.7482	848.15	634.59	
			(1)			276.63	206.97	
101. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2523	764.61	192.91	
			(1)			276.63	69.79	
101. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.15834	859.14	136.04	
			(1)			236.67	37.47	
101. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.175	20.52	44.63	
		Накладные расходы				142%	1 317.86	
		Сметная прибыль				81%	751.74	
		Всего с НР и СП					4 130.46	
	
102.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.087	1 840.15	160.09	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.2001	276.630	55.35	
102. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0435	735.57	32.00	
			(1)			276.63	12.03	
102. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.10005	848.15	84.86	
			(1)			276.63	27.68	
102. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.05655	764.61	43.24	
			(1)			276.63	15.64	
		Накладные расходы				142%	78.60	
		Сметная прибыль				81%	44.83	
		Всего с НР и СП					283.52	
	
103.	02.2.04.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		21.75	2 278.32	49 553.46	
		Объем: 87*0.2*1.25						
	
104.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0435	5 831.59	253.67	
		Объем: 87*0.05						
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.214455	219.554	47.08	
104. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.041325	1 676.22	69.27	
			(1)			276.63	11.43	
104. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.17313	1 065.12	184.40	
			(1)			205.93	35.65	
		Накладные расходы				142%	66.85	
		Сметная прибыль				81%	38.13	
		Всего с НР и СП					358.66	
	
105.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.437	2 377.24	10 547.81	
		Объем: (0.0435)*102.0						
	
106.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		8.7	2 370.91	20 626.89	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.783	226.423	177.29	
106. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	102.66	189.870	19 492.05	
106. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.261	1 065.12	278.00	
			(1)			205.93	53.75	
106. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.959	13.30	65.95	
106. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.261	859.14	224.24	
			(1)			236.67	61.77	
106. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.261	1 086.42	283.56	
			(1)			236.67	61.77	
106. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.74	20.52	35.70	
106. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.435	568.71	247.39	
		Накладные расходы				142%	27 930.46	
		Сметная прибыль				81%	15 932.17	
		Всего с НР и СП					64 489.52	
	
107.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		88.74	480.00	42 595.20	
		Объем: 87*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
108.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01917	54 728.61	1 049.15	
		Объем: 71*0.27						
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8361954	276.630	231.32	
108. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2890836	151.590	43.82	
108. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1982178	1 007.90	199.78	
			(1)			276.63	54.83	
108. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6379776	1 258.83	803.11	
			(1)			276.63	176.48	
108. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0007668	3 177.00	2.44	
		Накладные расходы				95%	261.38	
		Сметная прибыль				43%	118.31	
		Всего с НР и СП					1 428.84	
	
109.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		30.672	157.19	4 821.33	
		Объем: 19.17*1.6						
	
110.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.092	19 980.32	1 838.19	
		Объем: 71*0.13						
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.27696	262.054	334.63	
110. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.44624	155.780	225.30	
110. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.16284	1 676.22	272.96	
			(1)			276.63	45.05	
110. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.39468	1 065.12	420.38	
			(1)			205.93	81.28	
110. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.65136	1 307.46	851.63	
			(1)			295.07	192.20	
110. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06808	859.14	58.49	
			(1)			236.67	16.11	
110. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.46	20.52	9.44	
		Накладные расходы				142%	795.10	
		Сметная прибыль				81%	453.54	
		Всего с НР и СП					3 086.83	
	
111.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		10.12	568.71	5 755.35	
		Объем: 9.2*1.10						
	
112.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.071	23 688.04	1 681.85	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.48887	273.162	406.70	
112. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.10941	166.250	350.69	
112. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.08591	1 007.90	86.59	
			(1)			276.63	23.77	
112. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.09088	1 676.22	152.33	
			(1)			276.63	25.14	
112. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.36636	735.57	269.48	
			(1)			276.63	101.35	
112. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.6106	848.15	517.88	
			(1)			276.63	168.91	
112. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2059	764.61	157.43	
			(1)			276.63	56.96	
112. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.12922	859.14	111.02	
			(1)			236.67	30.58	
112. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.775	20.52	36.42	
		Накладные расходы				142%	1 075.49	
		Сметная прибыль				81%	613.49	
		Всего с НР и СП					3 370.83	
	
113.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.071	1 840.15	-130.65	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.1633	276.630	-45.17	
113. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0355	735.57	-26.11	
			(1)			276.63	-9.82	
113. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.08165	848.15	-69.25	
			(1)			276.63	-22.59	
113. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.04615	764.61	-35.29	
			(1)			276.63	-12.77	
		Накладные расходы				142%	-64.14	
		Сметная прибыль				81%	-36.59	
		Всего с НР и СП					-231.38	
	
114.	02.2.04.04-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		8.875	2 073.78	18 404.80	
		Объем: 71*0.1*1.25						
	
115.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0284	5 831.59	165.62	
		Объем: 71*0.04						
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.140012	219.554	30.74	
115. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.02698	1 676.22	45.22	
			(1)			276.63	7.46	
115. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.113032	1 065.12	120.39	
			(1)			205.93	23.28	
		Накладные расходы				142%	43.65	
		Сметная прибыль				81%	24.90	
		Всего с НР и СП					234.17	
	
116.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.897	2 377.24	6 886.86	
		Объем: (0.0284)*102.0						
	
117.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		7.1	2 370.91	16 833.44	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.639	226.423	144.68	
117. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	83.78	189.870	15 907.31	
117. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.213	1 065.12	226.87	
			(1)			205.93	43.86	
117. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.047	13.30	53.83	
117. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.213	859.14	183.00	
			(1)			236.67	50.41	
117. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.213	1 086.42	231.41	
			(1)			236.67	50.41	
117. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.42	20.52	29.14	
117. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.355	568.71	201.89	
		Накладные расходы				142%	22 793.83	
		Сметная прибыль				81%	13 002.11	
		Всего с НР и СП					52 629.38	
	
118.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		72.42	440.00	31 864.80	
		Объем: 71*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
119.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.04575	54 728.61	2 503.83	
		Объем: 183*0.25						
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.995615	276.630	552.05	
119. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.68991	151.590	104.58	
119. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.473055	1 007.90	476.79	
			(1)			276.63	130.86	
119. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.52256	1 258.83	1 916.64	
			(1)			276.63	421.19	
119. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00183	3 177.00	5.81	
		Накладные расходы				95%	623.80	
		Сметная прибыль				43%	282.35	
		Всего с НР и СП					3 409.98	
	
120.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		73.2	157.19	11 506.31	
		Объем: 45.75*1.6						
	
121.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.366	19 980.32	7 312.80	
		Объем: 183*0.2						
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.08008	262.054	1 331.25	
121. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.75352	155.780	896.28	
121. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.64782	1 676.22	1 085.89	
			(1)			276.63	179.21	
121. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.57014	1 065.12	1 672.39	
			(1)			205.93	323.34	
121. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.59128	1 307.46	3 387.99	
			(1)			295.07	764.61	
121. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.27084	859.14	232.69	
			(1)			236.67	64.10	
121. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.83	20.52	37.55	
		Накладные расходы				142%	3 163.09	
		Сметная прибыль				81%	1 804.30	
		Всего с НР и СП					12 280.19	
	
122.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		40.26	568.71	22 896.26	
		Объем: 36.6*1.10						
	
123.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0915	5 831.59	533.59	
		Объем: 183*0.05						
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.451095	219.554	99.04	
123. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.086925	1 676.22	145.71	
			(1)			276.63	24.05	
123. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.36417	1 065.12	387.88	
			(1)			205.93	74.99	
		Накладные расходы				142%	140.64	
		Сметная прибыль				81%	80.22	
		Всего с НР и СП					754.45	
	
124.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		9.333	2 377.24	22 186.78	
		Объем: (0.0915)*102.0						
	
125.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		18.3	2 370.91	43 387.60	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.647	226.423	372.92	
125. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	215.94	189.870	41 000.53	
125. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.549	1 065.12	584.75	
			(1)			205.93	113.06	
125. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	10.431	13.30	138.73	
125. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.549	859.14	471.67	
			(1)			236.67	129.93	
125. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.549	1 086.42	596.44	
			(1)			236.67	129.93	
125. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.66	20.52	75.10	
125. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.915	568.71	520.37	
		Накладные расходы				142%	58 750.30	
		Сметная прибыль				81%	33 512.49	
		Всего с НР и СП					135 650.39	
	
126.	С13 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2		186.66	440.00	82 130.40	
		Объем: 183*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Установка бортовых камней	
127.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02453	54 728.61	1 342.49	
		Объем: (135*0.3*0.3)+(221*0.28*0.2)						
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.0699986	276.630	295.99	
127. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3699124	151.590	56.08	
127. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2536402	1 007.90	255.64	
			(1)			276.63	70.16	
127. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.8163584	1 258.83	1 027.66	
			(1)			276.63	225.83	
127. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009812	3 177.00	3.12	
		Накладные расходы				95%	334.47	
		Сметная прибыль				43%	151.39	
		Всего с НР и СП					1 828.35	
	
128.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		39.248	157.19	6 169.39	
		Объем: 24.53*1.6						
	
129.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.143	19 980.32	2 857.19	
		Объем: (135*0.3*0.2)+(221*0.28*0.1)						
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.98484	262.054	520.13	
129. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.24796	155.780	350.19	
129. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.25311	1 676.22	424.27	
			(1)			276.63	70.02	
129. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.61347	1 065.12	653.42	
			(1)			205.93	126.33	
129. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.01244	1 307.46	1 323.72	
			(1)			295.07	298.74	
129. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10582	859.14	90.91	
			(1)			236.67	25.04	
129. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.715	20.52	14.67	
		Накладные расходы				142%	1 235.85	
		Сметная прибыль				81%	704.96	
		Всего с НР и СП					4 798.00	
	
130.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		15.73	568.71	8 945.81	
		Объем: 14.3*1.10						
	
131.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.35	33 867.53	45 721.16	
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.972	274.410	266.73	
131. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	102.708	164.300	16 874.92	
131. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.918	963.24	884.25	
			(1)			276.63	253.95	
131. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.054	1 086.42	58.67	
			(1)			236.67	12.78	
131. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00135	59 117.96	79.81	
131. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	7.965	3 360.22	26 764.15	
131. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.081	3 119.63	252.69	
131. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2295	3 514.88	806.66	
		Накладные расходы				142%	24 341.14	
		Сметная прибыль				81%	13 884.74	
		Всего с НР и СП					83 947.04	
	
132.	05.2.03.03-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		135	346.52	46 780.20	
		Объем: (1.35)*100.0						
	
133.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		2.21	13 855.05	30 619.66	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.5912	274.410	436.64	
133. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	168.1368	164.300	27 624.88	
133. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.5028	963.24	1 447.56	
			(1)			276.63	415.72	
133. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0884	1 086.42	96.04	
			(1)			236.67	20.92	
133. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00221	59 117.96	130.65	
133. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3757	3 514.88	1 320.54	
		Накладные расходы				142%	39 847.36	
		Сметная прибыль				81%	22 729.83	
		Всего с НР и СП					93 196.85	
	
134.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.043758	3 119.63	136.51	
		Объем: (2.21)*(0.06*0.33)						
	
135.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		11.214	3 360.22	37 681.51	
		Объем: (2.21)*(5.9*0.86)						
	
136.	05.2.03.03-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		221	181.96	40 213.16	
		Объем: (2.21)*100.0						
	
137.	ГЭСНр 68-37-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		4	347.07	1 388.26	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.2	236.670	47.33	
137. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	6.96	158.710	1 104.62	
137. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.2	1 086.42	217.28	
			(1)			236.67	47.33	
137. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.032	2 073.59	66.35	
		Накладные расходы				104%	1 198.03	
		Сметная прибыль				60%	691.17	
		Всего с НР и СП					3 277.46	
	
	Дополнительные работы, ул.Тихорецкая,37	
138.	ГЭСН 47-01-046-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.2	13 049.85	15 659.82	
138. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	48	154.380	7 410.24	
138. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	18	458.31	8 249.58	
		Накладные расходы				115%	8 521.78	
		Сметная прибыль				77%	5 705.88	
		Всего с НР и СП					29 887.48	
	
139.	ГЭСН 06-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство бетонной стяжки толщ.100мм	100 м3		0.017	392 554.88	6 673.43	
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.30821	276.343	85.17	
139. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	3.06	151.590	463.87	
139. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.306	1 078.65	330.07	
			(1)			276.63	84.65	
139. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.816	3.65	2.98	
139. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00221	1 086.42	2.40	
			(1)			236.67	0.52	
139. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0034	20.52	0.07	
139. 7.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	250	4.25	11.16	47.43	
139. 8.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	1.734	3 360.22	5 826.62	
		Накладные расходы				105%	576.49	
		Сметная прибыль				55%	301.97	
		Всего с НР и СП					7 551.89	
	
	Установка скамеек, урн	
140.	ГЭСН 01-02-058-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.025	42 445.20	1 061.13	
		Объем: ((0.5*0.5*0.5)*4)*5						
140. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	7	151.590	1 061.13	
		Накладные расходы				80%	848.90	
		Сметная прибыль				38%	403.23	
		Всего с НР и СП					2 313.26	
	
141.	ГЭСН 01-02-060-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.025	7 797.26	194.93	
141. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	1.339	145.580	194.93	
		Накладные расходы				80%	155.94	
		Сметная прибыль				38%	74.07	
		Всего с НР и СП					424.95	
	
142.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		4	157.19	628.76	
		Объем: 2.5*1.6						
	
143.	ГЭСН 06-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0128	47 022.44	601.89	
		Объем: ((0.4*0.4*0.4)*4)*5						
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.232064	276.343	64.13	
143. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	2.304	151.590	349.26	
143. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.2304	1 078.65	248.52	
			(1)			276.63	63.74	
143. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.6144	3.65	2.24	
143. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.001664	1 086.42	1.81	
			(1)			236.67	0.39	
143. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00256	20.52	0.05	
		Накладные расходы				105%	434.06	
		Сметная прибыль				55%	227.36	
		Всего с НР и СП					1 263.31	
	
144.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.3056	3 360.22	4 387.10	
		Объем: 0.0128*102						
	
145.	ГЭСН 09-03-029-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Монтаж  скамеек	т		0.255	12 405.51	3 163.40	
		Объем: (51*5)/1000						
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.48665	275.789	410.00	
145. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	8.25435	182.740	1 508.40	
145. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01785	1 706.84	30.47	
			(1)			315.05	5.62	
145. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0306	963.24	29.48	
			(1)			276.63	8.46	
145. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.38975	836.23	1 162.15	
			(1)			276.63	384.45	
145. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.2448	8.06	1.97	
145. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.04845	1 086.42	52.64	
			(1)			236.67	11.47	
145. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.4284	3.25	1.39	
145. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.4531	117.46	288.14	
145. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.34935	51.66	18.05	
145. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.10455	48.41	5.06	
145. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00102	64 008.58	65.29	
145. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000765	48 521.28	0.37	
		Накладные расходы				90%	1 726.56	
		Сметная прибыль				72%	1 381.25	
		Всего с НР и СП					6 271.21	
	
146.	15.2.03.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Диван на металлических ножках	шт.		5	10 821.82	54 109.10	
	
147.	С16 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич.  вставка	шт		4	4 100.00	16 400.00	
		Поправки: М: =4100	
	
	Дождеприемный колодец (1шт)	
148.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00997	54 728.61	545.64	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*1+(4*0.65*0.95)						
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4348914	276.630	120.30	
148. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1503476	151.590	22.79	
148. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1030898	1 007.90	103.90	
			(1)			276.63	28.52	
148. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3318016	1 258.83	417.68	
			(1)			276.63	91.79	
148. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003988	3 177.00	1.27	
		Накладные расходы				95%	135.94	
		Сметная прибыль				43%	61.53	
		Всего с НР и СП					743.10	
	
149.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		15.952	157.19	2 507.49	
		Объем: 9.97*1.6						
	
150.	ГЭСН 23-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.02	1 991.63	39.83	
		Объем: 4*0.1*0.5						
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.007	205.930	1.44	
150. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.204	158.710	32.38	
150. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.007	1 065.12	7.46	
			(1)			205.93	1.44	
		Накладные расходы				130%	43.97	
		Сметная прибыль				76%	25.70	
		Всего с НР и СП					109.50	
	
151.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.22	568.71	125.12	
		Объем: (0.02)*11.0						
	
152.	ГЭСН 23-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.04	8 239.19	329.57	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.168	236.670	39.76	
152. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	1.0848	178.550	193.69	
152. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.162	773.68	125.34	
			(1)			236.67	38.34	
152. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.006	1 086.42	6.52	
			(1)			236.67	1.42	
152. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.196	20.52	4.02	
		Накладные расходы				130%	303.49	
		Сметная прибыль				76%	177.42	
		Всего с НР и СП					810.48	
	
153.	24.3.03.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		4	727.41	2 909.64	
	
154.	ГЭСН 23-03-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.06	122 657.63	7 359.46	
		Объем: 0.6*1						
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	1.6452	275.435	453.15	
154. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	167.930	1 724.27	
154. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	963.24	1 537.33	
			(1)			276.63	441.50	
154. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	119.32	2.72	
154. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	1 086.42	53.45	
			(1)			236.67	11.64	
154. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	18 337.47	55.01	
154. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	42 377.78	22.88	
154. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	20.52		
154. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0012	139 535.69	167.44	
154. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	59 117.96	0.71	
154. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	200.46	466.67	
154. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	15 094.65	0.23	
154. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	7 588.00	3.23	
154. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	2 885.92	244.15	
154. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.054	3 360.22	181.45	
154. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.024	3 119.63	74.87	
154. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	17 020.85	2 818.65	
154. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	6 644.75	6.38	
		Накладные расходы				130%	2 830.65	
		Сметная прибыль				76%	1 654.84	
		Всего с НР и СП					11 844.95	
	
155.	05.1.01.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.1656	17 020.85	-2 818.65	
		Объем: (0.06)*(-2.76)						
	
156.	05.1.01.11-0044 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 374.58	2 374.58	
	
157.	05.1.01.09-0056 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 513.61	2 513.61	
	
158.	05.1.01.09-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 003.97	1 003.97	
	
159.	05.1.06.09-0088 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 528.85	2 528.85	
	
160.	08.1.02.06-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	5 717.53	5 717.53	
	
161.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.0736	12 883.83	948.25	
		Объем: 9.97-(2.26*1+4*0.038)-(4*0.1*0.5)						
161. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	6.5136	145.580	948.25	
		Накладные расходы				80%	758.60	
		Сметная прибыль				38%	360.34	
		Всего с НР и СП					2 067.19	
	
162.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		8.096	568.71	4 604.28	
		Объем: 7.36*1.1						
	
	Смотровой колодец (2 шт)	
163.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03136	54 728.61	1 716.29	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(21*0.65*0.95)						
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3679232	276.630	378.41	
163. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4729088	151.590	71.69	
163. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3242624	1 007.90	326.82	
			(1)			276.63	89.70	
163. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0436608	1 258.83	1 313.79	
			(1)			276.63	288.71	
163. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012544	3 177.00	3.99	
		Накладные расходы				95%	427.60	
		Сметная прибыль				43%	193.54	
		Всего с НР и СП					2 337.43	
	
164.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		50.176	157.19	7 887.17	
		Объем: 31.36*1.6						
	
165.	ГЭСН 23-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.105	1 991.63	209.12	
		Объем: 21*0.1*0.5						
165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.03675	205.930	7.57	
165. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.071	158.710	169.98	
165. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.03675	1 065.12	39.14	
			(1)			205.93	7.57	
		Накладные расходы				130%	230.82	
		Сметная прибыль				76%	134.94	
		Всего с НР и СП					574.87	
	
166.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.155	568.71	656.86	
		Объем: (0.105)*11.0						
	
167.	ГЭСН 23-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.21	8 239.19	1 730.23	
167. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.882	236.670	208.74	
167. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	5.6952	178.550	1 016.88	
167. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.8505	773.68	658.01	
			(1)			236.67	201.29	
167. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0315	1 086.42	34.22	
			(1)			236.67	7.46	
167. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.029	20.52	21.12	
		Накладные расходы				130%	1 593.31	
		Сметная прибыль				76%	931.47	
		Всего с НР и СП					4 255.01	
	
168.	24.3.03.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		21	727.41	15 275.61	
	
169.	ГЭСН 23-03-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	122 657.63	19 134.59	
		Объем: 0.78*2						
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	275.435	1 178.18	
169. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	167.930	4 483.11	
169. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	963.24	3 997.06	
			(1)			276.63	1 147.90	
169. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	119.32	7.07	
169. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 086.42	138.97	
			(1)			236.67	30.27	
169. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	18 337.47	143.03	
169. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	42 377.78	59.50	
169. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.52		
169. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	139 535.69	435.35	
169. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	59 117.96	1.84	
169. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	200.46	1 213.34	
169. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	15 094.65	0.59	
169. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	7 588.00	8.40	
169. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 885.92	634.79	
169. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 360.22	471.77	
169. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	3 119.63	194.66	
169. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43056	17 020.85	7 328.50	
169. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	6 644.75	16.59	
		Накладные расходы				130%	7 359.68	
		Сметная прибыль				76%	4 302.58	
		Всего с НР и СП					30 796.85	
	
170.	05.1.01.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.43056	17 020.85	-7 328.50	
		Объем: (0.156)*(-2.76)						
	
171.	05.1.01.11-0044 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 374.58	4 749.16	
	
172.	05.1.01.09-0056 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 513.61	5 027.22	
	
173.	05.1.01.09-0055 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 724.12	3 448.24	
	
174.	05.1.01.09-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 003.97	2 007.94	
	
175.	05.1.06.09-0088 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 528.85	5 057.70	
	
176.	05.1.01.09-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	692.36	1 384.72	
	
177.	08.1.02.06-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Люки чугунные тяжелые	шт.		2	5 494.08	10 988.16	
	
178.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.2499	12 883.83	3 219.67	
		Объем: 31.36-(2.26*2+21*0.038)-(21*0.1*0.5)						
178. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	22.11615	145.580	3 219.67	
		Накладные расходы				80%	2 575.74	
		Сметная прибыль				38%	1 223.47	
		Всего с НР и СП					7 018.88	
	
179.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		27.489	568.71	15 633.27	
		Объем: 24.99*1.1						
	
180.	ГЭСНм 08-03-526-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		4	555.66	2 222.65	
		Начисления: Н17= 2	
180. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.56	6.24	184.980	1 154.28	
180. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.52	45.37	23.59	
180. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.024	121.58	2.92	
180. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.004	164.01	0.66	
180. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.048	547.79	26.29	
180. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.28	68.45	19.17	
180. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.196	94.03	18.43	
180. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.056	180.76	10.12	
180. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.004	396.45	1.59	
180. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.004	141 978.22	567.91	
180. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.144	125.10	18.01	
180. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.024	110.42	2.65	
180. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.4	884.86	353.94	
		Накладные расходы				95%	1 096.57	
		Сметная прибыль				65%	750.28	
		Всего с НР и СП					4 069.50	
	
181.	С Цена поставщик.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 6А,	шт		4	162.50	650.00	
		Поправки: М: =195/1.2	
	
182.	ГЭСНм 08-02-390-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		1.25	3 217.85	4 022.31	
		Начисления: Н17= 2	
182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0125	276.630	3.46	
182. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	20.3625	184.980	3 766.66	
182. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0125	317.75	3.97	
			(1)			276.63	3.46	
182. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.25	180.86	45.22	
182. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.00125	104 909.19	131.14	
		Накладные расходы				95%	3 581.61	
		Сметная прибыль				65%	2 450.58	
		Всего с НР и СП					10 054.50	
	
183.	20.2.05.04-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м		1.25	2 059.37	2 574.21	
	
184.	ГЭСНм 08-02-399-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		1.25	677.81	847.26	
		Начисления: Н17= 2	
184. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.025	256.650	6.42	
184. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	3.525	182.740	644.16	
184. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0125	963.24	12.04	
			(1)			276.63	3.46	
184. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0125	1 086.42	13.58	
			(1)			236.67	2.96	
184. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.2	547.79	109.56	
184. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.0625	755.61	47.23	
184. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.0625	125.10	7.82	
		Накладные расходы				95%	618.05	
		Сметная прибыль				65%	422.88	
		Всего с НР и СП					1 888.19	
	
185.	21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.125	33 946.61	4 243.33	
	
186.	ГЭСНм 08-03-596-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.		0.04	92 609.88	3 704.40	
		Начисления: Н17= 2	
186. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	96.42	3.8568	207.834	801.58	
186. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	286.4	11.456	192.800	2 208.72	
186. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.81	0.0724	963.24	69.74	
			(1)			276.63	20.03	
186. 4.	91.06.06-042	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	92.8	3.712	273.68	1 015.90	
			(1)			205.93	764.41	
186. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.81	0.0724	1 086.42	78.66	
			(1)			236.67	17.13	
186. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.51	0.3404	45.37	15.44	
186. 7.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.5	0.02	547.79	10.96	
186. 8.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	5.2	0.208	68.45	14.24	
186. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	38	1.52	94.03	142.93	
186. 10.	14.4.03.17-0101	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.004	0.00016	213 261.58	34.12	
186. 11.	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.02	0.0408	1 704.01	69.52	
		Накладные расходы				95%	2 859.79	
		Сметная прибыль				65%	1 956.70	
		Всего с НР и СП					8 520.88	
	
187.	С14 Цена поставщ.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302 с датчиком движения	шт		4	908.33	3 633.33	
		Поправки: М: =1090/1.20	
	
	Ремонт штукатурки подпорной стенки	
188.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2		0.18	3 459.28	622.67	
188. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	4.1076	151.590	622.67	
		Накладные расходы				110%	684.94	
		Сметная прибыль				60%	373.60	
		Всего с НР и СП					1 681.21	
	
189.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		0.18	1 244.40	223.99	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0036	256.650	0.92	
189. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	1.179	187.210	220.72	
189. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0018	317.75	0.57	
			(1)			276.63	0.50	
189. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0018	1 086.42	1.96	
			(1)			236.67	0.43	
189. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.018	41.35	0.74	
		Накладные расходы				105%	232.72	
		Сметная прибыль				47%	104.17	
		Всего с НР и СП					560.88	
	
190.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		2.34	55.56	130.01	
		Объем: (0.18)*13.0						
		Поправки: М: =55.56	
	
191.	ГЭСН 26-01-048-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса : из сетки	100 м2		0.18	2 661.26	479.03	
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.1008	236.670	23.86	
191. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	2.016	166.250	335.16	
191. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.1008	1 086.42	109.51	
			(1)			236.67	23.86	
191. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.00054	63 622.53	34.36	
		Накладные расходы				100%	359.02	
		Сметная прибыль				60%	215.41	
		Всего с НР и СП					1 053.46	
	
192.	08.1.02.17-0035 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	м2		18.9	109.36	2 066.90	
		Объем: (0.18)*105.0						
	
193.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.18	17 930.08	3 227.41	
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.5004	182.880	91.51	
193. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	12.7584	187.210	2 388.50	
193. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.162	15.19	2.46	
193. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.5004	277.79	139.01	
			(1)			182.88	91.51	
193. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.063	20.52	1.29	
193. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.3402	2 046.31	696.15	
		Накладные расходы				105%	2 604.01	
		Сметная прибыль				47%	1 165.60	
		Всего с НР и СП					6 997.03	
	
194.	ГЭСН 15-04-019-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.18	2 404.03	432.72	
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0108	236.670	2.56	
194. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	2.3292	180.650	420.77	
194. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0126	11.67	0.15	
194. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0108	1 086.42	11.73	
			(1)			236.67	2.56	
194. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0018	41.35	0.07	
		Накладные расходы				105%	444.50	
		Сметная прибыль				47%	198.97	
		Всего с НР и СП					1 076.18	
	
195.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая	кг		2.34	101.59	237.72	
		Объем: (0.18)*13.0						
	
196.	С Цена поставщик.	Краски акриловые фасадные, типа "Маршал" с колером	кг		6.84	170.00	1 162.80	
		Объем: (0.18)*0.038*1000						
		Поправки: М: =170	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 518 913.03	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 897.49	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					11 100.87	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 180, 182, 184, 186)					8 156.02	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 180, 182, 184, 186)					5 580.43	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					35 633.94	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 427 229.96	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					569 936.74	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 75-77, 80, 137; %=142 - по стр. 81, 82, 84, 86, 89, 92, 94, 99, 101, 102, 104, 106, 110, 112, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 129, 131, 133; %=95 - по стр. 97, 108, 119, 127, 148, 163; %=115 - по стр. 138; %=105 - по стр. 139, 143, 189, 193, 194; %=80 - по стр. 140, 141, 161, 178; %=130 - по стр. 150, 152, 154, 165, 167, 169; %=110 - по стр. 188; %=100 - по стр. 191)					273 883.72	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 75-77, 80, 137, 188, 191; %=81 - по стр. 81, 82, 84, 86, 89, 92, 94, 99, 101, 102, 104, 106, 110, 112, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 129, 131, 133; %=43 - по стр. 97, 108, 119, 127, 148, 163; %=77 - по стр. 138; %=55 - по стр. 139, 143; %=38 - по стр. 140, 141, 161, 178; %=76 - по стр. 150, 152, 154, 165, 167, 169; %=47 - по стр. 189, 193, 194)					156 330.17	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 857 443.85	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 163.40	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 145)					1 726.56	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 145)					1 381.25	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 271.21	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					66 622.18	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					66 622.18	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 965 971.18	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	39 319.42	
	Итого с непредвиденными расходами					2 005 290.60	
	НДС 20%				20	401 058.12	
	ВСЕГО С НДС					2 406 348.72	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					2 384 774.74	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 897.49	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					11 100.87	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 180, 182, 184, 186)					8 156.02	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 180, 182, 184, 186)					5 580.43	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					35 633.94	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 236 191.23	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					961 818.37	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 33, 75-77, 80, 137; %=95 - по стр. 4, 15, 23, 35, 46, 54, 69, 97, 108, 119, 127, 148, 163; %=142 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 71, 73, 81, 82, 84, 86, 89, 92, 94, 99, 101, 102, 104, 106, 110, 112, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 129, 131, 133; %=115 - по стр. 52, 138; %=105 - по стр. 53, 139, 143, 189, 193, 194; %=130 - по стр. 56, 58, 60, 150, 152, 154, 165, 167, 169; %=80 - по стр. 67, 140, 141, 161, 178; %=110 - по стр. 188; %=100 - по стр. 191)					465 587.24	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 33, 75-77, 80, 137, 188, 191; %=43 - по стр. 4, 15, 23, 35, 46, 54, 69, 97, 108, 119, 127, 148, 163; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 71, 73, 81, 82, 84, 86, 89, 92, 94, 99, 101, 102, 104, 106, 110, 112, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 129, 131, 133; %=77 - по стр. 52, 138; %=55 - по стр. 53, 139, 143; %=76 - по стр. 56, 58, 60, 150, 152, 154, 165, 167, 169; %=38 - по стр. 67, 140, 141, 161, 178; %=47 - по стр. 189, 193, 194)					265 595.51	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 967 373.98	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 163.40	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 145)					1 726.56	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 145)					1 381.25	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 271.21	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					123 522.62	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					123 522.62	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					3 132 801.75	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	62 656.04	
	Итого с непредвиденными расходами					3 195 457.79	
	НДС 20%				20	639 091.56	
	ВСЕГО С НДС					3 834 549.35	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)