«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 013 838.00	руб.	Смета на сумму:	1 013 838.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД» 	 Директор ООО «УК «Специалист ЖКХ» 	
		
________________ /__С.Б. Русович___ /	________________ /___Е.Н. Околот__ /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт МКД 46 по ул.Невского в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт многоквартирного дома №46 по ул. А. Невского в г. Калининграде (замене перекрытия)	
Сметная стоимость:	1 013.838	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.162	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.107	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	186.929	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2-й квартал 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ГЭСН 46-04-002-01 
(прим)	Разборка армокирпичных перекрытий	м3		13.5	2 200.26	29 703	
1. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11.01	148.635	167.530	24 901	
1. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.07	41.445	97.10	4 024	
1. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	6.14	82.89	9.39	778	
		Накладные расходы				99%	24 652	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	14 941	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					69 296	
	
2.	ГЭСНр 57-1-3 
(прим)	Разборка оснований покрытия полов	100 м2		0.285	2 573.10	733	
2. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.44	4.9704	147.540	733	
		Накладные расходы				80%	586	
		Сметная прибыль				68%	498	
		Всего с НР и СП					1 818	
	
3.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных перегородок	м3		5.2	1 513.71	7 871	
3. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	42.848	167.530	7 178	
3. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	5.98	97.10	581	
3. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	11.96	9.39	112	
		Накладные расходы				99%	7 106	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	4 307	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					19 284	
	
4.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.042	18 282.86	768	
		Объем: 1.39*3						
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.32508	269.240	88	
4. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	4.36422	152.980	668	
4. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.32508	308.36	100	
			(1)			269.24	88	
		Накладные расходы				99%	748	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	454	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 970	
	
5.	ГЭСНр 57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0.282	1 720.57	485	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.03666	269.240	10	
5. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	3.21198	147.540	474	
5. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	0.03666	308.36	11	
			(1)			269.24	10	
		Накладные расходы				80%	387	
		Сметная прибыль				68%	329	
		Всего с НР и СП					1 201	
	
6.	ГЭСНр 63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2		0.169	11 361.24	1 920	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.05915	269.240	16	
6. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	12.5567	148.900	1 870	
6. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.05915	308.36	18	
			(1)			269.24	16	
6. 4.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.64	0.27716	97.10	27	
6. 5.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.28	0.55432	9.39	5	
		Накладные расходы				77%	1 452	
		Сметная прибыль				50%	943	
		Всего с НР и СП					4 315	
	
7.	ГЭСНр 63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2		0.602	1 534.42	924	
7. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.4	6.2608	147.540	924	
7. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.03	0.01806			
		Накладные расходы				77%	711	
		Сметная прибыль				50%	462	
		Всего с НР и СП					2 097	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					42 404	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					42 404	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 4; %=80 - по стр. 2, 5; %=77 - по стр. 6, 7)					35 644	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 4; %=68 - по стр. 2, 5; %=50 - по стр. 6, 7)					21 934	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					99 982	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					99 982	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 140	
	ИТОГО					102 122	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 042	
	ИТОГО					104 164	
	НДС 18%				18	18 750	
	ВСЕГО С НДС					122 914.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					35 644.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					21 934	
	
	Раздел 2.  Перекрытие	
	
8.	ГЭСНр 54-8-1	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных	т		0.868	16 455.95	14 284	
		Объем: (316.92+472.96+42.6+11.4+15.9+8.28)/1000						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.1736	269.240	47	
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.26	25.39768	161.820	4 110	
8. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.1736	1 067.67	185	
			(1)			269.24	47	
8. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.3	0.2604	43.05	11	
8. 5.	01.7.11.07-0021	Электроды диаметром: 2 мм Э42	т	0.00036	0.00031248	99 045.44	31	
8. 6.	04.1.02.05-0080	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В25 (М350)	м3	0.265	0.23002	3 793.86	873	
8. 7.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.22	0.19096	3 291.03	628	
8. 8.	06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.37	0.32116	12 843.61	4 125	
8. 9.	08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	0.045	0.03906	110 130.78	4 302	
8. 10.	11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0.0025	0.00217	8 626.86	19	
		Накладные расходы				85%	3 533	
		Сметная прибыль				80%	3 326	
		Всего с НР и СП					21 143	
	
9.	08.3.11.01-0054	Швеллеры: № 16-18 сталь марки Ст3сп	т		0.347	46 489.73	16 132	
		Объем: (97.8*3+42.6+11.4)/1000						
	
10.	08.3.01.02-0020	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь: марки Ст0, № 16-18	т		0.458	38 533.85	17 649	
		Объем: (110.4*4+15.9)/1000						
	
11.	08.3.05.02-0058	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм	т		0.00828	44 975.40	372	
		Объем: 8.28/1000						
	
12.	08.3.07.01-0077 
(прим)	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 200 мм толщиной 10 мм	т		0.055	35 755.08	1 967	
		Объем: (3.92*2*3+3.92*2*4)/1000						
	
13.	ГЭСН 46-05-008-02 
(прим)	Установка, снятие временного металлического каркаса из арматурных стержней и опорных  уголков (РП лист 5, п.2)	т		0.259	10 326.20	2 674	
		Объем: (243.6+15.51)/1000						
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.76	0.19684	230.350	45	
13. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41.64	10.78476	177.860	1 918	
13. 3.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8.67	2.24553	25.32	57	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.76	0.19684	1 048.98	206	
			(1)			230.35	45	
13. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10.56	2.73504	43.05	118	
13. 6.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.009	0.002331	60 387.28	141	
13. 7.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.01	0.00259	90 041.46	233	
13. 8.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0001	0.0000259	48 502.11	1	
		Накладные расходы				99%	1 943	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 178	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 795	
	
14.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (с учетом оборачиваемости к=5)	т		0.0037	53 472.99	198	
		Объем: 18.51/1000/5						
	
15.	08.3.08.02-0025	Сталь угловая: 75х75 мм(с учетом оборачиваемости к=5)	т		0.0487	46 417.00	2 261	
		Объем: 243.6/1000/5						
	
16.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за два раза)	100 м2		0.5	2 614.62	1 307	
		Объем: 25*2						
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.015	215.390	3	
16. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	7.3278	3.6639	201.390	738	
16. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.015	0.0075	10.96		
16. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.015	0.0075	985.92	7	
			(1)			200.43	2	
16. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.015	0.0075	1 048.98	8	
			(1)			230.35	2	
16. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.68	0.84	19.82	17	
16. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.006	76 297.69	458	
16. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.001	79 659.25	80	
		Накладные расходы				81%	600	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	445	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 352	
	
17.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.25	2 876.80	719	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0075	215.390	2	
17. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5.2854	1.32135	171.740	227	
17. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.015	0.00375	10.96		
17. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.015	0.00375	985.92	4	
			(1)			200.43	1	
17. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.015	0.00375	1 048.98	4	
			(1)			230.35	1	
17. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.975	0.24375	19.82	5	
17. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00475	96 133.08	457	
17. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00035	66 103.30	23	
		Накладные расходы				81%	185	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	137	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 042	
	
18.	ГЭСН 06-01-041-01	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	100 м3		0.094	869 465.38	81 730	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	46.755	4.39497	266.897	1 173	
18. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1312.4904	123.3740976	163.450	20 165	
18. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	42.84	4.02696	1 067.67	4 299	
			(1)			269.24	1 084	
18. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.41	0.13254	916.62	121	
			(1)			269.24	36	
18. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.405	0.03807	985.92	38	
			(1)			200.43	8	
18. 6.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	71.94	6.76236	3.56	24	
18. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.1	0.1974	1 048.98	207	
			(1)			230.35	45	
18. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.257	0.024158	20.52		
18. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.079	0.007426	57 544.58	427	
18. 10.	01.7.16.03-0011	Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные	шт.	2.8	0.2632	3 330.96	877	
18. 11.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	4.29	0.40326	703.07	284	
18. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.086	0.008084	15 079.68	122	
18. 13.	04.1.02.05-0029	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)	м3	101.5	9.541	4 325.07	41 265	
18. 14.	07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.5	0.047	125 865.34	5 916	
18. 15.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0116	0.0010904	52 034.70	57	
18. 16.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	6.22	0.58468	6 035.28	3 529	
18. 17.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.99	0.09306	7 773.50	723	
18. 18.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.53	0.04982	5 961.68	297	
18. 19.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	2.61	0.24534	5 877.99	1 442	
18. 20.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	86.1	8.0934	239.15	1 936	
		Накладные расходы				95%	20 271	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	11 736	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					113 737	
	
19.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т		0.406	53 472.99	21 710	
		Объем: (406)/1000						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					161 003	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					161 003	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					60 289	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 8; %=99 - по стр. 13; %=81 - по стр. 16, 17; %=95 - по стр. 18)					26 534	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 8; %=60 - по стр. 13, 16, 17; %=55 - по стр. 18)					16 821	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					204 358	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					204 358	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 373	
	ИТОГО					208 731	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 175	
	ИТОГО					212 906	
	НДС 18%				18	38 323	
	ВСЕГО С НДС					251 229.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					26 534.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					16 821	
	
	Раздел 3.  Перегородки	
	
20.	ГЭСН 08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2		0.433	116 818.74	50 583	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.165	2.669445	269.240	719	
20. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	198.7062	86.0397846	161.820	13 923	
20. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	6.165	2.669445	1 067.67	2 850	
			(1)			269.24	719	
20. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.1299	20.52	3	
20. 5.	04.3.01.12-0005	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	2.3	0.9959	3 106.89	3 094	
20. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.04	2.18232	14 036.51	30 632	
20. 7.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.0009959	50 445.41	50	
20. 8.	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.016	0.006928	4 367.76	30	
		Накладные расходы				110%	16 106	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	9 957	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					76 646	
	
21.	ГЭСН 09-03-015-01 
(прим)	Монтаж перемычки ПМ-3	т		0.036	5 628.32	203	
		Объем: 10.79*1.1*3/1000						
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.75	0.063	280.796	18	
21. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	15.79	0.56844	165.490	94	
21. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.0036	1 684.30	6	
			(1)			306.63	1	
21. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.13	0.00468	916.62	4	
			(1)			269.24	1	
21. 5.	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	1.33	0.04788	1 340.21	64	
			(1)			287.19	14	
21. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00684	1 048.98	7	
			(1)			230.35	2	
21. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.67	0.02412	3.25		
21. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.58	0.02088	110.25	2	
21. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.5	0.018	51.36	1	
21. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.0054	46.86		
21. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0026	0.0000936	60 387.28	6	
21. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.003	0.000108	90 041.46	10	
21. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000036	57 544.58		
21. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000036	204 650.35	1	
21. 15.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0006732	349.63		
21. 16.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000108	48 502.11		
21. 17.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00006984	55 051.93	4	
21. 18.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00003708	9 433.23		
21. 19.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001116	76 297.69	1	
21. 20.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000216	84 487.00	2	
		Накладные расходы				81%	91	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	81	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					374	
	
22.	08.3.08.02-0045	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т		0.036	46 051.90	1 658	
		Объем: 10.79*1.1*3/1000						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					52 444	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					52 241	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 658	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 20)					16 106	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 20)					9 957	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					78 304	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					203	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 21)					91	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 21)					81	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					375	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					78 679	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 684	
	ИТОГО					80 363	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 607	
	ИТОГО					81 970	
	НДС 18%				18	14 755	
	ВСЕГО С НДС					96 725.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					16 197.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					10 038	
	
	Раздел 4.  Внутренняя отделка помещений	
	
	Стены	
23.	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.496	29 167.06	14 467	
		Объем: 9.2+18.9+16.7+4.8						
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.435	4.67976	190.185	890	
23. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	118.4592	58.7557632	177.860	10 450	
23. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.26	0.62496	308.36	193	
			(1)			269.24	168	
23. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	8.175	4.0548	258.54	1 048	
			(1)			178.00	722	
23. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.00005952	88 178.88	5	
23. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.002976	8 441.51	25	
23. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.92752	2 032.77	1 885	
23. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	2.74784	312.87	860	
		Накладные расходы				95%	10 773	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	5 330	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					30 570	
	
24.	ГЭСН 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2		0.685	86 316.79	59 127	
		Объем: 30+17+21.5						
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.475	1.695375	211.690	359	
24. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	220.3446	150.936051	173.780	26 230	
24. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.12	0.0822	985.92	81	
			(1)			200.43	16	
24. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.405	0.277425	308.36	86	
			(1)			269.24	75	
24. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.95	1.33575	224.76	300	
			(1)			200.43	268	
24. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.93	0.63705	20.52	13	
24. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.3425	38.32	13	
24. 8.	04.3.02.09-0741	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.03425	53 881.21	1 845	
24. 9.	06.2.01.02-0014	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие с завалом цветные (однотонные)	м2	100	68.5	371.93	25 477	
24. 10.	14.1.06.02-0002	Клей для плитки "Атлас Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.256875	19 782.73	5 082	
		Накладные расходы				95%	25 260	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	12 497	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					96 883	
	
25.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим.)	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.849	3 068.83	2 605	
		Объем: 18.4+38.5+12.3+15.7						
25. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	17.6592	147.540	2 605	
		Накладные расходы				80%	2 084	
		Сметная прибыль				50%	1 303	
		Всего с НР и СП					5 992	
	
26.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0.849	9 137.58	7 758	
		Объем: 18.4+38.5+12.3+15.7						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.24621	269.240	66	
26. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35.73	30.33477	158.550	4 810	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.24621	308.36	76	
			(1)			269.24	66	
26. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.29715	20.52	6	
26. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0253	0.0214797	84 600.24	1 817	
26. 6.	04.3.02.13-0364	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	0.568	0.482232	2 175.34	1 049	
		Накладные расходы				79%	3 852	
		Сметная прибыль				50%	2 438	
		Всего с НР и СП					14 048	
	
27.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.771	14 944.04	11 522	
		Объем: 18.4+9.2+12.3+16.7+15.7+4.8						
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.255	0.196605	230.350	45	
27. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	60.1128	46.3469688	165.490	7 670	
27. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.03	0.02313	264.75	6	
			(1)			230.35	5	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.225	0.173475	1 048.98	182	
			(1)			230.35	40	
27. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.64764	162.00	105	
27. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.23901	38.32	9	
27. 7.	14.3.02.03-0021	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т	0.03	0.02313	37 541.43	868	
27. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	15.42	104.79	1 616	
27. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.039321	27 098.18	1 066	
		Накладные расходы				95%	7 329	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	3 626	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					22 477	
	
28.	ГЭСН 15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2		0.574	12 008.95	6 893	
		Объем: 38.5+18.9						
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.01722	249.795	4	
28. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	64.791	37.190034	171.740	6 387	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.015	0.00861	308.36	3	
			(1)			269.24	2	
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.015	0.00861	1 048.98	9	
			(1)			230.35	2	
28. 5.	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0.0071	0.0040754	37 485.88	153	
28. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.00574	20.52		
28. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00574	38.32		
28. 8.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0002296	3 483.24	1	
28. 9.	14.1.03.01-0001	Клей для обоев: КМЦ	т	0.0029	0.0016646	109 376.17	182	
28. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0097	0.0055678	28 459.91	158	
		Накладные расходы				95%	6 071	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	3 004	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					15 968	
	
29.	С01.6-02.01-1038	Обои виниловые гладкие, В-1, разных видов	м2		66.01	126.36	8 341	
		Объем: 57.4*1.15						
	
	Потолок	
30.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим.)	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.55	3 068.83	1 688	
		Объем: 26.4+11.4+17.2						
30. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	11.44	147.540	1 688	
		Накладные расходы				80%	1 350	
		Сметная прибыль				50%	844	
		Всего с НР и СП					3 882	
	
31.	ГЭСНр 61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0.55	10 681.24	5 875	
		Объем: 26.4+11.4+17.2						
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.165	269.240	44	
31. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	44.41	24.4255	158.550	3 873	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.3	0.165	308.36	51	
			(1)			269.24	44	
31. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1925	20.52	4	
31. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0266	0.01463	84 600.24	1 238	
31. 6.	04.3.02.13-0364	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	0.593	0.32615	2 175.34	709	
		Накладные расходы				79%	3 094	
		Сметная прибыль				50%	1 959	
		Всего с НР и СП					10 928	
	
32.	ГЭСН 15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2		0.55	19 830.00	10 907	
		Объем: 26.4+11.4+17.2						
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.1485	230.350	34	
32. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	86.94	47.817	165.490	7 913	
32. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.03	0.0165	264.75	4	
			(1)			230.35	4	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.132	1 048.98	138	
			(1)			230.35	30	
32. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.462	162.00	75	
32. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.1705	38.32	7	
32. 7.	14.3.02.03-0021	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т	0.033	0.01815	37 541.43	681	
32. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	22	12.1	104.79	1 268	
32. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.055	0.03025	27 098.18	820	
		Накладные расходы				95%	7 550	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	3 735	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					22 192	
	
33.	ГЭСН 15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2		0.3	7 749.90	2 325	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.063	230.350	15	
33. 2.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	35.9352	10.78056	209.410	2 258	
33. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.063	1 048.98	66	
			(1)			230.35	15	
33. 4.	91.21.18-021	Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч	маш.-ч	2.19	0.657	2.02	1	
		Накладные расходы				95%	2 159	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 068	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 553	
	
34.	С поставщика 1.	Полотно натяжного потолка  лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2		30	300.00	9 000	
	
35.	С поставщика 2.	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м		32.232	60.00	1 934	
		Объем: 15.8*2*1.02						
	
	Полы	
	жилая комната	
36.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.15	15 614.13	2 342	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.905	0.28575	269.240	77	
36. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	54.5238	8.17857	150.260	1 229	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.905	0.28575	308.36	88	
			(1)			269.24	77	
36. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.605	2.04075	3.56	7	
36. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.525	20.52	11	
36. 6.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.04	0.306	3 291.03	1 007	
		Накладные расходы				111%	1 450	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	836	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 628	
	
37.	ГЭСН 11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2		0.15	44 888.71	6 733	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.23	0.1845	246.475	45	
37. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	23.736	3.5604	157.190	560	
37. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.51	0.0765	308.36	24	
			(1)			269.24	21	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.72	0.108	1 048.98	113	
			(1)			230.35	25	
37. 5.	01.6.03.04-0191	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки: А, толщиной 1,6 мм	м2	102	15.3	394.56	6 037	
		Накладные расходы				111%	672	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	387	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 792	
	
38.	ГЭСН 11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0.2	1 925.00	385	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0525	0.0105	235.906	2	
38. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	9.2184	1.84368	173.780	320	
38. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0075	0.0015	308.36		
			(1)			269.24		
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.045	0.009	1 048.98	9	
			(1)			230.35	2	
38. 5.	01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	0.526	92.24	49	
38. 6.	01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.0526	117.56	6	
		Накладные расходы				111%	357	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	206	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					949	
	
39.	11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.		0.01	1 718.24	17	
	
40.	11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.		0.05	1 718.24	86	
	
41.	11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.		0.02	1 453.17	29	
	
42.	11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт.		0.01	1 653.57	17	
	
43.	11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт.		0.01	1 653.57	17	
	
44.	11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м		20.2	24.72	499	
		Объем: (0.2)*101.0						
	
	сан.узел, кухня,постирочная	
45.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.275	15 614.13	4 294	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.905	0.523875	269.240	141	
45. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	54.5238	14.994045	150.260	2 253	
45. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.905	0.523875	308.36	162	
			(1)			269.24	141	
45. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.605	3.741375	3.56	13	
45. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.9625	20.52	20	
45. 6.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.04	0.561	3 291.03	1 846	
		Накладные расходы				111%	2 657	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	1 532	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 484	
	
46.	ГЭСН 11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		0.275	38 842.43	10 682	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.47	0.40425	245.827	99	
46. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	63.7284	17.52531	213.220	3 737	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.585	0.160875	308.36	50	
			(1)			269.24	43	
46. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	12.075	3.320625	114.00	379	
46. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.885	0.243375	1 048.98	255	
			(1)			230.35	56	
46. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	9	2.475	2.65	7	
46. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.00385	30 353.48	117	
46. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.015675	21 668.69	340	
46. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.079475	25 617.39	2 036	
46. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.026125	39 125.72	1 022	
46. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.063525	5 386.89	342	
46. 12.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.1375	38.32	5	
46. 13.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	116	31.9	75.01	2 393	
		Накладные расходы				111%	4 258	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	2 455	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					17 395	
	
47.	ГЭСН 11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2		0.275	24 948.08	6 861	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.84	0.231	246.323	57	
47. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	38.4468	10.57287	213.220	2 254	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.345	0.094875	308.36	29	
			(1)			269.24	26	
47. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	5.52	1.518	114.00	173	
47. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.495	0.136125	1 048.98	143	
			(1)			230.35	31	
47. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	6.75	1.85625	2.65	5	
47. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.006	0.00165	30 353.48	50	
47. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.019	0.005225	21 668.69	113	
47. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.132	0.0363	25 617.39	930	
47. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.057	0.015675	39 125.72	613	
47. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.106	0.02915	5 386.89	157	
47. 12.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	116	31.9	75.01	2 393	
		Накладные расходы				111%	2 565	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	1 479	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 905	
	
48.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.275	15 614.13	4 294	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.905	0.523875	269.240	141	
48. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	54.5238	14.994045	150.260	2 253	
48. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.905	0.523875	308.36	162	
			(1)			269.24	141	
48. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.605	3.741375	3.56	13	
48. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.9625	20.52	20	
48. 6.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.04	0.561	3 291.03	1 846	
		Накладные расходы				111%	2 657	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	1 532	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 484	
	
49.	ГЭСН 11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2		0.275	80 141.87	22 039	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.75	1.85625	237.461	441	
49. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	165.2964	45.45651	165.490	7 523	
49. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.54	0.1485	985.92	146	
			(1)			200.43	30	
49. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.45	0.94875	308.36	293	
			(1)			269.24	255	
49. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.34	0.6435	224.76	145	
			(1)			200.43	129	
49. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.1155	1 048.98	121	
			(1)			230.35	27	
49. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.0275	20.52	1	
49. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.1375	38.32	5	
49. 9.	04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.05	0.01375	58 171.00	800	
49. 10.	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	28.05	402.48	11 290	
49. 11.	14.1.06.02-0037	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	123.75	13.87	1 716	
		Накладные расходы				111%	8 840	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	5 097	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					35 976	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					200 737	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					200 737	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					19 940	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 23, 24, 27, 28, 32, 33; %=80 - по стр. 25, 30; %=79 - по стр. 26, 31; %=111 - по стр. 36-38, 45-49)					92 980	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 23, 24, 27, 28, 32, 33; %=50 - по стр. 25, 26, 30, 31; %=64 - по стр. 36-38, 45-49)					49 327	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					343 044	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					343 044	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 341	
	ИТОГО					350 385	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 008	
	ИТОГО					357 393	
	НДС 18%				18	64 331	
	ВСЕГО С НДС					421 724.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					92 980.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					49 327	
	
	Раздел 5.  Проемы	
	
50.	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.042	53 168.12	2 233	
		Объем: 1.39*3						
		Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17.52	0.73584	262.614	193	
50. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	123.5514	5.1891588	173.780	902	
50. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	14.535	0.61047	1 067.67	652	
			(1)			269.24	164	
50. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.985	0.12537	1 048.98	132	
			(1)			230.35	29	
50. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.00017346	57 544.58	10	
50. 6.	04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00441	2 514.02	11	
50. 7.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.00336	5 961.68	20	
50. 8.	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	1.3608	372.50	507	
		Накладные расходы				106%	1 161	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	591	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 985	
	
51.	С поставщика 3.	Блоки дверные внутренние:однопольные, глухие, фанерованные шпоном (со скобяными изделиями, наличником)	компл.		3	6 260.00	18 780	
	
52.	ГЭСН 10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м		0.15	1 770.77	266	
		Объем: 5*3						
		Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.009	230.350	2	
52. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.7916	1.61874	154.470	250	
52. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.009	1 048.98	9	
			(1)			230.35	2	
52. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00071	0.0001065	57 544.58	6	
		Накладные расходы				106%	267	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	136	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					669	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					21 279	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					21 279	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					18 780	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106 - по стр. 50, 52)					1 428	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 50, 52)					727	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 434	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					23 434	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	501	
	ИТОГО					23 935	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	479	
	ИТОГО					24 414	
	НДС 18%				18	4 395	
	ВСЕГО С НДС					28 809.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 428.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					727	
	
	Раздел 6.  Прочее	
	
53.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		40.51	514.46	20 841	
		Объем: 13.5*2.2+5.2*1.8+1.45						
	
54.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		40.51	153.36	6 213	
		Объем: 13.5*2.2+5.2*1.8+1.45						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					27 054	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					27 054	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					27 054	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					27 054	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	579	
	ИТОГО					27 633	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	553	
	ИТОГО					28 186	
	НДС 18%				18	5 073	
	ВСЕГО С НДС					33 259.00	
	
	Раздел 7.  Сантехнические работы	
	
55.	ГЭСНр 65-6-12	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт.		0.02	87 497.34	1 750	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.5	0.03	249.795	7	
55. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	412.7	8.254	171.740	1 418	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.75	0.015	308.36	5	
			(1)			269.24	4	
55. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.75	0.015	1 048.98	16	
			(1)			230.35	3	
55. 5.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0035	0.00007	139 181.78	10	
55. 6.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1.05	0.021	139.26	3	
55. 7.	01.7.15.14-0169	Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм	т	0.0072	0.000144	103 421.52	15	
55. 8.	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0004	26 748.35	11	
55. 9.	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм	т	0.005	0.0001	62 868.63	6	
55. 10.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000052	40 502.95	2	
55. 11.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0012	0.000024	76 054.78	2	
55. 12.	24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	4	0.08	3 294.59	264	
		Накладные расходы				103%	1 468	
		Сметная прибыль				60%	855	
		Всего с НР и СП					4 073	
	
56.	18.2.01.06-0036	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.		2	2 454.73	4 909	
	
57.	18.2.06.01-0002	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.		2	1 020.74	2 041	
	
58.	ГЭСНр 65-6-10	Смена: гибких подводок	100 шт.		0.02	9 067.04	181	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.002	249.795		
58. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	52.4	1.048	171.740	180	
58. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	0.001	308.36		
			(1)			269.24		
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.001	1 048.98	1	
			(1)			230.35		
		Накладные расходы				103%	185	
		Сметная прибыль				60%	108	
		Всего с НР и СП					474	
	
59.	18.2.06.08-0016	Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм	10 шт.		0.2	1 058.21	212	
	
60.	ГЭСНр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.09	11 051.15	995	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0144	269.240	4	
60. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	6.192	159.910	990	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.0144	308.36	4	
			(1)			269.24	4	
60. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.0531			
		Накладные расходы				74%	736	
		Сметная прибыль				50%	497	
		Всего с НР и СП					2 228	
	
61.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.06	13 739.00	824	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0192	269.240	5	
61. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	5.118	159.910	818	
61. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.0192	308.36	6	
			(1)			269.24	5	
61. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.0804			
		Накладные расходы				74%	609	
		Сметная прибыль				50%	412	
		Всего с НР и СП					1 845	
	
62.	ГЭСН 16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м		0.09	10 947.47	985	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.009	238.128	2	
62. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	59.92	5.3928	177.860	959	
62. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.02	0.0018	1 067.67	2	
			(1)			269.24		
62. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.04	0.0036	715.36	3	
			(1)			230.35	1	
62. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0036	1 048.98	4	
			(1)			230.35	1	
62. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.197	0.01773	20.52		
62. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000108	161 777.88	17	
		Накладные расходы				115%	1 105	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	682	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 772	
	
63.	24.3.03.02-0001	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м		8.982	100.63	904	
		Объем: 9*0.998						
	
64.	24.1.02.01-0017	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.		8	78.15	625	
	
65.	ГЭСН 16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м		0.06	10 800.73	648	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.0276	238.804	7	
65. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55.83	3.3498	177.860	596	
65. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.1	0.006	1 067.67	6	
			(1)			269.24	2	
65. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.18	0.0108	715.36	8	
			(1)			230.35	2	
65. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0108	1 048.98	11	
			(1)			230.35	2	
65. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.786	0.04716	20.52	1	
65. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0001596	161 777.88	26	
65. 8.	01.7.19.02	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб	шт.	12	0.72			
								
		Накладные расходы				115%	693	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	428	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 770	
	
66.	24.3.03.15-0101	Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства с гильзами	м		5.988	225.96	1 353	
		Объем: 6.0*0.998						
	
67.	24.1.02.01-0023	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм	шт.		5	174.54	873	
	
68.	ГЭСНр 65-6-19	Смена: раковин	100 шт.		0.04	56 664.53	2 267	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.4	0.056	249.795	14	
68. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	191.3	7.652	171.740	1 314	
68. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.7	0.028	308.36	9	
			(1)			269.24	8	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.7	0.028	1 048.98	29	
			(1)			230.35	6	
68. 5.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.006	0.00024	139 181.78	33	
68. 6.	01.7.15.07-0001	Дюбели	т	0.008	0.00032	138 246.66	44	
68. 7.	01.7.15.14-0169	Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм	т	0.007	0.00028	103 421.52	29	
68. 8.	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0.016	0.00064	26 748.35	17	
68. 9.	24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	6	0.24	3 294.59	791	
		Накладные расходы				103%	1 368	
		Сметная прибыль				60%	797	
		Всего с НР и СП					4 432	
	
69.	18.2.02.08-0011	Раковина стальная эмалированная без арматуры	шт.		4	937.29	3 749	
	
70.	ГЭСНр 65-5-7	Смена смесителей	100 шт.		0.04	188 555.97	7 542	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.0036	230.350	1	
70. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	200	8	171.740	1 374	
70. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0036	1 048.98	4	
			(1)			230.35	1	
70. 4.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	2.1	0.084	139.26	12	
70. 5.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000128	40 502.95	5	
70. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0019	0.000076	76 054.78	6	
70. 7.	18.1.10.10-0072	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	100	4	1 535.47	6 142	
70. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.23	0.0092			
		Накладные расходы				103%	1 416	
		Сметная прибыль				60%	825	
		Всего с НР и СП					9 783	
	
71.	ГЭСНр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		0.06	5 833.78	350	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.006	269.240	2	
71. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	2.0796	157.190	327	
71. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.006	308.36	2	
			(1)			269.24	2	
71. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	0.198	3.25	1	
71. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0258	472.75	12	
71. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	0.1644	51.36	8	
71. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0132			
		Накладные расходы				74%	243	
		Сметная прибыль				50%	165	
		Всего с НР и СП					758	
	
72.	ГЭСН 16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м		0.06	27 055.69	1 623	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.007	0.00042	247.017		
72. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	96.95	5.817	180.040	1 047	
72. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.003	0.00018	609.43		
			(1)			269.24		
72. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.004	0.00024	715.36		
			(1)			230.35		
72. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.27	0.0762	17.42	1	
72. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.38	0.9828	38.44	38	
72. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.144	0.00864	20.52		
72. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0009	0.000054	150 297.74	8	
72. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.143	0.00858	180.84	2	
72. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0016	0.000096	45.30		
72. 11.	24.1.02.01-0013	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт.	143	8.58	61.40	527	
		Накладные расходы				115%	1 204	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	743	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 570	
	
73.	24.3.02.05-0002	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм	м		6.03	26.83	162	
		Объем: 6.0*1.005						
	
74.	18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.		10	101.37	1 014	
	
75.	18.1.09.06-0022	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм	шт.		4	148.01	592	
	
76.	С.поставщика	Переход чугун-пластик, диаметром: 20 мм	шт.		4			

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					33 599	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					162	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					162	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					162	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					33 437	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 55, 58, 68, 70; %=74 - по стр. 60, 61, 71; %=115 - по стр. 62, 65, 72)					9 028	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55, 58, 68, 70; %=50 - по стр. 60, 61, 71; %=71 - по стр. 62, 65, 72)					5 512	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					47 977	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					48 139	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 030	
	ИТОГО					49 169	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	983	
	ИТОГО					50 152	
	НДС 18%				18	9 027	
	ВСЕГО С НДС					59 179.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 028.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 512	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					538 520	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					162	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					162	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					162	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					477 664	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					100 667	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 4, 13; %=80 - по стр. 2, 5, 25, 30; %=77 - по стр. 6, 7; %=85 - по стр. 8; %=81 - по стр. 16, 17; %=95 - по стр. 18, 23, 24, 27, 28, 32, 33; %=110 - по стр. 20; %=79 - по стр. 26, 31; %=111 - по стр. 36-38, 45-49; %=106 - по стр. 50, 52)					172 692	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 4, 13, 16, 17; %=68 - по стр. 2, 5, 20; %=50 - по стр. 6, 7, 25, 26, 30, 31; %=80 - по стр. 8; %=55 - по стр. 18; %=47 - по стр. 23, 24, 27, 28, 32, 33; %=64 - по стр. 36-38, 45-49; %=54 - по стр. 50, 52)					98 766	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					749 122	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					203	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 21)					91	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 21)					81	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					375	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					33 437	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 55, 58, 68, 70; %=74 - по стр. 60, 61, 71; %=115 - по стр. 62, 65, 72)					9 028	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55, 58, 68, 70; %=50 - по стр. 60, 61, 71; %=71 - по стр. 62, 65, 72)					5 512	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					47 977	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					27 054	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					27 054	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					824 690	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	17 648	
	ИТОГО					842 338	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	16 847	
	ИТОГО					859 185	
	НДС 18%				18	154 653	
	ВСЕГО С НДС					1 013 838.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					181 811.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					104 359	

Составил:	Вед.специалист СО  МКУ "КР МКД":     Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ "КР МКД":                 Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)