«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Емельянова О.Ю. /	
		
«13» ноября 2019г.	«13» ноября 2019г.	
	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 2-4, д. 6-8,д. 10-12. 

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.134	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.24	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	26.5	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	26.5	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.3497	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	559.52	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.554	
8.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	170.94	
9.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.777	
10.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.777	
11.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	194.25	
12.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.3885	
13.	Смесь пескоцементная	м3	39.627	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	77.7	
15.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	64.26	
16.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	728.28	
	Установка бортовых камней	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02313	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	37.01	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.154	
20.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16.94	
21.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.57	
22.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	257	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
23.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
	
	Раздел 2.  ул.Артиллерийская,2-4	
	
	Демонтажные работы	
24.	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 10см	100 м3	0.374	
25.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 6см	100 м3	0.009	
26.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.044	
27.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	76.9	
28.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	76.9	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
29.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.23085	
30.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	369.36	
31.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.026	
32.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	112.86	
33.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.513	
34.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.513	
35.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	128.25	
36.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.2565	
37.	Смесь пескоцементная	м3	26.163	
38.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	51.3	
39.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	480.42	
40.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	42.84	
	Установка бортовых камней	
41.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0153	
42.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	24.48	
43.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.102	
44.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.22	
45.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.7	
46.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	170	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
47.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0095	
48.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.2	
49.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.076	
50.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.36	
51.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.019	
52.	Смесь пескоцементная	м3	1.938	
53.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.8	
54.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	19.38	
55.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	19.38	
	Устройство бетонного покрытия   (тип 9)	
56.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0648	
57.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	103.68	
58.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.432	
59.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	47.52	
60.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	21.6	
61.	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3	22.032	
62.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.2158	
63.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2	216	
	Установка бортовых камней	
64.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00801	
65.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.816	
66.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.04	
67.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.4	
68.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.43	
69.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.028314	
70.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.256	
71.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	143	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
72.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	1	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
73.	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3	0.0045	
74.	Водоотводной лоток	шт	71	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
75.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00375	
76.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6	
77.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
78.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
79.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0075	
80.	Смесь пескоцементная	м3	0.765	
81.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.5	
82.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2	15.3	
	Установка бортовых камней	
83.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00095	
84.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.52	
85.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.005	
86.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.55	
87.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.17	
88.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.003366	
89.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.863	
90.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	17	
	опоры для сушки белья	
91.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.	0.03	
92.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15	
93.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.005	
94.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.005	
95.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
96.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	
	
	Раздел 3.  ул.Артиллерийская,6-8	
	
	Демонтажные работы	
97.	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 10см	100 м3	0.086	
98.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 6см	100 м3	0.027	
99.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.047	
100.	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	100 м3	0.2988	
101.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	1	
102.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	28.8	
103.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	28.8	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
104.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.275	
105.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	440	
106.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.222	
107.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	134.42	
108.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.611	
109.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.611	
110.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	152.75	
111.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.3055	
112.	Смесь пескоцементная	м3	31.161	
113.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	61.1	
114.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	583.44	
115.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	39.78	
	Установка бортовых камней	
116.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0234	
117.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	37.44	
118.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.156	
119.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.16	
120.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.6	
121.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	260	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
122.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.011	
123.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	17.6	
124.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.088	
125.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.68	
126.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.022	
127.	Смесь пескоцементная	м3	2.244	
128.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4.4	
129.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	22.44	
130.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	22.44	
	Устройство бетонного покрытия   (тип 9)	
131.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0654	
132.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	104.64	
133.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.436	
134.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	47.96	
135.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	21.8	
136.	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3	22.236	
137.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.2178	
138.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2	218	
	Установка бортовых камней	
139.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00907	
140.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14.512	
141.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.045	
142.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.95	
143.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.62	
144.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.032076	
145.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	8.22	
146.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	162	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
147.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	4	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
148.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00375	
149.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6	
150.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
151.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
152.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0075	
153.	Смесь пескоцементная	м3	0.765	
154.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.5	
155.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2	15.3	
	Установка бортовых камней	
156.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00095	
157.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.52	
158.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.005	
159.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.55	
160.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.17	
161.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.003366	
162.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.863	
163.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	17	
	опоры для сушки белья	
164.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.	0.03	
165.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15	
166.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0025	
167.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0025	
168.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
169.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1	
	Контейнерная площадка	
	Устройство ж/б плиты (6*8,5)	
170.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.102	
171.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.22	
172.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7.65	
173.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.803	
174.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.313	
175.	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0.313	
	Ограждение контейнерной площадки	
176.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.11	
177.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.6974	
178.	Профили стальные электросварные квадратные, размер стороны 60 мм, толщина стенки 3 мм	т	0.18755	
179.	Монтаж связей и распорок из труб	т	0.01765	
180.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	т	0.01765	
181.	Облицовка  стальным профилированным листом	100 м2	0.41	
182.	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,7	м2	41	
183.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.057	
184.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.057	
	Устройство водоотводного лотка	
185.	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3	0.0045	
186.	Водоотводной лоток	шт	71	
	
	Раздел 4.  ул.Артиллерийская,10-12	
	
	Демонтажные работы	
187.	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 10см	100 м3	0.018	
188.	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	100 м3	0.1386	
189.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 6см	100 м3	0.02	
190.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.47	
191.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	1	
192.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	6.9	
193.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	6.9	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
194.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.3078	
195.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	492.48	
196.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.368	
197.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	150.48	
198.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.684	
199.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.684	
200.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	171	
201.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.342	
202.	Смесь пескоцементная	м3	34.884	
203.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	68.4	
204.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	641.58	
205.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	56.1	
	Установка бортовых камней	
206.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01998	
207.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	31.968	
208.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.133	
209.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.63	
210.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.22	
211.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	222	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
212.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0185	
213.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	29.6	
214.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.148	
215.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16.28	
216.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.037	
217.	Смесь пескоцементная	м3	3.774	
218.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	7.4	
219.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	37.74	
220.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	37.74	
	Устройство бетонного покрытия   (тип 9)	
221.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0378	
222.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	60.48	
223.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.252	
224.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	27.72	
225.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	12.6	
226.	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3	12.852	
227.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.1259	
228.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2	126	
	Установка бортовых камней	
229.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01098	
230.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	17.568	
231.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.055	
232.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.05	
233.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.96	
234.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.038808	
235.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	9.945	
236.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	196	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
237.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
	Дополнительный перечень	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
238.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.07065	
239.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	113.04	
240.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.314	
241.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	34.54	
242.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.157	
243.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.157	
244.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	39.25	
245.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0785	
246.	Смесь пескоцементная	м3	8.007	
247.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	15.7	
248.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	160.14	
	Установка бортовых камней	
249.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00414	
250.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.624	
251.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.028	
252.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.08	
253.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.46	
254.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	46	
	Нанесение дорожной разметки	
255.	Разметка для ММГН термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км	0.01	
256.	Термопластик	кг	6.1	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
257.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00375	
258.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6	
259.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
260.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
261.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0075	
262.	Смесь пескоцементная	м3	0.765	
263.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.5	
264.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2	15.3	
	Установка бортовых камней	
265.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00095	
266.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.52	
267.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.005	
268.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.55	
269.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.17	
270.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.003366	
271.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.863	
272.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	17	
	опоры для сушки белья	
273.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.	0.03	
274.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15	
275.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0025	
276.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0025	
277.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
278.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД	
279.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.3	
280.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м	0.03	
281.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.3	
282.	Кабель-канал 25x16 мм	м	30	
283.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.02	
284.	Прожектор светодиоодный ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302	шт	2	
285.	Прибор или аппарат	шт.	2	
286.	Автоматический выключатель В6/2	шт	2	
	Устройство водоотводного лотка	
287.	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3	0.0045	
288.	Водоотводной лоток	шт	71	
	
	Раздел 5.  Наружные сети дождевой канализации	
	
289.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.3029	
290.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1627	
291.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	260.32	
292.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	3.056	
293.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.616	
294.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунтом	100 м3	3.1462	
295.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.83694	
296.	Песок природный для строительных работ средний	м3	92.0634	
297.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	2.6395	
298.	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 200х4,9, длина 2000 мм	шт.	132	
299.	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт.	0.7	
300.	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 шт.	0.7	
301.	Отвод 88,5 из НПВХ д.200	шт	7	
302.	Тройник 90 из НПВХ д.200	шт	7	
303.	Заглушка из НПВХ д.200		7	
304.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
305.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3	0.9842	
306.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-1.909348	
307.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	8	
308.	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг	шт.	2	
309.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.5, бетон В22,5 (М300), объем 0,134 м3, расход арматуры 5,037 кг	шт.	5	
310.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.7, бетон В22,5 (М300), объем 0,201 м3, расход арматуры 6,617 кг	шт.	10	
311.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.10, бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м3, расход арматуры 8,105 кг	шт.	3	
312.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ15.5, бетон В22,5 (М300), объем 0,222 м3, расход арматуры 7,597 кг	шт.	2	
313.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ15.10, бетон В22,5 (М300), объем 0,447 м3, расход арматуры 12,675 кг	шт.	4	
314.	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт.	8	
315.	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг	шт.	2	
316.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт.	24	
317.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт.	2	
318.	Люк чугунный тяжелый	шт.	8	
319.	Люк чугунный легкий	шт.	2	
320.	Кладка кирпичной горловины колодцев	м3	0.3922	
321.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.436	
322.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	7	
323.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг	шт.	5	
324.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг	шт.	2	
325.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	7	
326.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	7	
327.	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	7	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)