«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ 7 сервис»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Горбатенко С.В./	
		
03 октября 2018 г.	03 октября 2018 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение дополнительных работ по благоустройству
дворовой территории МКД №13-15, №17-19, №17а-23а, №21-25
по ул. Ленинский проспект в г. Калининграде 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Тротуарная дорожка вдоль детского сада	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 1)	
1.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.019	
2.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.4	
3.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.154	
4.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16.94	
5.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0385	
6.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.927	
7.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	7.7	
8.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 570	м2	78.54	
	Установка бортовых камней	
9.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0047	
10.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.52	
11.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.024	
12.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.64	
13.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.84	
14.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.017	
15.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.262	
16.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	84	
	Благоустройство	
17.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.4	
	Контейнерная площадка и проезд между домами №21-25 и 27-31	
	Демонтажные работы	
18.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.2096	
19.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.1	
20.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	38.08	
21.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	38.08	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
22.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.236	
23.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	377.6	
24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.048	
25.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	115.28	
26.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.524	
27.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.524	
28.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	131	
29.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.262	
30.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	26.724	
31.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	52.4	
32.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 480	м2	534.48	
	Установка бортовых камней	
33.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0072	
34.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	11.52	
35.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.048	
36.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.28	
37.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.8	
38.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	80	
	Ограждение контейнерной площадки	
39.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.15	
40.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.648	
41.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м	40.5	
42.	Монтаж связей и распорок из труб	т	0.366	
43.	Устройство заграждений из готовых металлических  панелей	10 шт.	3	
44.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	120	
45.	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м2	60	
46.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.144	
47.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.144	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                        А.А. Рабецкий	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД»               О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)