«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 02	
на капитальный ремонт подвальных помещений МКД № 14-18 по ул. Парковая аллея	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ПОЛЫ	
	
1.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.4503	
2.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, углубление уровня пола	100 м3 грунта	0.4503	
3.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	166.61	
4.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	166.61	
5.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	18.012	
6.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	45.03	
7.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	45.9306	
8.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	4.503	
9.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.9006	
10.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	450.3	
11.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	4.503	
12.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	4.503	
13.	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	4.503	
14.	Устройство бетонного "сапожка"	1 м3 подстилающего слоя	3.98	
	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция наружной стены	
	
15.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.0596	
16.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.943	
17.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	12.516	
18.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	12.516	
19.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1.943	
20.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.943	
21.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	213.73	
22.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.943	
23.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	1.943	
24.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	1.83572	
25.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	10.728	
26.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	10.728	
	
	Раздел 3.  Ливневая канализация	
	
27.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	
28.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.1608	
29.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм	100 м трубопроводов	0.12	
30.	Трубы ПВХ  диам.110*3,2мм (3000)	м	12	
31.	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	2.4	
32.	Отвод ПВХ  диам.110мм 45град	шт	16	
33.	Манжет переходной чугун-пластик	шт	8	
34.	Установка дождеприемников	1 шт.	8	
35.	Дождеприемник универсальный	шт	8	
36.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.36	
37.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.2	
38.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.268	
39.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм	100 м трубопроводов	0.2	
40.	Трубы ПВХ  диам.110*3,2мм (3000)	м	20	
41.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.2	
42.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.3381	
	
	Раздел 4.  ОKHА	
	
43.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.12	
44.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.12	
45.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	12	
46.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.165	
47.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.5	
48.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2	
49.	Строительный мусор	т	6.76	
50.	Окраска клеевыми составами простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2.13	
51.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	7.19	
52.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	7.19	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)