«Согласовано»
Директор МКУ «КР МКД»
____________С.Б. Русович
«___»______________2016г.
	«Утверждаю»
Директор ООО «Дом-Сервис»

___________ А. В. Ходорович
«___»______________2016г.

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвала, лестниц многоквартирного дома №26  по ул.К.Заслонова,  г.Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	0.97	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.97	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30мм, прим	100 м2 кровли	0.97	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.18	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.08	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.04	
7.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.01188	
8.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.01188	
9.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.188	
10.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	0.97	
11.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	13.2	
12.	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций  при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.6	
13.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	12.144	
14.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.084	
16.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов)	100 м труб	0.02	
17.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.044	
18.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей	100 м2 поверхности	0.029	
19.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности ( вентканалы над крышей )	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.029	
20.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м труб и покрытий	0.2	
21.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.2	
22.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.16	
23.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.06	
24.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.03	
25.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.15	
26.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.03	
27.	Разборка подшивки карниза	100 м2 подшивки	0.048	
28.	Подшивка карниза доской	100 м2 потолка	0.048	
29.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.048	
30.	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0.058	
31.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (под крышей )	100 м2 поверхности	0.058	
32.	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону дымовых труб	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.058	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
33.	Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию	100 м2 основания	0.49	
34.	Разборка утеплителя засыпного по перекрытию	1 м3 изоляции	7.35	
35.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.32	
36.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.16	
37.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.49	
38.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	59.976	
39.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	0.49	
40.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3й слой)	100 м2 изолируемой поверхности	0.49	
41.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	151.41	
42.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.49	
43.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	59.976	
44.	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	0.49	
45.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.98	
46.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	20.286	
47.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.8535	
48.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.8535	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
49.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (ж/б лестница у входа)	1 м3	1.05	
50.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.9311	
51.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.2	
52.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.2	
53.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов	100 м2	1.8169	
54.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.15	
55.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ограждения балконов мансардного этажа)	1 м3 кладки	0.72	
56.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8169	
57.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	82	
58.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8169	
	ПРОЕМЫ	
59.	Разборка кирпичных стен	1 м3	0.588	
60.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.021	
61.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2.1	
62.	Блок дверной металлический	м2	2.1	
63.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.06765	
64.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.01215	
65.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.39	
66.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.825	
67.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0555	
68.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	5.55	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
69.	Демонтаж кабеля	100 м	0.18	
70.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.18	
71.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм	100 м	0.1836	
72.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.18	
	ОТМОСТКА	
73.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	3.42	
74.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0684	
75.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.1026	
76.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	3.42	
77.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	3.42	
78.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.42	
	ЦОКОЛЬ	
79.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.11	
80.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цокольные)	100 м2	0.0116	
81.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0116	
82.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.16	
83.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0126	
84.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.26	
85.	Блок дверной металлический	м2	1.26	
86.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21.0792	
87.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	21.0792	

	Раздел 3.  ЛЕСТНИЦА В ПОДЪЕЗДЕ	
	
88.	Разборка поручней деревянных прямой части	100 м поручня	0.03	
89.	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	0.12	
90.	Ограждение лестничных маршей перилами (материал б/у)	100 м перил	0.03	
91.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.06	
92.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	1.242	
93.	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.129	
94.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
95.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.409	
96.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.409	
	
	Раздел 4.  ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
97.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.25	
98.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.4	
99.	Разборка монолитных перекрытий бетонных	1 м3	9.13	
100.	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия  многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м Прил.9.3 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7	1 т конструкций	0.61552	
101.	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0.61552	
102.	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс	т	0.592	
103.	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс	т	0.02352	
104.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0586	
105.	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0586	
106.	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0.0365	
107.	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.57105	
108.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (до 120мм)	100 м2 стяжки	0.57105	
109.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.464	
110.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	51.04	
111.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.464	
112.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23.6	
113.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	23.6	
	
	Раздел 5.  ПОЛЫ В КВАРТИРЕ	
	
114.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.464	
115.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2 стяжки	0.464	
116.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.0456112	
117.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	46.4	
118.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.464	
119.	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1 м3 изоляции	2.32	
120.	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм	м3	2.3664	
121.	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0.464	
122.	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0.043	
123.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0.052	
124.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.427	
125.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0.099	
126.	Смена обоев улучшенных	100 м2 оклеенной поверхности	1.065	
127.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.263	
128.	Облицовка потолков плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (прим)	100 м2 поверхности облицовки	0.106	
129.	Плиты потолочные из пенополистирола	м2	10.812	
130.	Смена унитазов типа <Компакт>	100 приборов	0.01	
131.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0.1362	
132.	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.1362	
133.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.1362	
134.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.788306	
135.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1362	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
136.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.05	
137.	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.05	
138.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-(А)LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (прим)	1000 м	0.0051	
139.	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
140.	Розетка скрытой проводки	шт.	1	
141.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.64228	
142.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.64228	
	
	Раздел 6.  ПОДВАЛ	
	
	ПОТОЛКИ	
143.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	8	
144.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
145.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.4563	
146.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4563	
	СТЕНЫ	
147.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	0.28	
148.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.96	
149.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.663	
150.	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "Гидротекс" толщиной слоя 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0.297	
151.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р	кг	93.555	
152.	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02 (до 15мм)	100 м2 изолируемой поверхности	0.297	
153.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р	кг	617.76	
154.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.96	
155.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2.08	
156.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.016	
	ПОЛЫ	
157.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.18	
158.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.464	
159.	Гидроизол	м2	53.824	
160.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.464	
161.	Гидроизол	м2	53.824	
162.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.464	
163.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)	100 м2 стяжки	0.464	
164.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.0456	
165.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	46.4	
	
	Раздел 7.  УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ	
	
166.	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов	1 м3	5.76	
167.	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	т	0.133272	
168.	Усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен	1 м3	7.7655	
169.	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	т	0.231992	
170.	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.041736	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)