«УТВЕРЖДАЮ»	

	________________ /______________________ /	
		
	«______»____________________ 20___г.	
	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома № 3-5 по ул. Школьная, г. Калининград	
                              В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   	
                                           на ремонт кровли	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	

1	2	3	4	
	КРОВЛЯ			
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	10.314	
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	6.69	
3.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	9.39	
4.	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9.39	
5.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2.444	
6.	Установка дефлекторов	1 дефлектор	10	
7.	Аэратор типа  "Поливент"	шт	10	
8.	Смена обделок из листовой стали  парапетов без обделки боковых стенок  шириной до 1 м	100 м	1.304	
9.	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вент каналам	100 м	1.02	
10.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.764	
11.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях  карнизных свесов	100 м покрытия	0.764	
12.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.764	
13.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.24	
14.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.16	
15.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.08	
16.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
17.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.02	
18.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0216	
19.	Установка блоков  в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0216	
20.	Дверной блок металлический	м2	2.16	
	Ремонт вентканалов			
21.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  выходов на кровлю	100 м2	0.452	
22.	(прим)Штукатурка  выходов на кровлю и вентканалов  цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.114	
23.	(прим)Окраска выходов на кровлю и вентканалов  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.114	
24.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (плиты вентканалов)	100 м2 стяжки	0.924	
25.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(плиты вентканалов)	100 м2 стяжки	0.924	
26.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (плиты вентканалов)	100 м2 кровли	0.924	
27.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (плиты вентканалов)	100 м2 кровли	0.924	
28.	Смена обделок из листовой стали  карнизов шириной до 0,4 м	100 м	1.324	
	Козырьки балконов и подъездов			
29.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.377	
30.	Разборка покрытий  цементных	100 м2 покрытия	0.377	
31.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.377	
32.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.377	
33.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.377	
34.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.377	
35.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.416	
36.	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	0.416	
37.	Смена обделок из листовой стали  карнизов шириной до 0,4 м	100 м	0.588	
38.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	25.85	
39.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	25.85	

Составил:		
	                   (должность, подпись, Ф.И.О)