«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	
        Директор МКУ «КР МКД» 	Исполнительный директор ООО «УКБР №1»	
		
_____________________ /Русович С.Б. 	______________________ /Журавлев И.А.	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
На капитальный ремонт подвала, усиление стен подвала МКД, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул.  Маршала Новикова, д №22-24

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.12	
2.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.1675	
3.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.246	
4.	Очистка вручную поверхности стен подвала	100 м2 расчищенной поверхности	0.357	
5.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.357	
6.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	4.641	
7.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, до толщ.600мм	100 отверстий	0.48	
8.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-45	100 отверстий	0.48	
9.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 80 мм	100 отверстий	0.75	
10.	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.0489	
11.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм	т	0.0489	
12.	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0.3	
13.	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов	1 м3	3.3	
14.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.1896	
15.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0.1896	
16.	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	3.366	
17.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.111	
18.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.246	
	Приямок	
19.	Разборка кирпичных стен	1 м3	0.85	
20.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	0.15	
21.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.15	
22.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.15	
23.	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0.945	
24.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.37233	
25.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.0758	
26.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.9854	
27.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.0758	
28.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм	м2	8.338	
29.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0758	
30.	Установка металлических решеток приямков	1 т металлических изделий	0.0288	
31.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0216	
32.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0216	
33.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0.0216	
34.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.2808	
35.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0216	
36.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0506	
37.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, наружных стен приямка	100 м2 изолируемой поверхности	0.0468	
38.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.016	
39.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.6	
40.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.12	
	Отмостка	
41.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.0032	
42.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.32	
43.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.32	
44.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.32	
	Потолки подвала	
45.	Очистка поверхности щетками МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	1 м2 очищаемой поверхности	6.51	
46.	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0651	
47.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0651	
48.	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.59	
49.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.6551	
50.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	72.061	
51.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6551	
52.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6551	
	Подвал	
53.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.32	
54.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.2	
55.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	1 т конструкций	0.0557	
56.	Сталь угловая 50х50 мм	т	0.0557	
57.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0324	
58.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	1 м2 проема	3.24	
59.	Блоки дверные металлические	шт	2	
60.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.027	
61.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	
62.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3.2852	
63.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.2852	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                        Шуптар М.Я.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)