«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 188 388	руб.	Смета на сумму:	3 188 388	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /___С.Б. Русович____ /	________________ /___О.Ю. Емельянова__ /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
Объект:	ул.Ю.Гагарина,17, г.Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, дренажа многоквартирного дома по адресу: ул.Ю.Гагарина,д.17, г.Калининград	
Сметная стоимость:	3 188.388	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.492	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	568.384	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	ремонт полов	
1.	ГЭСН 46-04-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка бетонных оснований под полы	м3		30.44	1 552.02	47 244	
		Объем: 228*0.1+19.1*0.4						
1. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	237.432	171.480	40 715	
1. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	56.6184	97.21	5 504	
1. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	113.2368	9.05	1 025	
		Накладные расходы				84%	34 201	
		Сметная прибыль				48%	19 543	
		Всего с НР и СП					100 988	
	
2.	ГЭСНр 69-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затаривание строительного мусора в мешки	т		66.968	388.10	25 990	
		Объем: 30.44*2.2						
2. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	68.97704	135.770	9 365	
2. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	13.3936	1 241.26	16 625	
		Накладные расходы				66%	6 181	
		Сметная прибыль				40%	3 746	
		Всего с НР и СП					35 917	
	
3.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м3		0.456	27 222.89	12 414	
		Объем: 228*0.2						
		Начисления: Н5= 1.2	
3. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	184.8	84.2688	147.310	12 414	
		Накладные расходы				61%	7 573	
		Сметная прибыль				31%	3 848	
		Всего с НР и СП					23 835	
	
4.	ГЭСН 11-01-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		34.2	1 132.03	38 715	
		Объем: 228*0.15						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	22.572	200.120	4 517	
4. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4.476	153.0792	167.270	25 606	
4. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.108	3.6936	964.28	3 562	
			(1)			200.12	739	
4. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	38.1672	3.34	127	
4. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	18.8784	493.44	9 315	
			(1)			200.12	3 778	
4. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	5.13	20.52	105	
		Накладные расходы				94%	28 316	
		Сметная прибыль				51%	15 363	
		Всего с НР и СП					82 393	
	
5.	02.2.05.04-0049 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3		3.42	1 563.65	5 348	
		Объем: (34.2)*0.1						
	
6.	02.2.05.04-0050 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		3.078	1 442.55	4 440	
		Объем: (34.2)*0.09						
	
7.	02.2.05.04-0052 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3		34.2	1 385.44	47 382	
		Объем: (34.2)*1						
	
8.	02.2.02.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Каменная мелочь марки 300	м3		3.762	1 155.07	4 345	
		Объем: (34.2)*0.11						
	
9.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство  слоев: бетонных	м3		22.8	750.07	17 102	
		Объем: 228*0.1						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	100.1376	158.310	15 853	
9. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	13.1328	3.18	42	
9. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0456	21 070.94	961	
9. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	7.98	20.52	164	
9. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0228	3 621.85	83	
		Накладные расходы				94%	14 902	
		Сметная прибыль				51%	8 085	
		Всего с НР и СП					40 089	
	
10.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		23.256	3 128.21	72 750	
		Объем: (22.8)*1.02						
	
11.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		2.28	4 121.72	9 398	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.10944	229.990	25	
11. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	3.36	7.6608	165.230	1 266	
11. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.10944	1 037.49	114	
			(1)			229.99	25	
11. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	102.6	78.15	8 018	
		Накладные расходы				92%	1 188	
		Сметная прибыль				44%	568	
		Всего с НР и СП					11 154	
	
12.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2		2.28	20 020.49	45 647	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9	2.052	246.040	505	
12. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	18.648	42.51744	206.640	8 786	
12. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.84816	308.04	261	
			(1)			268.82	228	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.528	1.20384	1 037.49	1 249	
			(1)			229.99	277	
12. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.5472	64 522.98	35 307	
12. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	1.14	38.33	44	
		Накладные расходы				94%	8 734	
		Сметная прибыль				51%	4 738	
		Всего с НР и СП					59 119	
	
13.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2		2.28	9 046.38	20 626	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.05472	229.990	13	
13. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.14	9.4392	161.570	1 525	
13. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.05472	1 037.49	57	
			(1)			229.99	13	
13. 4.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	122.4	279.072	68.24	19 044	
		Накладные расходы				94%	1 446	
		Сметная прибыль				51%	784	
		Всего с НР и СП					22 856	
	
14.	ГЭСН 06-01-015-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.256	2 978.99	763	
		Объем: 1.124*228/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.116736	246.339	29	
14. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	3.883008	167.270	650	
14. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.049152	874.68	43	
			(1)			268.82	13	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.067584	1 037.49	70	
			(1)			229.99	16	
		Накладные расходы				80%	543	
		Сметная прибыль				44%	299	
		Всего с НР и СП					1 605	
	
15.	08.1.02.17-0083 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		228	51.04	11 637	
	
16.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		2.28	7 689.11	17 531	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	3.47472	268.820	934	
16. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	108.09936	150.030	16 218	
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	3.47472	308.04	1 070	
			(1)			268.82	934	
16. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	24.81552	3.18	79	
16. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	7.98	20.52	164	
		Накладные расходы				94%	16 123	
		Сметная прибыль				51%	8 748	
		Всего с НР и СП					42 401	
	
17.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		4.6512	3 223.31	14 992	
		Объем: (2.28)*2.04						
	
18.	ГЭСН 11-01-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.50мм	100 м2		2.28	10 922.31	24 903	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	3.44736	268.820	927	
18. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3.6	8.208	150.030	1 231	
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	3.44736	308.04	1 062	
			(1)			268.82	927	
18. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	38.08512	3.18	121	
18. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	3.06	6.9768	3 223.31	22 488	
		Накладные расходы				94%	2 029	
		Сметная прибыль				51%	1 101	
		Всего с НР и СП					28 032	
	
	ремонт потолков	
19.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		2.28	3 361.61	7 664	
19. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	52.0296	147.310	7 664	
		Накладные расходы				84%	6 438	
		Сметная прибыль				48%	3 679	
		Всего с НР и СП					17 780	
	
20.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		19	174.50	3 315	
		Начисления: Н5= 1.2	
20. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	20.52	161.570	3 315	
		Накладные расходы				69%	2 287	
		Сметная прибыль				48%	1 591	
		Всего с НР и СП					7 194	
	
21.	ГЭСН 13-06-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Обеспыливание поверхности	м2		19	19.39	368	
		Начисления: Н5= 1.2	
21. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	2.28	161.570	368	
		Накладные расходы				69%	254	
		Сметная прибыль				48%	177	
		Всего с НР и СП					799	
	
22.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.19	2 363.12	449	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00456	215.055	1	
22. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	1.21068	201.080	243	
22. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00228	10.80		
22. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00228	964.28	2	
			(1)			200.12		
22. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00228	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
22. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.25536	18.56	5	
22. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00228	72 855.64	166	
22. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00038	79 235.11	30	
		Накладные расходы				69%	168	
		Сметная прибыль				48%	117	
		Всего с НР и СП					734	
	
23.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.19	2 698.27	513	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00456	215.055	1	
23. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.87324	171.480	150	
23. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00228	10.80		
23. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00228	964.28	2	
			(1)			200.12		
23. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00228	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
23. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.1482	18.56	3	
23. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00361	93 641.96	338	
23. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000266	65 944.00	18	
		Накладные расходы				69%	104	
		Сметная прибыль				48%	72	
		Всего с НР и СП					690	
	
24.	ГЭСНр 53-15-7 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Восстановление керамического заполнения перекрытий	100 м2		0.2	139 533.36	27 907	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	2.2	268.820	591	
24. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	361.5	72.3	156.950	11 347	
24. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.2	874.68	175	
			(1)			268.82	54	
24. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	2	308.04	616	
			(1)			268.82	538	
24. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.118	20.52	2	
24. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.4	0.48	2 735.32	1 313	
24. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	1.04	13 896.92	14 453	
		Накладные расходы				73%	8 715	
		Сметная прибыль				56%	6 685	
		Всего с НР и СП					43 307	
	
25.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		2.28	695.34	1 585	
25. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	8.5956	147.310	1 266	
25. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00228	138 958.17	317	
25. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.114	20.52	2	
		Накладные расходы				68%	861	
		Сметная прибыль				40%	506	
		Всего с НР и СП					2 952	
	
26.	01.3.05.19-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Купорос медный марки: А	т		-0.00228	138 958.17	-317	
		Объем: (2.28)*(-0.001)						
	
27.	С1 Цена поставщи.	Борей DT "Анти-Плесень"	л		57	55.00	3 135	
		Объем: 228/4						
	
28.	ГЭСН 15-04-006-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		2.28	1 788.34	4 077	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.05472	249.405	14	
28. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	22.1616	181.930	4 032	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.02736	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.02736	1 037.49	28	
			(1)			229.99	6	
28. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.228	38.33	9	
		Накладные расходы				80%	3 237	
		Сметная прибыль				37%	1 497	
		Всего с НР и СП					8 811	
	
29.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		29.64	61.73	1 830	
		Объем: (2.28)*0.013*1000						
	
30.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		2.28	12 160.14	27 725	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.2964	229.990	68	
30. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	186.048	147.310	27 407	
30. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.228	10.80	2	
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.2964	1 037.49	308	
			(1)			229.99	68	
30. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.4104	20.52	8	
		Накладные расходы				67%	18 408	
		Сметная прибыль				40%	10 990	
		Всего с НР и СП					57 123	
	
31.	08.1.02.17-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2		250.8	85.81	21 521	
		Объем: 2.28*110						
	
32.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		2.28	22 033.20	50 236	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	16.60752	187.025	3 106	
32. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	215.81568	171.480	37 008	
32. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	1.69632	308.04	523	
			(1)			268.82	456	
32. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	14.9112	257.87	3 845	
			(1)			177.72	2 650	
32. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0001596	88 186.48	14	
32. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	3.42	2 040.43	6 978	
32. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	6.3156	295.71	1 868	
		Накладные расходы				80%	32 091	
		Сметная прибыль				37%	14 842	
		Всего с НР и СП					97 169	
	
33.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		2.28	2 312.36	5 272	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.08208	242.933	20	
33. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	27.93456	154.230	4 308	
33. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.02736	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.05472	1 037.49	57	
			(1)			229.99	13	
33. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	1.824	162.00	295	
33. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0228	38.33	1	
33. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000912	3 474.67	3	
33. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.03876	11 636.25	451	
33. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00114	46 966.96	54	
33. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.003648	25 917.44	95	
		Накладные расходы				80%	3 462	
		Сметная прибыль				37%	1 601	
		Всего с НР и СП					10 336	
	
	ремонт стен	
34.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		4.41	3 361.61	14 825	
34. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	100.6362	147.310	14 825	
		Накладные расходы				84%	12 453	
		Сметная прибыль				48%	7 116	
		Всего с НР и СП					34 394	
	
35.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		4.41	556.38	2 454	
35. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	16.6257	147.310	2 449	
35. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.2205	20.52	5	
		Накладные расходы				68%	1 665	
		Сметная прибыль				40%	980	
		Всего с НР и СП					5 099	
	
36.	С1 Цена поставщи.	Борей DT "Анти-Плесень"	л		110.25	55.00	6 064	
		Объем: 441/4						
	
37.	ГЭСН 15-02-016-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		4.41	21 392.40	94 340	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	32.12244	187.025	6 008	
37. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	399.0168	171.480	68 423	
37. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	3.28104	308.04	1 011	
			(1)			268.82	882	
37. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	28.8414	257.87	7 437	
			(1)			177.72	5 126	
37. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0003087	88 186.48	27	
37. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.02646	9 149.15	242	
37. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	6.6591	2 040.43	13 587	
37. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	12.2157	295.71	3 612	
		Накладные расходы				80%	59 545	
		Сметная прибыль				37%	27 539	
		Всего с НР и СП					181 424	
	
38.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		4.41	2 312.36	10 198	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.15876	242.933	39	
38. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	54.03132	154.230	8 333	
38. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05292	308.04	16	
			(1)			268.82	14	
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.10584	1 037.49	110	
			(1)			229.99	24	
38. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.528	162.00	572	
38. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0441	38.33	2	
38. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001764	3 474.67	6	
38. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.07497	11 636.25	872	
38. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.002205	46 966.96	104	
38. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.007056	25 917.44	183	
		Накладные расходы				80%	6 698	
		Сметная прибыль				37%	3 098	
		Всего с НР и СП					19 993	
	
39.	ГЭСНр 59-5-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.08	19 757.41	1 581	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.0352	255.583	9	
39. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	8.2312	163.200	1 343	
39. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0232	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
39. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
39. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00008	57 689.15	5	
39. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.008	6 628.70	53	
39. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.00016	42 144.04	7	
39. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.04232	3 621.85	153	
		Накладные расходы				65%	879	
		Сметная прибыль				48%	649	
		Всего с НР и СП					3 109	
	
	Дверные проемы	
40.	ГЭСН 46-04-012-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.126	18 255.44	2 300	
		Объем: 2*0.9*7						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.97524	268.820	262	
40. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	13.09266	152.740	2 000	
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.97524	308.04	300	
			(1)			268.82	262	
		Накладные расходы				84%	1 900	
		Сметная прибыль				48%	1 086	
		Всего с НР и СП					5 286	
	
41.	ГЭСН 09-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		12.6	975.36	12 290	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	2.5704	229.990	591	
41. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.88	36.288	187.360	6 799	
41. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	2.5704	1 037.49	2 667	
			(1)			229.99	591	
41. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	6.048	43.43	263	
41. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00126	60 390.76	76	
41. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0378	55 107.93	2 083	
41. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	1.26	319.06	402	
		Накладные расходы				69%	5 099	
		Сметная прибыль				58%	4 286	
		Всего с НР и СП					21 675	
	
42.	С99.2-03.02-0014	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		12.6	6 629.60	83 533	
	
	Оконные проемы	
43.	ГЭСН 46-04-012-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.042	28 771.59	1 208	
		Объем: 0.6*0.5*14						
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.32508	268.820	87	
43. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	7.25592	152.740	1 108	
43. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.32508	308.04	100	
			(1)			268.82	87	
		Накладные расходы				84%	1 004	
		Сметная прибыль				48%	574	
		Всего с НР и СП					2 785	
	
44.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.042	95 241.87	4 000	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.268632	242.812	65	
44. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	10.890432	165.230	1 799	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.088704	308.04	27	
			(1)			268.82	24	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.179928	1 037.49	187	
			(1)			229.99	41	
44. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	18.018	5.19	94	
44. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.982	5.19	15	
44. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.1382	51.86	59	
44. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	2.9988	74.74	224	
44. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.336	429.47	144	
44. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	4.788	302.90	1 450	
		Накладные расходы				90%	1 678	
		Сметная прибыль				43%	802	
		Всего с НР и СП					6 479	
	
45.	11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		4.2	8 099.41	34 018	
		Объем: (0.042)*100						
	
46.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.15	54 231.65	8 135	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.3708	268.820	100	
46. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	36.7308	175.550	6 448	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.3708	308.04	114	
			(1)			268.82	100	
46. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.645	2 390.43	1 542	
46. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.015	2 040.43	31	
		Накладные расходы				80%	5 238	
		Сметная прибыль				37%	2 423	
		Всего с НР и СП					15 796	
	
47.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов	100 м2		4.41	2 312.36	10 198	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.15876	242.933	39	
47. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	54.03132	154.230	8 333	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05292	308.04	16	
			(1)			268.82	14	
47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.10584	1 037.49	110	
			(1)			229.99	24	
47. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.528	162.00	572	
47. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0441	38.33	2	
47. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001764	3 474.67	6	
47. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.07497	11 636.25	872	
47. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.002205	46 966.96	104	
47. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.007056	25 917.44	183	
		Накладные расходы				80%	6 698	
		Сметная прибыль				37%	3 098	
		Всего с НР и СП					19 993	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					861 651	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					849 361	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					310 995	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 19, 34, 40, 43; %=66 - по стр. 2; %=61 - по стр. 3; %=94 - по стр. 4, 9, 12, 13, 16, 18; %=92 - по стр. 11; %=80 - по стр. 14, 28, 32, 33, 37, 38, 46, 47; %=69 - по стр. 20-23; %=73 - по стр. 24; %=68 - по стр. 25, 35; %=67 - по стр. 30; %=65 - по стр. 39; %=90 - по стр. 44)					295 016	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19-23, 34, 39, 40, 43; %=40 - по стр. 2, 25, 30, 35; %=31 - по стр. 3; %=51 - по стр. 4, 9, 12, 13, 16, 18; %=44 - по стр. 11, 14; %=56 - по стр. 24; %=37 - по стр. 28, 32, 33, 37, 38, 46, 47; %=43 - по стр. 44)					155 944	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 300 321	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 290	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 41)					5 099	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41)					4 286	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 675	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 321 996	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	28 291	
	ИТОГО					1 350 287	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	27 006	
	ИТОГО					1 377 293	
	НДС 18%				18	247 913	
	ВСЕГО С НДС					1 625 206	
	
	Раздел 2.  Демонтаж отмостки и гидроизоляция стен	
	
48.	ГЭСН 46-04-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3		7.52	1 791.92	13 475	
		Объем: (62+32)*0.8*0.1						
48. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	67.1536	171.480	11 515	
48. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	16.9952	97.21	1 652	
48. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	33.9904	9.05	308	
		Накладные расходы				84%	9 673	
		Сметная прибыль				48%	5 527	
		Всего с НР и СП					28 675	
	
49.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		2.581	22 685.74	58 552	
		Объем: 62*1.5*2.5+32*0.8*1						
49. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	397.474	147.310	58 552	
		Накладные расходы				61%	35 717	
		Сметная прибыль				31%	18 151	
		Всего с НР и СП					112 420	
	
50.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		15.04	510.71	7 681	
		Объем: 7.52*2						
	
51.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		15.04	262.99	3 955	
		Объем: 7.52*2						
	
52.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		1.56	12 160.14	18 970	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.2028	229.990	47	
52. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	127.296	147.310	18 752	
52. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.156	10.80	2	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.2028	1 037.49	210	
			(1)			229.99	47	
52. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.2808	20.52	6	
		Накладные расходы				67%	12 595	
		Сметная прибыль				40%	7 520	
		Всего с НР и СП					39 085	
	
53.	08.1.02.17-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2		171.6	85.81	14 725	
		Объем: 1.56*110						
	
54.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		1.56	17 515.20	27 324	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	4.3368	177.720	771	
54. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	110.5728	181.930	20 117	
54. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	1.404	14.36	20	
54. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	4.3368	267.44	1 160	
			(1)			177.72	771	
54. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.546	20.52	11	
54. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	2.9484	2 040.43	6 016	
		Накладные расходы				80%	16 710	
		Сметная прибыль				37%	7 729	
		Всего с НР и СП					51 763	
	
55.	ГЭСН 46-04-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка: кирпичных стен приямков	м3		1.584	1 510.91	2 393	
		Объем: (0.4+0.85+0.4)*0.12*0.8*10						
55. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	13.05216	167.270	2 183	
55. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.8216	97.21	177	
55. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	3.6432	9.05	33	
		Накладные расходы				84%	1 834	
		Сметная прибыль				48%	1 048	
		Всего с НР и СП					5 275	
	
56.	ГЭСНр 53-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен, приямков	100 м3		0.01584	743 540.54	11 778	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.61776	268.820	166	
56. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	563	8.91792	158.310	1 412	
56. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.61776	1 126.02	696	
			(1)			268.82	166	
56. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.069696	20.52	1	
56. 5.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	24	0.38016	2 735.32	1 040	
56. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	39.2	0.620928	13 896.92	8 629	
		Накладные расходы				73%	1 152	
		Сметная прибыль				56%	884	
		Всего с НР и СП					13 814	
	
57.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		1.56	4 020.89	6 273	
		Объем: 62*2+32*1						
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0624	229.990	14	
57. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	4.368	165.230	722	
57. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0624	1 037.49	65	
			(1)			229.99	14	
57. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	70.2	78.15	5 486	
		Накладные расходы				92%	677	
		Сметная прибыль				44%	324	
		Всего с НР и СП					7 274	
	
58.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		1.56	19 267.85	30 058	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	1.17	246.040	288	
58. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	24.2424	206.640	5 009	
58. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.4836	308.04	149	
			(1)			268.82	130	
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.6864	1 037.49	712	
			(1)			229.99	158	
58. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.3744	64 522.98	24 157	
58. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.78	38.33	30	
		Накладные расходы				94%	4 979	
		Сметная прибыль				51%	2 701	
		Всего с НР и СП					37 739	
	
59.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции из рубероида	100 м2		1.56	5 196.32	8 106	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0312	229.990	7	
59. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	5.382	161.570	870	
59. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0312	1 037.49	32	
			(1)			229.99	7	
59. 4.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	122.4	190.944	37.73	7 204	
		Накладные расходы				94%	824	
		Сметная прибыль				51%	447	
		Всего с НР и СП					9 378	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					203 290	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					191 654	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					14 725	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 48, 55; %=61 - по стр. 49; %=67 - по стр. 52; %=80 - по стр. 54; %=73 - по стр. 56; %=92 - по стр. 57; %=94 - по стр. 58, 59)					84 161	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48, 55; %=31 - по стр. 49; %=40 - по стр. 52; %=37 - по стр. 54; %=56 - по стр. 56; %=44 - по стр. 57; %=51 - по стр. 58, 59)					44 331	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					320 146	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 636	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 636	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					331 782	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 100	
	ИТОГО					338 882	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 778	
	ИТОГО					345 660	
	НДС 18%				18	62 219	
	ВСЕГО С НДС					407 879	
	
	Раздел 3.  Устройство дренажной системы	
	
	земляные работы	
60.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		1.2184	12 520.10	15 254	
60. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	107.8284	141.470	15 254	
		Накладные расходы				61%	9 305	
		Сметная прибыль				31%	4 729	
		Всего с НР и СП					29 288	
	
61.	ГЭСН 01-02-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		1.2184	3 565.21	4 344	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	3.703936	200.120	741	
61. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	15.266552	161.570	2 467	
61. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	14.840112	3.34	50	
61. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	3.703936	493.44	1 828	
			(1)			200.12	741	
		Накладные расходы				73%	2 342	
		Сметная прибыль				34%	1 091	
		Всего с НР и СП					7 777	
	
62.	ГЭСН 01-02-060-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		1.3626	7 577.13	10 325	
		Объем: 258.1-121.84						
62. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	72.980856	141.470	10 325	
		Накладные расходы				61%	6 298	
		Сметная прибыль				31%	3 201	
		Всего с НР и СП					19 824	
	
63.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		218.016	151.56	33 043	
		Объем: 136.26*1.6						
	
	Устройство дренажа	
64.	ГЭСН 23-01-001-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы: гравийного	10 м3		1.41	13 451.55	18 967	
		Объем: 1*94*0.15						
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.51	0.7191	200.120	144	
64. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	14.382	154.230	2 218	
64. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.51	0.7191	964.28	693	
			(1)			200.12	144	
64. 4.	02.2.01.02-0017	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	12.5	17.625	910.93	16 055	
		Накладные расходы				99%	2 338	
		Сметная прибыль				61%	1 441	
		Всего с НР и СП					22 746	
	
65.	ГЭСН 23-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.94	7 738.81	7 274	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	3.948	229.990	908	
65. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	25.4928	173.510	4 423	
65. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	3.807	685.69	2 610	
			(1)			229.99	876	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.141	1 037.49	146	
			(1)			229.99	32	
65. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	4.606	20.52	95	
		Накладные расходы				99%	5 278	
		Сметная прибыль				61%	3 252	
		Всего с НР и СП					15 804	
	
66.	24.3.03.06-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм	м		94	118.10	11 101	
	
67.	ГЭСН 23-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.62	7 738.81	4 798	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	2.604	229.990	599	
67. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	16.8144	173.510	2 917	
67. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	2.511	685.69	1 722	
			(1)			229.99	578	
67. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.093	1 037.49	96	
			(1)			229.99	21	
67. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	3.038	20.52	62	
		Накладные расходы				99%	3 481	
		Сметная прибыль				61%	2 145	
		Всего с НР и СП					10 424	
	
68.	С3 Цена поставщи.	КН труба 110*3,2*2000 мм	шт		31	393.00	12 183	
		Объем: 62/2						
	
69.	С4 Цена поставщи.	Колено ПВХ 45 град.	шт		8	102.00	816	
	
70.	С5 Цена поставщи.	Муфта соединительная 110мм	шт		10	99.00	990	
		Объем: 4+6						
	
71.	С6 Цена поставщи.	Тройник ПВХ 110*110*110 45 град.	шт		4	215.00	860	
	
72.	С7 Цена поставщи.	Ревизия ПВХ 110	шт		4	305.00	1 220	
	
73.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, гравием, песком	100 м3		1.032	12 520.10	12 921	
		Объем: 75+28.2						
73. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	91.332	141.470	12 921	
		Накладные расходы				61%	7 882	
		Сметная прибыль				31%	4 006	
		Всего с НР и СП					24 808	
	
74.	02.2.01.02-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3		75	910.93	68 320	
	
75.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		28.2	523.12	14 752	
	
	Установка колодцев	
76.	ГЭСН 23-01-020-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 600 мм ( 18 колодцев: 8-дренаж;,8- ливневая канализ.; 2- приемных)	100 м		0.36	11 729.27	4 223	
		Объем: 18*2						
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.18	2.2248	229.990	512	
76. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	39.94	14.3784	173.510	2 495	
76. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	5.79	2.0844	685.69	1 429	
			(1)			229.99	479	
76. 4.	91.06.03-045	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	3.6	1.296	6.20	8	
76. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	0.1404	1 037.49	146	
			(1)			229.99	32	
76. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	19.6	7.056	20.52	145	
		Накладные расходы				99%	2 977	
		Сметная прибыль				61%	1 834	
		Всего с НР и СП					9 034	
	
77.	С8 Цена поставщи.	КН труба-ствол гофрированная 600*2000мм Tegra Wavin	шт		18	10 250.00	184 500	
	
78.	С9 Цена поставщи.	КН кинета глухая 600мм Tegra Wavin	шт		18	11 390.00	205 020	
	
79.	С10 Цена поставщ.	КН люк пластик с замком 600мм Wavin	шт		18	9 770.00	175 860	
	
80.	С11 Цена поставщ.	Муфта 110мм Wavin	шт		36	99.00	3 564	
	
81.	ГЭСН 22-05-002-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 200 мм	100 м		0.15	213 951.93	32 093	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	281.15	42.1725	271.375	11 445	
81. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	292.12	43.818	184.510	8 085	
81. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3.49	0.5235	874.68	458	
			(1)			268.82	141	
81. 4.	91.05.14-025	Краны переносные 1 т	маш.-ч	72.16	10.824	345.36	3 738	
			(1)			200.12	2 166	
81. 5.	91.10.07-002	Установки гидравлические для труб длиной продавливания: более 20 м (УПК-20) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	66.67	10.0005	581.46	5 815	
			(1)			353.95	3 540	
81. 6.	91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч	138.83	20.8245	651.18	13 560	
			(1)			268.82	5 598	
81. 7.	91.17.04-036	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	20.16	3.024	113.99	345	
81. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.79	0.1185	3.21		
81. 9.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.25	0.0375	473.00	18	
81. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.74	0.111	51.41	6	
81. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0075	0.001125	60 390.76	68	
		Накладные расходы				99%	19 335	
		Сметная прибыль				61%	11 913	
		Всего с НР и СП					63 341	
	
82.	23.5.02.02-0085 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м		15.06	1 031.83	15 539	
		Объем: 0.15*100.4						
	
83.	ГЭСН 22-05-005-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубы, уложенной в футляр		0.15	17 827.67	2 674	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0045	268.820	1	
83. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	71.67	10.7505	181.930	1 956	
83. 3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	0.0045	1 206.91	5	
			(1)			268.82	1	
83. 4.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21.1	3.165	14.36	45	
83. 5.	01.7.19.07-0006	Резина техническая листовая прессованная	кг	22.2	3.33	82.84	276	
83. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.052	0.0078	50 201.92	392	
		Накладные расходы				99%	1 937	
		Сметная прибыль				61%	1 194	
		Всего с НР и СП					5 805	
	
84.	С3 Цена поставщи.	КН труба 110*3,2*2000 мм	шт		8	393.00	3 144	
		Объем: 15/2						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					843 785	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					784 102	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					671 229	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 60, 62, 73; %=73 - по стр. 61; %=99 - по стр. 64, 65, 67, 76, 81, 83)					61 173	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 60, 62, 73; %=34 - по стр. 61; %=61 - по стр. 64, 65, 67, 76, 81, 83)					34 805	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					880 080	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					26 640	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					26 640	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					33 043	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					33 043	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					939 763	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	20 111	
	ИТОГО					959 874	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	19 197	
	ИТОГО					979 071	
	НДС 18%				18	176 233	
	ВСЕГО С НДС					1 155 304	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 908 726	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 825 117	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					996 949	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 19, 34, 40, 43, 48, 55; %=66 - по стр. 2; %=61 - по стр. 3, 49, 60, 62, 73; %=94 - по стр. 4, 9, 12, 13, 16, 18, 58, 59; %=92 - по стр. 11, 57; %=80 - по стр. 14, 28, 32, 33, 37, 38, 46, 47, 54; %=69 - по стр. 20-23; %=73 - по стр. 24, 56, 61; %=68 - по стр. 25, 35; %=67 - по стр. 30, 52; %=65 - по стр. 39; %=90 - по стр. 44; %=99 - по стр. 64, 65, 67, 76, 81, 83)					440 350	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19-23, 34, 39, 40, 43, 48, 55; %=40 - по стр. 2, 25, 30, 35, 52; %=31 - по стр. 3, 49, 60, 62, 73; %=51 - по стр. 4, 9, 12, 13, 16, 18, 58, 59; %=44 - по стр. 11, 14, 57; %=56 - по стр. 24, 56; %=37 - по стр. 28, 32, 33, 37, 38, 46, 47, 54; %=43 - по стр. 44; %=34 - по стр. 61; %=61 - по стр. 64, 65, 67, 76, 81, 83)					235 080	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 500 547	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 290	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 41)					5 099	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41)					4 286	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 675	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					26 640	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					26 640	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					44 679	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					44 679	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 593 541	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	55 502	
	ИТОГО					2 649 043	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	52 981	
	ИТОГО					2 702 024	
	НДС 18%				18	486 364	
	ВСЕГО С НДС					3 188 388	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)