«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	

Генеральный директор ООО «УКЛР»	
Директор МКУ «КР МКД»	
		
О.Ю. Емельянова /__________________ /	С.Б. Русович /_________________/	
		
«_____»_________________ 2019 г.	«_____»_________________ 2019 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с усилением многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 29-37	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Ремонт фасада	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (2430 м2 -площадь лесов, необходимых для общивки вентиляционных коробов)	100 м2	94.7	
2.	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к нормам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2	94.7	
3.	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2	13.25	
4.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	10.79	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	10.79	
6.	Насечка поверхности: стен	100 м2	6.95	
7.	Разборка: кирпичной кладки (наружная верста)	м3	9.9	
8.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.1	
	
	Раздел 2.  Усиление стен	
	
	Усиление пилона по оси 23	
9.	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	т	0.3246	
10.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм	т	0.435	
11.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	1.0905	
12.	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм	кг	2.16	
13.	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 12-14 мм	т	0.0056	
	Усиление пилона по оси 25	
14.	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	т	0.1875	
15.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм	т	0.1744	
16.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	1.045	
17.	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм	кг	2.16	
18.	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 12-14 мм	т	0.0023	
	
	Раздел 3.  Отделка фасада декоративной штукатуркой с утеплением стен из минераловатных плит t=80 мм	
	
19.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	40.85	
20.	Маты минераловатные на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 80 мм	м3	366.016	
21.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	4.71	
22.	Установка деформационного ПВХ профиля со стеклосеткой в стенах между утеплителем: насухо	100 м	0.585	
23.	Деформационный ПВХ профиль со стеклосеткой угловой V-образный (1099,9/2,5=439,96)	м	61.43	
	
	Раздел 4.  Отделка фасада декоративной штукатуркой с утеплением стен из минераловатных плит t=80 мм (утепление незастекленных лоджий 12 шт)	
	
24.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	1.23	
25.	Маты минераловатные на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 80 мм	м3	11.0208	
	
	Раздел 5.  Отделка холодных стен (ограждения и стены лоджий)	
	
26.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	21.25	
27.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	2337.5	
28.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	749	
29.	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	21.25	
30.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	540.18	
31.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	18168.75	
32.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	21.25	
33.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.3825	
34.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	21.25	
35.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	659.48	
36.	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	16.56	
37.	Мастика <Изол>	т	0.1656	
38.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	10.8	
39.	Смена жалюзийных решеток	100 шт.	1.8	
	
	Раздел 6.  Цоколь	
	
40.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	3.25	
41.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	3.25	
42.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	357.5	
43.	Устройство антивандального покрытия из сетки	100 м2	1.9	
44.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	209	
45.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	65	
46.	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	3.25	
47.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	82.61	
48.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	2778.75	
49.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	3.25	
50.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	100.86	
	
	Раздел 7.  Выравнивание торцов пилонов 491 м2	
	
51.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	4.91	
52.	Маты минераловатные на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм	м3	27.496	
53.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	4.91	
54.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	540.1	
55.	Устройство антивандального покрытия из сетки	100 м2	0.29	
56.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	29	
57.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	392	
58.	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	4.91	
59.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	124.81	
60.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	4198.05	
61.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	4.91	
62.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0884	
63.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	4.91	
64.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	152.38	
	
	Раздел 8.  Ремонт спусков в подвал	
	
65.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	2	
66.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0.15	
67.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0.36	
68.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	39.6	
69.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	47	
70.	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	0.36	
71.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	9.15	
72.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	307.8	
73.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	0.36	
74.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	11.17	
	
	Раздел 9.  Ремонт входов в МОП	
	
	Стены	
75.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.195	
76.	Насечка поверхности: стен	100 м2	0.788	
77.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	2.8	
78.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	308	
79.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	136	
80.	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	2.8	
81.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	71.18	
82.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	2394	
83.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	2.8	
84.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0504	
85.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	2.8	
86.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	86.9	
	Перемычки на гл. фасаде и балки перехода	
87.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.281	
88.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.463	
89.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.463	
	
	Раздел 10.  Крыша входов в МОП	
	
90.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0.92	
91.	Разборка обрешетки: сплошной из досок	100 м2	4.2282	
92.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0.09	
93.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.05	
94.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0.92	
95.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.3	
96.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	2.1	
97.	Антисептик ХМ-11	л	60.48	
98.	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	9.1	
99.	Покрытие пленкой: стен и кровель	100 м2	0.92	
100.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	115	
101.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	9.1	
102.	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-75	м3	9.282	
103.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	0.92	
104.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	36.4	
105.	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2	115.92	
106.	Подшивка карниза доской	100 м2	0.09	
107.	Улучшенная окраска масляными составами карниза	100 м2	0.09	
	Водоотводящая система	
108.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.31	
109.	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	5	
110.	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.	15	
111.	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	30	
112.	Устройство ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0.25	
	
	Раздел 11.  Ремонт лоджий	
	
	низ открытых лоджий 12 шт	
113.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.876	
114.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0.876	
115.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	96.36	
116.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	73.2	
117.	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	0.876	
118.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	22.27	
119.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	748.98	
120.	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0.876	
121.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0158	
122.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	0.876	
123.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	27.19	
	Смена отливов лоджий	
124.	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.32	
	
	Раздел 12.  Отмостка	
	
125.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.165	
126.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.33	
127.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.33	
128.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 т груза	52.8	
129.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3	0.033	
130.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.621	
131.	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2	0.621	
132.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	16.5	
133.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	1.65	
134.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	16.5	
135.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	16.5	
	
	Раздел 13.  Подпорная стенка	
	
136.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.21	
137.	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3	0.38	
	
	Раздел 14.  Оконные блоки МОП	
	
138.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.165	
139.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.1045	
140.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.0605	
141.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.0675	
142.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.0475	
143.	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2	0.0475	
144.	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	15.75	
145.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.0475	
146.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.0014	
	Дверные блоки в МОП	
147.	Демонтаж металлических дверных блоков  МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0  при демонтаже (разборке) металлических конструкций	м2	18.75	
148.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	18.75	
149.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	6.5	
150.	Блоки дверные стальные двухсьворчатые площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	12.25	
151.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.2	
	
	Раздел 15.  Зашивка воздуховодов	
	
152.	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: одним слоем	100 м2	24.3	
153.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	24.3	
154.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	2673	
155.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	1800	
156.	Сплошное выравнивание поверхностей  стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2	24.3	
157.	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг	617.71	
158.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	20776.5	
159.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	24.3	
160.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	24.3	
161.	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	754.14	
	
	Раздел 16.  Прочие работы	
	
162.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	89.56	
163.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 65 км	1 т груза	89.56	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                               Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела МКУ «КР МКД»                                                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)