«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Королёв Ю.С./	
		
« 03 » апреля  2017 г.	« 03 » апреля 2017 г.	

	
Объект:	г. Калининград,  ул. Серж. Мишина,22	
Ведомость объёмов работ  	
	
на капитальный ремонт фасада с утеплением, системы холодного водоснабжения	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.5	
2.	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2 вертикальной проекции	2.5	
3.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	1.6	
4.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0.86	
5.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.77	
6.	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.23	
7.	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.01055	
8.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.25	
9.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.25	
10.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	3.6	
11.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	3.6	
12.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	40.32	
13.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.08	
14.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2  Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	100 м2 проемов	0.08	
15.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	8	
16.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.45	
17.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.024	
18.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.024	
19.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.312	
20.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024	
21.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.4	
22.	Перенавеска металл. дымовентиляционной  трубы с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.04	
23.	Удлинитель из трубы стальной  оцинкованной , диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4 мм	м	0.2	
24.	Демонтаж кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт	1 кондиционер	2	
25.	Установка кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт	1 кондиционер	2	
	Перенавеска кабеля	
26.	Демонтаж кабеля (по стене)	100 м	0.1	
27.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.1	
28.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.1	
29.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.1	
	
	Раздел 2.  Крыльцо	
	
30.	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150	1 м3	0.12	
31.	Обетонирование балок и прогонов	1 м3	0.12	
32.	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0.1	
33.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.05	
34.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.1	
35.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	11	
36.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1	
37.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.1	
38.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.3	
39.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	
40.	Краска фасадная, Маршал Акрикор	кг	3.8	
41.	Заделка выбоин на ступенях бетонных площадью до 0,25 м2	100 мест	0.16	
	
	Раздел 3.  отмостка	
	
42.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	2.904	
43.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0581	
44.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.044	
45.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.087	
46.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	2.904	
47.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	2.904	
48.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2.904	
49.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19.7272	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.7272	
	
	Раздел 4.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
51.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.3	
52.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.3	
53.	Труба из полипропилена PN 16/25	м	27.87	
54.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	5	
55.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	16	
56.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	шт.	5	
57.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	5	
58.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	шт.	20	
59.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	1	
60.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.03	
61.	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.03	
62.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.03	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                        Д.А. Климов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля                  О.В.Толмачёва	
	(должность, подпись, Ф.И.О)