«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:			3 482 381	руб.	Смета на сумму:			3 482 381	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-сервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»__________________2015г.	«______»__________________2015г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т   	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия по объекту ул. Великолукская, 15-21 (во исполнение решения суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	9.16	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	9.16	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.8	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.6	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.1	
6.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	18.32	
7.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	379.224	
8.	Разборка кирпичных стен	1 м3	1.8	
9.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0.018	
10.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	9.16	
11.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	47.2	
12.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.21	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.882	
14.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов	100 м труб	0.06	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.66	
16.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 3-х каналов	100 м труб	0.15	
17.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.66	
18.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.68	
19.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	100 м2 фасада	0.68	
20.	Устройство бетонных оголовков	1 м3	0.015	
21.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовки дымов.труб)	100 м2 покрытия	0.11	
22.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.62	
23.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.62	
24.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.62	
25.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.44	
26.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.3	
27.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.15	
28.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.2	
29.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.06	
30.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
31.	Блок оконный пластиковый арочный индивидуального изготовления с поворотно-откидной створкой однокамерный до 1м2	м2	10.2	
32.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.09	
33.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0396	
34.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.18	
35.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.18	
36.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	9	
37.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	9	
	
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ  ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
38.	Разборка утеплителя засыпного по перекрытию	1 м3 изоляции	54	
39.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.8	
40.	Покрытие пленкой под утеплитель	100 м2 поверхности	6.46	
41.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	790.704	
42.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	5.4	
43.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	72.306	
44.	Покрытие пленкой по утеплителю	100 м2 поверхности	5.4	
45.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	660.96	
46.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1.38	
47.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.656	
48.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	34.2792	
49.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	61.894	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	61.894	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                                     Е.Н. Циглер	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                                                   О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)