«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	п.Чкаловск г. Калининград	
	
Объект:	Ремонт крыши	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 3	
на Ремонт крыши жилого дома ул.Мира,4	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	11.2	
2.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	5.6	
3.	Е46-01-001-05	Усиление перекрытий железобетоном сверху( выходы на крышу)	1 м3	1.44	
4.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
5.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	11.2	
6.	Е12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	11.2	

7.	Е12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	4.5	
					
8.	Е58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	6	
9.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	16	
10.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	4.5	
11.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки выходов на крышу и парапета по камн ю и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.28	
12.	Е10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.06	
13.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	4	
14.	Е10-01-044-07	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с двух сторон	100 м2 проемов	0.06	
15.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.8	
16.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.33075	
17.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	17.5	
18.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	17.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)