«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	424 880	руб.	Смета на сумму:	424 880	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.		«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
	
   на капитальный ремонт ливневой канализации многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, пр.Мира д.133	

Сметная стоимость:	424.880	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.384	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	62.414	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
1.	ГЭСН 01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3		0.84	29 920.59	25 133	
		Объем: 52.21+31.79						
1. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	189	158.76	158.310	25 133	
		Накладные расходы				68%	17 090	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	7 791	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					50 015	
	
2.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.3179	7 577.13	2 409	
2. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	17.026724	141.470	2 409	
		Накладные расходы				68%	1 638	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	747	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 794	
	
3.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		50.864	151.56	7 709	
		Объем: 31.79*1.6						
	
4.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		3.179	1 910.64	6 074	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.11265	200.120	223	
4. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	32.4258	154.230	5 001	
4. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	1.11265	964.28	1 073	
			(1)			200.12	223	
		Накладные расходы				111%	5 799	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	3 187	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 059	
	
5.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		34.969	523.12	18 293	
		Объем: (3.179)*11.0						
	
6.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.5221	12 520.10	6 537	
6. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	46.20585	141.470	6 537	
		Накладные расходы				68%	4 445	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	2 026	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 009	
	
7.	ГЭСН 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0.5221	3 565.21	1 861	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	1.587184	200.120	318	
7. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	6.541913	161.570	1 057	
7. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	6.359178	3.34	21	
7. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	1.587184	493.44	783	
			(1)			200.12	318	
		Накладные расходы				81%	1 114	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	468	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 442	
	
8.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
8. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
8. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
8. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
8. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
8. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	1 779	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 285	
	
9.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	
10.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм	100 м		0.581	7 738.81	4 496	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	2.4402	229.990	561	
10. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	15.75672	173.510	2 734	
10. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	2.35305	685.69	1 613	
			(1)			229.99	541	
10. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.08715	1 037.49	90	
			(1)			229.99	20	
10. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	2.8469	20.52	58	
		Накладные расходы				111%	3 657	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	2 010	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 163	
	
11.	С1 цена поставщи.	Труба ПВХ класс Н ф160	м		58.1	621.21	36 092	
	
12.	ГЭСН 22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	км		0.031	59 358.30	1 840	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30.292	0.939052	267.038	251	
12. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	225.04	6.97624	175.550	1 225	
12. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.35	0.01085	874.68	9	
			(1)			268.82	3	
12. 4.	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	12	0.372	7.51	3	
12. 5.	91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	0.012	0.000372	1 383.38	1	
			(1)			268.82		
12. 6.	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	0.012	0.000372	74.05		
12. 7.	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	1.39	0.04309	334.07	14	
			(1)			229.99	10	
12. 8.	91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28.54	0.88474	657.48	582	
			(1)			268.82	238	
12. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	9.5	0.2945	20.52	6	
12. 10.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.44	0.01364	34.10		
		Накладные расходы				111%	1 638	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	900	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 379	
	
13.	С2 цена поставщи.	Труба ПВХ PN6 ф110х2,7 Вавин	м		31.248	425.88	13 308	
		Объем: 31*1.008						
	
14.	ГЭСН 22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт.		1.5	2 551.67	3 828	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.62	3.93	268.672	1 056	
14. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.8	7.2	171.480	1 235	
14. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.015	874.68	13	
			(1)			268.82	4	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.015	1 037.49	16	
			(1)			229.99	3	
14. 5.	91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2.6	3.9	657.48	2 564	
			(1)			268.82	1 048	
		Накладные расходы				111%	2 543	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	1 398	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 769	
	
15.	С3 цена поставщи.	Отвод ПВХ  Вавин 45 град ф110мм	шт		10	1 392.90	13 929	
	
16.	С4 цена поставщи.	Ревизия ПВХ  Вавин ф110мм	шт		5	806.53	4 033	
	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ	
17.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.221	119 138.56	26 330	
		Объем: 0.1*5+0.18*5+0.02*9+0.05*3+0.16*1+0.08*4						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	6.05982	267.659	1 622	
17. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	37.81973	163.200	6 172	
17. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	5.8786	874.68	5 142	
			(1)			268.82	1 580	
17. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.08398	116.06	10	
17. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.18122	1 037.49	188	
			(1)			229.99	42	
17. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.01105	17 952.03	198	
17. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001989	35 833.51	71	
17. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001547	20.52		
17. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00442	138 785.25	613	
17. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000442	57 689.15	3	
17. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	8.5748	200.42	1 719	
17. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00005525	11 636.25	1	
17. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0015691	6 628.70	10	
17. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.31161	2 874.87	896	
17. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1989	3 276.39	652	
17. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0884	2 983.71	264	
17. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.60996	17 002.88	10 371	
17. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.003536	5 714.19	20	
		Накладные расходы				111%	8 651	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	4 754	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					39 736	
	
18.	04.3.01.03-0001	Раствор асбоцементный	м3		0.0099	19 829.27	196	
		Объем: (0.221)*0.045						
	
19.	04.2.01.02-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т		0.053	4 877.17	258	
		Объем: (0.221)*0.24						
	
20.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		5	2 371.34	11 857	
	
21.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		5	2 068.35	10 342	
	
22.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 704.25	1 704	
	
23.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		4	1 206.53	4 826	
	
24.	05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	977.57	2 933	
	
25.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		9	692.00	6 228	
	
26.	ГЭСН 06-01-035-01 
(Прим)	Устройство перепада в колодце из бетона В15	100 м3		0.0207	314 725.16	6 515	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	72.31	1.496817	267.903	401	
26. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1016.26	21.036582	169.310	3 562	
26. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	69.97	1.448379	1 126.02	1 631	
			(1)			268.82	389	
26. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.84	0.017388	874.68	15	
			(1)			268.82	5	
26. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.005589	964.28	5	
			(1)			200.12	1	
26. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	49.09	1.016163	11.58	12	
26. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.23	0.025461	1 037.49	26	
			(1)			229.99	6	
26. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	208.25	4.310775	43.43	187	
26. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.12	0.002484	20.52		
26. 10.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.25	0.005175	60 390.76	313	
26. 11.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.037	0.0007659	57 689.15	44	
26. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.04	0.000828	11 636.25	10	
26. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.25	0.005175	45 326.49	235	
26. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.81	0.016767	5 760.02	97	
26. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	77.9	1.61253	234.83	379	
		Накладные расходы				89%	3 527	
						=(105.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 744	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 786	
	
27.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		0.2588	37 338.90	9 663	
		Объем: (0.0207)*12.5						
	
28.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		2.1011	3 474.52	7 300	
		Объем: (0.0207)*101.5						
	
29.	С5 цена поставщи.	Люк чугунный сплошной антивандальный	шт		5	5 680.00	28 400	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					265 467	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					257 758	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					61 848	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2, 6; %=111 - по стр. 4, 8, 10, 12, 14, 17; %=81 - по стр. 7; %=89 - по стр. 26)					53 341	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 2, 6; %=61 - по стр. 4, 8, 10, 12, 14, 17; %=34 - по стр. 7; %=44 - по стр. 26)					26 804	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					337 903	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 709	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 709	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					345 612	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 396	
	ИТОГО					353 008	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 060	
	ИТОГО					360 068	
	НДС 18%				18	64 812	
	ВСЕГО С НДС					424 880	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					53 341	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					26 804	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)