«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления многоквартирного дома №№2-4 по ул. Ю.Гагарина 

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.52	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.65	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.65	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных	100 м2	5.77	
5.	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05	
6.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.06	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3	
8.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	5.77	
9.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	75.76	
10.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	5.35	
11.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	5.89	
12.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.77	
13.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	5.77	
14.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.77	
15.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.576	
16.	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0368	
17.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.35	
18.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	м	35.7	
19.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.35	
20.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.1	
21.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22.75	
22.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	22.75	
	
	Раздел 2.  Цоколь	
	
23.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных	100 м2	0.42	
24.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	
25.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.42	
26.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.51	
27.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.42	
28.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	0.46	
29.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.42	
30.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.42	
31.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.42	
32.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.75	
33.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	2.75	
	
	Раздел 3.  Отмостка	
	
34.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.048	
35.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.096	
36.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.096	
37.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	8.64	
38.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	24	
39.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.144	
40.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	4.8	
41.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	4.8	
42.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.8	
	
	Раздел 4.  Оконные проемы	
	
43.	Разборка кирпичных стен (заложенные оконные проемы)	1 м3	0.3	
44.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды)	100 м2	0.1168	
45.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0952	
46.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	9.52	
47.	Блок оконный полукруглый индивидуального изготовления	м2	2.16	
48.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.074	
49.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	7.4	
50.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0154	
51.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.052	
52.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.083	
53.	Разборка оконных проемов	1 м3	0.15	
54.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0474	
55.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (окна в цоколе)	100 м2 проемов	0.057	
56.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.7	
57.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	2.05	
58.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0383	
59.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0383	
60.	Монтаж  решеток оконных	1 т конструкций	0.08	
61.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.08	
62.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решетки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.067	
63.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (решетки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.067	
	
	Раздел 5.  Усиление внутренней кирпичной стены	
	
64.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.092	
65.	Иньецирование трещин цементно-песчаным раствором	100 м шва	0.025	
66.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.03	
67.	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.03	
68.	Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых	1 м3 раствора	0.0075	
69.	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0.0056	
70.	Цемент расширяющийся	т	0.0026	
71.	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами	1 т	0.0126	
72.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т	0.0126	
73.	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.	4	
74.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.092	
75.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.21	
76.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.092	
77.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.092	
78.	Разборка кирпичных стен	1 м3	0.06	
79.	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0.02	
80.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0.0006	
81.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0.2487	
82.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	0.2487	
	
	Раздел 6.  Водоснабжение	
	
83.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.08	
84.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.016	
85.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.28	
86.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.09	
87.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	8.36	
88.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	9	
89.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	4	
90.	ППР кран шаровый  д=20 мм	шт	6	
91.	ППР кран шаровый  д=25 мм	шт	6	
92.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.28	
93.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	26.24	
94.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	28	
95.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	шт.	20	
96.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	20	
97.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	1	
98.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	3.7	
99.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	9.9	
100.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	30.8	
	
	Раздел 7.  Водоотведение	
	
101.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	
102.	Разборка бетонных полов	1 м3	1.35	
103.	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.0405	
104.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.135	
105.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.4	
106.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	12	
107.	Тройник ПВХ  110х110 мм 45 град.	шт	6	
108.	Отвод ПВХ  110 мм 90 град.	шт	10	
109.	Ревизия ПВХ 110 мм	шт	14	
110.	Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм)	шт	4	
111.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
112.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1.35	
113.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.43	
114.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	2.43	
	
	Раздел 8.  Сети электроснабжения в местах общего пользования	
	
	Демонтажные работы	
115.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.15	
116.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.1	
117.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	0.22	
118.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.38	
	Общестроительные работы	
119.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.06	
120.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.22	
121.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.015	
122.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.066	
123.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.066	
	Распределительные устройства  ( существ )	
124.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
125.	Автоматический выключатель G LS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА	шт	2	
126.	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
127.	Автоматический выключатель   G LS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА	шт	2	
128.	Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка	100 м	0.012	
129.	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5	шт.	2	
130.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0.04	
131.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 (монолит)	1000 м	0.004	
	Щиты распределительные этажные	
132.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	6	
133.	Шкаф распределительный наруж. исп.  IP44  NRP 24	шт	6	
134.	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	12	
135.	Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА	шт	12	
136.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	6	
137.	Автоматический выключатель G LS6 -C32/3 (C) 32A 3-pol. 6 кА	шт	6	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
138.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.7	
139.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	71.4	
140.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	60	
141.	Скобы двухлапковые (крепление для труб)	10 шт.	7	
142.	Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX)	100 м	0.3	
143.	Гофрированная двухслойная труба KOPOFLEX d50 гибкая	м	30.6	
144.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	30	
145.	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0.4	
146.	Короб металлический перфорированный ( 60х60) с  замковой крышкой  и креплением	м	40	
147.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.5	
148.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.1	
149.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.061	
150.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.3	
151.	Провод в коробах, сечением до 70 мм2	100 м	0.4	
152.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.071	
153.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.22	
154.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.022	
155.	Коробка распред. клемная 200х183 ip44	шт	8	
156.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.15	
157.	Светильник настенный (для энергосберегающих ламп)  IP54	шт	2	
158.	Светильник потолочный  (для энергосберегающих ламп)  IP44	шт	13	
159.	Лампы энергосберегающие к светильникам	шт	15	
160.	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
161.	Выключатель наруж.2-кл IP44	шт	2	
162.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	
163.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44.	шт	8	
164.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (переподключение квартир)	100 шт.	0.12	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                                             Н.К. Чернятина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля                                      О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)