«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Розовый дом»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Д.Я. Катеринич /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
Ведомость объемов работ	
	
на капитальный ремонт дворовой территории МКД № 72-86 по ул. Батальная 72-86, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.8253	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	3.75	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	218.69	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	218.69	
	
	Раздел 2.  Проезжая часть и автостоянка	
	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.4676	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	74.82	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.468	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.292	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	252.12	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	1.146	
11.	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.573	
12.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	58.45	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	114.6	
14.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщ.80мм, серая М-400	м2	1168.92	
	
	Раздел 3.  Устройство пешеходной зоны	
	
15.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0402	
16.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	64.32	
17.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.04	
18.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.259	
19.	Песок природный для строительных работ средний	м3	32.1	
20.	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0648	
21.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.61	
22.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	12.96	
23.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	132.19	
	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней	
	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0658	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	105.28	
26.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.066	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.225	
28.	Песок природный для строительных работ средний	м3	24.8	
29.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	3	
30.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	300	
31.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	3.2	
32.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.063	
33.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	16.24	
34.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	320	
	
	Раздел 5.  Озеленение	
	
35.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.5	
36.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	
37.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	8	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)