«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 631 996.00	руб.	Смета на сумму:	2 631 996.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Ярмошик И.Г./	
		
«26» 09. 2017 г.	«26» 09.2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
 Капитальный ремонт МКД по ул. Дорожная д.23-33 г. Калининград (ремонт подвала, перекрытия над лестничной клеткой)	
Сметная стоимость:	2 631.996	тыс. руб.	
(ИЗМЕНЕНИЯ)                            Hормативная трудоемкость:	3.755	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	610.312	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	СТЕНЫ	
1.	ФЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных - 50%	100 м2		5.43	178.00	966.52	3 235.19	17 567	18.176	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	123.9126	7.800	966.52	141.770	17 567	18.176	
		Накладные расходы				99%	956.85	84%	14 756		
		Сметная прибыль				60%	579.91	48%	8 432		
		Всего с НР и СП					2 503.29		40 755		
	
2.	ФЕРр 62-42-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		10.869	37.10	403.23	685.77	7 454	18.486	
2. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	40.97613	7.800	319.61	141.770	5 809	18.176	
2. 2.	ФССЦ 01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.010869	7 571.00	82.29	150 268.60	1 633	19.848	
2. 3.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.54345	2.44	1.33	20.52	11	8.41	
		Накладные расходы				80%	255.69	68%	3 950		
		Сметная прибыль				50%	159.81	40%	2 324		
		Всего с НР и СП					818.72		13 728		
	
3.	ФЕРр 54-10-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	100 м		0.66	7 247.18	4 783.14	55 292.61	36 493	7.63	
3. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	107.3	70.818	8.170	578.58	148.430	10 512	18.168	
3. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.7	0.462	11.600	5.36	221.340	102	19.081	
3. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.7	0.462	65.71	30.36	594.03	274	9.04	
			(1)			11.60	5.36	221.34	102	19.081	
3. 4.	ФССЦ 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.063	0.04158	5 989.00	249.02	50 212.22	2 088	8.384	
3. 5.	ФССЦ 11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	3.39	2.2374	558.33	1 249.21	5 811.89	13 004	10.409	
3. 6.	ФССЦ 11.1.03.03-0015	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.65	1.749	1 530.00	2 675.97	6 069.65	10 616	3.967	
		Накладные расходы				85%	496.35	72%	7 642		
		Сметная прибыль				80%	467.15	64%	6 793		
		Всего с НР и СП					5 746.64		50 928		
	
4.	ФЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка: кирпичных стен	м3		11.5	113.90	1 309.85	1 457.45	16 761	12.796	
4. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	94.76	8.860	839.57	160.970	15 254	18.168	
4. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	13.225	32.50	429.81	95.98	1 269	2.953	
4. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	26.45	1.53	40.47	8.99	238	5.876	
		Накладные расходы				99%	831.17	84%	12 813		
		Сметная прибыль				60%	503.74	48%	7 322		
		Всего с НР и СП					2 644.77		36 896		
	
5.	ФЕРр 53-20-4 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3		0.115	8 994.94	1 034.42	145 513.68	16 734	16.177	
5. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	77.05	8.380	645.68	152.350	11 739	18.18	
5. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	4.485	13.500	60.55	258.710	1 160	19.164	
5. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	4.485	86.40	387.50	1 111.51	4 985	12.865	
			(1)			13.50	60.55	258.71	1 160	19.164	
5. 4.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.506	2.44	1.23	20.52	10	8.41	
		Накладные расходы				86%	607.36	73%	9 416		
		Сметная прибыль				70%	494.36	56%	7 223		
		Всего с НР и СП					2 136.14		33 374		
	
6.	ФССЦ 04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		2.714	519.80	1 410.74	2 748.34	7 459	5.287	
		Объем: (0.115)*23.6									
	
7.	ФССЦ 06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		4.6	2 027.00	9 324.20	15 010.45	69 048	7.405	
		Объем: (0.115)*40.0									
	
8.	ФЕР 08-02-007-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Армирование кладки стен и других конструкций	т		0.291	655.51	190.75	11 569.36	3 367	17.651	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	76.476	22.254516	7.940	176.70	144.380	3 213	18.184	
8. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.648	0.188568	12.409	2.34	237.257	45	19.119	
8. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.276	0.080316	86.40	6.94	1 111.51	89	12.865	
			(1)			13.50	1.08	258.71	21	19.164	
8. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.372	0.108252	65.71	7.11	594.03	64	9.04	
			(1)			11.60	1.26	221.34	24	19.081	
		Накладные расходы				110%	196.94	93%	3 030		
		Сметная прибыль				68%	121.75	54%	1 759		
		Всего с НР и СП					509.44		8 156		
	
9.	ФССЦ 08.4.02.06-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.291	9 800.07	2 851.82	60 333.01	17 557	6.156	
		Объем: (0.291)*1.0									
	
10.	ФЕРр 69-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт		7.07	46.83	331.09	853.64	6 035	18.228	
10. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	38.8143	8.530	331.09	155.490	6 035	18.229	
		Накладные расходы				78%	258.25	66%	3 983		
		Сметная прибыль				50%	165.55	40%	2 414		
		Всего с НР и СП					754.89		12 432		
	
11.	01.7.07.07	Строительный мусор	т		0.042						
		Объем: (7.07)*0.006									
	
12.	ФССЦ 08.4.03.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т		0.083	6 780.00	562.74	45 383.44	3 767	6.694	
	
13.	ФССЦ 08.4.03.02-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т		0.009	6 508.75	58.58	44 906.67	404	6.897	
	
14.	ФЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (толщ.40мм)	100 м2		2.02	8 142.81	16 448.48	81 404.23	164 437	9.997	
		Начисления: Н3= 1.56, Н4= 1.56, Н5= 1.56, Н48= 1.3	
14. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	202.722	409.49844	9.180	3 759.20	166.980	68 378	18.19	
14. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.2464	4.537728	13.166	59.74	252.282	1 145	19.162	
14. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.2184	0.441168	89.99	39.70	837.27	369	9.304	
			(1)			10.06	4.44	192.59	85	19.144	
14. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.028	4.09656	31.26	128.06	297.16	1 217	9.506	
			(1)			13.50	55.30	258.71	1 060	19.164	
14. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.013	0.02626	2.44	0.06	20.52	1	8.41	
14. 6.	ФССЦ 01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	15.6	31.512	9.04	284.87	116.28	3 664	12.863	
14. 7.	ФССЦ 01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00325	0.006565	8 475.00	55.64	69 468.96	456	8.197	
14. 8.	ФССЦ 03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0169	0.034138	412.00	14.06	6 638.00	227	16.112	
14. 9.	ФССЦ 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.03	8.1406	510.40	4 154.96	2 403.45	19 566	4.709	
14. 10.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	140.4	283.608	28.25	8 011.93	248.79	70 559	8.807	
		Накладные расходы				95%	3 627.99	80%	55 618		
		Сметная прибыль				47%	1 794.90	37%	25 724		
		Всего с НР и СП					21 871.37		245 779		
	
15.	ФССЦ 08.1.02.17-0161 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-283.608	28.25	-8 011.93	248.79	-70 559	8.807	
		Объем: (2.02)*(-108.0)									
		Начисления: Н48= 1.3	
	
16.	ФССЦ 08.1.02.17-0098 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2		87.264	14.34	1 251.37	99.15	8 652	6.914	
		Объем: 80.8*1.08									
	
17.	ФССЦ 08.1.02.17-0097 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		130.896	23.76	3 110.09	148.24	19 404	6.239	
		Объем: 121.2*1.08									
	
18.	ФЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		8.84	1 801.72	15 927.22	20 624.06	182 317	11.447	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	799.8432	9.070	7 254.58	165.020	131 990	18.194	
18. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	64.39056	9.379	603.91	179.986	11 589	19.191	
18. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	6.57696	31.26	205.60	297.16	1 954	9.506	
			(1)			13.50	88.79	258.71	1 702	19.164	
18. 4.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	57.8136	14.15	818.06	246.38	14 244	17.412	
			(1)			8.91	515.12	171.03	9 888	19.195	
18. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0006188	8 475.00	5.24	69 468.96	43	8.197	
18. 6.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.05304	729.98	38.72	10 988.26	583	15.053	
18. 7.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	13.3484	517.91	6 913.27	2 053.44	27 410	3.965	
18. 8.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	24.4868	28.25	691.75	248.79	6 092	8.807	
		Накладные расходы				95%	7 465.57	80%	114 863		
		Сметная прибыль				47%	3 693.49	37%	53 124		
		Всего с НР и СП					27 086.28		350 304		
	
19.	ФЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		10.86	185.55	2 015.04	2 282.34	24 786	12.301	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
19. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	133.05672	8.170	1 087.07	148.430	19 750	18.168	
19. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.39096	12.233	4.78	233.797	91	19.111	
19. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.13032	31.26	4.07	297.16	39	9.506	
			(1)			13.50	1.76	258.71	34	19.164	
19. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.26064	65.71	17.13	594.03	155	9.04	
			(1)			11.60	3.02	221.34	58	19.081	
19. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	8.688	72.32	628.32	237.69	2 065	3.287	
19. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.1086	1.82	0.20	38.34	4	21.066	
19. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.004344	74.58	0.32	3 419.33	15	45.848	
19. 8.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.18462	734.50	135.60	11 305.46	2 087	15.392	
19. 9.	ФССЦ 14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00543	12 470.00	67.71	46 983.82	255	3.768	
19. 10.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.017376	4 294.00	74.61	23 977.83	417	5.584	
		Накладные расходы				95%	1 037.26	80%	15 873		
		Сметная прибыль				47%	513.17	37%	7 341		
		Всего с НР и СП					3 565.47		48 000		
	
20.	ФЕР 09-03-015-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т		0.116	504.02	58.47	5 395.88	626	10.706	
		Объем: 0.031+0.0846+0.0005									
20. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	15.79	1.83164	8.740	16.01	159.010	291	18.193	
20. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.75	0.203	14.087	2.86	269.808	55	19.152	
20. 3.	ФСЭМ 91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.0116	120.24	1.39	1 976.37	23	16.437	
			(1)			15.42	0.18	294.64	3	19.108	
20. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.13	0.01508	111.99	1.69	833.44	13	7.442	
			(1)			13.50	0.20	258.71	4	19.164	
20. 5.	ФСЭМ 91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	1.33	0.15428	175.56	27.09	1 273.15	196	7.252	
			(1)			14.40	2.22	275.95	43	19.163	
20. 6.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02204	65.71	1.45	594.03	13	9.04	
			(1)			11.60	0.26	221.34	5	19.081	
20. 7.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.67	0.07772	1.20	0.09	3.21		2.675	
20. 8.	ФСЭМ 91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.58	0.06728	12.31	0.83	104.58	7	8.496	
20. 9.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.5	0.058	6.22	0.36	51.59	3	8.294	
20. 10.	ФССЦ 01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.0174	6.09	0.11	47.09	1	7.732	
20. 11.	ФССЦ 01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0026	0.0003016	10 315.01	3.11	60 403.09	18	5.856	
20. 12.	ФССЦ 01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.003	0.000348	9 040.01	3.15	109 286.36	38	12.089	
20. 13.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000116	11 978.00	0.01	53 375.72		4.456	
20. 14.	ФССЦ 01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000116	37 900.00	0.44	204 231.36	2	5.389	
20. 15.	ФССЦ 07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0001	0.0000116	7 712.00	0.09	96 842.40	1	12.557	
20. 16.	ФССЦ 08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0021692	50.24	0.11	283.65	1	5.646	
20. 17.	ФССЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000348	4 455.20	0.02	52 852.09		11.863	
20. 18.	ФССЦ 08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00022504	4 920.00	1.11	38 886.83	9	7.904	
20. 19.	ФССЦ 11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00011948	1 700.00	0.20	9 095.06	1	5.35	
20. 20.	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003596	15 620.00	0.56	72 720.68	3	4.656	
20. 21.	ФССЦ 14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000696	9 420.00	0.66	79 190.00	6	8.407	
20. 22.	ФССЦ 07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.116						
		Накладные расходы				81%	15.28	69%	239		
		Сметная прибыль				72%	13.59	58%	201		
		Всего с НР и СП					87.34		1 065		
	
21.	ФССЦ 08.3.11.01-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп	т		0.312	5 200.00	1 622.40	36 966.50	11 534	7.109	
	
22.	ФССЦ 08.3.05.02-0058 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т		0.008	5 891.61	47.13	40 539.69	324	6.875	
	
23.	ФССЦ 01.7.15.12-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шпилька резьбовая М12 (прим)	шт.		6	14.45	86.70	69.47	417	4.81	
	
24.	ФССЦ 01.7.15.03-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		0.438	25.76	11.28	109.28	48	4.255	
		Объем: (0.01567+0.0208)*12									
	
	ПОТОЛОК	
25.	ФЕРр 62-41-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Очистка вручную потолков (снятие набела)	100 м2		4.88	162.24	791.73	2 948.82	14 390	18.175	
25. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	101.504	7.800	791.73	141.770	14 390	18.176	
		Накладные расходы				80%	633.38	68%	9 785		
		Сметная прибыль				50%	395.87	40%	5 756		
		Всего с НР и СП					1 820.98		29 931		
	
26.	ФЕРр 62-42-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		4.88	37.10	181.04	685.77	3 347	18.488	
26. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	18.3976	7.800	143.50	141.770	2 608	18.176	
26. 2.	ФССЦ 01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00488	7 571.00	36.95	150 268.60	733	19.848	
26. 3.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.244	2.44	0.60	20.52	5	8.41	
		Накладные расходы				80%	114.80	68%	1 773		
		Сметная прибыль				50%	71.75	40%	1 043		
		Всего с НР и СП					367.59		6 164		
	
27.	ФЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		4.88	76.96	375.56	1 390.66	6 786	18.069	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	38.3568	9.620	368.99	175.080	6 716	18.2	
27. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.11712	12.550	1.47	240.025	28	19.125	
27. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05856	31.26	1.83	297.16	17	9.506	
			(1)			13.50	0.79	258.71	15	19.164	
27. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.05856	65.71	3.85	594.03	35	9.04	
			(1)			11.60	0.68	221.34	13	19.081	
27. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.488	1.82	0.89	38.34	19	21.066	
		Накладные расходы				95%	351.94	80%	5 395		
		Сметная прибыль				47%	174.12	37%	2 495		
		Всего с НР и СП					901.61		14 676		
	
28.	ФССЦ 14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		63.44	9.14	579.84	55.68	3 532	6.091	
		Объем: (4.88)*13.0									
	
29.	ФЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		4.88	1 830.04	8 930.59	21 226.72	103 586	11.599	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
29. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	461.92128	9.070	4 189.63	165.020	76 226	18.194	
29. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	35.54592	9.379	333.38	179.986	6 398	19.191	
29. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	3.63072	31.26	113.50	297.16	1 079	9.506	
			(1)			13.50	49.01	258.71	939	19.164	
29. 4.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	31.9152	14.15	451.60	246.38	7 863	17.412	
			(1)			8.91	284.36	171.03	5 458	19.195	
29. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0003416	8 475.00	2.90	69 468.96	24	8.197	
29. 6.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	7.32	517.91	3 791.10	2 053.44	15 031	3.965	
29. 7.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	13.5176	28.25	381.87	248.79	3 363	8.807	
		Накладные расходы				95%	4 296.86	80%	66 099		
		Сметная прибыль				47%	2 125.81	37%	30 571		
		Всего с НР и СП					15 353.26		200 256		
	
30.	ФЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		4.88	185.55	905.47	2 282.34	11 138	12.301	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
30. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	59.78976	8.170	488.48	148.430	8 875	18.168	
30. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.17568	12.233	2.15	233.797	41	19.111	
30. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05856	31.26	1.83	297.16	17	9.506	
			(1)			13.50	0.79	258.71	15	19.164	
30. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.11712	65.71	7.70	594.03	70	9.04	
			(1)			11.60	1.36	221.34	26	19.081	
30. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.904	72.32	282.34	237.69	928	3.287	
30. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0488	1.82	0.09	38.34	2	21.066	
30. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001952	74.58	0.15	3 419.33	7	45.848	
30. 8.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.08296	734.50	60.93	11 305.46	938	15.392	
30. 9.	ФССЦ 14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00244	12 470.00	30.43	46 983.82	115	3.768	
30. 10.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.007808	4 294.00	33.53	23 977.83	187	5.584	
		Накладные расходы				95%	466.10	80%	7 133		
		Сметная прибыль				47%	230.60	37%	3 299		
		Всего с НР и СП					1 602.16		21 570		
	
31.	ФЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		29.6	9.21	272.69	167.93	4 971	18.229	
		Объем: 18.8+10.8									
		Начисления: Н5= 1.2	
31. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	31.968	8.530	272.69	155.490	4 971	18.229	
		Накладные расходы				81%	220.88	69%	3 430		
		Сметная прибыль				60%	163.61	48%	2 386		
		Всего с НР и СП					657.18		10 787		
	
32.	ФЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.296	281.64	83.36	2 306.18	683	8.193	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	1.886112	10.650	20.09	193.510	365	18.17	
32. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.007104	10.830	0.08	206.965	1	19.11	
32. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.003552	1.70	0.01	10.43		6.135	
32. 4.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.003552	89.99	0.32	837.27	3	9.304	
			(1)			10.06	0.04	192.59	1	19.144	
32. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.003552	65.71	0.23	594.03	2	9.04	
			(1)			11.60	0.04	221.34	1	19.081	
32. 6.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.397824	6.82	2.71	18.37	7	2.694	
32. 7.	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.003552	15 620.00	55.48	72 720.68	258	4.656	
32. 8.	ФССЦ 14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000592	7 640.00	4.52	79 246.03	47	10.373	
		Накладные расходы				81%	16.34	69%	253		
		Сметная прибыль				60%	12.10	48%	176		
		Всего с НР и СП					111.80		1 111		
	
33.	ФЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.296	330.17	97.73	2 615.04	774	7.92	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
33. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	1.360416	9.070	12.34	165.020	224	18.194	
33. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.007104	10.830	0.08	206.965	1	19.11	
33. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.003552	1.70	0.01	10.43		6.135	
33. 4.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.003552	89.99	0.32	837.27	3	9.304	
			(1)			10.06	0.04	192.59	1	19.144	
33. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.003552	65.71	0.23	594.03	2	9.04	
			(1)			11.60	0.04	221.34	1	19.081	
33. 6.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.23088	6.82	1.57	18.37	4	2.694	
33. 7.	ФССЦ 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.005624	14 312.87	80.50	91 275.43	513	6.377	
33. 8.	ФССЦ 14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0004144	6 667.00	2.76	64 818.00	27	9.722	
		Накладные расходы				81%	10.06	69%	155		
		Сметная прибыль				60%	7.45	48%	108		
		Всего с НР и СП					115.24		1 037		
	
	ПОЛ	
34.	ФЕРр 68-12-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3		0.405	2 423.63	981.57	30 172.06	12 220	12.449	
34. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	31.4766	8.090	254.65	146.990	4 627	18.169	
34. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	6.82425	13.500	92.13	258.710	1 766	19.164	
34. 3.	ФСЭМ 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.82655	79.07	144.43	892.73	1 631	11.29	
			(1)			13.50	24.66	258.71	473	19.164	
34. 4.	ФСЭМ 91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	4.9977	115.27	576.08	1 187.25	5 934	10.3	
			(1)			13.50	67.47	258.71	1 293	19.164	
34. 5.	ФСЭМ 91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.8019	8.00	6.42	35.92	29	4.49	
		Накладные расходы				104%	360.65	88%	5 626		
		Сметная прибыль				60%	208.07	48%	3 069		
		Всего с НР и СП					1 550.29		20 914		
	
35.	ФЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.608	1 201.20	730.33	21 832.58	13 274	18.175	
35. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	93.632	7.800	730.33	141.770	13 274	18.176	
		Накладные расходы				72%	525.84	61%	8 097		
		Сметная прибыль				38%	277.53	31%	4 115		
		Всего с НР и СП					1 533.69		25 486		
	
36.	ФЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.608	401.70	244.23	7 292.19	4 434	18.155	
36. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	32.56448	7.500	244.23	136.150	4 434	18.153	
		Накладные расходы				72%	175.85	61%	2 705		
		Сметная прибыль				38%	92.81	31%	1 375		
		Всего с НР и СП					512.88		8 513		
	
37.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		97.28	13.38	1 301.61	146.57	14 258	10.954	
		Объем: 60.8*1.6									
	
38.	ФЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		20.27	95.88	1 943.47	1 001.77	20 306	10.448	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4.272	86.59344	8.310	719.59	151.040	13 079	18.176	
38. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	13.3782	10.060	134.58	192.590	2 577	19.144	
38. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.108	2.18916	89.99	197.00	837.27	1 833	9.304	
			(1)			10.06	22.02	192.59	422	19.144	
38. 4.	ФСЭМ 91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	22.62132	0.55	12.44	3.26	74	5.927	
38. 5.	ФСЭМ 91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	11.18904	90.00	1 007.01	469.90	5 258	5.221	
			(1)			10.06	112.56	192.59	2 155	19.144	
38. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	3.0405	2.44	7.42	20.52	62	8.41	
		Накладные расходы				111%	948.13	94%	14 717		
		Сметная прибыль				64%	546.67	51%	7 985		
		Всего с НР и СП					3 438.27		43 007		
	
39.	ФССЦ 02.2.01.02-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3		25.946	101.30	2 628.33	1 065.89	27 656	10.522	
		Объем: (20.27)*1.28									
	
40.	ФЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		50.68	44.63	2 261.77	723.86	36 685	16.22	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	222.58656	8.380	1 865.28	152.350	33 911	18.18	
40. 2.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	29.19168	0.50	14.60	3.06	89	6.12	
40. 3.	ФССЦ 01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.10136	3 039.70	308.10	21 081.86	2 137	6.936	
40. 4.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	17.738	2.44	43.28	20.52	364	8.41	
40. 5.	ФССЦ 11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.05068	602.00	30.51	3 626.06	184	6.023	
		Накладные расходы				111%	2 070.46	94%	31 876		
		Сметная прибыль				64%	1 193.78	51%	17 295		
		Всего с НР и СП					5 526.01		85 856		
	
41.	ФССЦ 04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		51.694	600.00	31 016.40	3 172.21	163 984	5.287	
		Объем: (50.68)*1.02									
	
42.	ФЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		5.068	2 241.52	11 360.04	26 285.70	133 216	11.727	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	55.416	280.848288	11.270	3 165.16	204.870	57 537	18.178	
42. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.176	5.959968	12.356	73.64	236.212	1 408	19.117	
42. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.468	2.371824	31.26	74.14	297.16	705	9.506	
			(1)			13.50	32.02	258.71	614	19.164	
42. 4.	ФСЭМ 91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	48.95688	30.00	1 468.71	109.20	5 346	3.64	
42. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	3.588144	65.71	235.78	594.03	2 131	9.04	
			(1)			11.60	41.62	221.34	794	19.081	
42. 6.	ФСЭМ 91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	36.4896	2.70	98.52	2.65	97	0.981	
42. 7.	ФССЦ 01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.070952	1 160.00	82.30	30 765.80	2 183	26.522	
42. 8.	ФССЦ 01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.288876	1 525.50	440.68	21 034.67	6 076	13.789	
42. 9.	ФССЦ 01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	1.464652	1 383.10	2 025.76	24 380.60	35 709	17.628	
42. 10.	ФССЦ 01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.48146	6 143.80	2 957.99	35 300.17	16 996	5.746	
42. 11.	ФССЦ 01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	1.170708	688.80	806.38	5 414.08	6 338	7.86	
42. 12.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	2.534	1.82	4.61	38.34	97	21.066	
		Накладные расходы				111%	3 595.07	94%	55 408		
		Сметная прибыль				64%	2 072.83	51%	30 062		
		Всего с НР и СП					17 027.94		218 686		
	
43.	ФССЦ 12.1.02.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гидроизол	м2		587.888	7.83	4 603.16	67.99	39 971	8.683	
		Объем: (5.068)*116.0									
	
44.	ФЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.252	458.84	115.63	4 031.39	1 016	8.787	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	3.822336	8.860	33.87	160.970	615	18.168	
44. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.114912	12.400	1.42	237.075	27	19.119	
44. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.048384	111.99	5.42	833.44	40	7.442	
			(1)			13.50	0.65	258.71	13	19.164	
44. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.066528	65.71	4.37	594.03	40	9.04	
			(1)			11.60	0.77	221.34	15	19.081	
44. 5.	ФССЦ 08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.007056	10 200.00	71.97	45 462.49	321	4.457	
		Накладные расходы				95%	33.53	80%	514		
		Сметная прибыль				55%	19.41	44%	282		
		Всего с НР и СП					168.57		1 812		
	
45.	ФССЦ 08.4.02.06-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.252	8 780.09	2 212.58	59 222.01	14 924	6.745	
		Объем: (0.252)*1.0									
	
46.	ФЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		5.068	438.07	2 220.16	7 403.34	37 520	16.9	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
46. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	240.284016	7.940	1 907.86	144.380	34 692	18.184	
46. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	7.723632	13.500	104.27	258.710	1 998	19.164	
46. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	7.723632	31.26	241.44	297.16	2 295	9.506	
			(1)			13.50	104.27	258.71	1 998	19.164	
46. 4.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	55.160112	0.50	27.58	3.06	169	6.12	
46. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	17.738	2.44	43.28	20.52	364	8.41	
		Накладные расходы				111%	2 233.46	94%	34 489		
		Сметная прибыль				64%	1 287.76	51%	18 712		
		Всего с НР и СП					5 741.39		90 721		
	
47.	ФССЦ 04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		10.339	548.30	5 668.87	3 254.77	33 651	5.936	
		Объем: (5.068)*2.04									
	
48.	ФЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 50мм)	100 м2		5.068	84.20	426.73	1 020.19	5 170	12.115	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
48. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3.6	18.2448	7.940	144.86	144.380	2 634	18.184	
48. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	7.662816	13.500	103.45	258.710	1 982	19.164	
48. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	7.662816	31.26	239.54	297.16	2 277	9.506	
			(1)			13.50	103.45	258.71	1 982	19.164	
48. 4.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	84.655872	0.50	42.33	3.06	259	6.12	
		Накладные расходы				111%	275.62	94%	4 339		
		Сметная прибыль				64%	158.92	51%	2 354		
		Всего с НР и СП					861.27		11 863		
	
49.	ФССЦ 04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		15.51	548.30	8 504.13	3 254.77	50 481	5.936	
		Объем: (5.068)*0.51									
		Начисления: Н48= 6	
	
50.	ФЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных (бетонный сапожек)	м3		0.7	44.63	31.24	723.86	507	16.229	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
50. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	3.0744	8.380	25.76	152.350	468	18.18	
50. 2.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	0.4032	0.50	0.20	3.06	1	6.12	
50. 3.	ФССЦ 01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0014	3 039.70	4.26	21 081.86	30	6.936	
50. 4.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.245	2.44	0.60	20.52	5	8.41	
50. 5.	ФССЦ 11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0007	602.00	0.42	3 626.06	3	6.023	
		Накладные расходы				111%	28.59	94%	440		
		Сметная прибыль				64%	16.49	51%	239		
		Всего с НР и СП					76.32		1 186		
	
51.	ФССЦ 04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		0.714	600.00	428.40	3 172.21	2 265	5.287	
		Объем: (0.7)*1.02									
	
52.	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		82.042	42.98	3 526.17	493.02	40 448	11.471	
	
53.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		82.042	13.38	1 097.72	146.57	12 025	10.955	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					149 313.88		1 357 850	9.094	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					143 329.91		1 290 493	9.004	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					75 978.76		475 078	6.253	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=68 - по стр. 2, 25, 26; %=72 - по стр. 3; %=73 - по стр. 5; %=93 - по стр. 8; %=66 - по стр. 10; %=80 - по стр. 14, 18, 19, 27, 29, 30, 44; %=69 - по стр. 31-33; %=88 - по стр. 34; %=61 - по стр. 35, 36; %=94 - по стр. 38, 40, 42, 46, 48, 50)					32 090.99		494 179	15.399	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 31-34; %=40 - по стр. 2, 10, 25, 26; %=64 - по стр. 3; %=56 - по стр. 5; %=54 - по стр. 8; %=37 - по стр. 14, 18, 19, 27, 29, 30; %=31 - по стр. 35, 36; %=51 - по стр. 38, 40, 42, 46, 48, 50; %=44 - по стр. 44)					17 549.39		253 777	14.461	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					192 970.29		2 038 449	10.564	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					58.47		626	10.706	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 20)					15.28		239	15.641	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 20)					13.59		201	14.79	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					87.34		1 066	12.205	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 925.50		66 731	11.262	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 925.50		66 731	11.262	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					198 983.13		2 106 246	10.585	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 258.24	2.14	45 074	10.585	
	ИТОГО					203 241.37		2 151 320	10.585	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 064.83	2	43 026	10.585	
	ИТОГО					207 306.20		2 194 346	10.585	
	НДС 18%				18	37 315.12	18	394 982	10.585	
	ВСЕГО С НДС					244 621.32		2 589 328.00	10.585	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					32 106.27		494 418.00	15.399	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					17 562.98		253 978	14.461	
	
	Раздел 2.  Перекрытие над л/к, подьезд №31	
	
54.	ФЕР 46-02-009-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных	100 м2		0.27	230.26	62.17	4 185.05	1 130	18.176	
54. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	29.52	7.9704	7.800	62.17	141.770	1 130	18.176	
		Накладные расходы				99%	61.55	84%	949		
		Сметная прибыль				60%	37.30	48%	542		
		Всего с НР и СП					161.02		2 622		
	
55.	ФЕРр 54-3-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2		0.27	243.27	65.68	4 202.16	1 135	17.281	
55. 1.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	28.87	7.7949	7.560	58.93	137.320	1 070	18.164	
55. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.8	0.216	13.500	2.92	258.710	56	19.164	
55. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.8	0.216	31.26	6.75	297.16	64	9.506	
			(1)			13.50	2.92	258.71	56	19.164	
		Накладные расходы				85%	52.57	72%	811		
		Сметная прибыль				80%	49.48	64%	721		
		Всего с НР и СП					167.73		2 666		
	
56.	01.7.07.07	Строительный мусор	т		0.645						
		Объем: (0.27)*2.39									
	
57.	ФЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Подшивка потолков: под штукатурку	100 м2		0.27	3 542.24	956.41	23 722.87	6 405	6.697	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
57. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	51.54	13.9158	8.090	112.58	146.990	2 045	18.169	
57. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.068	0.28836	12.176	3.51	232.677	67	19.109	
57. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.324	0.08748	111.99	9.80	833.44	73	7.442	
			(1)			13.50	1.18	258.71	23	19.164	
57. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.744	0.20088	65.71	13.20	594.03	119	9.04	
			(1)			11.60	2.33	221.34	44	19.081	
57. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.003564	11 978.00	42.69	53 375.72	190	4.456	
57. 6.	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.62	0.7074	1 100.00	778.14	5 622.31	3 977	5.111	
		Накладные расходы				106%	123.06	90%	1 901		
		Сметная прибыль				54%	62.69	43%	908		
		Всего с НР и СП					1 142.15		9 214		
	
58.	ФЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.75	21.06	15.80	292.67	219	13.861	
58. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000225	10.060		192.590		19.144	
58. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	1.335	8.530	11.39	155.490	208	18.229	
58. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000075	76.70	0.01	512.91		6.687	
			(1)			10.06		192.59		19.144	
58. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00015	24.33		223.99		9.206	
			(1)			10.06		192.59		19.144	
58. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.645	6.82	4.40	18.37	12	2.694	
		Накладные расходы				90%	10.25	77%	160		
		Сметная прибыль				60%	6.83	48%	100		
		Всего с НР и СП					32.89		479		
	
59.	ФССЦ 14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		13.875	15.16	210.35	253.30	3 515	16.71	
		Объем: (0.75)*0.0185*1000									
	
60.	ФЕР 15-02-015-08 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву потолков	100 м2		0.27	3 259.44	880.05	37 780.81	10 201	11.591	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
60. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	103.5	27.945	9.400	262.68	170.900	4 776	18.181	
60. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.56	2.0412	9.251	18.88	177.516	362	19.189	
60. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.42	0.1134	89.99	10.20	837.27	95	9.304	
			(1)			10.06	1.14	192.59	22	19.144	
60. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.456	0.12312	31.26	3.85	297.16	37	9.506	
			(1)			13.50	1.66	258.71	32	19.164	
60. 5.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.684	1.80468	14.15	25.54	246.38	445	17.412	
			(1)			8.91	16.08	171.03	309	19.195	
60. 6.	ФССЦ 01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.00083	0.0002241	9 713.40	2.18	63 528.71	14	6.54	
60. 7.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.94	0.2538	729.98	185.27	10 988.26	2 789	15.053	
60. 8.	ФССЦ 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	1.87	0.5049	510.40	257.70	2 403.45	1 214	4.709	
60. 9.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.17	0.0459	517.91	23.77	2 053.44	94	3.965	
60. 10.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.28	1.4256	28.25	40.27	248.79	355	8.807	
60. 11.	ФССЦ 11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.086	0.02322	1 850.00	42.96	8 516.69	198	4.604	
60. 12.	ФССЦ 11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0.42	0.1134	226.00	25.63	1 636.72	186	7.242	
		Накладные расходы				95%	267.48	80%	4 110		
		Сметная прибыль				47%	132.33	37%	1 901		
		Всего с НР и СП					1 279.87		16 212		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 190.46		22 605	10.32	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 190.46		22 605	10.32	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					210.35		3 515	16.71	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 54; %=72 - по стр. 55; %=90 - по стр. 57; %=77 - по стр. 58; %=80 - по стр. 60)					514.91		7 931	15.403	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 54, 58; %=64 - по стр. 55; %=43 - по стр. 57; %=37 - по стр. 60)					288.64		4 172	14.454	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 994.01		34 708	11.592	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 994.01		34 708	11.592	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	64.07	2.14	743	11.597	
	ИТОГО					3 058.08		35 451	11.593	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	61.16	2	709	11.593	
	ИТОГО					3 119.24		36 160	11.593	
	НДС 18%				18	561.46	18	6 509	11.593	
	ВСЕГО С НДС					3 680.70		42 669.00	11.593	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					514.91		7 931.00	15.403	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					288.64		4 172	14.454	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					151 504.34		1 380 455	9.112	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					145 520.37		1 313 098	9.023	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					76 189.11		478 593	6.282	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 54; %=68 - по стр. 2, 25, 26; %=72 - по стр. 3, 55; %=73 - по стр. 5; %=93 - по стр. 8; %=66 - по стр. 10; %=80 - по стр. 14, 18, 19, 27, 29, 30, 44, 60; %=69 - по стр. 31-33; %=88 - по стр. 34; %=61 - по стр. 35, 36; %=94 - по стр. 38, 40, 42, 46, 48, 50; %=90 - по стр. 57; %=77 - по стр. 58)					32 605.90		502 110	15.399	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 31-34, 54, 58; %=40 - по стр. 2, 10, 25, 26; %=64 - по стр. 3, 55; %=56 - по стр. 5; %=54 - по стр. 8; %=37 - по стр. 14, 18, 19, 27, 29, 30, 60; %=31 - по стр. 35, 36; %=51 - по стр. 38, 40, 42, 46, 48, 50; %=44 - по стр. 44; %=43 - по стр. 57)					17 838.03		257 949	14.461	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					195 964.30		2 073 157	10.579	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					58.47		626	10.706	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 20)					15.28		239	15.641	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 20)					13.59		201	14.79	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					87.34		1 066	12.205	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 925.50		66 731	11.262	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 925.50		66 731	11.262	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					201 977.14		2 140 954	10.6	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 322.31	2.14	45 816	10.6	
	ИТОГО					206 299.45		2 186 770	10.6	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 125.99	2	43 735	10.6	
	ИТОГО					210 425.44		2 230 505	10.6	
	НДС 18%				18	37 876.58	18	401 491	10.6	
	ВСЕГО С НДС					248 302.02		2 631 996.00	10.6	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					32 621.18		502 349.00	15.399	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					17 851.62		258 150	14.461	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                 Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                                                   Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)