«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 997 318	руб.	Смета на сумму:	3 997 318	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	

	
Стройка:	Ремонт муниципальных домов	
	
Объект:	Капитальный ремонт дорожного покрытия дворовой территории по ул. Л. Шевцовой 27, 31, 33, 35 в  г. Калининграде в 2010 году	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дорожного покрытия дворовой территории по ул. Л. Шевцовой 27, 31, 33, 35 в  г. Калининграде в 2010 году	
Основание: Дефектная ведомость	
Сметная стоимость:	3 997.318	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.829	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	332.261	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2010 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Устройство дорожного покрытия S=1089м2	
	
1.	Е27-03-008-4 
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.8712	13 824.51	2 188.46	11 636.06	12 043.92	1 906.59	10 137.33	10.64	3.45	55 260	20 286	34 974	
					778.25			678.01	1	10.64			7 214	
	Объем: 1089*0.08													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
2.	Е27-03-010-1 
Разборка бортовых камней: на бетонном основании, 100 м	6.8	750.63	750.63		5 104.27	5 104.27		10.64	1	54 309	54 309		
									1	10.64				
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	258.984	4.72		4.72	1 222.40		1 222.40		4.74	5 794		5 794	
										1				
	Объем: 87.12*2.2+680*0.3*0.15*2.2													
	
4.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	258.984	27.17		27.17	7 036.60		7 036.60		4.74	33 353		33 353	
										1				
	
5.	Е01-01-014-5 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 грунта	0.69696	10 424.81	357.88	10 057.94	7 265.68	249.42	7 009.98	10.64	4.32	32 968	2 654	30 283	
				9.00	1 803.38		6.27	1 256.88	4.97	10.64		31	13 373	
	Объем: 1089*0.64													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
6.	Х403-1-15 
Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	1115.136	27.17		27.17	30 298.25		30 298.25		4.74	143 614		143 614	
										1				
	Объем: 696.96*1.6													
	
7.	Е01-01-016-1 
Работа на отвале, группа грунтов: 1, 1000 м3 грунта	0.69696	340.82	24.76	311.56	237.54	17.26	217.14	10.64	4.47	1 170	184	971	
				4.50	49.16		3.14	34.26	4.97	10.64		16	365	
	
8.	Е27-04-001-1 
Устройство  выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основания (в плот.теле)	1.6335	3 748.42	184.62	3 545.81	6 123.05	301.57	5 792.07	10.64	3.42	23 108	3 209	19 809	
				18.00	286.89		29.40	468.63	3.06	10.64		90	4 986	
	Объем: 1089*0.15													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
9.	С408-9040 
Песок для строительных работ природный, м3	179.685	75.66			13 594.97					98 361			
				75.66			13 594.97		547.41			98 361		
	Объем: 1.6335*110													
	
10.	Е27-04-007-1 
Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных, 1000 м2 основания	1.089	39 387.28	441.70	5 606.73	42 892.74	481.01	6 105.73	10.64	3.82	229 940	5 118	23 324	
				33 338.85	762.06		36 306.01	829.88	5.55	10.64		201 498	8 830	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
11.	Е27-04-007-4 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам  с 27-04-007-01 по 27-04-007-3, 1000 м2 основания	1.089	11 597.33		1 807.13	12 629.49		1 967.96	10.64	3.77	67 977		7 419	
				9 790.20	246.23		10 661.53	268.14	5.68	10.64		60 557	2 853	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н1= 5, Н3= 1.2, Н4= 1.2	
	
12.	Е27-06-026-1 
Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8л/м2, т	0.8712	2 127.57		62.63	1 853.53		54.56	10.64	4.47	11 577		244	
				2 064.94	11.97		1 798.98	10.43	6.3	10.64		11 334	111	
	Объем: 1089*0.8/1000													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2	
	
13.	Е27-06-020-6 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	1.089	56 176.89	540.17	3 423.86	61 176.63	588.25	3 728.58	10.64	3.6	299 432	6 259	13 423	
				52 212.86	416.96		56 859.80	454.06	4.92	10.64		279 750	4 831	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
14.	Е27-06-021-6 
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять : к расценке 27-06-020-6 до 5 см, 1000 м2 покрытия	1.089	13 090.46	2.54	9.48	14 255.51	2.77	10.32	10.64	2.33	70 126	29	24	
				13 078.44			14 242.42		4.92	10.64		70 073		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н1= 2, Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
15.	Е27-06-026-1 
Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3 л/м2, т	0.3267	2 127.57		62.63	695.08		20.46	10.64	4.47	4 342		91	
				2 064.94	11.97		674.62	3.91	6.3	10.64		4 250	42	
	Объем: 1089*0.3/1000													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2	
	
16.	Е27-06-020-1В 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (марка В  II), 1000 м2	1.089	57 103.16	540.17	3 434.04	62 185.34	588.25	3 739.67	10.64	3.6	315 952	6 259	13 463	
				53 128.95	417.63		57 857.43	454.80	5.12	10.64		296 230	4 839	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
17.	Е27-02-010-2 
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня	6.6	4 845.04	941.77	122.70	31 977.25	6 215.66	809.82	10.64	4.45	199 238	66 135	3 604	
				3 780.57	15.38		24 951.76	101.48	5.19	10.64		129 500	1 080	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
18.	Цена поставщика. 
Бортовой камень БР 100.30.15, м	660	357.42			235 897.20			1	1	235 897			
				357.42			235 897.20		1	1		235 897		
	Поправки: М: *1.11	
	
19.	Е66-22-1 
Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, люк	6	308.89	41.00	11.24	1 853.34	246.00	67.44	10.64	5.12	10 570	2 617	345	
				256.65			1 539.90		4.94	10.64		7 607		
	Вычт.ресурсы:  С103-0754:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	548 342.79	15 701.05	78 218.31			1 892 988	167 059	330 735	
			454 423.43	4 560.48				1 395 194	48 524	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	548 342.79	15 701.05	78 218.31			1 892 988	167 059	330 735	
			454 423.43	4 560.48				1 395 194	48 524	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 594.97					98 361			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133.48 - по стр. 1, 2, 8, 10-17; %=89.3 - по стр. 5, 7; %=101.52 - по стр. 19)	26 278.22					279 601			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.8 - по стр. 1, 2, 8, 10-17; %=42.5 - по стр. 5, 7; %=68 - по стр. 19)	15 743.18					167 507			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	590 364.19					2 340 096			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	590 364.19					2 340 096			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	11 807.28					46 802			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	602 171.47					2 386 898			
	НДС	108 390.86					429 642			
	Всего с НДС	710 562.33					2 816 540			
	
	Раздел 2.  Тротуар S=623 м2	
	
20.	Е27-03-008-4 
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.2092	11 520.43	1 823.72	9 696.71	2 410.07	381.52	2 028.55	10.64	3.45	11 058	4 059	6 999	
					648.54			135.67	1	10.64			1 444	
	Объем: 523*0.04													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	
21.	Е27-03-010-1 
Разборка бортовых камней: на бетонном основании, 100 м	4.33	750.63	750.63		3 250.22	3 250.22		10.64	1	34 582	34 582		
									1	10.64				
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	
22.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	61.2656	4.72		4.72	289.17		289.17		4.74	1 371		1 371	
										1				
	Объем: 20.92*2.2+433*0.2*0.08*2.2													
	
23.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	61.2656	27.17		27.17	1 664.59		1 664.59		4.74	7 890		7 890	
										1				
	
24.	Е01-01-014-5 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 грунта	0.11837	8 688.84	298.23	8 381.61	1 028.50	35.30	992.13	10.64	4.32	4 667	376	4 286	
				9.00	1 502.81		1.07	177.89	4.97	10.64		5	1 893	
	Объем: 623*0.19													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	
25.	Х403-1-15 
Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	189.392	27.17		27.17	5 145.78		5 145.78		4.74	24 391		24 391	
										1				
	Объем: 118.37*1.6													
	
26.	Е01-01-016-1 
Работа на отвале, группа грунтов: 1, 1000 м3 грунта	0.11837	340.82	24.76	311.56	40.34	2.93	36.88	10.64	4.47	199	31	165	
				4.50	49.16		0.53	5.82	4.97	10.64		3	62	
	
27.	Е27-07-002-1 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров	6.23	6 317.78	270.68	378.81	39 359.76	1 686.31	2 360.00	10.64	3.79	183 325	17 942	8 944	
				5 668.29	48.84		35 313.45	304.26	4.43	10.64		156 439	3 237	
	Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(5661.09=325.35*17.4) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	
28.	Е27-07-002-2 
При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-1, 100 м2 дорожек и тротуаров	6.23	1 519.36	16.70	38.59	9 465.62	104.03	240.40	10.64	3.61	42 382	1 107	868	
				1 464.08	4.20		9 121.19	26.17	4.43	10.64		40 407	278	
	Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(488.03=325.35*1.5) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н1= 3	
	
29.	Е27-07-001-1 
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	6.23	4 349.45	171.61	78.36	27 097.06	1 069.16	488.20	10.64	4.69	148 515	11 376	2 290	
				4 099.47	0.80		25 539.71	4.98	5.28	10.64		134 850	53	
	Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(3948.35=552.99*7.14) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	
30.	Е27-07-001-2 
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 27-07-001-1, 100 м2 покрытия	6.23	1 411.21	52.67	22.68	8 791.83	328.13	141.27	10.64	4.74	47 687	3 491	670	
				1 335.86			8 322.43		5.23	10.64		43 526		
	Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(669.12=552.99*1.21) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н1= 2	
	
31.	Е27-02-010-2 
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня	4.33	4 667.63	784.81	102.25	20 210.82	3 398.21	442.74	10.64	4.45	123 087	36 157	1 970	
				3 780.57	12.81		16 369.87	55.48	5.19	10.64		84 960	590	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	
32.	С403-0051-001 
Бортовой камень БР 100.20.8, шт.	433	239.76			103 816.08					103 816			
				239.76			103 816.08		1			103 816		
	Поправки: М: *1.11	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	222 569.84	10 255.81	13 829.71			732 970	109 121	59 844	
			198 484.33	710.27				564 006	7 557	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	222 569.84	10 255.81	13 829.71			732 970	109 121	59 844	
			198 484.33	710.27				564 006	7 557	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133.48 - по стр. 20, 21, 27-31; %=89.3 - по стр. 24, 26)	14 539.47					154 698			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.8 - по стр. 20, 21, 27-31; %=42.5 - по стр. 24, 26)	8 775.59					93 371			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	245 884.90					981 039			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	245 884.90					981 039			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	4 917.70					19 621			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	250 802.60					1 000 660			
	НДС	45 144.47					180 119			
	Всего с НДС	295 947.07					1 180 779			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	770 912.63	25 956.86	92 048.02			2 625 958	276 180	390 579	
			652 907.76	5 270.75				1 959 200	56 081	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	770 912.63	25 956.86	92 048.02			2 625 958	276 180	390 579	
			652 907.76	5 270.75				1 959 200	56 081	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 594.97					98 361			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133.48 - по стр. 1, 2, 8, 10-17, 20, 21, 27-31; %=89.3 - по стр. 5, 7, 24, 26; %=101.52 - по стр. 19)	40 817.69					434 299			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.8 - по стр. 1, 2, 8, 10-17, 20, 21, 27-31; %=42.5 - по стр. 5, 7, 24, 26; %=68 - по стр. 19)	24 518.77					260 878			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	836 249.09					3 321 135			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	836 249.09					3 321 135			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	16 724.98					66 423			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	852 974.07					3 387 558			
	НДС	153 535.33					609 760			
	Всего с НДС	1 006 509.40					3 997 318			

Составил:	Гл. специалист сметного отдела МУ "ГДСР"                  Семенович В. Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Нач. сметного отдела МУ "ГДСР"                             Асташко Л. Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)