«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	395 856	руб.	Смета на сумму:	395 856	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖКХ «Чкаловск»	
		
________________ /__С.Б. Русович__ /	________________ /____А.В. Брезицкий___ /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Устройство ливневой канализации дворовой территории по ул.Беланова 39-49 г.Калининграда	
Сметная стоимость:	395.856	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.255	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	41.649	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Земляные работы	
	
1.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.079	4 846.79	124.86	4 711.39	383	10	372	16.9	8.75	3 427	167	3 257	
				10.54	657.79		1	52	4.67	16.9		4	878	
	Накладные расходы		95%			59				81%	846			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			27				34%	355			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					469					4 629			
	
2.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	126.4	13.99		13.99	1 768		1 768		9.04	15 986		15 986	
														
	Объем: 79*1.6													
	
	Устройство колодцев	
	
3.	ТЕР 23-03-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.503	8 105.36	1 335.58	2 639.28	4 077	672	1 328	16.9	7.82	34 575	11 353	10 382	
				4 130.50	288.73		2 078	145	6.18	16.9		12 840	2 454	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0119:[ М-(8245.55=547.15*15.07) ];  ТССЦ 403-3120:[ М-(3641.19=1876.90*1.94) ]	
	Накладные расходы		130%			1 062				111%	15 326			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			621				61%	8 422			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 760					58 323			
	
4.	ТССЦ 403-8242 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.	5	649.20			3 246					21 475			
				649.20			3 246		4 295.02			21 475		
	
5.	ТССЦ 403-8272 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), шт.	7	361.29			2 529					19 198			
				361.29			2 529		2 742.56			19 198		
	
6.	ТССЦ 403-8231 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.	5	551.33			2 757					19 174			
				551.33			2 757		3 834.73			19 174		
	
7.	ТССЦ 403-8296 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), шт.	5	86.83			434					3 539			
				86.83			434		707.81			3 539		
	
8.	С Цена поставщик. 
Люк полимерпесчаный тип С, шт	5	426.43			2 132					10 043			
				426.43			2 132		4.71			10 043		
	Поправки: М: =1950/4.71*1.03	
	
9.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.27	2 947.38	213.91	89.27	796	58	24	16.91	4.79	3 627	977	115	
				2 644.20			714		3.55	1		2 534		
	Накладные расходы		122%			71				104%	1 016			
										=(122.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			39				54%	528			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					906					5 171			
	
10.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.14	1 321.40	357.49	963.91	185	50	135	16.91	5.05	1 528	846	681	
					100.96			14	1	16.9			239	
	Накладные расходы		110%			70				94%	1 020			
										=(110.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38				48%	521			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294					3 069			
	
11.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.04	1 944.70	473.27	25.13	78	19	1	16.91	9.34	612	320	9	
				1 446.30			58		4.88	1		282		
	Накладные расходы		110%			21				94%	301			
										=(110.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11				48%	154			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110					1 066			
	
	Прокладка труб	
	
12.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.43	1 275.59	88.43	35.90	549	38	15	16.9	7.59	3 116	643	117	
				1 151.26	3.93		495	2	4.76	16.9		2 356	29	
	Накладные расходы		130%			52				111%	746			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			36				71%	477			
										=(89.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					637					4 339			
	
13.	ТЕР 22-01-021-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
ПРИМ) 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 1 км трубопровода	0.0432	5 716.46	2 218.89	3 429.95	247	96	148	16.9	6.53	2 601	1 620	968	
				67.62	453.59		3	20	4.44	16.9		13	331	
	Объем: 43.2/1000													
	Накладные расходы		130%			151				111%	2 166			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			88				61%	1 190			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					486					5 957			
	
14.	С Цена поставщик. 
Трубы КН, SN8, размером 110х3,4х1000 мм ПВХ Wavin, м	43.632	59.04			2 576					12 134			
				59.04			2 576		4.71			12 134		
	Объем: 43.2*1.01													
	Поправки: М: =270/4.71*1.03	
	
15.	ТЕР 22-01-021-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм, 1 км трубопровода	0.0428	11 329.95	3 315.50	7 567.66	485	142	324	16.91	6.38	4 551	2 400	2 066	
				446.79	941.82		19	40	4.44	16.9		85	681	
	Объем: 42.8/1000													
	Накладные расходы		130%			237				111%	3 420			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			162				71%	2 188			
										=(89.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					884					10 158			
	
16.	С Цена поставщик. 
Трубы КН, SN8, размером 160х4,7х1000 мм ПВХ Wavin, м	43.228	118.09			5 105					24 043			
				118.09			5 105		4.71			24 043		
	Объем: 42.8*1.01													
	Поправки: М: =540/4.71*1.03	
	
17.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта	0.537	704.46	704.46		378	378		16.89	1	6 389	6 389		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			302				68%	4 345			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			170				36%	2 300			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					851					13 034			
	
18.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	59.07	104.66			6 182					29 421			
				104.66			6 182		498.07			29 421		
	Объем: 53.7*1.10													
	
19.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Уплотнение песка пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.537	419.01	113.40	305.61	225	61	164	16.9	5.35	1 907	1 029	878	
					34.14			18	1	16.9			310	
	Накладные расходы		95%			75				81%	1 085			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			34				34%	455			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					334					3 447			
	
20.	С Цена поставщик. 
Отвод 45град, d110мм, шт	12	34.99			420					1 978			
				34.99			420		4.71			1 978		
	Поправки: М: =160/4.71*1.03	
	
21.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ д.110мм, шт	6	113.72			682					3 214			
				113.72			682		4.71			3 214		
	Поправки: М: =520.00/4.71*1.03	
	
22.	ТЕР 23-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих, 1 врезка	2	227.29	162.17		455	324		16.9	1	6 097	5 481		
				65.12			130		4.73	1		616		
	Накладные расходы		130%			421				111%	6 084			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			246				61%	3 343			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 122					15 524			
	
	Демонтажные работы	
	
23.	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.026	6 528.11	1 585.84	4 942.27	170	41	128	16.9	5.25	1 371	697	675	
					518.36			13	1	16.9			228	
	Накладные расходы		142%			77				121%	1 119			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			44				65%	601			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290					3 092			
	
24.	ТЕР 27-03-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.05	652.72	652.72		33	33		16.89	1	551	551		
									1	1				
	Накладные расходы		142%			47				121%	667			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			27				65%	358			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107					1 576			
	
25.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	5.9	3.71		3.13	21		18	1	8.6	207		159	
					0.36			2	1	14.17			30	
	Объем: (2.6+(5*0.2*0.08))*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2				100%	30			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1				60%	18			
	
26.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	5.9	13.99		13.99	83		83		9.04	746		746	

	Мощение территории плиткой толщ. 8 см	
	
27.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0028	4 846.79	124.86	4 711.39	14		13	16.9	8.75	121	6	115	
				10.54	657.79			2	4.67	16.9			31	
	Накладные расходы		95%			2				81%	30			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1				34%	13			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17					164			
	
28.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	4.48	13.99		13.99	63		63		9.04	567		567	
														
	Объем: 2.8*1.6													
	
29.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.014	2 520.14	133.78	2 368.36	35	2	33	16.89	5.96	230	32	198	
				18.00	198.48			3	4.43	16.9		1	47	
	Накладные расходы		142%			7				121%	96			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4				65%	51			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46					377			
	
30.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.54	104.66			161					767			
				104.66			161		498.07			767		
	Объем: 1.4*1.10													
	
31.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции до 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.007	4 752.69	320.44	4 324.25	33	2	30	16.9	7.35	266	38	222	
				108.00	612.47		1	4	7.07	16.9		5	72	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			9				121%	133			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			5				65%	72			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46					471			
	
32.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3	0.105	292.58			31					133			
				292.58			31		1 264.13			133		
	Объем: 0.007*15													
	
33.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3	1.323	246.68			326					1 583			
				246.68			326		1 196.49			1 583		
	Объем: 0.007*189													
	
34.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0035	540.62		540.62	2		2	1	8.1	15		15	
					59.01				4.77	16.9			3	
	Объем: 7*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы									121%	4			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль									65%	2			
										=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП										21			
	
35.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	0.36	280.61			101					743			
				280.61			101		2 062.64			743		
	Объем: 0.35*1.02													
	
36.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	0.7	144.06	122.25	15.86	101	86	11	16.9	5.45	1 526	1 446	61	
				5.95	0.73		4	1	4.72	16.78		20	9	
	Накладные расходы		142%			124				121%	1 761			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			70				65%	946			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295					4 232			
	
37.	С Цена поставщик. 
Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2	7.14	113.27			809					3 809			
				113.27			809		4.71			3 809		
	Объем: 7*1.02													
	Поправки: М: =485*1.1/4.71	
	
	Установка бортовых камней	
	
38.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.00171	4 846.79	124.86	4 711.39	8		8	16.9	8.75	74	4	70	
				10.54	657.79			1	4.67	16.9			19	
	Накладные расходы		95%			1				81%	19			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%							34%	8			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9					100			
	
39.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	2.74	13.99		13.99	38		38		9.04	347		347	
														
	Объем: 1.71*1.6													
	
40.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0115	2 520.14	133.78	2 368.36	29	2	27	16.89	5.96	189	26	162	
				18.00	198.48			2	4.43	16.9		1	39	
	Накладные расходы		142%			6				121%	79			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3				65%	42			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38					310			
	
41.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.27	104.66			133					633			
				104.66			133		498.07			633		
	Объем: 1.15*1.1													
	
42.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.19	5 013.40	682.44	81.37	953	130	15	16.9	7.56	6 087	2 191	117	
				4 249.59	10.25		807	2	4.68	16.91		3 779	33	
	Накладные расходы		142%			187				121%	2 691			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			107				65%	1 446			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 247					10 224			
	
43.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	19	76.13			1 446					6 980			
				76.13			1 446		367.35			6 980		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	40 279	2 144	4 748			255 580	36 216	37 913	
			33 380	321				181 403	5 433	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 391	2 144	2 778			186 315	36 216	20 108	
			22 465	319				129 991	5 403	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	18 155					107 455			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 19, 27, 38; %=111 - по стр. 3, 12, 13, 15, 22; %=104 - по стр. 9; %=94 - по стр. 10, 11; %=68 - по стр. 17; %=121 - по стр. 23, 24, 29, 31, 34, 36, 40, 42)	2 980					42 951			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 19, 27, 38; %=61 - по стр. 3, 13, 22; %=54 - по стр. 9; %=48 - по стр. 10, 11; %=71 - по стр. 12, 15; %=36 - по стр. 17; %=65 - по стр. 23, 24, 29, 31, 34, 36, 40, 42)	1 734					23 471			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	32 105					252 737			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 915					51 412			
			10 915					51 412		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 915					51 412			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 973		1 970			17 853		17 805	
				2					30	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 25)	2					30			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 25)	1					18			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 973					17 853			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	44 993					322 002			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	963					6 891			
	ИТОГО	45 956					328 893			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	919					6 578			
	ИТОГО	46 875					335 471			
	НДС 18%	8 438					60 385			
	ВСЕГО С НДС	55 313					395 856			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 980					42 951			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 734					23 471			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                         Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ "КР МКД"                                                  Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)