«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	779 181 руб.		Смета на сумму:	          779 181 руб.		

Генеральный директор ООО «УК Старый город»	
Директор МКУ «КР МКД»	
		
Е.В. Шулепко /______________________ /	С.Б. Русович /______________________ /	
		
«08» августа 2018 г.	«08» августа 2018 г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
Капитальный ремонт фасада без утепления, системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чехова, д. 22	
Сметная стоимость:	779.181	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	2.914	тыс. руб.	
монтажных работ:	39.694	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.048	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	177.364	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4-й квартал 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		2.86	7 987.76	22 845	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.2002	229.990	46	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	124.41	163.200	20 304	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.2002	1 037.49	208	
			(1)			229.99	46	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	9.724	239.98	2 334	
		Накладные расходы				93%	18 926	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	10 989	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					52 760	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.1	127 561.33	12 756	
		Объем: (2.86)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.026	18 270.82	475	
		Объем: (2.86)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.28	887.02	248	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	1.5372	161.570	248	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00168			
		Накладные расходы				66%	164	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	99	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					511	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.28	23 539.30	6 591	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	2.3296	286.750	668	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	5.824	169.310	986	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	2.3296	2 307.87	5 376	
			(1)			286.75	668	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.112	2 040.43	229	
		Накладные расходы				66%	1 092	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	662	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 344	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных	100 м2		2.36	3 361.61	7 933	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	53.8552	147.310	7 933	
		Накладные расходы				84%	6 664	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	3 808	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 405	
	
7.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	63 297.95	3 165	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.05	268.820	13	
7. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	156.950	3 121	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
7. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
7. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.24			
		Накладные расходы				73%	2 288	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 755	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 208	
	
8.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.26	13 896.92	3 613	
		Объем: (0.05)*5.2						
	
9.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.12	2 735.32	328	
		Объем: (0.05)*2.4						
	
10.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1	459.04	459	
10. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	2.71	169.310	459	
10. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.01	20.52		
		Накладные расходы				73%	335	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	257	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 051	
	
11.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.02	2 983.71	60	
		Объем: (1.0)*0.02						
	
12.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		2.36	1 208.93	2 853	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0472	249.405	12	
12. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	15.458	181.930	2 812	
12. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0236	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0236	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
12. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.236	38.33	9	
		Накладные расходы				80%	2 259	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 045	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 157	
	
13.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		30.68	61.73	1 894	
		Объем: (2.36)*0.013*1000						
	
14.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		2.36	17 515.20	41 336	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	6.5608	177.720	1 166	
14. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	167.2768	181.930	30 433	
14. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	2.124	14.36	31	
14. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	6.5608	267.44	1 755	
			(1)			177.72	1 166	
14. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.826	20.52	17	
14. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	4.4604	2 040.43	9 101	
		Накладные расходы				80%	25 279	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	11 692	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					78 307	
	
15.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		2.36	46 975.53	110 862	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.3068	229.990	71	
15. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	192.576	147.310	28 368	
15. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.236	10.80	3	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.3068	1 037.49	318	
			(1)			229.99	71	
15. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.4248	20.52	9	
15. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.59	9 149.15	5 398	
15. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	259.6	295.71	76 766	
		Накладные расходы				67%	19 054	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	11 376	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					141 292	
	
16.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.59	9 149.15	-5 398	
		Объем: (2.36)*(-0.25)						
	
17.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-259.6	295.71	-76 766	
		Объем: (2.36)*(-110.0)						
	
18.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		259.6	32.67	8 481	
		Объем: 2.36*110						
	
19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		590	24.25	14 308	
		Объем: 236*2.5						
	
20.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		2.36	12 655.67	29 867	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.9912	229.990	228	
20. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	145.3052	198.360	28 823	
20. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	1.2036	10.80	13	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.9912	1 037.49	1 028	
			(1)			229.99	228	
20. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.16048	20.52	3	
		Накладные расходы				80%	23 241	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	10 749	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					63 857	
	
21.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.042	61 897.52	2 600	
		Объем: (2.36)*0.018						
	
22.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		0.944	58 562.01	55 283	
		Объем: (2.36)*0.4						
	
23.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		2.36	2 335.01	5 511	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.1416	229.990	33	
23. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	30.5384	175.550	5 361	
23. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1652	10.80	2	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1416	1 037.49	147	
			(1)			229.99	33	
23. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0236	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	4 315	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 996	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 822	
	
24.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		30.68	104.81	3 216	
		Объем: (2.36)*13						
	
25.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		89.68	185.21	16 610	
		Объем: (2.36)*38.0						
	
26.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали  (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.24	18 070.06	4 337	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0288	255.877	7	
26. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	9.9384	161.570	1 606	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0192	308.04	6	
			(1)			268.82	5	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
26. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00096	57 689.15	55	
26. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00144	111 097.73	160	
26. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.04416	56 608.46	2 500	
26. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.05376			
		Накладные расходы				71%	1 145	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	839	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 321	
	
27.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		3	302.90	909	
		Объем: 24*7.5/60						
	
28.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.36	9 968.38	3 589	
28. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	21.744	163.200	3 549	
28. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.00036	111 097.73	40	
		Накладные расходы				71%	2 520	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 845	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 954	
	
29.	ГЭСНр 62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.0048	18 005.29	86	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.000768	254.259		
29. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	91.1	0.43728	163.200	71	
29. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.00048	308.04		
			(1)			268.82		
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.000288	1 037.49		
			(1)			229.99		
29. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.00384	162.00	1	
29. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.16	0.000768	38.33		
29. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00000192	3 474.67		
29. 8.	14.4.02.04-0223	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0.0187	0.00008976	63 619.17	6	
29. 9.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0064	0.00003072	76 067.68	2	
29. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0475	0.000228	25 917.44	6	
		Накладные расходы				68%	48	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	28	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					163	
	
30.	ГЭСНр 62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.018	15 207.21	274	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.00288	254.259	1	
30. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	73.76	1.32768	163.200	217	
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0018	308.04	1	
			(1)			268.82		
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00108	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
30. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0144	162.00	2	
30. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.16	0.00288	38.33		
30. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000072	3 474.67		
30. 8.	14.4.02.04-0223	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0.0192	0.0003456	63 619.17	22	
30. 9.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0064	0.0001152	76 067.68	9	
30. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0475	0.000855	25 917.44	22	
		Накладные расходы				68%	148	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	87	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					509	
	
	Цоколь	
31.	ГЭСН 08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича	100 м2		0.103	3 984.27	410	
31. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21.9	2.2557	181.930	410	
		Накладные расходы				93%	381	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	221	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 013	
	
32.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	63 297.95	3 165	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.05	268.820	13	
32. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	156.950	3 121	
32. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
32. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
32. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.24			
		Накладные расходы				73%	2 288	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 755	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 208	
	
33.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.26	13 896.92	3 613	
		Объем: (0.05)*5.2						
	
34.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.12	2 735.32	328	
		Объем: (0.05)*2.4						
	
35.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.207	3 064.05	634	
35. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	4.3056	147.310	634	
		Накладные расходы				68%	431	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	254	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 319	
	
36.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.207	1 208.93	250	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00414	249.405	1	
36. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	1.35585	181.930	247	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00207	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00207	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
36. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0207	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	198	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	92	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					540	
	
37.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		2.69	61.73	166	
		Объем: (0.207)*0.013*1000						
	
38.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска фасадов акриловыми составами: с земли  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.207	2 335.01	483	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.01242	229.990	3	
38. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	2.67858	175.550	470	
38. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.01449	10.80		
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.01242	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
38. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00207	38.33		
		Накладные расходы				80%	378	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	175	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 036	
	
39.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		2.691	104.81	282	
		Объем: (0.207)*13						
	
40.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		7.866	185.21	1 457	
		Объем: (0.207)*38.0						
	
	Перенавеска  эл. кабеля	
41.	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.08	3 721.76	298	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00096	268.820		
41. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	19.548	1.56384	179.760	281	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00096	308.04		
			(1)			268.82		
41. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.016	168.36	3	
41. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.00008	111 876.20	9	
		Накладные расходы				81%	228	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	146	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					672	
	
42.	20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м		0.08	2 059.24	165	
	
43.	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.08	750.40	60	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00192	249.405		
43. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.384	0.27072	177.590	48	
43. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.00096	874.68	1	
			(1)			268.82		
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00096	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
43. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0128	446.18	6	
43. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.004	797.64	3	
43. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.004	104.12		
		Накладные расходы				81%	39	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	25	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					124	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					289 636	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					523	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					165	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41, 43)					266	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 41, 43)					171	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					960	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					289 113	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					120 761	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 31; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6; %=73 - по стр. 7, 10, 32; %=80 - по стр. 12, 14, 20, 23, 36, 38; %=67 - по стр. 15; %=71 - по стр. 26, 28; %=68 - по стр. 29, 30, 35)					111 155	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 31; %=40 - по стр. 4, 5, 15, 29, 30, 35; %=48 - по стр. 6; %=56 - по стр. 7, 10, 32; %=37 - по стр. 12, 14, 20, 23, 36, 38; %=52 - по стр. 26, 28)					59 723	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					459 991	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					460 951	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	9 864	
	ИТОГО					470 815	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	9 416	
	ИТОГО					480 231	
	НДС 18%				18	86 442	
	ВСЕГО С НДС					566 673.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					111 421.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					59 894	
	
	Раздел 2.  Козырьки над входом и гаражом	
	
44.	ГЭСН 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2		0.019	2 275.75	43	
44. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14.38	0.27322	147.310	40	
44. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	0.11818	25.31	3	
		Накладные расходы				84%	34	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	19	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					96	
	
45.	ГЭСН 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2		0.019	11 282.44	214	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.94	0.03686	224.200	8	
45. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27.22	0.51718	163.200	84	
45. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.68	0.01292	1 126.02	15	
			(1)			268.82	3	
45. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.26	0.02394	964.28	23	
			(1)			200.12	5	
45. 5.	91.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2.36	0.04484	43.81	2	
45. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.85	0.07315	20.52	2	
45. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1.53	0.02907	2 983.71	87	
45. 8.	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	0.0836	25.45	2	
		Накладные расходы				92%	85	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	40	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					339	
	
46.	ГЭСН 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.015	64 313.56	965	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.00405	258.753	1	
46. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	1.69125	161.570	273	
46. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.003	1 126.02	3	
			(1)			268.82	1	
46. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.00105	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
46. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.00006	60 190.64	4	
46. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.00018	107 511.00	19	
46. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.01173	56 608.46	664	
		Накладные расходы				92%	252	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	121	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 338	
	
47.	ГЭСН 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2		0.019	1 596.02	30	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00076	229.990		
47. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.0532	165.230	9	
47. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00076	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
47. 4.	01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.045	0.000855	24 263.89	21	
		Накладные расходы				92%	8	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	4	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					42	
	
48.	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2		0.019	21 427.72	407	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.00304	256.686	1	
48. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8.44	0.16036	177.590	28	
48. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	0.00152	1 126.02	2	
			(1)			268.82		
48. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00057	874.68		
			(1)			268.82		
48. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.00095	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
48. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15.02	0.28538	46.96	13	
48. 7.	12.1.02.03-0052	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	116	2.204	164.27	362	
		Накладные расходы				92%	27	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	13	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					446	
	
49.	ГЭСН 12-01-004-06	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками	100 м		0.038	72 473.08	2 754	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.95	0.0361	259.010	9	
49. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	67.39	2.56082	173.510	444	
49. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.56	0.02128	1 126.02	24	
			(1)			268.82	6	
49. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.0057	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
49. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.00912	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
49. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	24.52	0.93176	46.96	44	
49. 7.	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.007106	3 975.16	28	
49. 8.	01.7.15.07-0052	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм	т	0.00159	0.00006042	191 976.81	12	
49. 9.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.51	0.01938	2 983.71	58	
49. 10.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.41	0.01558	56 608.46	882	
49. 11.	08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.013	0.000494	42 043.21	21	
49. 12.	12.1.02.03-0052	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	189	7.182	164.27	1 180	
49. 13.	14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5	кг	6.7	0.2546	185.77	47	
		Накладные расходы				92%	417	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	199	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 370	
	
50.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		0.025	3 361.61	84	
50. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	0.5705	147.310	84	
		Накладные расходы				84%	71	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	40	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					195	
	
51.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.025	1 208.93	30	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0005	249.405		
51. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.16375	181.930	30	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00025	308.04		
			(1)			268.82		
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00025	1 037.49		
			(1)			229.99		
51. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0025	38.33		
		Накладные расходы				80%	24	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	11	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					65	
	
52.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		0.325	61.73	20	
		Объем: (0.025)*0.013*1000						
	
53.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.025	17 515.20	438	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.0695	177.720	12	
53. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	1.772	181.930	322	
53. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.0225	14.36		
53. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.0695	267.44	19	
			(1)			177.72	12	
53. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.00875	20.52		
53. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.04725	2 040.43	96	
		Накладные расходы				80%	267	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	124	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					829	
	
54.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.025	46 975.53	1 174	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.00325	229.990	1	
54. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	2.04	147.310	301	
54. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0025	10.80		
54. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00325	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
54. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0045	20.52		
54. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.00625	9 149.15	57	
54. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	2.75	295.71	813	
		Накладные расходы				67%	202	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	121	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 497	
	
55.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.00625	9 149.15	-57	
		Объем: (0.025)*(-0.25)						
	
56.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-2.75	295.71	-813	
		Объем: (0.025)*(-110.0)						
	
57.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		2.75	32.67	90	
		Объем: 0.025*110						
	
58.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		6.25	24.25	152	
		Объем: 2.5*2.5						
	
59.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		0.025	12 655.67	316	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.0105	229.990	2	
59. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	1.53925	198.360	305	
59. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.01275	10.80		
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.0105	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
59. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.0017	20.52		
		Накладные расходы				80%	246	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	114	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					675	
	
60.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.0005	61 897.52	31	
		Объем: (0.025)*0.018						
	
61.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		0.01	58 562.01	586	
		Объем: (0.025)*0.4						
	
62.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.025	2 335.01	58	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0015	229.990		
62. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.3235	175.550	57	
62. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.00175	10.80		
62. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0015	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
62. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00025	38.33		
		Накладные расходы				80%	46	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	21	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					125	
	
63.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.325	104.81	34	
		Объем: (0.025)*13						
	
64.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		0.95	185.21	176	
		Объем: (0.025)*38.0						
	
65.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали  (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.038	18 070.06	687	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.00456	255.877	1	
65. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	1.57358	161.570	254	
65. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.00304	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00152	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
65. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.000152	57 689.15	9	
65. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.000228	111 097.73	25	
65. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.006992	56 608.46	396	
65. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.008512			
		Накладные расходы				71%	181	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	133	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 001	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					7 419	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 419	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 035	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 44, 50; %=92 - по стр. 45-49; %=80 - по стр. 51, 53, 59, 62; %=67 - по стр. 54; %=71 - по стр. 65)					1 858	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44, 50; %=44 - по стр. 45-49; %=37 - по стр. 51, 53, 59, 62; %=40 - по стр. 54; %=52 - по стр. 65)					959	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 236	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					10 236	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	219	
	ИТОГО					10 455	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	209	
	ИТОГО					10 664	
	НДС 18%				18	1 920	
	ВСЕГО С НДС					12 584.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 858.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					959	
	
	Раздел 3.  Отмостка	
	
66.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.0425	61 976.99	2 634	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	1.759075	203.672	358	
66. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	10.342375	156.950	1 623	
66. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.09095	1 543.79	140	
			(1)			268.82	24	
66. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.054825	35.92	2	
66. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	1.668125	493.44	823	
			(1)			200.12	334	
66. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	5.004375	9.05	45	
		Накладные расходы				88%	1 743	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	951	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 328	
	
67.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		7.7	510.71	3 932	
		Объем: 4.25*1.8						
	
68.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.085	22 685.74	1 928	
68. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	13.09	147.310	1 928	
		Накладные расходы				61%	1 176	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	598	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 702	
	
69.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.085	7 577.13	644	
69. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	4.5526	141.470	644	
		Накладные расходы				61%	393	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	200	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 236	
	
70.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		13.6	151.56	2 061	
		Объем: 8.5*1.6						
	
71.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		7.7	262.99	2 025	
	
72.	ГЭСН 08-01-003-08 
(прим)	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2		0.127	17 185.34	2 183	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0254	229.990	6	
72. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	96.7	12.2809	175.550	2 156	
72. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0254	1 037.49	26	
			(1)			229.99	6	
72. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.105	0.013335	20.52		
		Накладные расходы				93%	2 011	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	1 167	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 361	
	
73.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3		0.387	2 067.77	800	
		Объем: (0.127)*3.05						
	
74.	ГЭСН 08-01-007-01 
(прим)	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.425	493.03	210	
74. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.000425	229.990		
74. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	1.35575	154.230	209	
74. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.000425	1 037.49		
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				93%	194	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	113	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					517	
	
75.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2		46.75	37.73	1 764	
		Объем: 42.5*1.1						
	
76.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя	100 м2		0.127	19 267.85	2 447	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.09525	246.040	23	
76. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	1.97358	206.640	408	
76. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.03937	308.04	12	
			(1)			268.82	11	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.05588	1 037.49	58	
			(1)			229.99	13	
76. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0.24	0.03048	64 522.98	1 967	
76. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0635	38.33	2	
		Накладные расходы				94%	405	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	220	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 072	
	
77.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		4.25	746.76	3 174	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.275	200.120	255	
77. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	14.4925	163.200	2 365	
77. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.34	964.28	328	
			(1)			200.12	68	
77. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	1.87	3.34	6	
77. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.935	493.44	461	
			(1)			200.12	187	
77. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.6375	20.52	13	
		Накладные расходы				94%	2 463	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 336	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 973	
	
78.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.1	523.12	2 668	
		Объем: (4.25)*1.2						
	
79.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		4.25	878.69	3 734	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	2.3375	200.120	468	
79. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	15.13	156.950	2 375	
79. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.3825	964.28	369	
			(1)			200.12	77	
79. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	3.9525	3.34	13	
79. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	1.955	493.44	965	
			(1)			200.12	391	
79. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.6375	20.52	13	
		Накладные расходы				94%	2 672	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 450	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 856	
	
80.	02.2.01.02-0025	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3		5.44	1 072.28	5 833	
		Объем: (4.25)*1.28						
	
81.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		4.25	633.89	2 694	
81. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	15.555	158.310	2 463	
81. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.04	3.18	6	
81. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0085	21 070.94	179	
81. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.4875	20.52	31	
81. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00425	3 621.85	15	
		Накладные расходы				94%	2 315	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 256	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 265	
	
82.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		4.335	3 128.21	13 561	
		Объем: (4.25)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					52 292	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					44 274	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					18 793	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 66; %=61 - по стр. 68, 69; %=93 - по стр. 72, 74; %=94 - по стр. 76, 77, 79, 81)					13 373	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 66; %=31 - по стр. 68, 69; %=54 - по стр. 72, 74; %=51 - по стр. 76, 77, 79, 81)					7 291	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					64 938	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 018	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 018	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					72 956	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 561	
	ИТОГО					74 517	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 490	
	ИТОГО					76 007	
	НДС 18%				18	13 681	
	ВСЕГО С НДС					89 688.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 373.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 291	
	
	Раздел 4.  Замена оконных блоков ( подвал)	
	
83.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.0293	28 771.59	843	
		Объем: (1.1*0.49)*2+(0.9*0.42)+(1.2*0.49)+(1.8*0.49)						
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.226782	268.820	61	
83. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	5.061868	152.740	773	
83. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.226782	308.04	70	
			(1)			268.82	61	
		Накладные расходы				84%	701	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	400	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 944	
	
84.	ГЭСН 10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.0293	74 390.75	2 180	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.156169	242.812	38	
84. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	187.55	5.495215	165.230	908	
84. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.051568	308.04	16	
			(1)			268.82	14	
84. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.104601	1 037.49	109	
			(1)			229.99	24	
84. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	10.1671	5.19	53	
84. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.0803	5.19	11	
84. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	0.62702	51.86	33	
84. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	61.2	1.79316	74.74	134	
84. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.2344	429.47	101	
84. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	2.6956	302.90	816	
		Накладные расходы				90%	851	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	407	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 438	
	
85.	11.3.02.01-0022	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		2.93	6 739.29	19 746	
	
86.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.0424	54 231.65	2 299	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.1048128	268.820	28	
86. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	10.3825728	175.550	1 823	
86. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.1048128	308.04	32	
			(1)			268.82	28	
86. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.18232	2 390.43	436	
86. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00424	2 040.43	9	
		Накладные расходы				80%	1 481	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	685	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 465	
	
87.	ГЭСН 15-04-002-01 
(прим)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке, откосов	100 м2		0.0424	2 312.36	98	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0015264	242.933		
87. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.5194848	154.230	80	
87. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0005088	308.04		
			(1)			268.82		
87. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0010176	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
87. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.03392	162.00	5	
87. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.000424	38.33		
87. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00001696	3 474.67		
87. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0007208	11 636.25	8	
87. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000212	46 966.96	1	
87. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00006784	25 917.44	2	
		Накладные расходы				80%	64	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	30	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					192	
	
88.	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т		0.053	128 575.22	6 814	
		Объем: 53/1000						
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.01643	245.021	4	
88. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50.79	2.69187	161.570	435	
88. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.00636	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
88. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.53	0.55809	32.60	18	
88. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01007	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
88. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	0.09858	3.21		
88. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.03	0.10759	112.76	12	
88. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.0795	51.41	4	
88. 9.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.02385	46.96	1	
88. 10.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.0000742	62 811.43	5	
88. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.0001749	89 253.46	16	
88. 12.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	1	0.053	118 936.03	6 304	
88. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000159	45 326.49		
88. 14.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001643	72 855.64	1	
88. 15.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000318	80 243.85	3	
		Накладные расходы				69%	303	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	255	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 372	
	
89.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.2	887.02	177	
89. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	1.098	161.570	177	
89. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.0012			
		Накладные расходы				66%	117	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	71	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					365	
	
90.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.038	2 141.39	81	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00076	215.055		
90. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.20178	201.080	41	
90. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00038	10.80		
90. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00038	964.28		
			(1)			200.12		
90. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00038	1 037.49		
			(1)			229.99		
90. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.04256	18.56	1	
90. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000456	72 855.64	33	
90. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000076	79 235.11	6	
		Накладные расходы				69%	28	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	20	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					129	
	
91.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.038	2 560.48	97	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00076	215.055		
91. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.14554	171.480	25	
91. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00038	10.80		
91. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00038	964.28		
			(1)			200.12		
91. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00038	1 037.49		
			(1)			229.99		
91. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0247	18.56		
91. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000722	93 641.96	68	
91. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000532	65 944.00	4	
		Накладные расходы				69%	17	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	12	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					126	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					32 335	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					25 521	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					19 746	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 83; %=90 - по стр. 84; %=80 - по стр. 86, 87; %=66 - по стр. 89; %=69 - по стр. 90, 91)					3 259	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 83, 90, 91; %=43 - по стр. 84; %=37 - по стр. 86, 87; %=40 - по стр. 89)					1 624	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					30 404	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 814	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 88)					303	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 88)					255	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 372	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					37 776	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	808	
	ИТОГО					38 584	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	772	
	ИТОГО					39 356	
	НДС 18%				18	7 084	
	ВСЕГО С НДС					46 440.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 562.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 879	
	
	Раздел 5.  Электроснабжение	
	
	Демонтажные работы	
92.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей	100 шт.		0.03	860.29	26	
92. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.1752	147.310	26	
		Накладные расходы				72%	19	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	14	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					58	
	
93.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.06	940.24	56	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0018	268.820		
93. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.3792	147.310	56	
93. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0018	308.04	1	
			(1)			268.82		
		Накладные расходы				72%	40	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	29	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					125	
	
94.	ГЭСНр 67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб		0.35	454.98	159	
94. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.95	1.0325	154.230	159	
		Накладные расходы				72%	114	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	83	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					356	
	
95.	ГЭСНр 67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		0.35	2 657.38	930	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0245	268.820	7	
95. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16.84	5.894	154.230	909	
95. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.0245	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
95. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	0.518	3.21	2	
95. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.014	473.00	7	
95. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.29	0.1015	51.41	5	
		Накладные расходы				72%	660	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	476	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 066	
	
	Общестроительные работы	
96.	ГЭСН 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.		0.04	3 228.56	129	
96. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15.17	0.6068	179.760	109	
96. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.35	0.174	97.21	17	
96. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.7	0.348	9.05	3	
		Накладные расходы				84%	92	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	52	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					273	
	
97.	ГЭСН 46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м		0.25	1 135.84	284	
97. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.03	1.7575	161.570	284	
		Накладные расходы				84%	239	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	136	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					659	
	
98.	ГЭСН 46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см	10 м2		0.0202	5 192.05	105	
		Объем: 0.63*0.32						
98. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	26.6	0.53732	169.310	91	
98. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5.97	0.120594	97.21	12	
98. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	11.94	0.241188	9.05	2	
		Накладные расходы				84%	76	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	44	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					225	
	
99.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.028	18 588.15	520	
		Объем: (3.14*0.01)*0.1*4+(0.03*0.02)*25						
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.0112	229.990	3	
99. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	2.10616	152.740	322	
99. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.00588	10.80		
99. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.0112	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
99. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0003836	20.52		
99. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0001652	57 689.15	10	
99. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0001372	11 636.25	2	
99. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.02912	3 474.52	101	
99. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000266	45 326.49	12	
99. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.00588	5 768.85	34	
99. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.00504	5 714.19	29	
		Накладные расходы				84%	273	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	156	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					949	
	
100.	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.075	25 130.47	1 885	
		Объем: 25*0.3						
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.8625	0.5896875	189.886	112	
100. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	98.716	7.4037	177.590	1 315	
100. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.05	0.07875	308.04	24	
			(1)			268.82	21	
100. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.8125	0.5109375	257.87	132	
			(1)			177.72	91	
100. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.000009	88 186.48	1	
100. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00045	9 149.15	4	
100. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.14025	2 040.43	286	
100. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.4155	295.71	123	
		Накладные расходы				80%	1 142	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	528	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 555	
	
101.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.075	11 235.58	843	
		Объем: 25*0.3						
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2125	0.0159375	229.990	4	
101. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	50.094	3.75705	165.230	621	
101. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.025	0.001875	264.49		
			(1)			229.99		
101. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1875	0.0140625	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
101. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.063	162.00	10	
101. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.02325	38.33	1	
101. 7.	14.3.02.01-0112	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.00225	36 113.21	81	
101. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.02	0.0015	104.81		
101. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.003825	29 881.39	114	
		Накладные расходы				80%	500	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	231	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 574	
	
	Монтажные работы	
	ЩС	
103.	ГЭСНм 08-03-572-08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.		1	826.88	827	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.24	249.405	60	
103. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.784	2.784	187.360	522	
103. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.12	874.68	105	
			(1)			268.82	32	
103. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.12	1 037.49	124	
			(1)			229.99	28	
103. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	0.66	43.43	29	
103. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	0.3	67.18	20	
103. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	0.17	89.25	15	
103. 8.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.03	104.12	3	
		Накладные расходы				81%	471	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	303	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 601	
	
104.	20.4.04.02-0008	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм	шт.		1	1 459.22	1 459	
	
105.	ГЭСНм 08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.		2	694.21	1 388	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.048	249.405	12	
105. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2.784	5.568	179.760	1 001	
105. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.024	874.68	21	
			(1)			268.82	6	
105. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
105. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.312	43.43	14	
105. 6.	91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.48	5.29	3	
105. 7.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.009	0.018	113.97	2	
105. 8.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.008	164.00	1	
105. 9.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.072	446.18	32	
105. 10.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	67.18	9	
105. 11.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	0.76	89.25	68	
105. 12.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.028	168.28	5	
105. 13.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.002	0.004	396.43	2	
105. 14.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.047	0.094	104.12	10	
105. 15.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.028	110.38	3	
105. 16.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.2	884.78	177	
		Накладные расходы				81%	821	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	527	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 735	
	
107.	62.1.01.09-0019 
Оборудование	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 32А, характеристика С	шт.		2	211.85	424	
	
109.	ГЭСНм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.		1	187.18	187	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	249.405	6	
109. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	187.360	157	
109. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
109. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
109. 5.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00003	0.00003	140 831.49	4	
		Накладные расходы				81%	132	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	85	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					404	
	
110.	62.5.01.04-0042 
Оборудование	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.		1	1 792.52	1 793	
	
111.	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		3	459.81	1 379	
		Объем: 1+2						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
111. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	5.616	179.760	1 010	
111. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.468	43.43	20	
111. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	113.97	2	
111. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	164.00		
111. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.036	446.18	16	
111. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	67.18	14	
111. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.147	89.25	13	
111. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.042	168.28	7	
111. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	396.43	1	
111. 10.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.108	104.12	11	
111. 11.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	110.38	2	
111. 12.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	884.78	265	
		Накладные расходы				81%	818	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	525	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 722	
	
112.	62.1.01.09-0010 
Оборудование	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.		1	153.64	154	
	
113.	62.1.01.09-0018 
Оборудование	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт.		2	211.85	424	
	
114.	ГЭСНм 08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		0.004	14 319.00	57	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.356	0.029424	203.658	6	
114. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	63	0.252	181.930	46	
114. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.264	0.001056	874.68	1	
			(1)			268.82		
114. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.001056	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
114. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.352	0.009408	43.43		
114. 6.	91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1.2	0.0048	9.00		
114. 7.	91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	6.828	0.027312	223.50	6	
			(1)			200.12	5	
114. 8.	01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м3	0.31	0.00124	227.55		
114. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2.88	0.01152	89.25	1	
114. 10.	01.7.15.11-0061	Шайбы пружинные	т	0.00012	0.00000048	115 116.72		
114. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	1.74	0.00696	104.12	1	
		Накладные расходы				81%	42	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	27	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					126	
	
115.	С .Цена поставщ	Шина М1Т 10*30 медь	шт		1	820.16	820	
	
116.	С .Цена поставщ	Шина нул на DIN-изол ШНИ-6x9-12-Д-С ИЭК	шт		1	79.00	79	
	
	освещение МОП	
117.	ГЭСНм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.55	4 541.45	2 498	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.1188	249.405	30	
117. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	12.5664	177.590	2 232	
117. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0594	874.68	52	
			(1)			268.82	16	
117. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0594	1 037.49	62	
			(1)			229.99	14	
117. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.4256	43.43	62	
117. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.528	67.18	35	
117. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.11	163.36	18	
		Накладные расходы				81%	1 832	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 176	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 506	
	
118.	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м		56.1	14.41	808	
		Объем: 55*1.02						
	
119.	23.1.02.06-0032	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.		5.5	209.68	1 153	
	
120.	23.8.03.04-0191	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.		2.5	222.55	556	
	
121.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.11	1 332.23	147	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.00528	249.405	1	
121. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	0.71148	177.590	126	
121. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.00264	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
121. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00264	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
121. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0176	446.18	8	
121. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000066	13 645.03	1	
121. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0022	104.12		
121. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.0055	443.64	2	
121. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.001342	1 205.11	2	
		Накладные расходы				81%	103	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	66	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					316	
	
122.	ГЭСНм 08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0.35	1 659.21	581	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.0252	249.405	6	
122. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7.548	2.6418	177.590	469	
122. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.0126	874.68	11	
			(1)			268.82	3	
122. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0126	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
122. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.112	446.18	50	
122. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.0003675	13 645.03	5	
122. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.007	104.12	1	
122. 8.	20.2.01.05-0005	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.0175	1 012.07	18	
122. 9.	20.2.02.01-0013	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.00427	1 458.58	6	
		Накладные расходы				81%	385	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	247	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 213	
	
123.	ГЭСНм 08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м		0.09	1 309.81	118	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.144	0.01296	249.405	3	
123. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.388	0.48492	177.590	86	
123. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.072	0.00648	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
123. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.00648	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
123. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.0288	446.18	13	
123. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.0001044	13 645.03	1	
123. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0018	104.12		
123. 8.	20.2.02.01-0014	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.001098	3 167.62	3	
		Накладные расходы				81%	72	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	46	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					236	
	
124.	ГЭСНм 08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м		0.29	3 860.31	1 119	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.01392	249.405	3	
124. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19.8	5.742	177.590	1 020	
124. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.00696	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
124. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00696	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
124. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.01	0.0029	9 149.15	27	
124. 6.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.3	0.087	104.12	9	
124. 7.	24.3.01.01-0001	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.53	0.1537	220.39	34	
		Накладные расходы				81%	829	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	532	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 480	
	
125.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0408	31 977.86	1 305	
		Объем: 40*1.02						
	
127.	21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м		0.009	178 844.45	1 610	
		Объем: 9*1.02						
	
128.	21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.036	75 350.97	2 713	
		Объем: 35*1.02						
	
129.	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.02	7 560.58	151	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0012	253.288		
129. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	0.7584	187.360	142	
129. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00072	874.68	1	
			(1)			268.82		
129. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00048	1 037.49		
			(1)			229.99		
129. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0022	446.18	1	
129. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0204	168.28	3	
129. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000032	167 491.66	1	
129. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000006	111 876.20	1	
		Накладные расходы				81%	115	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	74	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					340	
	
130.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.2	423.14	85	
	
133.	ГЭСНм 08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	6 232.79	62	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	253.288		
133. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.488	0.31488	187.360	59	
133. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	874.68		
			(1)			268.82		
133. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
133. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0000315	9 149.15		
133. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00102	1 467.30	1	
		Накладные расходы				81%	48	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	31	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					140	
	
134.	20.4.01.02-0014	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043, цвет белый	10 шт.		0.1	554.50	55	
	
135.	20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	10 шт.		0.2	53.38	11	
	
136.	20.5.02.06-0037	Разветвительная коробка У-198	10 шт.		0.1	208.52	21	
	
137.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.06	22 429.10	1 346	
		Объем: 5+1						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.126	249.516	31	
137. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	5.08608	187.360	953	
137. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.06336	874.68	55	
			(1)			268.82	17	
137. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.06264	1 037.49	65	
			(1)			229.99	14	
137. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0186	446.18	8	
137. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0001836	140 831.49	26	
137. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.2448	168.28	41	
137. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0612	2 960.41	181	
		Накладные расходы				81%	797	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	512	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 655	
	
138.	20.3.03.03-0027	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.		6	157.53	945	
	
139.	С .Цена поставщ	Лампа энергосберегающая	шт		6	85.00	510	
	
	Устройство контура заземления	
140.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.015	22 685.74	340	
140. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.31	147.310	340	
		Накладные расходы				61%	207	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	105	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					653	
	
141.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.015	12 520.10	188	
141. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	1.3275	141.470	188	
		Накладные расходы				61%	115	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	58	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					361	
	
142.	ГЭСНм 08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.		0.3	3 160.14	948	
		Начисления: Н17= 2	
142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.114	249.405	28	
142. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10.7	3.21	177.590	570	
142. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.19	0.057	874.68	50	
			(1)			268.82	15	
142. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.057	1 037.49	59	
			(1)			229.99	13	
142. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.75	0.525	43.43	23	
142. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	67.18	13	
142. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	2	0.6	369.47	222	
		Накладные расходы				81%	484	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	311	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 743	
	
143.	08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.0283	40 966.37	1 159	
		Объем: 3*2.5*3.77/1000						
	
144.	ГЭСНм 08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.1	4 991.07	499	
		Начисления: Н17= 2	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.044	249.405	11	
144. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.6	1.66	177.590	295	
144. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.22	0.022	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
144. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.022	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
144. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	0.313	43.43	14	
144. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.9	0.09	67.18	6	
144. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	3.7	0.37	369.47	137	
		Накладные расходы				81%	248	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	159	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					906	
	
145.	08.3.07.01-0071	Сталь полосовая, марка стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм	т		0.016	44 444.52	711	
		Объем: 10*1.57/1000						
	
146.	ГЭСНм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0.04	6 253.78	250	
		Начисления: Н17= 2	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0024	249.405	1	
146. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.16	1.2864	177.590	228	
146. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0012	874.68	1	
			(1)			268.82		
146. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0012	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
146. 5.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.04	0.0816	168.28	14	
146. 6.	01.7.15.14-0043	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2.04	0.0816	13.53	1	
		Накладные расходы				81%	185	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	119	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					555	
	
147.	21.2.03.05-0073	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м		0.004	79 881.46	320	
	
	прочие	
148.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.162	510.71	83	
		Объем: (0.02+0.05+0.02)*1.8						
	
149.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		0.162	262.99	43	
		Объем: (0.02+0.05+0.02)*1.8						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					34 263	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					2 795	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 107, 110, 112, 113)					84	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 107, 110, 112, 113)					35	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					2 914	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 178	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					12 450	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 92-95; %=81 - по стр. 103, 105, 109, 111, 114, 117, 121-124, 129, 133, 137, 142, 144, 146)					8 215	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 92-95, 103, 105, 109, 111, 114, 117, 121-124, 129, 133, 137, 142, 144, 146)					5 341	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					38 734	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 164	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 870	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 96-99; %=80 - по стр. 100, 101; %=61 - по стр. 140, 141)					2 643	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 96-99; %=37 - по стр. 100, 101; %=31 - по стр. 140, 141)					1 311	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 118	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					126	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					126	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					51 892	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 110	
	ИТОГО					53 002	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 060	
	ИТОГО					54 062	
	НДС 18%				18	9 731	
	ВСЕГО С НДС					63 793.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					10 858.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 652	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					415 945	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					2 795	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 107, 110, 112, 113)					84	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 107, 110, 112, 113)					35	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					2 914	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 701	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					12 615	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41, 43, 103, 105, 109, 111, 114, 117, 121-124, 129, 133, 137, 142, 144, 146; %=72 - по стр. 92-95)					8 481	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 41, 43, 92-95, 103, 105, 109, 111, 114, 117, 121-124, 129, 133, 137, 142, 144, 146)					5 512	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					39 694	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					372 491	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					162 205	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 31, 72, 74; %=66 - по стр. 4, 5, 89; %=84 - по стр. 6, 44, 50, 83, 96-99; %=73 - по стр. 7, 10, 32; %=80 - по стр. 12, 14, 20, 23, 36, 38, 51, 53, 59, 62, 86, 87, 100, 101; %=67 - по стр. 15, 54; %=71 - по стр. 26, 28, 65; %=68 - по стр. 29, 30, 35; %=92 - по стр. 45-49; %=88 - по стр. 66; %=61 - по стр. 68, 69, 140, 141; %=94 - по стр. 76, 77, 79, 81; %=90 - по стр. 84; %=69 - по стр. 90, 91)					132 288	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 31, 72, 74; %=40 - по стр. 4, 5, 15, 29, 30, 35, 54, 89; %=48 - по стр. 6, 44, 50, 66, 83, 90, 91, 96-99; %=56 - по стр. 7, 10, 32; %=37 - по стр. 12, 14, 20, 23, 36, 38, 51, 53, 59, 62, 86, 87, 100, 101; %=52 - по стр. 26, 28, 65; %=44 - по стр. 45-49; %=31 - по стр. 68, 69, 140, 141; %=51 - по стр. 76, 77, 79, 81; %=43 - по стр. 84)					70 908	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					575 687	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 814	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 88)					303	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 88)					255	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 372	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 144	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 144	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					633 811	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	13 564	
	ИТОГО					647 375	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	12 948	
	ИТОГО					660 323	
	НДС 18%				18	118 858	
	ВСЕГО С НДС					779 181.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					141 072.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					76 675	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)