«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт кровли жилого дома №44 по ул. Бассейной	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома №44 по ул. Бассейной в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	0.3	
2.	Е58-17-2	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	5.1	
3.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
4.	Е58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.01	
5.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
6.	Цена поставщика.	Слуховое окно	шт.	2	
7.	Е10-01-003-01	Устройство люка выхода на крышу	1 слуховое окно	2	
8.	Цена поставщика.	Люк выхода на крышу	шт.	2	
9.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.4	
10.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5.4	
11.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5.4	
12.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	594	
13.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.9	
14.	Е53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича	1 м карниза	6	
15.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.2	
16.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.2	
17.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.05	
18.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.3	
19.	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0.024	
20.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.03	
21.	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы)	1 м3 древесины в конструкции	1.2	
22.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза (применительно)	100 м2 подшивки	0.21	
23.	Е10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.21	
24.	Е15-04-024-02;	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	
25.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	14.58	
26.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.4	
27.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	111.78	
28.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5.4	
29.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	594	
30.	Е12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	5.1	
31.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.7	
32.	СЦена поставщика.	Мостик снегозадержания дл. 3м	шт	23	
33.	СЦена поставщика.	Ухват мостика снегозадержания	шт	69	
34.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ( капельник)	100 м	0.7	
35.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	
36.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.17	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6-ти каналов	100 м труб	0.02	
38.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.45	
39.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.26	
40.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.26	
41.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.7	
42.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.7	
43.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.51	
44.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.61	
45.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.09	
46.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
47.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.09	
48.	Е08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.933	
49.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспорт	т	44.78	
50.	Х403-1-5	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.,	т	44.78	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)