«Утверждаю»
	
Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович/	
«___» _________________ 2015 г.

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	

на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления МКД, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Красная, д. 7-9

	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	0.7	
2.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11.04	
3.	Разборка покрытий кровель из листовой стали (металлочерепица)	100 м2 покрытия	1.98	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	13.72	
5.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	13.72	
6.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	13.72	
7.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	13.72	
8.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1715	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.12	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	2.532	
11.	Разборка кирпичных стен (мауэрлат)	1 м3	3	
12.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.4	
13.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.03	
14.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	37.044	
15.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	766.81	
16.	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0.844	
17.	Подшивка карниза досками	100 м2 потолка	0.844	
18.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.688	
19.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	34.95	
20.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.844	
21.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.08	
22.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	8	
23.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	4.42	
24.	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.0289	
25.	Окно-люк 0,85*0,85	м2	2.89	
26.	Обивка слуховых окон и эркера кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.184	
27.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.081	
28.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	13.72	
29.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	80	
30.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.07	
31.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.294	
32.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2-х каналов)	100 м труб	0.02	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.044	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м труб	0.008	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.22	
36.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов)	100 м труб	0.03	
37.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.528	
38.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.6	
39.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	
40.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.688	
41.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.688	
42.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.688	
43.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1	
44.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.12	
45.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.24	
46.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.8	
47.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.5	
48.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.12	
49.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	71.397	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	71.397	
	Утепление чердачного перекрытия	
51.	Разборка ходовых досок	100 м ходов	0.9	
52.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	145.25	
53.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	9.683	
54.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1210.4	
55.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	145.25	
56.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	2963	
57.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	9.683	
58.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1210.4	
59.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.9	
60.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	85.35	
61.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	85.35	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
62.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	25.326	
63.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	2.53	
64.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	2.53	
65.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных	100 м2	21.694	
66.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.15	
67.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	15.145	
68.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	21.694	
69.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	284.84	
70.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	21.694	
71.	Нанесение клевого состава по сетке	100 м2 поверхности	21.694	
72.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	2386.34	
73.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	5423.5	
74.	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.015	
75.	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.021	
76.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.3	
77.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	2.257	
78.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(фасад +откосы)	100 м2 отделываемой поверхности	21.694	
79.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	21.694	
80.	Демонтаж кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной	100 м кабеля	0.95	
81.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.95	
82.	Короб ПВХ 60х40	м	96.9	
83.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.95	
84.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	58.92	
85.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	58.92	
	Ремонт балконов	
86.	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0.318	
87.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.318	
88.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.318	
89.	Гидроизол	м2	36.888	
90.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.059	
91.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.059	
92.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.318	
93.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(оставшиеся 30мм стяжки)	100 м2 стяжки	0.318	
94.	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков  кирпичных (низ балконной плиты)	100 м2	0.466	
95.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.466	
96.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.12	
97.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	5.67	
98.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.057	
99.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.057	
100.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.466	
101.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	51.282	
102.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (низ балконной плиты)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.466	
103.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (низ балконных плит)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.466	
104.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3.274	
105.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.274	
	Оконные блоки в подъездах и цоколе	
106.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.092	
107.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.233	
108.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.092	
109.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	9.24	
110.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.11	
111.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11	
112.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0.233	
113.	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	23.265	
114.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.099	
115.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	9.9	
116.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.119	
117.	Установка перфорированного уголка на углы откосов	100 м жилок	0.339	
118.	Шпатлевка  сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.119	
119.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.119	
120.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.099	
121.	Монтаж  решеток на окна подвала	1 т конструкций	0.111	
122.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (решетки на окна подвала)	т	0.111	
	
	Раздел 3.  ПОДВАЛ (ремонт отмостки)	
	
123.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.152	
124.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.3039	
125.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.486	
126.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.507	
127.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	15.2	
128.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	15.2	
129.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	15.2	
130.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	27.36	
131.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	75.984	

Составил:
Ведущий инженер отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                                     Я.А. Кукрусова

Проверил:
Зам. начальника отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                                     О.В. Толмачева