«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т  	
	
на капитальный ремонт подвала, лестниц многоквартирного дома по адресу: ул.Великолукская, д.15-21, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	11.86	
2.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	1	
3.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	
4.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.402	
5.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11.86	
6.	Борей DT "Анти-Плесень"	л	296.5	
7.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2	11.86	
8.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	11.86	
	Полы	
9.	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.4	
10.	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.018	
11.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.856	
12.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м3	0.14	
13.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	7	
14.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.4	
15.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	7	
16.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	8.33	
17.	Каменная мелочь марки 300	м3	0.77	
18.	Устройство  слоев: бетонных	м3	15.22	
19.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	15.5244	
20.	Устройство переходного бортика	100 м	5.74	
21.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	6.62	
22.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2	6.62	
23.	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2	6.62	
24.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.744	
25.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	662	
26.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	6.62	
27.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	13.5048	
28.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.40мм	100 м2	6.62	
	Потолки	
29.	Очистка поверхности щетками	м2	5	
30.	Обеспыливание поверхности	м2	5	
31.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.05	
32.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	6.62	
33.	Купорос медный марки: А	т	-0.00662	
34.	Борей DT "Анти-Плесень"	л	165.5	
35.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	6.62	
36.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	86.06	
37.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	6.62	
38.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	6.62	
	Оконные проемы	
39.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.138	
40.	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	1.5	
41.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.1678	
42.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	12.9	
43.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.88	
	Отмостка	
44.	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен, приямков	100 м3	0.0084	
45.	Заделка выбоин в существующей отмостке площадью до 1,0 м2	100 мест	0.4	
46.	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.018	
47.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.856	
48.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	1.08	
49.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2	1.08	
50.	Устройство гидроизоляции из рубероида	100 м2	1.08	
51.	Устройство бетонной отмостки	м3	16.2	
52.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	16.524	
	Лестницы в подъезде	
53.	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.	0.1	
54.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.82	
55.	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0.82	
56.	Окраска деревянных поверхностей	100 м2	0.41	
57.	Водоразбавленная полиуретано-акрилатная краска Бетолюкс аква	л	5.9	
58.	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0.1344	
	Лестницы спуска в подвал	
59.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.14	
60.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.0392	
61.	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	0.12	
62.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.	-0.12	
63.	Установка отдельных стержней: в бетонных ступеней диаметром до 8 мм	т	0.0025	
64.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.0025	
65.	Монтаж стального уголка на ступени	100 м	0.14	
66.	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	0.0444	
67.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.	0.042	
68.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.042	
	сопутствующие работы	
69.	Демонтаж кабеля	100 м	0.75	
70.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0.04	
71.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.04	
72.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1.05	
73.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	107.1	
74.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1.05	
75.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1071	
76.	Разветвительная коробка УК-2	10 шт.	3.5	
77.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.06	
78.	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.	6	
79.	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.	0.6	
80.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06	
81.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.6	
82.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	32.614	
83.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	32.614	
84.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	32.614	

Составил:	вед. инженер ОК                                                       Сметанина Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Нач. отдела ОК                                                          Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)