«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор 
ООО «КенигСервис»	
		
______________________ /С.Б. Русович /	______________________ /Борисов М.А. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт подвального помещения 
многоквартирного дома по пер. Трамвайный, дом № 16, г. Калининград	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	8.52	
2.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.2556	
3.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.3408	
4.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	8.52	
5.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	8.52	
6.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	8.52	
7.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0324	
8.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0324	
9.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.24	
10.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0567	
11.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.67	
12.	С203-8122	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм	шт.	3	
13.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0594	
14.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0594	
15.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.8	
16.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	0.23	
17.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.02	
18.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.23	
19.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.23	
20.	Е59-5-2	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.08	
21.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0132	
22.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.02	
23.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1	
24.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	0.1	
25.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1	
26.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	
27.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0.24	
28.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.24	
29.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.018	
30.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.50 мм)	100 м2 стяжки	0.018	
31.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.018	
32.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	66.2	
33.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	66.2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)