«УТВЕРЖДАЮ»	
	           Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13,
 ул. Серж. Щедина, д. 14-26

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	98.83324	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	9.88	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	9.88	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных (стены, откосы, цоколь, декор.элементы)	100 м2	91.862	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6.7	
6.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.4	
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	91.862	
8.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1194.206	
9.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	91.862	
10.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	91.862	
11.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	10104.82	
12.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	22965.5	
13.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	91.862	
14.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	91.862	
15.	Смена обделок из листовой стали ( сандриков, отливов) шириной до 0,4 м	100 м	8.9	
	Карниз	
16.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	10.92	
17.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.51	
18.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	10.92	
19.	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	10.92	
20.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	10.92	
	Проемы	
21.	Разборка металлических заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.6578	
22.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0369	
23.	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	69.47	
24.	Дверь противопожарная металлическая	м2	69.47	
25.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.17424	
26.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.17424	
27.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	10.8	
28.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	6.624	
29.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.0732	
30.	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	7.32	
31.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.777338	
32.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.777338	
33.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	10.745	
34.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	23.9328	
35.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	43.056	
36.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.61024	
37.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0242	
38.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.63444	
	Отмостка	
39.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	67.1	
40.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.342	
41.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	2.013	
42.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	67.1	
43.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	67.1	
44.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	67.1	
	спуски в подвал	
45.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.5148	
46.	Протравка  нейтрализующим раствором, стен и откосов цоколя	100 м2 протравленной поверхности	0.6498	
47.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2.08	
48.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6498	
49.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.6498	
50.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	8.4474	
51.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6498	
52.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.2223	
53.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	22.23	
54.	Блоки дверные металлические	м2	22.23	
55.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.15	
56.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.66	
57.	Очистка поверхности щетками металлических ограждений	1 м2 очищаемой поверхности	18.81	
58.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1881	
59.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1881	
60.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	1.32	
61.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0116	
62.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1.16	
63.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2.32	
	окна подвала	
64.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.6821	
65.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	2.2	
66.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.5001	
67.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	50.01	
68.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, откосов наружних и внутренних	100 м2	1.0584	
69.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню наружних откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.5292	
70.	Окраска откосов наружних с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5292	
71.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая откосов внутренних	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.5292	
72.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5292	
73.	Разборка бетонных отливов окон в приямках	1 м3	1.0528	
74.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, отливы окон в приямках	100 м2 стяжки	0.2632	
75.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03,  до 40мм, отливы окон в приямках	100 м2 стяжки	0.2632	
	стены мансарды	
76.	Очистка вручную поверхности стен мнсарды от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.43	
77.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.43	
78.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс") для древесины	кг	8.901	
79.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.43	
80.	Разборка обивки стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.2	
81.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	1.2	
82.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 изоляции	12	
83.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1.2	
84.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	146.88	
85.	Изоляция стен мансарды изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	100 м2 изолируемой поверхности	1.2	
86.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	12.24	
87.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1.2	
88.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	146.88	
89.	Обшивка каркасных стен досками	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.2	
90.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.2	
91.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.528	
92.	Обшивка каркасных стен досками, ветровая доска по мансарде	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.084	
93.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.084	
94.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	5.54	
95.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	м	180	
96.	Короб 150*80мм	м	374	
97.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	5.54	
98.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	375.994	
99.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	375.994	
	
	Раздел 2.  КРЫША	
	
100.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	54.1075	
101.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	54.1075	
102.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	25.718	
103.	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	19.7456	
104.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	6.21	
105.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки	100 м	1.86	
106.	Установка кобылок	1 м3 древесины в конструкции	1.0304	
107.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена затяжки из брусьев	100 м	8.526	
108.	Разборка элементов каркаса из брусьев (стойки,подкос,лежень)	1 м3 древесины в конструкции	18.688	
109.	Установка элементов каркаса из брусьев(стойки,подкос,лежень)	1 м3 древесины в конструкции	33.6356	
110.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2.3	
111.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.78	
112.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.32	
113.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	32	
114.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	23.04	
115.	Смена жалюзийных решеток по слуховым окнам	100 жалюзийных решеток	0.64	
116.	Разборка обивки стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.732	
117.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.8832	
118.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.388608	
119.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	76.23	
120.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	1577.961	
121.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	54.1075	
122.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	54.1075	
123.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	6763.44	
124.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	54.1075	
125.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	847	
126.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	7.34	
127.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	7.34	
128.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	7.34	
129.	Ограждение кровель, снегозадержатели	100 м ограждения	7.05	
130.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.468	
131.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	5.87	
132.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.22	
133.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.51	
134.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.51	
135.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	4.89	
136.	Обшивка каркасных стен досками, ветровая доска	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.192	
137.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.192	
	вентиляционные трубы	
138.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	15.246	
139.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	15.246	
140.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	11.88	
141.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.8408	
142.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	1.98	
143.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	8.316	
144.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 4-х каналов	100 м труб	1.12	
145.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	7.392	
146.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов	100 м труб	0.86	
147.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	9.46	
148.	Обетонирование труб, оголовники	1 м3	1.33056	
149.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1.04544	
	выход на чердак	
150.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.462	
151.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	46.2	
152.	Дверь противопожарная металлическая однопольная  1000х2100 мм	м2	46.2	
153.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.25168	
154.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25168	
155.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	289.251	
156.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	289.251	
	
	Раздел 3.  ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
	смена утеплителя чердачного перекрытия	
157.	Разборка ходовых досок	100 м ходов	3.548	
158.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	7.096	
159.	Разборка утеплителя засыпного шлакового	1 м3 изоляции	319	
160.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	46.343	
161.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	5672.383	
162.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	34.615	
163.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	463.49	
164.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	37.752	
165.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	4620.845	
	
	Раздел 4.  ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ	
	
	полы подвала	
166.	Разборка бетонных оснований под полы	1 м3	108.8	
167.	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.088	
168.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	174.08	
169.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	174.08	
170.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	54.4	
171.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	108.8	
172.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	10.88	
173.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	1.222912	
174.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	1088	
175.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	10.88	
176.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, до 50мм	100 м2 стяжки	10.88	
	стены подвала	
177.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	46.46	
178.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	46.46	
179.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	46.46	
180.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	603.98	
181.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	46.46	
182.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	46.46	
	перекрытие подвала	
183.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.87	
184.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	26	
185.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.26	
186.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.26	
187.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.23	
188.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.23	
189.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	15.99	
190.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.23	
191.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.23	
192.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	303.4558	
193.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	303.4558	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля          
МКУ «КР МКД»							              	М.Я. Шуптар

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								         О.В. Толмачева