«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор  МКУ «КР МКД»	
Директор   ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

	

                                 Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь	

                  на Капитальный ремонт крыши МКД № 39 по пр. Победы г. Калининграда	

	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.83	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.83	
3.	Разборка кирпичных стен( под мауэрлат)	1 м3	0.8	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.24	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.774	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	1.092	
7.	Разборка  элементов каркаса из брусьев(стойки ,  подкосы, лежень)	1 м3 древесины в конструкции	2.3228	
8.	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки)	1 м3 древесины в конструкции	2.3228	
9.	Демонтаж части конька (прим)	1 м3 древесины в конструкции	0.0968	
10.	Устройство конька из брусьев (прим)	1 м3 древесины в конструкции	0.0968	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат)	100 м3 кладки	0.008	
12.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (люк)	100 окон	0.01	
13.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.02	
14.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк)	100 м2 проемов	0.007225	
15.	Окно-люк Keylite	м2.	0.7225	
16.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
17.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.96	
18.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (применит)	100 м2 стен, 	0.0566	
19.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0249	
20.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.18	
21.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.756	
22.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2-х канал.)	100 м труб	0.12	
23.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.264	
24.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(8 -ми канал)	100 м труб	0.06	
25.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.924	
26.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.88	
27.	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88	
28.	Устройство бетонных оголовников (применит)	1 м3	0.6278	
29.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.801	
30.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС > (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	78.6807	
31.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (прим-Этернит)	100 м2 кровли	3.83	
32.	Лист безасбестовый волнистый (Этернит )	1 м2	490.24	
33.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.38	
34.	Устройство ветровой доски (применит)	100 м2)	0.0222	
35.	Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (прим)	100 м2 	0.0222	
36.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22	
37.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	22	

Составил:	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                       Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)