«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
         Директор МКУ «КР МКД»	       Директор ООО УК «Мастер»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /И. Г. Бородавко /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
Объект:	выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 41-47 по ул. Коммунистической в г. Калининграде   по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград».
	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 41-47 по ул. Коммунистической в г. Калининграде   по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград».

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.6251	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	1.06	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	116.25	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	116.25	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.3876	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	620.16	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.3876	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.938	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	213.18	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.969	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4845	
12.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	49.42	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	96.9	
14.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	988.38	
15.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.074	
16.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	118.4	
17.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.074	
18.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.592	
19.	Песок природный для строительных работ средний	м3	65.12	
20.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.148	
21.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.1	
22.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	29.6	
23.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2	301.92	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02958	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	47.33	
26.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.02958	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1803	
28.	Песок природный для строительных работ средний	м3	19.83	
29.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.16	
30.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	216	
31.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	1.81	
32.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.035838	
33.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	9.18	
34.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	181	
35.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0054	
36.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00384	
37.	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций	0.102	
38.	Скамейка со спинкой	шт	2	
39.	Урна	шт	1	
40.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
41.	Выключатель автоматический В6/2	шт	4	
42.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1	
43.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м	1	
44.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	1	
45.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1	
46.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.04	
47.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302	шт	4	
48.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	5	
49.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
50.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0027	
51.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00192	
52.	Монтаж маф	1 т конструкций	0.064	
53.	Качель двойная	шт	1	
54.	Песочница с крышкой	шт	1	
55.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.5	
56.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1564	
57.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	250.24	
58.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.1564	
59.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.782	
60.	Песок природный для строительных работ средний	м3	86.02	
61.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.391	
62.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1955	
63.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	19.94	
64.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	39.1	
65.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	398.82	
66.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0117	
67.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	18.72	
68.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0117	
69.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.078	
70.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.58	
71.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.3	
72.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	130	
73.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.5	
	
	Раздел 3.  Устройство дождеприемных колодцев	
	
74.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03966	
75.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	14.54	
76.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00909	
77.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.131	
78.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.262	
79.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	26.2	
80.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.3057	
81.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.627	
82.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.18	
83.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
84.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
85.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	3	
86.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	3	
87.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)