«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
На капитальный ремонт мусоропровода и внутренней отделки лестничных клеток МКД по адресу:  проспект Московский № 92-96 ( во исполнение решения суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли (прим)	100 м2 расчищенной поверхности	18.333	
2.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2.037	
3.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен( вторая грунтовка)	100 м2 покрытия	20.37	
4.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	267.458	
5.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	20.37	
6.	Очистка вручную поверхности потолков от красок с земли (прим)	100 м2 расчищенной поверхности	8.04	
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (вторая грунтовка)	100 м2 покрытия	8.04	
8.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	105.565	
9.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	8.04	
10.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0.2	
11.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.545	
12.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0.545	
13.	Окраска известковыми составами по штукатурке потолок мусоропроводной камеры	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.145	
14.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	
15.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза (водосток)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.331	
16.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	
17.	Монтаж стальных рельсов (прим)	100 м плинтуса	0.24	
18.	Швеллеры № 8 сталь марки Ст3пс	т	0.169	
19.	Демонтаж загрузочных клапанов , шибера (прим)	1 т конструкций	0.333	
20.	Монтаж  загрузочных клапанов , шибера  (прим)	1 т конструкций	0.333	
21.	Загрузочный клапан с загрузочным устройством КЗН-ОЗ-РЮАМ (в комплекте 2 хомута и крепеж)	шт	11	
22.	Шибер Ш ОДЗ-01 РЮЛМ 0008.200	шт	3	
23.	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм (по контуру приемного отверстия)	100 м2 площади прокладок	0.007	
24.	Заделка хомутами , бандажами (прим)	1 т конструкций	0.396	
25.	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	0.396	
26.	Зачеканка раструбов (прим)	100 отверстий	0.1	
27.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (ствол  мусоропровода)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.622	
28.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.198	
29.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.198	
30.	Гидроизол	м2	22.968	
31.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.198	
32.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм)
	100 м2 стяжки	0.198	
33.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.036	
34.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.036	
35.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0.198	
36.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	7.92	
37.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	7.92	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)