«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Дирктор ООО «УК Мегадом»	
		
________________ /Русович С.Б /	________________ /Уланова О.В. /	
		
«30»05. 2018 г.	«30»05. 2018 г.	

	
	
Ведомость объемов работ   	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления  МКД  №№ 20-26  по ул. Дрожжевая в г. Калининград.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	7.4	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.259	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.0666	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.74	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.74	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных (в т.ч. откосы)	100 м2	6.77	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	3.5	
8.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.07	
9.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.8	
10.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.048	
11.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2	6.77	
12.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	88.01	
13.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, откосов	100 м2	6.77	
14.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм	м2	677	
15.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	6.77	
16.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-1.6925	
17.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-744.7	
18.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	744.7	
19.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	1692.5	
20.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	6.77	
21.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	2.708	
22.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.1219	
23.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	6.77	
24.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	88.01	
25.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	257.26	
26.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (фасад, цоколь)	100 м	0.94	
27.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.173	
28.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	12	
29.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт.	16	
30.	Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0.36	
	Козырьки	
31.	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0.02	
32.	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до 30мм)	100 м2	0.02	
33.	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций	100 м2	0.02	
34.	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до 30мм) Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций	100 м2	0.02	
35.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.04	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ.КАБЕЛЯ	
36.	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м	1.12	
37.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.24	
38.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.88	
39.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.88	
40.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м	0.24	
41.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.24	
42.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.024	
43.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.88	
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВХОДЫ В ПОДЪЕЗД)	
44.	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.04	
45.	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.	4	
46.	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.	0.4	
47.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	4	
48.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.	4	
	ДВЕРИ И ВХОДЫ (КРЫЛЬЦА) В ПОДЪЕЗД. Главный и дворовой фасад.	
49.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.1024	
50.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	9.24	
51.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	9.24	
52.	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	4	
53.	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом	компл.	4	
54.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.0636	
55.	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2	0.0636	
56.	Разборка: кирпичных стен	м3	2.02	
57.	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (дворовые выходы из подвала)	м3	1.6	
58.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.6304	
59.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (выходы из подвала)	100 м2	0.08	
	ОКНА	
60.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (подъезды)	100 м2	0.108	
61.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (подвал)	100 м2	0.0768	
62.	Демонтаж металлических решеток на окнах  Демонтаж (разборка) металлических конструкций	т	0.04	
63.	Монтаж металлических решеток на окнах  (б/у)	т	0.04	
64.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0.0192	
65.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0192	
66.	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0.5	
67.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (дверные проемы со стороны дворового фасада)	м3	1.2	
68.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (подвал)	100 м2	0.0768	
69.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	7.68	
70.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (подъезды)	100 м2	0.108	
71.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	10.8	
72.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.12	
73.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	12	
74.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (подвал)	100 м2	0.064	
75.	Окраска известковыми составами: по штукатурке (подвал)	100 м2	0.064	
76.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.096	
77.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.096	
78.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.005	
	КРЫЛЬЦО	
79.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (лестничные марши, площадки. ступени, стенки)	м3	3.4	
80.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.046	
81.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.046	
82.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.36	
83.	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0.0105	
84.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	1.05	
85.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.26	
86.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0.42	
87.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.033	
88.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.033	
89.	Устройство стен крылец и ступеней : железобетонных	100 м3	0.017	
90.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.0172	
91.	Устройство площадок железобетонных плоских	100 м3	0.019	
92.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.0691	
93.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.078	
94.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2	0.078	
95.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.0078	
96.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.0078	
97.	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (обрамление лестницы)	100 м	0.3	
98.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.1131	
99.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.01	
	ОТМОСТКА	
100.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.096	
101.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17.28	
102.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	17.28	
103.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.192	
104.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.192	
105.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.72	
106.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.184	
107.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.184	
108.	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2	1.144	
109.	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0.096	
110.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	9.6	
111.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.52	
112.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	9.6	
113.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	35.698	
114.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	35.698	

Составил:	Вед. инженер ОК МКУ "КР МКД"                              Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ "КР МКД"                                Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)