«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 498 845	руб.	Смета на сумму:	1 498 845	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Офицерская, 3	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Офицерская, 3	
Сметная стоимость:	1 498.845	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.577	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	283.320	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: со скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27 градусов) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25)	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	5	553.31	459.71	93.60	2 766.55	2 298.55	468.00	12.51	4.4	30 814	28 755	2 059	
									1	1				
	Всего с НР и СП					6 421.24					68 771			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	5	3 060.06	856.28	64.79	15 300.31	4 281.38	323.94	12.51	7.1	87 303	53 560	2 300	
				2 139.00			10 695.00		2.94	1		31 443		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					21 636.75					153 182			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.5	5 724.76	1 008.34	100.80	25 761.41	4 537.52	453.60	12.51	7.11	126 247	56 764	3 225	
				4 615.62			20 770.29		3.19	1		66 257		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					32 476.94					196 067			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	7 154.99	1 812.38	83.99	715.50	181.24	8.40	12.51	7.02	4 482	2 267	59	
				5 258.63			525.86		4.1	1		2 156		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					983.74					7 270			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.35	9 639.53	1 697.89	43.26	3 373.84	594.26	15.14	12.51	6.98	15 723	7 434	106	
				7 898.38			2 764.43		2.96	1		8 183		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					4 253.34					24 867			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.1	4 618.53	451.03	45.81	461.85	45.10	4.58	12.51	7.07	2 287	564	32	
				4 121.69			412.17		4.1	1		1 690		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					528.60					2 981			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами( после смены мауэрлата), 1 м3 кладки	0.618	1 615.27	301.17	30.24	998.24	186.12	18.69	12.51	6.11	5 426	2 328	114	
				1 283.86	5.99		793.43	3.70	3.76	12.52		2 983	46	
	Всего с НР и СП					1 294.36					8 488			
	
8.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	3.248	94.46	94.19	0.28	306.81	305.92	0.89	12.51	4.09	3 831	3 827	4	
									1	1				
	Объем: 162.4*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					759.57					8 538			
	
9.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	3 273.44	3 259.25	14.19	65.47	65.19	0.28	12.51	4.05	817	815	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					161.95					1 819			
	
10.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172			
	
11.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	1.89	1 365.61			2 581.00					5 064			
				1 365.61			2 581.00		2 679.54			5 064		
	
12.	ТЕР 20-02-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных неподвижных односекционных ( применительно), 1 решетка	4	85.20	12.80	4.04	340.79	51.20	16.15	12.51	5.25	3 238	640	85	
				68.36			273.44		9.19	1		2 513		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					436.02					4 224			
	
13.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.65	257.63	231.54	26.09	167.46	150.50	16.96	12.51	6.47	1 992	1 883	110	
					10.34			6.72	1	12.53			84	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					426.87					4 667			
	
14.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карниза ( применительно), 100 м2 потолка	0.65	10 259.57	603.91	84.83	6 668.72	392.54	55.14	12.52	6.76	26 439	4 915	373	
				9 570.83	3.78		6 221.04	2.45	3.4	12.5		21 152	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					7 300.70					33 017			
	
15.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами карниза ( применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.65	978.00	299.35	6.74	635.70	194.57	4.38	12.51	7.14	3 618	2 434	31	
				671.92	0.16		436.75	0.11	2.64	12.46		1 153	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					912.15					6 467			
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	13.5	221.62	101.80	102.69	2 991.81	1 374.27	1 386.28	12.51	3.39	22 303	17 192	4 699	
				17.13	1.45		231.26	19.58	1.78	12.56		412	246	
	Объем: 500*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					5 082.59					44 101			
	
17.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	279.45	36.04			10 071.38					42 060			
				36.04			10 071.38		150.51			42 060		
	Объем: 13.5*20.7													
	
18.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	5	286.73	122.64	1.26	1 433.64	613.18	6.31	12.51	7.2	9 955	7 671	45	
				162.83			814.15		2.75	1		2 239		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 396.33					19 927			
	
19.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	625	13.13			8 206.25					26 750			
				13.13			8 206.25		42.8			26 750		
	Объем: 500*1.25													
	
20.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5	8 314.02	507.34	207.48	41 570.11	2 536.68	1 037.42	12.52	6.6	212 628	31 759	6 847	
				7 599.20	18.64		37 996.00	93.20	4.58	12.5		174 022	1 165	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.25, Н4= 1*1,25*1.25, Н5= 1*1,15*1.25	
	Всего с НР и СП					45 856.81					257 405			
	
21.	Цена поставщика. 
Коньковая планка, м	52	39.08			2 032.41			1	1	9 105			
				39.08			2 032.41		4.48	1		9 105		
	Поправки: М: =170*1.03/4.48	
	
22.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов, стенам, м	18.54	34.49			639.38			1	1	2 864			
				34.49			639.38		4.48	1		2 864		
	Поправки: М: =150*1.03/4.48	
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	1.624	5 008.82	90.13	94.00	8 134.33	146.37	152.66	12.51	6.29	29 980	1 831	960	
				4 824.69	6.84		7 835.30	11.11	3.47	12.5		27 188	139	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.25, Н4= 1*1,25*1.25, Н5= 1*1,15*1.25	
	Всего с НР и СП					8 391.02					32 659			
	
24.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.624	8 813.16	326.90	31.86	14 312.57	530.88	51.74	12.51	6.89	50 385	6 641	357	
				8 454.40	3.03		13 729.95	4.91	3.16	12.48		43 387	61	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					15 185.91					59 500			
	
25.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	0.6496	11 907.97	1 173.45	33.16	7 735.42	762.27	21.54	12.51	7.14	27 834	9 536	154	
				10 701.36	3.78		6 951.60	2.45	2.61	12.5		18 144	31	
	Объем: 162.4*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					8 981.91					40 845			
	
26.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.046	219.24	204.34	14.90	10.09	9.40	0.69	12.52	7.17	123	118	5	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					25.13					280			
	
27.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.046	373.54	335.71	26.60	17.18	15.44	1.22	12.52	7.17	204	193	9	
				11.23			0.52		4.14	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					41.88					461			
	
28.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.02024	23 811.97			481.95					969			
				23 811.97			481.95		47 861.13			969		
	Объем: 0.046*0.44													
	
29.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.21	7 502.32	416.30	16.46	9 077.81	503.72	19.92	12.51	7.18	28 771	6 302	143	
				7 069.56			8 554.17		2.61	1		22 326		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					9 823.32					36 522			
	
30.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.22	5 878.09	722.88	10.13	1 293.18	159.03	2.23	12.51	7.18	4 643	1 989	16	
				5 145.09			1 131.92		2.33	1		2 637		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					1 528.54					7 089			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.11	8 841.92	600.70	10.13	972.61	66.08	1.11	12.51	7.18	1 939	827	8	
				8 231.09			905.42		1.22	1		1 105		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					1 070.41					2 956			
	
32.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.11	4 726.92	600.70	10.13	519.96	66.08	1.11	12.51	7.18	1 967	827	8	
				4 116.09			452.77		2.5	1		1 132		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					617.76					2 984			
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.2	1 440.12	409.66	1.26	1 728.14	491.60	1.52	12.51	7.2	11 385	6 150	11	
				1 029.19			1 235.03		4.23	1		5 224		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					2 455.71					18 950			
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.057	8 572.20	5 513.35	252.31	488.62	314.26	14.38	12.51	6.18	4 798	3 931	89	
				2 806.54	60.12		159.97	3.43	4.86	12.52		777	43	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					936.56					9 408			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2394	3 649.31			873.64					3 300			
				3 649.31			873.64		13 782.4			3 300		
	Объем: 0.057*4200													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.042	13 930.32	9 132.45	284.04	585.07	383.56	11.93	12.51	6.18	5 793	4 798	74	
				4 513.83	67.62		189.58	2.84	4.86	12.52		921	36	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Всего с НР и СП					1 129.89					11 400			
	
37.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2772	3 649.31			1 011.59					3 820			
				3 649.31			1 011.59		13 782.4			3 820		
	Объем: 0.042*2200*3													
	
38.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 6 каналов), 100 м труб	0.015	23 217.20	15 220.75	473.40	348.26	228.31	7.10	12.51	6.18	3 448	2 856	44	
				7 523.05	112.70		112.85	1.69	4.86	12.52		548	21	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5	
	Всего с НР и СП					672.56					6 785			
	
39.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.165	3 649.31			602.14					2 274			
				3 649.31			602.14		13 782.4			2 274		
	Объем: 0.015*2200*5													
	
40.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.256	1 567.41	240.58	37.36	401.26	61.59	9.56	12.52	6.66	2 548	771	64	
				1 289.47	2.11		330.10	0.54	5.19	12.52		1 713	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Всего с НР и СП					500.05					3 575			
	
41.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.57	2 412.79	1 295.60	2.05	1 375.29	738.49	1.17	12.51	4.04	11 932	9 239	5	
				1 115.14			635.63		4.23	1		2 689		
	Всего с НР и СП					2 327.94					21 818			
	
42.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.57	2 291.60	114.18	14.24	1 306.21	65.08	8.12	12.51	7.11	4 263	814	58	
				2 163.18			1 233.01		2.75	1		3 391		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 398.62					5 215			
	
43.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	77.865	7.34		7.34	571.20		571.20		5.54	3 164		3 164	
										1				
	Объем: 47.42+0.92+5.7+0.225+0.6+23													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
44.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	77.865	26.50		26.50	2 063.42		2 063.42		5.54	11 431		11 431	
										1				
	Объем: 47.42+0.92+5.7+0.225+0.6+23													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	181 787.80	22 488.38	6 816.33			861 724	281 357	37 079	
			152 483.06	156.88				543 285	1 963	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	181 787.80	22 488.38	6 816.33			861 724	281 357	37 079	
			152 483.06	156.88				543 285	1 963	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	181 447.01	22 437.18	6 800.18			858 486	280 717	36 994	
			152 209.62	156.88				540 772	1 963	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 499.74					96 206			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 40; %=71 - по стр. 2-6, 8, 9, 29-33; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 10, 14, 26, 27; %=72 - по стр. 13; %=80 - по стр. 15, 42; %=77 - по стр. 16; %=79 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 23-25; %=66 - по стр. 34, 36, 38; %=67 - по стр. 41)	20 404.66					217 689			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 40; %=52 - по стр. 2-6, 8, 9, 29-33; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 10, 14, 26, 27; %=64 - по стр. 13; %=37 - по стр. 15, 42; %=51 - по стр. 18; %=44 - по стр. 20, 23-25; %=50 - по стр. 34, 36, 38; %=40 - по стр. 41)	13 878.54					138 813			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	215 730.21					1 214 988			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	340.79	51.20	16.15			3 238	640	85	
			273.44					2 513		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 12)	58.88					627			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 12)	36.35					358			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	436.02					4 223			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	216 166.23					1 219 211			
	Строительный контроль 2,14%	4 625.96					26 091			
	Итого со строительным контролем	220 792.19					1 245 302			
	Непредвиденные расходы 2%	4 415.84					24 906			
	Итого с непредвиденными расходами	225 208.03					1 270 208			
	НДС	40 537.45					228 637			
	Всего с НДС	265 745.48					1 498 845			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 463.54					218 316			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 914.89					139 171			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)