«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 20___г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
	
на капитальный ремонт придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:                                       г. Калининград, ул. Ракитная, д. 9-15

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 	0.243	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	1.4	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	67.32	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	67.32	
	Устройство покрытий	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.118	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	188.8	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 мат. основания (в плотном теле)	0.59	
8.	Песок природный для строительных работ средний	м3	64.9	
9.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.295	
10.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	55.755	
11.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	4.425	
12.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.295	
13.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	18.585	
14.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.236	
15.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.295	
17.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.295	
18.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.0885	
19.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.295	
20.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	2	
	Установка бортовых камней	
21.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01057	
22.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.912	
23.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 мат. основания (в плотном теле)	0.026425	
24.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	2.6425	
25.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м 	1.51	
26.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	151	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)