«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
«______»____________ 2019г.	«______»______________ 2019г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» по адресу: пр.Московский 8-10,14-22 

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.55	
2.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	4.53	
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.5	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	189.4	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	189.4	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	тип 3	
6.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.441	
7.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.441	
8.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.441	
9.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	55.125	
10.	Розлив вяжущих материалов	т	0.353	
11.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.363	
12.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.441	
13.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	41.322	
14.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.005	
15.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.441	
16.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	10.32	
17.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
18.	Розлив вяжущих материалов	т	0.132	
19.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.136	
20.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.441	
21.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	42.601	
22.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.005	
	Установка бортовых камней	
23.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01287	
24.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.592	
25.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.086	
26.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.46	
27.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.43	
28.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	143	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
29.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.074	
30.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	118.4	
31.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.594	
32.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	65.34	
33.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.149	
34.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.147	
35.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	29.7	
36.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 красная	м2	302.94	
	Установка бортовых камней	
37.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01294	
38.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.704	
39.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.065	
40.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.15	
41.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.31	
42.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.046	
43.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	11.721	
44.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	231	
	КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА	
45.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.102	
46.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.22	
47.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7.65	
48.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.803	
49.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.313	
50.	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0.313	
	Ограждение контейнерной площадки	
51.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.11	
52.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.697	
53.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм	т	0.257	
54.	Монтаж связей и распорок из труб	т	0.177	
55.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	т	0.177	
56.	Облицовка  стальным профилированным листом	100 м2	0.41	
57.	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7	м2	41	
58.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.057	
59.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.057	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
60.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	6	
61.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
	Покрытие  типа Гамбит	
62.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.026	
63.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.6	
64.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.155	
65.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.05	
66.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	10.3	
67.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	10.506	
68.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.164	
69.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	103	
70.	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2	1.03	
71.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2	103	
	Установка бортовых камней	
72.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0014	
73.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.24	
74.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.007	
75.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.77	
76.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.25	
77.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.005	
78.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.269	
79.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25	
	Элементы спортивной площадки	
80.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.01563	
81.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.01563	
82.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	2.5	
83.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.025	
84.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.55	
85.	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т	0.967	
86.	Уличный тренажер эллиптический	шт	1	
87.	Уличный тренажер "Жим ногами двойной"	шт	1	
88.	Уличный тренажер "Разведение ног двойной"	шт	1	
89.	Спортивный комплекс из брусьев, скамьи для пресса и рукоход "Зигзаг"	шт	1	
90.	Спортивный комплекс из 3 турников, шведской стенки, гимнастических колец, каната, скамьи для пресса	шт	1	
	Скамейки, урны	
91.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0045	
92.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0045	
93.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.72	
94.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0045	
95.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.459	
96.	Монтаж  скамеек	т	0.255	
97.	Диван на металлических ножках	шт.	5	
98.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	4	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
99.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.033	
100.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	52.8	
101.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.085	
102.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.935	
103.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.17	
104.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	17.17	
105.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
106.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
107.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
108.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
109.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
110.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
111.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
112.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.247	
113.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.17	
	Смотровой колодец (2 шт)	
114.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.041	
115.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	65.6	
116.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.185	
117.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.035	
118.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.37	
119.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	37.37	
120.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
121.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.431	
122.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
123.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
124.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
125.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
126.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
127.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
128.	Люки чугунные тяжелые	шт.	2	
129.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.332	
130.	Песок природный для строительных работ средний	м3	36.52	
	
	Раздел 2.  проспект Московский ,14-22	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
131.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см и 4см	100 м3	0.98	
132.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	5.33	
133.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	3	
134.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	шт.	3	
135.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	406.4	
136.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	406.4	
	Монтажные работы	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	тип 3	
137.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	1.052	
138.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	1.052	
139.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-1.052	
140.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	131.5	
141.	Розлив вяжущих материалов	т	0.842	
142.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.867	
143.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1.052	
144.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	98.572	
145.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.011	
146.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	1.052	
147.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	24.616	
148.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
149.	Розлив вяжущих материалов	т	0.316	
150.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.325	
151.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1.052	
152.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	101.623	
153.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.011	
	Установка бортовых камней	
154.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0243	
155.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	38.88	
156.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.162	
157.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.82	
158.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.7	
159.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	270	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
160.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03051	
161.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	48.816	
162.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.147	
163.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16.17	
164.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.113	
165.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.113	
166.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	14.125	
167.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.045	
168.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.61	
169.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11.3	
170.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	115.26	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
171.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.119	
172.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	190.4	
173.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.952	
174.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	104.72	
175.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.238	
176.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	24.276	
177.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	47.6	
178.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	485.52	
	Установка бортовых камней	
179.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03242	
180.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	51.872	
181.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.162	
182.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.82	
183.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	5.79	
184.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.115	
185.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	29.378	
186.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	579	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
187.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	16	
188.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.	16	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
189.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.322	
190.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	515.2	
191.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.43	
192.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	157.3	
193.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.715	
194.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.715	
195.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	178.75	
196.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.357	
197.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	36.465	
198.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	71.5	
199.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	383.52	
200.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	345.78	
	Установка бортовых камней	
201.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01215	
202.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.44	
203.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.081	
204.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.91	
205.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.35	
206.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	135	
	Благоустройство	
207.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2.5	
208.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.3	
209.	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	3	
	Дождеприемный колодец (4шт)	
210.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.046	
211.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	73.6	
212.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.13	
213.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.43	
214.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.26	
215.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	26.26	
216.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.24	
217.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.662	
218.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
219.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	4	
220.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
221.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
222.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	4	
223.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.347	
224.	Песок природный для строительных работ средний	м3	38.17	
	Смотровой колодец (3 шт)	
225.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.06	
226.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	96	
227.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.26	
228.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.86	
229.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.52	
230.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	52.52	
231.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.234	
232.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.646	
233.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
234.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
235.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
236.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
237.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
238.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
239.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
240.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.486	
241.	Песок природный для строительных работ средний	м3	51.48	
	Скамейки, урны	
242.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0063	
243.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0063	
244.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.008	
245.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.006	
246.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.612	
247.	Монтаж  скамеек	т	0.357	
248.	Диван на металлических ножках	шт.	7	
249.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	4	
	
	Раздел 3.  проспект Московский 8-10	
	
	Демонтажные работы	
250.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.265	
251.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	1.21	
252.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.65	
253.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	127.7	
254.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	127.7	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	тип 3	
255.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.375	
256.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.375	
257.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до10см)	1000 м2	-0.375	
258.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	46.875	
259.	Розлив вяжущих материалов	т	0.3	
260.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.309	
261.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.375	
262.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	35.138	
263.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.004	
264.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.375	
265.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	8.776	
266.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
267.	Розлив вяжущих материалов	т	0.113	
268.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.116	
269.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.375	
270.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	36.225	
271.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.004	
	Установка бортовых камней	
272.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01017	
273.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.272	
274.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.068	
275.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.48	
276.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.13	
277.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	113	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
278.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02943	
279.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	47.088	
280.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.142	
281.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15.62	
282.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.109	
283.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.109	
284.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	13.625	
285.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.044	
286.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.447	
287.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10.9	
288.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	111.18	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
289.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.031	
290.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	49.6	
291.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.246	
292.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	27.06	
293.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.062	
294.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.273	
295.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	12.3	
296.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	125.46	
	Установка бортовых камней	
297.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01305	
298.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.88	
299.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.065	
300.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.15	
301.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.33	
302.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.046	
303.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	11.822	
304.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	233	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
305.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	6	
306.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.	6	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
307.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.251	
308.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	401.6	
309.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.116	
310.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	122.76	
311.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.558	
312.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.558	
313.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	139.5	
314.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.279	
315.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	28.458	
316.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	55.8	
317.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	388.62	
318.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	180.54	
	Установка бортовых камней	
319.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01233	
320.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.728	
321.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.082	
322.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.02	
323.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.37	
324.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	137	
	Благоустройство	
325.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
326.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.034	
327.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	54.4	
328.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.09	
329.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.99	
330.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.18	
331.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	18.18	
332.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
333.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
334.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
335.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
336.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
337.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
338.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
339.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.256	
340.	Песок природный для строительных работ средний	м3	28.16	
	Смотровой колодец (2 шт)	
341.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.036	
342.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	57.6	
343.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.14	
344.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
345.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.28	
346.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	28.28	
347.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
348.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.431	
349.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
350.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
351.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
352.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
353.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
354.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
355.	Люки чугунные тяжелые	шт.	2	
356.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.29	
357.	Песок природный для строительных работ средний	м3	31.9	
	Скамейки, урны	
358.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0027	
359.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0027	
360.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.432	
361.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.003	
362.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.306	
363.	Монтаж  скамеек	т	0.153	
364.	Диван на металлических ножках	шт.	3	
365.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                     Ломоченков П.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                       Толмачева О.В.	

	(должность, подпись, Ф.И.О)