«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	12 072 197	руб.	Смета на сумму:	12 072 197	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	ул.Ольштынская,д.30-42, г.Калининград                                       	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по ремонту МКД по ул.Ольштынской, д.30-42 в г.Калининграде                                  смета на конкурс	
Сметная стоимость:	12 072.197	тыс. руб.	
монтажных работ:	138.061	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	13.846	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 455.943	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2		21.85	9 945.52	217 310	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	1.5295	236.670	362	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52.2	1140.57	167.930	191 536	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	1.5295	1 080.04	1 652	
			(1)			236.67	362	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	4.08	89.148	270.58	24 122	
		Накладные расходы				110%	211 088	
		Сметная прибыль				68%	130 491	
		Всего с НР и СП					558 888	
	
2.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.19665	10 800.13	2 124	
		Объем: (21.85)*0.009						
	
3.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.76475	131 574.69	100 622	
		Объем: (21.85)*0.035						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		2.19	912.71	1 999	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	12.0231	166.250	1 999	
		Накладные расходы				78%	1 559	
		Сметная прибыль				50%	1 000	
		Всего с НР и СП					4 558	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		2.19	24 232.51	53 069	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	18.2208	295.070	5 376	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	45.552	174.220	7 936	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	18.2208	2 378.72	43 342	
			(1)			295.07	5 376	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.876	2 044.45	1 791	
		Накладные расходы				78%	10 383	
		Сметная прибыль				50%	6 656	
		Всего с НР и СП					70 108	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, откосов	100 м2		15.81	3 459.28	54 691	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	360.7842	151.590	54 691	
		Накладные расходы				99%	54 144	
		Сметная прибыль				60%	32 815	
		Всего с НР и СП					141 650	
	
7.	ГЭСНр 53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2		0.4	59 346.24	23 738	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.4	276.630	111	
7. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	361.5	144.6	161.500	23 353	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.4	951.88	381	
			(1)			276.63	111	
7. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.236	20.52	5	
7. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	9.92			
		Накладные расходы				86%	20 179	
		Сметная прибыль				70%	16 425	
		Всего с НР и СП					60 342	
	
8.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.96	2 824.83	2 712	
		Объем: (0.4)*2.4						
	
9.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		2.08	14 335.89	29 819	
		Объем: (0.4)*5.2						
	
10.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		5	472.34	2 362	
10. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	13.55	174.220	2 361	
10. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.05	20.52	1	
		Накладные расходы				86%	2 030	
		Сметная прибыль				70%	1 653	
		Всего с НР и СП					6 045	
	
11.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.1	3 069.65	307	
		Объем: (5.0)*0.02						
	
12.	ГЭСН 15-01-080-02	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2		15.81	168 191.98	2 659 115	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	447.1068	268.039	119 842	
12. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	5710.0977	174.220	994 813	
12. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	96.1248	439.79	42 275	
			(1)			236.67	22 750	
12. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	175.491	795.13	139 538	
			(1)			276.63	48 546	
12. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	175.491	1 434.61	251 761	
			(1)			276.63	48 546	
12. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	3.162	41.70	132	
12. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	1.581	20.52	32	
12. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	71.01852	247.72	17 593	
12. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	14.0709	7.55	106	
12. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	1897.2	49.15	93 247	
12. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.09486	229.97	22	
12. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	5.6916	658.71	3 749	
12. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	2130.3975	40.13	85 493	
12. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	6324	29.81	188 518	
12. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	51.5406	96.79	4 989	
12. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.06324	58 942.11	3 727	
12. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	94.86	20.77	1 970	
12. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	9486	21.37	202 716	
12. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	13153.1295	24.27	319 226	
12. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	710.1852	284.65	202 154	
12. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	401.8902	173.15	69 587	
12. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	200.9451	130.50	26 223	
12. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	30.9876	362.78	11 242	
		Накладные расходы				95%	1 058 922	
		Сметная прибыль				47%	523 888	
		Всего с НР и СП					4 241 925	
	
13.	12.2.05.02-0004	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3		141.66	4 962.00	702 917	
		Объем: (15.81)*8.96						
	
	Перенавеска эл.кабеля	
14.	ГЭСНр 67-3-1	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м		3.5	1 464.50	5 126	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.035	276.630	10	
14. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	33.74	151.590	5 115	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.035	317.68	11	
			(1)			276.63	10	
		Накладные расходы				85%	4 356	
		Сметная прибыль				65%	3 331	
		Всего с НР и СП					12 814	
	
15.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		3.5	4 058.25	14 204	
		Начисления: Н17= 2	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.035	276.630	10	
15. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	71.155	184.980	13 162	
15. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.035	317.68	11	
			(1)			276.63	10	
15. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	1.4	180.86	253	
15. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.0049	104 906.34	514	
		Накладные расходы				95%	12 513	
		Сметная прибыль				65%	8 562	
		Всего с НР и СП					35 279	
	
16.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал 100x60 мм	100 м		3.5	18 253.76	63 888	
	
17.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		3.5	857.71	3 002	
		Начисления: Н17= 2	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.07	256.650	18	
17. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	13.16	182.740	2 405	
17. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.035	951.88	33	
			(1)			276.63	10	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.035	1 080.04	38	
			(1)			236.67	8	
17. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.56	553.58	310	
17. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.1925	755.61	145	
17. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.175	128.30	22	
		Накладные расходы				95%	2 302	
		Сметная прибыль				65%	1 575	
		Всего с НР и СП					6 879	
	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
18.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.326	32 091.68	10 462	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	2.52324	276.630	698	
18. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	61.46404	157.170	9 660	
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	2.52324	317.68	802	
			(1)			276.63	698	
		Накладные расходы				99%	10 254	
		Сметная прибыль				60%	6 215	
		Всего с НР и СП					26 931	
	
19.	ГЭСН 10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.326	91 592.26	29 859	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	1.73758	249.865	434	
19. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	187.55	61.1413	170.030	10 396	
19. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.57376	317.68	182	
			(1)			276.63	159	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	1.16382	1 080.04	1 257	
			(1)			236.67	275	
19. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	113.122	22.23	2 515	
19. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	23.146	21.15	490	
19. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	6.9764	247.72	1 728	
19. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	61.2	19.9512	95.64	1 908	
19. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	2.608	404.09	1 054	
19. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	29.992	344.41	10 330	
		Накладные расходы				106%	11 480	
		Сметная прибыль				54%	5 848	
		Всего с НР и СП					47 187	
	
20.	С11.3-02.01-1026	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2		32.6	3 426.71	111 711	
		Поправки: М: =3426.71	
	
21.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.252	24 807.52	6 251	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.04788	245.083	12	
21. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	5.33988	166.250	888	
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.01008	317.68	3	
			(1)			276.63	3	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0378	1 080.04	41	
			(1)			236.67	9	
21. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	1.008	404.09	407	
21. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	14.2632	344.41	4 912	
		Накладные расходы				106%	954	
		Сметная прибыль				54%	486	
		Всего с НР и СП					7 691	
	
22.	11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м		25.2	283.99	7 157	
		Объем: (0.252)*100						
	
23.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м		2.76	7 894.95	21 790	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.3312	263.310	87	
23. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	114.2916	166.250	19 001	
23. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.2208	317.68	70	
			(1)			276.63	61	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1104	1 080.04	119	
			(1)			236.67	26	
23. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.01104	61 618.16	680	
23. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.01656	115 908.09	1 919	
		Накладные расходы				83%	15 843	
		Сметная прибыль				65%	12 407	
		Всего с НР и СП					50 040	
	
24.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.50784	62 757.96	31 871	
		Объем: (2.76)*0.184						
	
25.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		35	344.41	12 054	
		Объем: 276*0.25*0.03/60*1000						
	
26.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.2	38 622.35	7 724	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.556	219.343	122	
26. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	34.656	170.030	5 893	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.062	317.68	20	
			(1)			276.63	17	
26. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.394	231.24	91	
			(1)			205.93	81	
26. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.1	1 080.04	108	
			(1)			236.67	24	
26. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0004	56 030.59	22	
26. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.342	331.67	113	
26. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.098	8 729.67	856	
26. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.006	2 393.49	14	
26. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00096	632 697.28	607	
		Накладные расходы				95%	5 714	
		Сметная прибыль				47%	2 827	
		Всего с НР и СП					16 265	
	
27.	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2		21	112.18	2 356	
		Объем: (0.2)*105.0						
	
28.	07.2.06.03-0228	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м		84	11.89	999	
	
29.	ГЭСН 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.2	6 017.62	1 204	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.022	236.670	5	
29. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.73	6.546	172.120	1 127	
29. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	0.002	273.05	1	
			(1)			236.67		
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.02	1 080.04	22	
			(1)			236.67	5	
29. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.168	148.81	25	
29. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.062	41.34	3	
29. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	0.001	27 116.62	27	
		Накладные расходы				95%	1 075	
		Сметная прибыль				47%	532	
		Всего с НР и СП					2 811	
	
30.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.006	58 316.01	350	
		Объем: (0.20)*0.03						
	
31.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		4	101.59	406	
		Объем: (0.2)*20.0						
	
32.	ГЭСН 20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.48	5 455.73	2 619	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.023	0.01104	241.882	3	
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8	11.904	166.250	1 979	
32. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003	0.00144	317.68		
			(1)			276.63		
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0096	1 080.04	10	
			(1)			236.67	2	
32. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	1.9392	40.07	78	
32. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	1.020816	539.94	551	
		Накладные расходы				115%	2 279	
		Сметная прибыль				71%	1 407	
		Всего с НР и СП					6 306	
	
33.	С Цена поставщик.	Решетка вентиляционная пластмассовая 154*154	шт		48	110.00	5 280	
		Поправки: М: =110	
	
	Перенавеска газопровода	
34.	ГЭСНр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		0.25	5 985.04	1 496	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.025	276.630	7	
34. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	8.665	161.500	1 399	
34. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.025	317.68	8	
			(1)			276.63	7	
34. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	0.825	3.25	3	
34. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.1075	473.37	51	
34. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	0.685	51.61	35	
		Накладные расходы				74%	1 040	
		Сметная прибыль				50%	703	
		Всего с НР и СП					3 239	
	
35.	ГЭСН 16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м		0.25	6 663.77	1 666	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.59	0.1475	246.829	36	
35. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	30.91	7.7275	187.210	1 447	
35. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	0.02	1 078.07	22	
			(1)			276.63	6	
35. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.07	0.0175	951.88	17	
			(1)			276.63	5	
35. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.11	1 080.04	119	
			(1)			236.67	26	
35. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.18	1.045	3.25	3	
35. 7.	01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0.00019	0.0000475	486 483.60	23	
35. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.18	0.045	51.61	2	
35. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.69	0.1725	20.52	4	
35. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.03	0.0075	139.94	1	
35. 11.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.001	0.00025	53 979.97	13	
35. 12.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.000625	50.77		
35. 13.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00044	0.00011	42 860.11	5	
35. 14.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00053	0.0001325	79 974.27	11	
		Накладные расходы				115%	1 705	
		Сметная прибыль				71%	1 053	
		Всего с НР и СП					4 424	
	
36.	23.5.02.02-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм	м		25	80.08	2 002	
	
37.	ГЭСН 13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010	100 м2		0.063	1 615.56	102	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.00189	226.423		
37. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	3.92	0.24696	212.640	53	
37. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00063	11.72		
37. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00063	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
37. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00126	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
37. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.07056	20.00	1	
37. 7.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.008	0.000504	90 920.75	46	
		Накладные расходы				81%	43	
		Сметная прибыль				60%	32	
		Всего с НР и СП					177	
	
38.	14.4.01.19-0002	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т		0.001	119 664.53	120	
		Объем: 0.063*0.0159						
	
39.	ГЭСН 13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2		0.063	4 256.03	268	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.00189	226.423		
39. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2.47	0.15561	176.450	27	
39. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00063	11.72		
39. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00063	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
39. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00126	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
39. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.04095	20.00	1	
39. 7.	14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785 белая	т	0.022	0.001386	134 393.82	186	
39. 8.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.009	0.000567	90 920.75	52	
		Накладные расходы				81%	22	
		Сметная прибыль				60%	16	
		Всего с НР и СП					306	
	
40.	ГЭСН 19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	100 м		0.25	7 902.95	1 976	
40. 1.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	34.9	8.725	219.070	1 911	
40. 2.	01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.25	0.0625	11.30	1	
40. 3.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.45	0.1125	139.94	16	
40. 4.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0009	0.000225	42 860.11	10	
40. 5.	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	1	0.25	153.03	38	
		Накладные расходы				115%	2 198	
		Сметная прибыль				71%	1 357	
		Всего с НР и СП					5 530	
	
	Водосточная система	
41.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		3.3	10 258.88	33 854	
41. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	199.32	167.930	33 472	
41. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.0033	115 908.09	382	
		Накладные расходы				83%	27 782	
		Сметная прибыль				65%	21 757	
		Всего с НР и СП					83 393	
	
	Цоколь	
42.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		2.55	3 153.07	8 040	
42. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	53.04	151.590	8 040	
		Накладные расходы				80%	6 432	
		Сметная прибыль				50%	4 020	
		Всего с НР и СП					18 492	
	
43.	ГЭСНр 53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2		0.15	59 346.24	8 902	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.15	276.630	41	
43. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	361.5	54.225	161.500	8 757	
43. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.15	951.88	143	
			(1)			276.63	41	
43. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0885	20.52	2	
		Накладные расходы				86%	7 566	
		Сметная прибыль				70%	6 159	
		Всего с НР и СП					22 627	
	
44.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.36	2 824.83	1 017	
		Объем: (0.15)*2.4						
	
45.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.78	14 335.89	11 182	
		Объем: (0.15)*5.2						
	
46.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		2.55	1 244.34	3 173	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.051	256.650	13	
46. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	16.7025	187.210	3 127	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0255	317.68	8	
			(1)			276.63	7	
46. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0255	1 080.04	28	
			(1)			236.67	6	
46. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.255	41.34	11	
		Накладные расходы				95%	2 983	
		Сметная прибыль				47%	1 476	
		Всего с НР и СП					7 632	
	
47.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		33.15	55.56	1 842	
		Объем: 2.55*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
48.	ГЭСН 15-02-001-06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2		2.55	95 656.25	243 923	
48. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	351	895.05	215.150	192 570	
48. 2.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	18.36	46.818	15.18	711	
48. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.4	3.57	20.52	73	
48. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	9.7	24.735	2 044.45	50 569	
		Накладные расходы				95%	182 942	
		Сметная прибыль				47%	90 508	
		Всего с НР и СП					517 372	
	
49.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2		2.55	12 515.01	31 913	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.3315	236.670	78	
49. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	208.08	151.590	31 543	
49. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.255	11.72	3	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.3315	1 080.04	358	
			(1)			236.67	78	
49. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.459	20.52	9	
		Накладные расходы				79%	24 981	
		Сметная прибыль				50%	15 811	
		Всего с НР и СП					72 704	
	
50.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		280.5	32.49	9 113	
		Объем: (2.55)*110.0						
	
51.	14.1.06.02-0001	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т		0.6375	13 160.76	8 390	
		Объем: 255*2.5/1000						
	
52.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		2.55	2 403.65	6 129	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.153	236.670	36	
52. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	32.997	180.650	5 961	
52. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1785	11.72	2	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.153	1 080.04	165	
			(1)			236.67	36	
52. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0255	41.34	1	
		Накладные расходы				95%	5 697	
		Сметная прибыль				47%	2 819	
		Всего с НР и СП					14 645	
	
53.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		33.15	101.59	3 368	
		Объем: (2.55)*13.0						
	
54.	С Цена поставщик.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг		96.9	170.00	16 473	
		Объем: 2.55*0.038*1000						
		Поправки: М: =170	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					4 584 047	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					81 094	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					63 888	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 15, 17)					14 815	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 15, 17)					10 137	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					106 046	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 494 171	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 061 191	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 18; %=86 - по стр. 7, 10, 43; %=95 - по стр. 12, 26, 29, 46, 48, 52; %=85 - по стр. 14; %=106 - по стр. 19, 21; %=83 - по стр. 23, 41; %=81 - по стр. 37, 39; %=115 - по стр. 40; %=80 - по стр. 42; %=79 - по стр. 49)					1 668 628	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 42, 49; %=60 - по стр. 6, 18, 37, 39; %=70 - по стр. 7, 10, 43; %=47 - по стр. 12, 26, 29, 46, 48, 52; %=65 - по стр. 14, 23, 41; %=54 - по стр. 19, 21; %=71 - по стр. 40)					888 526	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 051 325	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					999	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					999	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 783	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 32, 35; %=74 - по стр. 34)					5 025	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 32, 35; %=50 - по стр. 34)					3 163	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					15 971	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					7 174 341	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	153 531	
	Итого со строительным контролем					7 327 872	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	146 557	
	Итого с непредвиденными расходами					7 474 429	
	НДС 20%				20	1 494 886	
	ВСЕГО С НДС					8 969 315	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	Окна, двери	
55.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.096	29 611.53	2 843	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.74304	276.630	206	
55. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	16.58496	157.170	2 607	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.74304	317.68	236	
			(1)			276.63	206	
		Накладные расходы				99%	2 785	
		Сметная прибыль				60%	1 688	
		Всего с НР и СП					7 316	
	
56.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3		1.2	1 552.91	1 863	
		Объем: 4.8*0.25						
56. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	9.888	172.120	1 702	
56. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.38	98.14	135	
56. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	2.76	9.47	26	
		Накладные расходы				99%	1 685	
		Сметная прибыль				60%	1 021	
		Всего с НР и СП					4 569	
	
57.	ГЭСН 10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2		0.144	85 809.17	12 357	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.76752	249.865	192	
57. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	170.75	24.588	170.030	4 181	
57. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.25344	317.68	81	
			(1)			276.63	70	
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.51408	1 080.04	555	
			(1)			236.67	122	
57. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	49.968	22.23	1 111	
57. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	10.224	21.15	216	
57. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	3.0816	247.72	763	
57. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	30.6	4.4064	95.64	421	
57. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.152	404.09	466	
57. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	13.248	344.41	4 563	
		Накладные расходы				106%	4 635	
		Сметная прибыль				54%	2 361	
		Всего с НР и СП					19 354	
	
58.	С Цена поставщик.	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой площадью до 0,5 м2, в том числе решетка-продух	м2		14.4	11 768.64	169 468	
		Поправки: М: =11768.64	
	
59.	ГЭСН 08-02-007-03	Установка металлических решеток на подвальные окна	т		0.06	16 615.53	997	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.49	0.1494	247.743	37	
59. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	47.38	2.8428	172.120	489	
59. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.69	0.0414	1 078.07	45	
			(1)			276.63	11	
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.8	0.108	1 080.04	117	
			(1)			236.67	26	
59. 5.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.75	0.045	2 071.72	93	
59. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.0036	58 831.13	212	
59. 7.	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.0003	137 776.47	41	
		Накладные расходы				110%	579	
		Сметная прибыль				68%	358	
		Всего с НР и СП					1 933	
	
60.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т		0.06	142 194.60	8 532	
	
61.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0732	2 233.44	163	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.001464	221.300		
61. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.388692	206.910	80	
61. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000732	11.72		
61. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000732	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
61. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000732	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
61. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.081984	20.00	2	
61. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0008784	75 972.52	67	
61. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0001464	89 619.66	13	
		Накладные расходы				81%	65	
		Сметная прибыль				60%	48	
		Всего с НР и СП					276	
	
62.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0732	2 706.43	198	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.001464	221.300		
62. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.280356	176.450	49	
62. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000732	11.72		
62. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000732	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
62. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000732	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
62. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.04758	20.00	1	
62. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0013908	99 822.46	139	
62. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00010248	71 114.10	7	
		Накладные расходы				81%	40	
		Сметная прибыль				60%	29	
		Всего с НР и СП					267	
	
63.	ГЭСН 46-04-012-03 
(прим.)	Разборка  дверных блоков	100 м2		0.196	18 790.38	3 683	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.51704	276.630	420	
63. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	20.36636	157.170	3 201	
63. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.51704	317.68	482	
			(1)			276.63	420	
		Накладные расходы				99%	3 585	
		Сметная прибыль				60%	2 173	
		Всего с НР и СП					9 440	
	
64.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		19.6	897.74	17 596	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	3.332	236.670	789	
64. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	47.04	192.800	9 069	
64. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	3.332	1 080.04	3 599	
			(1)			236.67	789	
64. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	7.84	45.10	354	
64. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00196	61 373.22	120	
64. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0588	63 653.21	3 743	
64. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	1.96	362.78	711	
		Накладные расходы				81%	7 985	
		Сметная прибыль				72%	7 098	
		Всего с НР и СП					32 679	
	
65.	С Цена поставщик.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель -  минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 1,5 мм, внутри - толщиной 1 мм	шт		7	12 847.00	89 929	
		Поправки: М: =12847	
	
66.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.429	48 014.31	20 598	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.88374	276.630	244	
66. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	87.54174	180.650	15 814	
66. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.88374	317.68	281	
			(1)			276.63	244	
66. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	1.8447	2 393.49	4 415	
66. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0429	2 044.45	88	
		Накладные расходы				95%	15 255	
		Сметная прибыль				47%	7 547	
		Всего с НР и СП					43 400	
	
67.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.429	2 080.25	892	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.01287	249.990	3	
67. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	4.38009	158.710	695	
67. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00429	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
67. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00858	1 080.04	9	
			(1)			236.67	2	
67. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.3432	148.81	51	
67. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00429	41.34		
67. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0001716	3 555.38	1	
67. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.007293	13 919.77	102	
67. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0002145	57 778.87	12	
67. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0006864	30 394.06	21	
		Накладные расходы				95%	663	
		Сметная прибыль				47%	328	
		Всего с НР и СП					1 883	
	
	Спуски в подвал	
68.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен приямков	м3		6.1	1 552.91	9 473	
68. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	50.264	172.120	8 651	
68. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	7.015	98.14	688	
68. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	14.03	9.47	133	
		Накладные расходы				99%	8 564	
		Сметная прибыль				60%	5 191	
		Всего с НР и СП					23 228	
	
69.	ГЭСН 46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3		0.95	1 840.30	1 748	
69. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	8.4835	176.450	1 497	
69. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	2.147	98.14	211	
69. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	4.294	9.47	41	
		Накладные расходы				99%	1 482	
		Сметная прибыль				60%	898	
		Всего с НР и СП					4 128	
	
70.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.015	23 344.86	350	
70. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.31	151.590	350	
		Накладные расходы				72%	252	
		Сметная прибыль				38%	133	
		Всего с НР и СП					735	
	
71.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.015	7 797.26	117	
71. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.8034	145.580	117	
		Накладные расходы				72%	84	
		Сметная прибыль				38%	44	
		Всего с НР и СП					246	
	
72.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.4	156.62	376	
		Объем: 1.5*1.6						
	
73.	ГЭСН 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.35	13 112.05	4 589	
		Объем: 10+25						
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.07	236.670	17	
73. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	7.42	184.980	1 373	
73. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.6825	118.29	81	
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.07	1 080.04	76	
			(1)			236.67	17	
73. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.0056	25 148.77	141	
73. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.084	29 042.14	2 440	
73. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0084	56 965.50	479	
73. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.035	41.34	1	
		Накладные расходы				110%	1 529	
		Сметная прибыль				68%	945	
		Всего с НР и СП					7 063	
	
74.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		0.95	778.35	739	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.285	205.930	59	
74. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	3.2395	167.930	544	
74. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.076	1 052.49	80	
			(1)			205.93	16	
74. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.418	3.19	1	
74. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.209	531.96	111	
			(1)			205.93	43	
74. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.1425	20.52	3	
		Накладные расходы				111%	669	
		Сметная прибыль				64%	386	
		Всего с НР и СП					1 794	
	
75.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.14	566.80	646	
		Объем: (0.95)*1.2						
	
76.	ГЭСН 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		0.95	987.48	938	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.5225	205.930	108	
76. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	3.5435	172.120	610	
76. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.0855	1 052.49	90	
			(1)			205.93	18	
76. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.8835	3.19	3	
76. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.437	531.96	232	
			(1)			205.93	90	
76. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.1425	20.52	3	
		Накладные расходы				111%	797	
		Сметная прибыль				64%	460	
		Всего с НР и СП					2 195	
	
77.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		1.1305	1 492.81	1 688	
		Объем: 0.95*1.19						
	
78.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство  слоев: бетонных	м3		0.95	656.14	623	
78. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	3.477	162.900	566	
78. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.456	3.63	2	
78. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0019	23 187.17	44	
78. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.3325	20.52	7	
78. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00095	4 623.63	4	
		Накладные расходы				111%	628	
		Сметная прибыль				64%	362	
		Всего с НР и СП					1 614	
	
79.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.969	3 371.37	3 267	
		Объем: (0.95)*1.02						
	
80.	ГЭСН 46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		1.05	831.25	873	
		Объем: 3*5*7						
80. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	5.25	166.250	873	
		Накладные расходы				99%	864	
		Сметная прибыль				60%	524	
		Всего с НР и СП					2 261	
	
81.	ГЭСН 46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.		-1.05	299.25	-314	
		Начисления: Н5= 10, Н48= 10	
81. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.8	-1.89	166.250	-314	
		Накладные расходы				99%	-311	
		Сметная прибыль				60%	-188	
		Всего с НР и СП					-813	
	
82.	ГЭСН 09-03-050-01	Монтаж стального уголка на ступени	100 м		0.35	2 366.32	828	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0175	236.670	4	
82. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	4.48	180.650	809	
82. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0175	1 080.04	19	
			(1)			236.67	4	
		Накладные расходы				81%	659	
		Сметная прибыль				72%	585	
		Всего с НР и СП					2 072	
	
83.	08.3.08.02-0051	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т		0.0392	48 423.45	1 898	
		Объем: 1.12*35/1000						
	
84.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.		0.105	180.86	19	
	
85.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.0315	6 607.75	208	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.040005	276.630	11	
85. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	1.244565	154.380	192	
85. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.040005	317.68	13	
			(1)			276.63	11	
85. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.285705	3.63	1	
85. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.11025	20.52	2	
		Накладные расходы				111%	225	
		Сметная прибыль				64%	130	
		Всего с НР и СП					563	
	
86.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.06426	3 346.54	215	
		Объем: (0.0315)*2.04						
	
87.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.50мм	100 м2		0.0315	11 154.36	351	
		Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.26	0.03969	276.630	11	
87. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3	0.0945	154.380	15	
87. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.26	0.03969	317.68	13	
			(1)			276.63	11	
87. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.92	0.43848	3.63	2	
87. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	3.06	0.09639	3 346.54	323	
		Накладные расходы				111%	29	
		Сметная прибыль				64%	17	
		Всего с НР и СП					397	
	
88.	ГЭСН 17-01-001-22	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл.		0.7	1 233.54	863	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.091	245.892	22	
88. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5.06	3.542	187.210	663	
88. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.021	317.68	7	
			(1)			276.63	6	
88. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.07	1 080.04	76	
			(1)			236.67	17	
88. 5.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0007	0.00049	139 859.70	69	
88. 6.	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0014	35 409.20	50	
		Накладные расходы				115%	788	
		Сметная прибыль				71%	486	
		Всего с НР и СП					2 137	
	
89.	С Цена поставщик.	Трап пластик. диам.50мм	шт		7	69.00	483	
		Поправки: М: =69	
	
90.	ГЭСНр 59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м		0.256	7 802.75	1 998	
90. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.3	12.1088	154.380	1 869	
90. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.7	1.2032	3.25	4	
90. 3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.1536	473.37	73	
90. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	3.9	0.9984	51.61	52	
		Накладные расходы				76%	1 420	
		Сметная прибыль				60%	1 121	
		Всего с НР и СП					4 540	
	
91.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.607	12 725.31	7 724	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	1.57213	242.533	381	
91. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	27.70955	182.740	5 064	
91. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.23066	317.68	73	
			(1)			276.63	64	
91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	1.34147	1 080.04	1 449	
			(1)			236.67	317	
91. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	3.5206	45.10	159	
91. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.0607	20.52	1	
91. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.01214	49 317.04	599	
91. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.09105	4 171.02	380	
		Накладные расходы				140%	7 623	
		Сметная прибыль				85%	4 628	
		Всего с НР и СП					19 975	
	
92.	07.2.07.12-0011	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.1821	119 677.43	21 793	
		Объем: 60.7*3/1000						
	
93.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.073	2 233.44	163	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00146	221.300		
93. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.38763	206.910	80	
93. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00073	11.72		
93. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00073	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
93. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00073	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
93. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.08176	20.00	2	
93. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000876	75 972.52	67	
93. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000146	89 619.66	13	
		Накладные расходы				81%	65	
		Сметная прибыль				60%	48	
		Всего с НР и СП					276	
	
94.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.073	2 706.43	198	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00146	221.300		
94. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.27959	176.450	49	
94. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00073	11.72		
94. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00073	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
94. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00073	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
94. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.04745	20.00	1	
94. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.001387	99 822.46	138	
94. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0001022	71 114.10	7	
		Накладные расходы				81%	40	
		Сметная прибыль				60%	29	
		Всего с НР и СП					267	
	
95.	ГЭСН 08-02-008-01	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	м3		6.1	1 720.99	10 498	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	2.135	276.630	591	
95. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4.58	27.938	161.500	4 512	
95. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.35	2.135	1 078.07	2 302	
			(1)			276.63	591	
95. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.22	20.52	25	
95. 5.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.22	1.342	2 700.18	3 624	
95. 6.	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0011	0.00671	5 315.88	36	
		Накладные расходы				110%	5 613	
		Сметная прибыль				68%	3 470	
		Всего с НР и СП					19 581	
	
96.	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.		1.1895	15 142.06	18 011	
		Объем: (6.1)*195						
	
97.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.5	17 926.25	8 963	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.39	182.880	254	
97. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	35.44	187.210	6 635	
97. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.45	15.18	7	
97. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.39	277.68	386	
			(1)			182.88	254	
97. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.175	20.52	4	
97. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.945	2 044.45	1 932	
		Накладные расходы				95%	6 545	
		Сметная прибыль				47%	3 238	
		Всего с НР и СП					18 745	
	
98.	ГЭСН 15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.3	2 106.61	632	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.018	236.670	4	
98. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	2.904	195.590	568	
98. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.021	11.72		
98. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.018	1 080.04	19	
			(1)			236.67	4	
98. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	1.92	23.01	44	
98. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.003	41.34		
		Накладные расходы				95%	543	
		Сметная прибыль				47%	269	
		Всего с НР и СП					1 444	
	
99.	С Цена поставщик.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг		11.4	170.00	1 938	
		Объем: (0.3)*38.0						
		Поправки: М: =170	
	
100.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая:	кг		3.9	101.59	396	
		Объем: (0.3)*13.0						
	
	Стены	
101.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		16.67	3 459.28	57 666	
101. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	380.4094	151.590	57 666	
		Накладные расходы				99%	57 089	
		Сметная прибыль				60%	34 600	
		Всего с НР и СП					149 355	
	
102.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3		2	1 552.91	3 106	
102. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	16.48	172.120	2 837	
102. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	2.3	98.14	226	
102. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	4.6	9.47	44	
		Накладные расходы				99%	2 809	
		Сметная прибыль				60%	1 702	
		Всего с НР и СП					7 617	
	
103.	ГЭСНр 53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3		0.02	151 278.02	3 026	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.78	276.630	216	
103. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	13.4	162.900	2 183	
103. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.78	1 078.07	841	
			(1)			276.63	216	
103. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.088	20.52	2	
		Накладные расходы				86%	2 063	
		Сметная прибыль				70%	1 679	
		Всего с НР и СП					6 768	
	
104.	04.3.01.12-0005	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3		0.472	3 155.90	1 490	
		Объем: (0.02)*23.6						
	
105.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.8	14 335.89	11 469	
		Объем: (0.02)*40.0						
	
106.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		2	472.34	945	
106. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	5.42	174.220	944	
106. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.02	20.52		
		Накладные расходы				86%	812	
		Сметная прибыль				70%	661	
		Всего с НР и СП					2 418	
	
107.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.04	3 069.65	123	
		Объем: (2.0)*0.02						
	
108.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		19.67	18 989.85	373 530	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.07	119.3969	192.456	22 979	
108. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	75.4	1483.118	176.450	261 696	
108. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	12.1954	317.68	3 874	
			(1)			276.63	3 374	
108. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	107.2015	268.11	28 742	
			(1)			182.88	19 605	
108. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0013769	97 281.67	134	
108. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.11802	8 729.67	1 030	
108. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	29.7017	2 044.45	60 724	
108. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	54.4859	318.07	17 330	
		Накладные расходы				95%	270 441	
		Сметная прибыль				47%	133 797	
		Всего с НР и СП					777 769	
	
109.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		2	746.34	1 493	
109. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	7.54	151.590	1 143	
109. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.002	173 818.75	348	
109. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.1	20.52	2	
		Накладные расходы				80%	914	
		Сметная прибыль				50%	572	
		Всего с НР и СП					2 979	
	
110.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		19.67	2 080.25	40 918	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.5901	249.990	148	
110. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	200.8307	158.710	31 874	
110. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.1967	317.68	62	
			(1)			276.63	54	
110. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.3934	1 080.04	425	
			(1)			236.67	93	
110. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	15.736	148.81	2 342	
110. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.1967	41.34	8	
110. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.007868	3 555.38	28	
110. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.33439	13 919.77	4 655	
110. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.009835	57 778.87	568	
110. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.031472	30 394.06	957	
		Накладные расходы				95%	30 421	
		Сметная прибыль				47%	15 050	
		Всего с НР и СП					86 389	
	
111.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских, дверных	100 м2		0.5313	48 014.31	25 510	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	1.094478	276.630	303	
111. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	108.417078	180.650	19 586	
111. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	1.094478	317.68	348	
			(1)			276.63	303	
111. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	2.28459	2 393.49	5 468	
111. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.05313	2 044.45	109	
		Накладные расходы				95%	18 895	
		Сметная прибыль				47%	9 348	
		Всего с НР и СП					53 752	
	
112.	07.2.06.03-0228	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м		354	11.89	4 209	
	
113.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских, оконных	100 м2		0.126	48 014.31	6 050	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.25956	276.630	72	
113. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	25.71156	180.650	4 645	
113. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.25956	317.68	82	
			(1)			276.63	72	
113. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.5418	2 393.49	1 297	
113. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0126	2 044.45	26	
		Накладные расходы				95%	4 481	
		Сметная прибыль				47%	2 217	
		Всего с НР и СП					12 748	
	
114.	07.2.06.03-0228	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м		84	11.89	999	
	
	Перенавеска кабеля	
115.	ГЭСНм 08-02-410-01	Демонтаж труб полиэтиленовая , диаметр: до 25 мм	100 м		2.5	787.28	1 968	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.054	0.135	256.650	35	
115. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4.008	10.02	182.740	1 831	
115. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.027	0.0675	951.88	64	
			(1)			276.63	19	
115. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.027	0.0675	1 080.04	73	
			(1)			236.67	16	
		Накладные расходы				95%	1 773	
		Сметная прибыль				65%	1 213	
		Всего с НР и СП					4 954	
	
116.	ГЭСНм 08-02-410-01	Труба полиэтиленовая , диаметр: до 25 мм	100 м		2.5	4 066.62	10 167	
		Начисления: Н17= 2	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.45	256.650	115	
116. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13.36	33.4	182.740	6 104	
116. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.09	0.225	951.88	214	
			(1)			276.63	62	
116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.225	1 080.04	243	
			(1)			236.67	53	
116. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.0525	3 550.40	186	
116. 6.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.5	219.16	110	
116. 7.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.032	0.08	1 508.86	121	
116. 8.	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.	1	2.5	1 022.13	2 555	
116. 9.	20.2.08.05-0017	Профиль монтажный	шт.	0.5	1.25	409.42	512	
		Накладные расходы				95%	5 908	
		Сметная прибыль				65%	4 042	
		Всего с НР и СП					20 117	
	
117.	24.3.01.04-0042	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм	м		250	14.41	3 603	
	
118.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		2.5	1 185.76	2 964	
		Начисления: Н17= 2	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.1	256.650	26	
118. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.39	13.475	182.740	2 462	
118. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.05	951.88	48	
			(1)			276.63	14	
118. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.05	1 080.04	54	
			(1)			236.67	12	
118. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.4	553.58	221	
118. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.0015	20 714.28	31	
118. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.05	128.30	6	
118. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.125	443.65	55	
118. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.0305	1 205.13	37	
		Накладные расходы				95%	2 364	
		Сметная прибыль				65%	1 617	
		Всего с НР и СП					6 945	
	
	Подъезд	
	Стены и потолки	
119.	ГЭСНр 61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.42	30 627.27	12 863	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.67	0.2814	276.630	78	
119. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	146.07	61.3494	172.120	10 559	
119. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.67	0.2814	317.68	89	
			(1)			276.63	78	
119. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.147	20.52	3	
119. 5.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	2.2	0.924	2 393.49	2 212	
119. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3.38	1.4196			
		Накладные расходы				79%	8 403	
		Сметная прибыль				50%	5 319	
		Всего с НР и СП					26 585	
	
120.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим.)	Очистка вручную поверхности стен	100 м2		8.51	3 153.07	26 833	
120. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	177.008	151.590	26 833	
		Накладные расходы				80%	21 466	
		Сметная прибыль				50%	13 417	
		Всего с НР и СП					61 716	
	
121.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		7.28	1 244.34	9 059	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.1456	256.650	37	
121. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	47.684	187.210	8 927	
121. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0728	317.68	23	
			(1)			276.63	20	
121. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0728	1 080.04	79	
			(1)			236.67	17	
121. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.728	41.34	30	
		Накладные расходы				95%	8 516	
		Сметная прибыль				47%	4 213	
		Всего с НР и СП					21 788	
	
122.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения	л		94.64	55.56	5 258	
		Объем: 7.28*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
123.	ГЭСНр 61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		7.28	5 969.57	43 458	
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	2.3296	276.630	644	
123. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	29.58	215.3424	161.500	34 778	
123. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	2.3296	317.68	740	
			(1)			276.63	644	
123. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.548	20.52	52	
123. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.53	3.8584	2 044.45	7 888	
		Накладные расходы				79%	27 983	
		Сметная прибыль				50%	17 711	
		Всего с НР и СП					89 152	
	
124.	ГЭСНр 61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		1.23	7 274.35	8 947	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.34	0.4182	276.630	116	
124. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	37.24	45.8052	161.500	7 398	
124. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.4182	317.68	133	
			(1)			276.63	116	
124. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.4305	20.52	9	
124. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.56	0.6888	2 044.45	1 408	
		Накладные расходы				79%	5 936	
		Сметная прибыль				50%	3 757	
		Всего с НР и СП					18 640	
	
125.	ГЭСН 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		7.28	9 330.31	67 925	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	1.2376	241.371	299	
125. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42.9	312.312	174.220	54 411	
125. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.1456	317.68	46	
			(1)			276.63	40	
125. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	1.092	1 080.04	1 179	
			(1)			236.67	258	
125. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	6.1152	148.81	910	
125. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	2.2568	41.34	93	
125. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.37128	30 394.06	11 285	
		Накладные расходы				95%	51 975	
		Сметная прибыль				47%	25 714	
		Всего с НР и СП					145 613	
	
126.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.45864	58 316.01	26 746	
		Объем: (7.28)*0.063						
	
127.	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		1.23	1 534.51	1 887	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0246	256.650	6	
127. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.1	9.963	187.210	1 865	
127. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0123	317.68	4	
			(1)			276.63	3	
127. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0123	1 080.04	13	
			(1)			236.67	3	
127. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.123	41.34	5	
		Накладные расходы				95%	1 777	
		Сметная прибыль				47%	879	
		Всего с НР и СП					4 544	
	
128.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения	л		15.99	55.56	888	
		Объем: 1.23*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
129.	ГЭСН 15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2		1.23	11 379.11	13 996	
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.2214	241.110	53	
129. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	53.9	66.297	174.220	11 550	
129. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.0246	317.68	8	
			(1)			276.63	7	
129. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.16	0.1968	1 080.04	213	
			(1)			236.67	47	
129. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1.0332	148.81	154	
129. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.3813	41.34	16	
129. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.055	0.06765	30 394.06	2 056	
		Накладные расходы				95%	11 023	
		Сметная прибыль				47%	5 453	
		Всего с НР и СП					30 472	
	
130.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.08487	58 316.01	4 949	
		Объем: (1.23)*0.069						
	
	Крыльца спуска к подъездам	
131.	ГЭСН 46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		1.89	831.25	1 571	
		Объем: 3*9*7						
131. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	9.45	166.250	1 571	
		Накладные расходы				99%	1 555	
		Сметная прибыль				60%	943	
		Всего с НР и СП					4 069	
	
132.	ГЭСН 46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.		-1.89	299.25	-566	
		Начисления: Н5= 10, Н48= 10	
132. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.8	-3.402	166.250	-566	
		Накладные расходы				99%	-560	
		Сметная прибыль				60%	-340	
		Всего с НР и СП					-1 466	
	
133.	ГЭСН 09-03-050-01	Монтаж стального уголка на ступени	100 м		0.98	2 366.32	2 319	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.049	236.670	12	
133. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	12.544	180.650	2 266	
133. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.049	1 080.04	53	
			(1)			236.67	12	
		Накладные расходы				81%	1 845	
		Сметная прибыль				72%	1 640	
		Всего с НР и СП					5 804	
	
134.	08.3.08.02-0051	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т		0.10976	48 423.45	5 315	
		Объем: 1.12*98/1000						
	
135.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.		0.189	180.86	34	
	
136.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.43	6 607.75	2 841	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.5461	276.630	151	
136. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	16.9893	154.380	2 623	
136. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.5461	317.68	173	
			(1)			276.63	151	
136. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	3.9001	3.63	14	
136. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	1.505	20.52	31	
		Накладные расходы				111%	3 079	
		Сметная прибыль				64%	1 775	
		Всего с НР и СП					7 696	
	
137.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.8772	3 346.54	2 936	
		Объем: (0.43)*2.04						
	
138.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.50мм	100 м2		0.43	913.95	393	
		Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.26	0.5418	276.630	150	
138. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3	1.29	154.380	199	
138. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.26	0.5418	317.68	172	
			(1)			276.63	150	
138. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.92	5.9856	3.63	22	
		Накладные расходы				111%	387	
		Сметная прибыль				64%	223	
		Всего с НР и СП					1 004	
	
139.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		1.3158	3 346.54	4 403	
		Объем: (0.43)*0.51*6						
	
140.	ГЭСНр 59-3-1	Разборка металлических ограждений	100 м		1.162	7 802.75	9 067	
140. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.3	54.9626	154.380	8 485	
140. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.7	5.4614	3.25	18	
140. 3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.6972	473.37	330	
140. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	3.9	4.5318	51.61	234	
140. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	2.5	2.905			
		Накладные расходы				76%	6 449	
		Сметная прибыль				60%	5 091	
		Всего с НР и СП					20 607	
	
141.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений	100 м		1.162	12 725.31	14 787	
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	3.00958	242.533	730	
141. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	53.0453	182.740	9 693	
141. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.44156	317.68	140	
			(1)			276.63	122	
141. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	2.56802	1 080.04	2 774	
			(1)			236.67	608	
141. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	6.7396	45.10	304	
141. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.1162	20.52	2	
141. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.02324	49 317.04	1 146	
141. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.1743	4 171.02	727	
		Накладные расходы				140%	14 592	
		Сметная прибыль				85%	8 860	
		Всего с НР и СП					38 239	
	
142.	07.2.07.04-0003	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т		0.581	133 781.57	77 727	
		Объем: 0.005*116.2						
	
143.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.3	2 233.44	670	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.006	221.300	1	
143. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	1.593	206.910	330	
143. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.003	11.72		
143. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.003	1 052.49	3	
			(1)			205.93	1	
143. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.003	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
143. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.336	20.00	7	
143. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0036	75 972.52	274	
143. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0006	89 619.66	54	
		Накладные расходы				81%	268	
		Сметная прибыль				60%	199	
		Всего с НР и СП					1 137	
	
144.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.3	2 706.43	812	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.006	221.300	1	
144. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	1.149	176.450	203	
144. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.003	11.72		
144. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.003	1 052.49	3	
			(1)			205.93	1	
144. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.003	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
144. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.195	20.00	4	
144. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0057	99 822.46	569	
144. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00042	71 114.10	30	
		Накладные расходы				81%	165	
		Сметная прибыль				60%	122	
		Всего с НР и СП					1 100	
	
	Козырьки на входе в подвал	
145.	ГЭСН 09-06-001-03	Монтаж конструкций козырька	т		0.284	18 525.91	5 261	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.1136	252.654	29	
145. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	103.55	29.4082	166.250	4 889	
145. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.04544	951.88	43	
			(1)			276.63	13	
145. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.06816	1 080.04	74	
			(1)			236.67	16	
145. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.7	0.1988	3.25	1	
145. 6.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3.74	1.06216	116.66	124	
145. 7.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.4	0.1136	51.61	6	
145. 8.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.1278	48.38	6	
145. 9.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0036	0.0010224	63 833.09	65	
145. 10.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00055096	56 858.79	31	
145. 11.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00008804	75 972.52	7	
145. 12.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001704	90 920.75	15	
		Накладные расходы				81%	3 984	
		Сметная прибыль				72%	3 541	
		Всего с НР и СП					12 786	
	
146.	07.2.07.12-0011	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.284	119 677.43	33 988	
	
147.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.2	2 233.44	447	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.004	221.300	1	
147. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	1.062	206.910	220	
147. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.002	11.72		
147. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	1 052.49	2	
			(1)			205.93		
147. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
147. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.224	20.00	4	
147. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0024	75 972.52	182	
147. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0004	89 619.66	36	
		Накладные расходы				81%	179	
		Сметная прибыль				60%	133	
		Всего с НР и СП					759	
	
148.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.2	2 706.43	541	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.004	221.300	1	
148. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.766	176.450	135	
148. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.002	11.72		
148. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	1 052.49	2	
			(1)			205.93		
148. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
148. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.13	20.00	3	
148. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0038	99 822.46	379	
148. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00028	71 114.10	20	
		Накладные расходы				81%	110	
		Сметная прибыль				60%	82	
		Всего с НР и СП					733	
	
149.	ГЭСН 09-03-022-04 
(прим.)	Монтаж покрытий козырька  из поликарбонатных листов	100 м2		0.268	42 192.89	11 308	
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.5	4.958	275.356	1 365	
149. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	113.01	30.28668	182.740	5 535	
149. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.33	0.08844	951.88	84	
			(1)			276.63	24	
149. 4.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	17.58	4.71144	1 161.69	5 473	
			(1)			276.63	1 303	
149. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.15812	1 080.04	171	
			(1)			236.67	37	
149. 6.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.001	0.000268	88 866.67	24	
149. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000268	61 618.16		
149. 8.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00008308	75 972.52	6	
149. 9.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001608	90 920.75	15	
		Накладные расходы				81%	5 589	
		Сметная прибыль				72%	4 968	
		Всего с НР и СП					21 865	
	
150.	С11.3-03.19-0017	Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 10,0 мм, бесцветная	м2		26.8	413.80	11 090	
		Поправки: М: =413.80	
	
151.	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т		0.000306	185 110.09	57	
	
152.	ГЭСНр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		39.01	390.13	15 219	
		Объем: 1667*0.012*1.8+2*1.5						
152. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	40.1803	139.710	5 614	
152. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	7.802	1 231.15	9 605	
		Накладные расходы				78%	4 379	
		Сметная прибыль				50%	2 807	
		Всего с НР и СП					22 405	
	
153.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		84.21	528.11	44 472	
		Объем: 39.01+1581*0.012*1.8+6.1*1.5+0.95*2						
	
154.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		84.21	271.77	22 886	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 471 034	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					15 099	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 115, 116, 118)					10 044	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 115, 116, 118)					6 872	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					32 015	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 199 175	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					362 716	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 55, 56, 63, 68, 69, 80, 81, 101, 102, 131, 132; %=106 - по стр. 57; %=110 - по стр. 59, 73, 95; %=81 - по стр. 61, 62, 93, 94, 143, 144, 147, 148; %=95 - по стр. 66, 67, 97, 98, 108, 110, 111, 113, 121, 125, 127, 129; %=72 - по стр. 70, 71; %=111 - по стр. 74, 76, 78, 85, 87, 136, 138; %=76 - по стр. 90, 140; %=140 - по стр. 91, 141; %=86 - по стр. 103, 106; %=80 - по стр. 109, 120; %=79 - по стр. 119, 123, 124; %=78 - по стр. 152)					621 563	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55, 56, 61-63, 68, 69, 80, 81, 90, 93, 94, 101, 102, 131, 132, 140, 143, 144, 147, 148; %=54 - по стр. 57; %=68 - по стр. 59, 73, 95; %=47 - по стр. 66, 67, 97, 98, 108, 110, 111, 113, 121, 125, 127, 129; %=38 - по стр. 70, 71; %=64 - по стр. 74, 76, 78, 85, 87, 136, 138; %=85 - по стр. 91, 141; %=70 - по стр. 103, 106; %=50 - по стр. 109, 119, 120, 123, 124, 152)					333 241	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 153 979	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					184 560	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 64, 82, 133, 145, 149)					20 061	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 64, 82, 133, 145, 149)					17 832	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					222 453	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 466	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 88)					788	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 88)					486	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 740	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					67 734	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					67 734	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 481 921	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	53 113	
	Итого со строительным контролем					2 535 034	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	50 701	
	Итого с непредвиденными расходами					2 585 735	
	НДС 20%				20	517 147	
	ВСЕГО С НДС					3 102 882	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					6 055 081	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					96 193	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					63 888	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 15, 17, 115, 116, 118)					24 859	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 15, 17, 115, 116, 118)					17 009	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					138 061	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 693 346	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 423 907	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 59, 73, 95; %=78 - по стр. 4, 5, 152; %=99 - по стр. 6, 18, 55, 56, 63, 68, 69, 80, 81, 101, 102, 131, 132; %=86 - по стр. 7, 10, 43, 103, 106; %=95 - по стр. 12, 26, 29, 46, 48, 52, 66, 67, 97, 98, 108, 110, 111, 113, 121, 125, 127, 129; %=85 - по стр. 14; %=106 - по стр. 19, 21, 57; %=83 - по стр. 23, 41; %=81 - по стр. 37, 39, 61, 62, 93, 94, 143, 144, 147, 148; %=115 - по стр. 40; %=80 - по стр. 42, 109, 120; %=79 - по стр. 49, 119, 123, 124; %=72 - по стр. 70, 71; %=111 - по стр. 74, 76, 78, 85, 87, 136, 138; %=76 - по стр. 90, 140; %=140 - по стр. 91, 141)					2 290 191	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 59, 73, 95; %=50 - по стр. 4, 5, 42, 49, 109, 119, 120, 123, 124, 152; %=60 - по стр. 6, 18, 37, 39, 55, 56, 61-63, 68, 69, 80, 81, 90, 93, 94, 101, 102, 131, 132, 140, 143, 144, 147, 148; %=70 - по стр. 7, 10, 43, 103, 106; %=47 - по стр. 12, 26, 29, 46, 48, 52, 66, 67, 97, 98, 108, 110, 111, 113, 121, 125, 127, 129; %=65 - по стр. 14, 23, 41; %=54 - по стр. 19, 21, 57; %=71 - по стр. 40; %=38 - по стр. 70, 71; %=64 - по стр. 74, 76, 78, 85, 87, 136, 138; %=85 - по стр. 91, 141)					1 221 767	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 205 304	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					185 559	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 64, 82, 133, 145, 149)					20 061	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 64, 82, 133, 145, 149)					17 832	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					223 452	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 249	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 32, 35, 88; %=74 - по стр. 34)					5 813	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 32, 35, 88; %=50 - по стр. 34)					3 649	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					21 711	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					67 734	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					67 734	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					9 656 262	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	206 644	
	Итого со строительным контролем					9 862 906	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	197 258	
	Итого с непредвиденными расходами					10 060 164	
	НДС 20%				20	2 012 033	
	ВСЕГО С НДС					12 072 197	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)