«СОГЛАСОВАНО»	           «УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ « КР МКД »	   Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»  	
		
_________ / С.Б.Русович/	________________ /О.Б. Манойло/	
		
«___»____________ 2018г.	«______»_______________2018г.	

	
                               В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт подвала, лестниц многоквартирного дома №50-56, ул. Беговая, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
1.	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.	0.72	
2.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.2657	
3.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.152	
4.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.6	
5.	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0.6	
6.	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2	0.37	
7.	Устройство покрытий лестничных площадок: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0.37	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.76	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	14.06	
10.	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 мест	0.06	
11.	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	100 мест	0.08	
12.	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" ( площадки=31,68м2, поручень=14,9м2, ограждение=63,6м2, плинтус =3,52м2, косоуры=17,26м2 )	100 м2	1.3096	
13.	Тиккурила Бетолюкс Аква водоразбавляемая краска для пола полуглянцевая	л	18.7086	
14.	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев (лестничного ограждения)	м3	0.12	
15.	Установка элементов каркаса: из брусьев (лестничного ограждения)	м3	0.12	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
16.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.048	
17.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.048	
18.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	4.8	
19.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0.16	
20.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.16	
21.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.08	
22.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.16	
	РЕМОНТ СТЕН	
23.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	7.5	
24.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	5	
25.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	7.5	
26.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	97.5	
27.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	7.5	
28.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	7.5	
29.	Купорос медный марки: А	т	-0.0075	
30.	Борей DT- "Анти-Плесень"	л	187.5	
31.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	7.5	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
32.	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных	100 м2	0.7	
33.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.7	
34.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	9.1	
35.	Очистка поверхности щетками (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура)	м2	16	
36.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балки, арматура)	100 м2	0.16	
37.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балки, арматура)	100 м2	0.16	
38.	Заделка трещин в армокирпичном перекрытии: цементным раствором	10 м	8	
39.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.16	
40.	Устройство основания под штукатурку по сетке	100 м2	0.7	
41.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.175	
42.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-77	
43.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2	77	
44.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2	0.7	
45.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.7	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
46.	Разборка бетонных оснований под полы	м3	21	
47.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	46.2	
48.	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3	0.7	
49.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	17.5	
50.	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	17.85	
51.	Устройство переходного бортика	100 м	3.5	
52.	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	3.5	
53.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	3.5	
54.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.35	
55.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	350	
56.	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	3.5	
57.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (до 50мм)	100 м2	3.5	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
58.	Демонтаж стальных уголков	100 м	0.528	
59.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.2	
60.	Монтаж стальных уголков	100 м	0.528	
61.	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	0.1674	
62.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 6 мм	100 шт.	2.11	
63.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 (до 40мм)	100 шт.	-2.11	
64.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.	0.211	
	Сопутствующие работы	
65.	Демонтаж:  электропроводки	100 м	0.4	
66.	Демонтаж: выключателей	100 шт.	0.04	
67.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.04	
68.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.4	
69.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м	40.8	
70.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.4	
71.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением типа:  ВВГнг(А) -LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0408	
72.	Распределительная коробка IP44	10 шт.	1.2	
73.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.08	
74.	Светильники потолочные  типа: НПП 03-100-001-МУ3	шт.	8	
75.	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.	0.8	
76.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
77.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.4	
78.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	82.256	
79.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	82.256	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ « КР МКД»                     М.В. Ардашева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ « КР МКД»              О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)