«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект: Потемкина 8-12	2	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт подвальных помещений МКД №8-12 по ул. Потемкина	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Полы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.2	
2.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм)	100 м3 грунта	0.2	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	74	
4.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	74	
5.	Устройство подстилающих слоев гравийных (40 мм)	1 м3 подстилающего слоя	8	
6.	Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм)	1 м3 подстилающего слоя	20	
7.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	20.4	
8.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой с устройством примыкания	100 м2 изолируемой поверхности	2	
9.	Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм)	1 т	0.4	
10.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2	
11.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм)	100 м2 стяжки	2	
12.	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	2	
13.	Устройство бетонного сапожка	1 м3 подстилающего слоя	2.36	
14.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.06	
	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция наружной стены	
	
15.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка + входы в подъезд)	100 м3 конструкций	0.091	
16.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.104	
17.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	19.11	
18.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	19.11	
19.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.324	
20.	Устройство подстилающих слоев щебеночных (100 мм)	1 м3 подстилающего слоя	10.4	
21.	Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм)	1 м3 подстилающего слоя	10.4	
	
	Раздел 3.  Прочие работы	
	
22.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	6	
23.	Покрытие поверхностей средством для удаления плесени за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4	
24.	Средство для удаления плесени типа "Dufa Schimmelentferner"	кг	52	
25.	Покрытие поверхностей  средством для удаления плесени за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2	
26.	Средство для удаления плесени типа "Dufa Schimmelentferner"	кг	26	
27.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.5	
28.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4	
29.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	4	
30.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (продухи)	100 отверстий	0.1	
31.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	10	
32.	Решетки жалюзийные вентиляционные 0,2мх0,2м	шт.	10	
33.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.057	
34.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.7	
35.	Блок металлический дверной	м2	5.7	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)