«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Энгельса,4	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Энгельса, 4	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  АВТОСТОЯНКА	
	
1.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.05653	
2.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	90.448	
3.	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.05653	
4.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.24054	
5.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.4594	
6.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.12027	
7.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.04554	
8.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.64508	
9.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	11.385	
10.	Плитка тротуарная (типа "Кирпич") 200*100*80 серая	м2	116.127	
11.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.08	
12.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	8	
13.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.23	
14.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.004554	
15.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.16702	
16.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	23	
17.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.566	
18.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.566	
19.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.00216	
20.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.00072	
21.	Обетонирование стоек металлических конструкций (детские качели)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00144	
22.	Демонтаж металлических конструкций (детские качели)	1 т конструкций	0.085	
23.	Монтаж металлических конструкций (детские качели)	1 т конструкций	0.085	
	
	Раздел 2.  ТРОТУАР	
	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00654	
25.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	10.464	
26.	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.00654	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.044	
28.	Песок природный для строительных работ средний	м3	4.84	
29.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.011	
30.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.122	
31.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	2.2	
32.	Плитка тротуарная (типа "Кирпич") 200*100*60 серая	м2	22.44	
33.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.3	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.00594	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.5222	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	30	

Составил:	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                                                                Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)