«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 182 347	руб.	Смета на сумму:	4 182 347	руб.	
Директор МКУ «КР МКД» 	Директор ООО «Центр»	
		
____________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.Ф. Федоров/	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
	                                                                                    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на ллагоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 89 по ул.Беланова г.Калининграда	
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
Сметная стоимость:	4 182.347	тыс. руб.	
монтажных работ:	17.940	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.798	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	348.266	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	
		Раздел 1.  ул.Беланова 89	
	
		Демонтажные работы	
1.	1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.263	35 033.99	9 214	
			Объем: 375*0.07						
	1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	4.43155	293.690	1 302	
	1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	20.44036	166.870	3 411	
	1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.18613	1 040.11	1 234	
				(1)			293.69	348	
	1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	3.24542	1 402.64	4 552	
				(1)			293.69	953	
	1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.52074	33.02	17	
			Накладные расходы				104%	4 902	
			Сметная прибыль				60%	2 828	
			Всего с НР и СП					16 943	
	
2.	2.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3		0.154	35 033.99	5 395	
			Объем: 385*0.04						
	2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	2.5949	293.690	762	
	2. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	11.96888	166.870	1 997	
	2. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.69454	1 040.11	722	
				(1)			293.69	204	
	2. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.90036	1 402.64	2 666	
				(1)			293.69	558	
	2. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.30492	33.02	10	
			Накладные расходы				104%	2 869	
			Сметная прибыль				60%	1 655	
			Всего с НР и СП					9 920	
	
3.	3.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		3.63	17 585.60	63 836	
			Объем: 134+229						
	3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	34.122	218.640	7 460	
	3. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	247.7838	178.290	44 177	
	3. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	34.122	548.61	18 720	
				(1)			218.64	7 460	
	3. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	102.366	9.17	939	
			Накладные расходы				104%	53 702	
			Сметная прибыль				60%	30 982	
			Всего с НР и СП					148 521	
	
4.	4.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж металлических конструкций (столба)	т		0.3	8 953.50	2 686	
			Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	1.2243	292.797	358	
	4. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	6.7977	194.020	1 319	
	4. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.0147	1 887.22	28	
				(1)			334.48	5	
	4. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0252	963.73	24	
				(1)			293.69	7	
	4. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	1.1445	888.41	1 017	
				(1)			293.69	336	
	4. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.2016	9.06	2	
	4. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.0399	1 140.64	46	
				(1)			251.27	10	
	4. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.3528	3.20	1	
	4. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	2.0202	123.69	250	
			Накладные расходы				90%	1 509	
			Сметная прибыль				72%	1 207	
			Всего с НР и СП					5 403	
	
5.	5.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		96.4	44.94	4 332	
			Объем: (26.3+15.4)*1.8+(134*0.3*0.15*2.2+229*0.2*0.08*2.2)						
	
6.	6.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		96.4	278.84	26 880	
			Объем: (26.3+15.4)*1.8+(134*0.3*0.15*2.2+229*0.2*0.08*2.2)						
	
		Монтажные работы	
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
7.	7.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.187	57 706.18	10 791	
			Объем: 467*0.4						
	7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	8.15694	293.690	2 396	
	7. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.81996	160.940	454	
	7. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.93358	1 040.11	2 011	
				(1)			293.69	568	
	7. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	6.22336	1 335.99	8 314	
				(1)			293.69	1 828	
	7. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00748	1 567.96	12	
			Накладные расходы				95%	2 708	
			Сметная прибыль				43%	1 226	
			Всего с НР и СП					14 724	
	
8.	8.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		299.2	160.69	48 078	
			Объем: 187*1.6						
	
9.	9.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.934	19 907.70	18 594	
			Объем: 467*0.2						
	9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	12.96392	278.220	3 607	
	9. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	14.68248	165.390	2 428	
	9. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.65318	1 668.59	2 758	
				(1)			293.69	486	
	9. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.00686	1 014.39	4 065	
				(1)			218.64	876	
	9. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	6.61272	1 308.98	8 656	
				(1)			313.27	2 072	
	9. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.69116	853.18	590	
				(1)			251.27	174	
	9. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	4.67	20.74	97	
			Накладные расходы				142%	8 570	
			Сметная прибыль				81%	4 888	
			Всего с НР и СП					32 052	
	
10.	10.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		102.74	547.69	56 270	
			Объем: 93.4*1.10						
	
11.	11.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.467	24 159.97	11 283	
	11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	9.79299	290.008	2 840	
	11. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	13.87457	176.510	2 449	
	11. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.56507	1 040.11	588	
				(1)			293.69	166	
	11. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.59776	1 668.59	997	
				(1)			293.69	176	
	11. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.40972	745.76	1 797	
				(1)			293.69	708	
	11. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.0162	855.34	3 435	
				(1)			293.69	1 180	
	11. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.3543	774.55	1 049	
				(1)			293.69	398	
	11. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.84994	853.18	725	
				(1)			251.27	214	
	11. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	11.675	20.74	242	
			Накладные расходы				142%	7 510	
			Сметная прибыль				81%	4 284	
			Всего с НР и СП					23 077	
	
12.	12.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2		0.467	1 859.98	869	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.0741	293.690	315	
	12. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.2335	745.76	174	
				(1)			293.69	69	
	12. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.53705	855.34	459	
				(1)			293.69	158	
	12. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.30355	774.55	235	
				(1)			293.69	89	
			Накладные расходы				142%	447	
			Сметная прибыль				81%	255	
			Всего с НР и СП					1 571	
	
13.	13.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		116.75	2 280.66	266 267	
			Объем: 467*0.2*1.25						
			Поправки: М: =2280.66	
	
14.	14.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.374	434.92	163	
			Объем: 467*0.8/1000						
	14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.24684	234.955	58	
	14. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.12342	1 317.95	163	
				(2)			469.91	58	
			Накладные расходы				142%	82	
			Сметная прибыль				81%	47	
			Всего с НР и СП					292	
	
15.	15.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.385	18 365.67	7 071	
			Объем: (0.3736)*1.03						
	
16.	16.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.467	25 059.09	11 703	
	16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	8.90102	299.087	2 662	
	16. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	17.8861	198.760	3 555	
	16. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.48973	1 375.12	2 049	
				(1)			313.27	467	
	16. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6538	19.29	13	
	16. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.84932	591.92	1 095	
				(1)			251.27	465	
	16. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.37517	865.81	4 654	
				(1)			313.27	1 684	
	16. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.18213	853.18	155	
				(1)			251.27	46	
	16. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00467	1 140.64	5	
				(1)			251.27	1	
	16. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0934	20.74	2	
	16. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0028954	60 512.22	175	
			Накладные расходы				142%	8 828	
			Сметная прибыль				81%	5 036	
			Всего с НР и СП					25 567	
	
17.	17.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.005	26 734.74	134	
			Объем: (0.467)*0.0108						
	
18.	18.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		43.2	3 250.03	140 401	
			Объем: (0.467)*92.5						
			Поправки: М: =3250.03	
	
19.	19.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2		0.467	42.34	20	
			Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	19. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.08406	198.760	17	
	19. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.15878	19.29	3	
			Накладные расходы				142%	24	
			Сметная прибыль				81%	14	
			Всего с НР и СП					58	
	
20.	20.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.002	26 734.74	53	
			Объем: (0.467)*0.0014						
			Начисления: Н48= 2	
	
21.	21.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		10.834	3 250.03	35 211	
			Объем: (0.467)*11.6						
			Поправки: М: =3250.03	
			Начисления: Н48= 2	
	
22.	22.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.14	434.92	61	
			Объем: 467*0.3/1000						
	22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.0924	234.955	22	
	22. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.0462	1 317.95	61	
				(2)			469.91	22	
			Накладные расходы				142%	31	
			Сметная прибыль				81%	18	
			Всего с НР и СП					110	
	
23.	23.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.144	18 365.67	2 645	
			Объем: (0.1401)*1.03						
	
24.	24.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.467	26 227.95	12 248	
	24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	8.92904	299.004	2 670	
	24. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	17.8861	198.760	3 555	
	24. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01401	963.73	14	
				(1)			293.69	4	
	24. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.48973	1 375.12	2 049	
				(1)			313.27	467	
	24. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6538	19.29	13	
	24. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.84932	591.92	1 095	
				(1)			251.27	465	
	24. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.37517	865.81	4 654	
				(1)			313.27	1 684	
	24. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.18213	853.18	155	
				(1)			251.27	46	
	24. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01868	1 140.64	21	
				(1)			251.27	5	
	24. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0934	20.74	2	
	24. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0028954	60 512.22	175	
	24. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.07005	7 371.49	516	
			Накладные расходы				142%	8 840	
			Сметная прибыль				81%	5 042	
			Всего с НР и СП					26 130	
	
25.	25.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.005	26 734.74	134	
			Объем: (0.467)*0.0108						
	
26.	26.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		45.112	4 028.20	181 720	
			Объем: (0.467)*96.6						
			Поправки: М: =4028.20	
	
		Установка бортовых камней	
27.	27.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01962	57 706.18	1 132	
			Объем: (218*0.3*0.3)						
	27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8558244	293.690	251	
	27. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2958696	160.940	48	
	27. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2028708	1 040.11	211	
				(1)			293.69	60	
	27. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6529536	1 335.99	872	
				(1)			293.69	192	
	27. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0007848	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	284	
			Сметная прибыль				43%	129	
			Всего с НР и СП					1 545	
	
28.	28.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		31.392	160.69	5 044	
			Объем: 19.62*1.6						
	
29.	29.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.131	19 907.70	2 608	
			Объем: (218*0.3*0.2)						
	29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.81828	278.220	506	
	29. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.05932	165.390	341	
	29. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.23187	1 668.59	387	
				(1)			293.69	68	
	29. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.56199	1 014.39	570	
				(1)			218.64	123	
	29. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.92748	1 308.98	1 214	
				(1)			313.27	291	
	29. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09694	853.18	83	
				(1)			251.27	24	
	29. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.655	20.74	14	
			Накладные расходы				142%	1 203	
			Сметная прибыль				81%	686	
			Всего с НР и СП					4 497	
	
30.	30.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14.41	547.69	7 892	
			Объем: 13.1*1.10						
	
31.	31.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.18	34 981.10	76 259	
	31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.5696	291.333	457	
	31. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	165.8544	174.440	28 932	
	31. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.4824	963.73	1 429	
				(1)			293.69	435	
	31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0872	1 140.64	99	
				(1)			251.27	22	
	31. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00218	64 026.11	140	
	31. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	12.862	3 407.28	43 824	
	31. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1308	3 182.16	416	
	31. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3706	3 828.46	1 419	
			Накладные расходы				142%	41 732	
			Сметная прибыль				81%	23 805	
			Всего с НР и СП					141 796	
	
32.	32.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		218	348.61	75 997	
			Объем: (2.18)*100.0						
	
		ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
33.	33.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		6	4 408.92	26 453	
	33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.3	251.270	75	
	33. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	10.44	168.500	1 759	
	33. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.3	1 140.64	342	
				(1)			251.27	75	
	33. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.048	2 076.79	100	
	33. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	36	673.68	24 252	
			Накладные расходы				104%	1 907	
			Сметная прибыль				60%	1 100	
			Всего с НР и СП					29 461	
	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
34.	34.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03348	57 706.18	1 932	
			Объем: 124*0.27						
	34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.4603976	293.690	429	
	34. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.5048784	160.940	81	
	34. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3461832	1 040.11	360	
				(1)			293.69	102	
	34. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.1142144	1 335.99	1 489	
				(1)			293.69	327	
	34. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0013392	1 567.96	2	
			Накладные расходы				95%	485	
			Сметная прибыль				43%	219	
			Всего с НР и СП					2 636	
	
35.	35.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		53.568	160.69	8 608	
			Объем: 33.48*1.6						
	
36.	36.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.161	19 907.70	3 205	
			Объем: 124*0.13						
	36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.23468	278.220	622	
	36. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.53092	165.390	419	
	36. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.28497	1 668.59	475	
				(1)			293.69	84	
	36. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.69069	1 014.39	701	
				(1)			218.64	151	
	36. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.13988	1 308.98	1 492	
				(1)			313.27	357	
	36. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11914	853.18	102	
				(1)			251.27	30	
	36. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.805	20.74	17	
			Накладные расходы				142%	1 478	
			Сметная прибыль				81%	843	
			Всего с НР и СП					5 526	
	
37.	37.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.71	547.69	9 700	
			Объем: 16.1*1.10						
	
38.	38.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.124	24 159.97	2 996	
	38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.60028	290.008	754	
	38. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.68404	176.510	650	
	38. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.15004	1 040.11	156	
				(1)			293.69	44	
	38. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.15872	1 668.59	265	
				(1)			293.69	47	
	38. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.63984	745.76	477	
				(1)			293.69	188	
	38. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.0664	855.34	912	
				(1)			293.69	313	
	38. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3596	774.55	279	
				(1)			293.69	106	
	38. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.22568	853.18	193	
				(1)			251.27	57	
	38. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.1	20.74	64	
			Накладные расходы				142%	1 994	
			Сметная прибыль				81%	1 137	
			Всего с НР и СП					6 127	
	
39.	39.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.124	1 859.98	-231	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.2852	293.690	-84	
	39. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.062	745.76	-46	
				(1)			293.69	-18	
	39. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.1426	855.34	-122	
				(1)			293.69	-42	
	39. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0806	774.55	-62	
				(1)			293.69	-24	
			Накладные расходы				142%	-119	
			Сметная прибыль				81%	-68	
			Всего с НР и СП					-418	
	
40.	40.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		15.5	2 284.68	35 413	
			Объем: 124*0.1*1.25						
			Поправки: М: =2284.68	
	
41.	41.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0496	5 622.43	279	
			Объем: 124*0.04						
	41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.244528	233.102	57	
	41. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04712	1 668.59	79	
				(1)			293.69	14	
	41. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.197408	1 014.39	200	
				(1)			218.64	43	
			Накладные расходы				142%	81	
			Сметная прибыль				81%	46	
			Всего с НР и СП					406	
	
42.	42.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		5.059	2 381.97	12 050	
			Объем: (0.0496)*102.0						
	
43.	43.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		12.4	2 506.70	31 083	
	43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.116	240.393	268	
	43. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	146.32	201.580	29 495	
	43. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.372	1 014.39	377	
				(1)			218.64	81	
	43. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.068	11.01	78	
	43. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.372	853.18	317	
				(1)			251.27	93	
	43. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.372	1 140.64	424	
				(1)			251.27	93	
	43. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.48	20.74	51	
	43. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.62	547.69	340	
			Накладные расходы				142%	42 263	
			Сметная прибыль				81%	24 108	
			Всего с НР и СП					97 454	
	
44.	44.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		63.24	440.00	27 826	
			Объем: 62*1.02						
			Поправки: М: =440	
	
45.	45.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		63.24	390.00	24 664	
			Объем: 62*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
46.	46.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.026	57 706.18	1 500	
			Объем: 102*0.25						
	46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.13412	293.690	333	
	46. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.39208	160.940	63	
	46. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.26884	1 040.11	280	
				(1)			293.69	79	
	46. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.86528	1 335.99	1 156	
				(1)			293.69	254	
	46. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00104	1 567.96	2	
			Накладные расходы				95%	376	
			Сметная прибыль				43%	170	
			Всего с НР и СП					2 046	
	
47.	47.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		41.6	160.69	6 685	
			Объем: 26*1.6						
	
48.	48.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.204	19 907.70	4 061	
			Объем: 102*0.2						
	48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.83152	278.220	788	
	48. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.20688	165.390	530	
	48. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.36108	1 668.59	602	
				(1)			293.69	106	
	48. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.87516	1 014.39	888	
				(1)			218.64	191	
	48. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.44432	1 308.98	1 891	
				(1)			313.27	452	
	48. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.15096	853.18	129	
				(1)			251.27	38	
	48. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.02	20.74	21	
			Накладные расходы				142%	1 872	
			Сметная прибыль				81%	1 068	
			Всего с НР и СП					7 000	
	
49.	49.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		22.44	547.69	12 290	
			Объем: 20.4*1.10						
	
50.	50.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.051	5 622.43	287	
			Объем: 102*0.05						
	50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.25143	233.102	59	
	50. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04845	1 668.59	81	
				(1)			293.69	14	
	50. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.20298	1 014.39	206	
				(1)			218.64	44	
			Накладные расходы				142%	84	
			Сметная прибыль				81%	48	
			Всего с НР и СП					419	
	
51.	51.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		5.202	2 381.97	12 391	
			Объем: (0.051)*102.0						
	
52.	52.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		10.2	2 506.70	25 568	
	52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.918	240.393	221	
	52. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	120.36	201.580	24 262	
	52. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.306	1 014.39	310	
				(1)			218.64	67	
	52. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.814	11.01	64	
	52. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.306	853.18	261	
				(1)			251.27	77	
	52. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.306	1 140.64	349	
				(1)			251.27	77	
	52. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.04	20.74	42	
	52. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.51	547.69	279	
			Накладные расходы				142%	34 766	
			Сметная прибыль				81%	19 831	
			Всего с НР и СП					80 165	
	
53.	53.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		52.02	440.00	22 889	
			Объем: 51*1.02						
			Поправки: М: =440	
	
54.	54.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		52.02	390.00	20 288	
			Объем: 51*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		Установка бортовых камней	
55.	55.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00885	57 706.18	511	
			Объем: 158*0.2*0.28						
	55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.386037	293.690	113	
	55. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.133458	160.940	21	
	55. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.091509	1 040.11	95	
				(1)			293.69	27	
	55. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.294528	1 335.99	393	
				(1)			293.69	86	
	55. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000354	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	127	
			Сметная прибыль				43%	58	
			Всего с НР и СП					696	
	
56.	56.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		14.16	160.69	2 275	
			Объем: 8.85*1.6						
	
57.	57.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.044	19 907.70	876	
			Объем: (158*0.28*0.1)						
	57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.61072	278.220	170	
	57. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.69168	165.390	114	
	57. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07788	1 668.59	130	
				(1)			293.69	23	
	57. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.18876	1 014.39	191	
				(1)			218.64	41	
	57. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.31152	1 308.98	408	
				(1)			313.27	98	
	57. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03256	853.18	28	
				(1)			251.27	8	
	57. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.22	20.74	5	
			Накладные расходы				142%	403	
			Сметная прибыль				81%	230	
			Всего с НР и СП					1 509	
	
58.	58.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.84	547.69	2 651	
			Объем: 4.4*1.10						
	
59.	59.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.58	14 687.22	23 206	
	59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.1376	291.333	331	
	59. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	120.2064	174.440	20 969	
	59. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.0744	963.73	1 035	
				(1)			293.69	316	
	59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0632	1 140.64	72	
				(1)			251.27	16	
	59. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00158	64 026.11	101	
	59. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2686	3 828.46	1 028	
			Накладные расходы				142%	30 246	
			Сметная прибыль				81%	17 253	
			Всего с НР и СП					70 705	
	
60.	60.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.031	3 182.16	99	
			Объем: (1.58)*(0.06*0.33)						
	
61.	61.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		8.017	3 407.28	27 316	
			Объем: (1.58)*(5.9*0.86)						
	
62.	62.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		158	199.88	31 581	
			Объем: (1.58)*100.0						
	
		Скамейки, урны	
63.	63.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0054	45 063.20	243	
			Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*6						
	63. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.512	160.940	243	
			Накладные расходы				80%	194	
			Сметная прибыль				38%	92	
			Всего с НР и СП					530	
	
64.	64.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0054	8 278.23	45	
	64. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.289224	154.560	45	
			Накладные расходы				80%	36	
			Сметная прибыль				38%	17	
			Всего с НР и СП					98	
	
65.	65.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.864	160.69	139	
			Объем: 0.54*1.6						
	
66.	66.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0054	50 005.23	270	
	66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.097902	293.386	29	
	66. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.972	160.940	156	
	66. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0972	1 151.96	112	
				(1)			293.69	29	
	66. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.2592	3.09	1	
	66. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000702	1 140.64	1	
				(1)			251.27		
	66. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00108	20.74		
			Накладные расходы				105%	194	
			Сметная прибыль				55%	102	
			Всего с НР и СП					566	
	
67.	67.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.459	3 407.28	1 564	
			Объем: 0.0045*102						
	
68.	68.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.306	12 790.71	3 914	
			Объем: (51*6)/1000						
			Начисления: Н48= 0	
	68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.78398	292.797	522	
	68. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	9.90522	194.020	1 922	
	68. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.02142	1 887.22	40	
				(1)			334.48	7	
	68. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.03672	963.73	35	
				(1)			293.69	11	
	68. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.6677	888.41	1 482	
				(1)			293.69	490	
	68. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.29376	9.06	3	
	68. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.05814	1 140.64	66	
				(1)			251.27	15	
	68. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.51408	3.20	2	
	68. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.94372	123.69	364	
			Накладные расходы				90%	2 200	
			Сметная прибыль				72%	1 760	
			Всего с НР и СП					7 873	
	
69.	69.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		6	13 376.35	80 258	
	
70.	70.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		4	4 100.00	16 400	
			Поправки: М: =4100	
	
		Освещение с подключением к ВРУ МКД	
71.	71.	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.6	708.67	425	
			Начисления: Н17= 2	
	71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.012	272.480	3	
	71. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	1.692	194.020	328	
	71. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.006	963.73	6	
				(1)			293.69	2	
	71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.006	1 140.64	7	
				(1)			251.27	2	
	71. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.096	553.61	53	
	71. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.03	691.52	21	
	71. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.03	127.89	4	
			Накладные расходы				95%	314	
			Сметная прибыль				65%	215	
			Всего с НР и СП					955	
	
72.	72.	21.1.06.09-0151	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м		0.06	37 055.43	2 223	
	
73.	73.	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.6	3 483.40	2 090	
			Начисления: Н17= 2	
	73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.006	293.690	2	
	73. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	9.774	196.390	1 920	
	73. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.006	331.30	2	
				(1)			293.69	2	
	73. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.12	179.36	22	
	73. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.0006	181 037.68	109	
			Накладные расходы				95%	1 826	
			Сметная прибыль				65%	1 249	
			Всего с НР и СП					5 165	
	
74.	74.	20.2.05.04-0024	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	м		60	17.36	1 042	
	
75.	75.	ГЭСНм 08-03-596-03	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.		0.03	97 024.96	2 911	
			Начисления: Н17= 2	
	75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	96.42	2.8926	220.661	638	
	75. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	286.4	8.592	204.700	1 759	
	75. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.81	0.0543	963.73	52	
				(1)			293.69	16	
	75. 4.	91.06.06-042	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	92.8	2.784	276.71	770	
				(1)			218.64	609	
	75. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.81	0.0543	1 140.64	62	
				(1)			251.27	14	
	75. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.51	0.2553	47.30	12	
	75. 7.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.5	0.015	553.61	8	
	75. 8.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	5.2	0.156	68.29	11	
	75. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	38	1.14	102.35	117	
	75. 10.	14.4.03.17-0101	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.004	0.00012	213 290.78	26	
	75. 11.	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.02	0.0306	1 923.39	59	
			Накладные расходы				95%	2 277	
			Сметная прибыль				65%	1 558	
			Всего с НР и СП					6 746	
	
76.	76.	С37 цена поставщ.	Прожектор светодиоодный ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302	шт		3	1 050.00	3 150	
			Поправки: М: =1050	
	
77.	77.	ГЭСНм 08-03-575-01 
(прим)	Прибор или аппарат	шт.		3	235.90	708	
			Начисления: Н17= 2	
	77. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.12	3.36	204.700	688	
	77. 2.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.06	102.35	6	
			Накладные расходы				95%	654	
			Сметная прибыль				65%	447	
			Всего с НР и СП					1 809	
	
78.	78.	С37 цена поставщ.	Автоматический выключатель В6/2	шт		3	121.00	363	
			Поправки: М: =121	
	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
		Устройство гостевых парковок дворовой территории	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
79.	79.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.148	57 706.18	8 541	
			Объем: (328)*0.45						
	79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.45576	293.690	1 896	
	79. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.23184	160.940	359	
	79. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.53032	1 040.11	1 592	
				(1)			293.69	449	
	79. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.92544	1 335.99	6 580	
				(1)			293.69	1 447	
	79. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00592	1 567.96	9	
			Накладные расходы				95%	2 142	
			Сметная прибыль				43%	970	
			Всего с НР и СП					11 653	
	
80.	80.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		236.8	160.69	38 051	
			Объем: 148*1.6						
	
81.	81.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.656	19 907.70	13 059	
			Объем: (328)*0.2						
	81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	9.10528	278.220	2 533	
	81. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	10.31232	165.390	1 706	
	81. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.16112	1 668.59	1 937	
				(1)			293.69	341	
	81. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.81424	1 014.39	2 855	
				(1)			218.64	615	
	81. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.64448	1 308.98	6 080	
				(1)			313.27	1 455	
	81. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.48544	853.18	414	
				(1)			251.27	122	
	81. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.28	20.74	68	
			Накладные расходы				142%	6 019	
			Сметная прибыль				81%	3 434	
			Всего с НР и СП					22 512	
	
82.	82.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		72.16	547.69	39 521	
			Объем: 65.6*1.10						
	
83.	83.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.328	24 159.97	7 924	
	83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	6.87816	290.008	1 995	
	83. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	9.74488	176.510	1 720	
	83. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.39688	1 040.11	413	
				(1)			293.69	117	
	83. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.41984	1 668.59	701	
				(1)			293.69	123	
	83. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.69248	745.76	1 262	
				(1)			293.69	497	
	83. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.8208	855.34	2 413	
				(1)			293.69	828	
	83. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.9512	774.55	737	
				(1)			293.69	279	
	83. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.59696	853.18	509	
				(1)			251.27	150	
	83. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	8.2	20.74	170	
			Накладные расходы				142%	5 275	
			Сметная прибыль				81%	3 009	
			Всего с НР и СП					16 208	
	
84.	84.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.328	1 859.98	610	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.7544	293.690	222	
	84. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.164	745.76	122	
				(1)			293.69	48	
	84. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.3772	855.34	323	
				(1)			293.69	111	
	84. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.2132	774.55	165	
				(1)			293.69	63	
			Накладные расходы				142%	315	
			Сметная прибыль				81%	180	
			Всего с НР и СП					1 105	
	
85.	85.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		82	2 280.66	187 014	
			Объем: (328)*0.2*1.25						
			Поправки: М: =2280.66	
	
86.	86.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.164	5 622.43	922	
			Объем: 328*0.05						
	86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.80852	233.102	188	
	86. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1558	1 668.59	260	
				(1)			293.69	46	
	86. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.65272	1 014.39	662	
				(1)			218.64	143	
			Накладные расходы				142%	267	
			Сметная прибыль				81%	152	
			Всего с НР и СП					1 341	
	
87.	87.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		16.728	2 381.97	39 846	
			Объем: (0.164)*102.0						
	
88.	88.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		32.8	2 506.70	82 220	
	88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.952	240.393	710	
	88. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	387.04	201.580	78 020	
	88. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.984	1 014.39	998	
				(1)			218.64	215	
	88. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	18.696	11.01	206	
	88. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.984	853.18	840	
				(1)			251.27	247	
	88. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.984	1 140.64	1 122	
				(1)			251.27	247	
	88. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.56	20.74	136	
	88. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.64	547.69	898	
			Накладные расходы				142%	111 797	
			Сметная прибыль				81%	63 771	
			Всего с НР и СП					257 788	
	
89.	89.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		216.24	650.00	140 556	
			Объем: 212*1.02						
			Поправки: М: =650	
	
90.	90.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		118.32	480.00	56 794	
			Объем: 116*1.02						
			Поправки: М: =480	
	
91.	91.	ГЭСН 27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км		0.01	44 480.04	445	
			Объем: 10/1000						
	91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.0135	197.121	3	
	91. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0316	182.740	6	
	91. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0128	1 073.95	14	
				(1)			194.16	2	
	91. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0007	853.18	1	
				(1)			251.27		
	91. 5.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг	610	6.1	69.62	425	
			Накладные расходы				142%	13	
			Сметная прибыль				81%	7	
			Всего с НР и СП					465	
	
		Установка бортовых камней	
92.	92.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00738	57 706.18	426	
			Объем: (82*0.3*0.3)						
	92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3219156	293.690	95	
	92. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1112904	160.940	18	
	92. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0763092	1 040.11	79	
				(1)			293.69	22	
	92. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2456064	1 335.99	328	
				(1)			293.69	72	
	92. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002952	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	107	
			Сметная прибыль				43%	49	
			Всего с НР и СП					582	
	
93.	93.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		11.808	160.69	1 897	
			Объем: 7.38*1.6						
	
94.	94.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.049	19 907.70	975	
			Объем: (82*0.3*0.2)						
	94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.68012	278.220	189	
	94. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.77028	165.390	127	
	94. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.08673	1 668.59	145	
				(1)			293.69	25	
	94. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.21021	1 014.39	213	
				(1)			218.64	46	
	94. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.34692	1 308.98	454	
				(1)			313.27	109	
	94. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03626	853.18	31	
				(1)			251.27	9	
	94. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.245	20.74	5	
			Накладные расходы				142%	449	
			Сметная прибыль				81%	256	
			Всего с НР и СП					1 680	
	
95.	95.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.39	547.69	2 952	
			Объем: 4.9*1.10						
	
96.	96.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.82	34 981.10	28 685	
	96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5904	291.333	172	
	96. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	62.3856	174.440	10 883	
	96. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5576	963.73	537	
				(1)			293.69	164	
	96. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0328	1 140.64	37	
				(1)			251.27	8	
	96. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00082	64 026.11	53	
	96. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.838	3 407.28	16 484	
	96. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0492	3 182.16	157	
	96. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1394	3 828.46	534	
			Накладные расходы				142%	15 698	
			Сметная прибыль				81%	8 955	
			Всего с НР и СП					53 338	
	
97.	97.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		82	348.61	28 586	
			Объем: (0.82)*100.0						
	
		Детская-игровая площадка	
		Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
98.	98.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.1	32 966.81	3 297	
	98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	2.248	271.536	610	
	98. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	3.564	176.510	629	
	98. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.093	1 098.91	1 201	
				(1)			251.27	275	
	98. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.074	1 055.77	1 134	
				(1)			293.69	315	
	98. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.081	1 140.64	92	
				(1)			251.27	20	
	98. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	5.59	42.97	240	
			Накладные расходы				90%	1 115	
			Сметная прибыль				72%	892	
			Всего с НР и СП					5 304	
	
99.	99.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.634	3 407.28	2 160	
			Объем: 0.10*6.34						
	
100.	100.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт		10	600.00	6 000	
			Поправки: М: =600	
	
101.	101.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		0.9	1 565.08	1 409	
	101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.612	251.270	154	
	101. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	6.399	176.510	1 129	
	101. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.099	1 140.64	113	
				(1)			251.27	25	
	101. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	0.513	323.90	166	
				(1)			251.27	129	
			Накладные расходы				90%	1 155	
			Сметная прибыль				72%	924	
			Всего с НР и СП					3 487	
	
102.	102.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт		9	2 100.00	18 900	
			Поправки: М: =2100	
	
103.	103.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		10	210.00	2 100	
			Поправки: М: =210	
	
104.	104.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	180 209.35	1 802	
	104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	251.270	8	
	104. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	204.700	1 752	
	104. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	919.35	1	
				(1)			251.27		
	104. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	13.13	1	
	104. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 140.64	34	
				(1)			251.27	7	
	104. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	47.30	5	
	104. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	49 193.44	10	
	104. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 739.84		
			Накладные расходы				130%	2 288	
			Сметная прибыль				72%	1 267	
			Всего с НР и СП					5 357	
	
105.	105.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0002	2 739.84	-1	
			Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
106.	106.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 407.28	170	
			Объем: (0.01)*5.0						
	
107.	107.	С43 цена поставщ.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	12 000.00	12 000	
			Поправки: М: =12000	
	
		Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
108.	108.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.017	57 706.18	981	
			Объем: 69*0.25						
	108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.74154	293.690	218	
	108. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.25636	160.940	41	
	108. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.17578	1 040.11	183	
				(1)			293.69	52	
	108. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.56576	1 335.99	756	
				(1)			293.69	166	
	108. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00068	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	246	
			Сметная прибыль				43%	111	
			Всего с НР и СП					1 338	
	
109.	109.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.6	160.69	257	
			Объем: 1*1.6						
	
110.	110.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.104	19 907.70	2 070	
			Объем: 69*0.15						
	110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.44352	278.220	402	
	110. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.63488	165.390	270	
	110. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.18408	1 668.59	307	
				(1)			293.69	54	
	110. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.44616	1 014.39	453	
				(1)			218.64	98	
	110. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.73632	1 308.98	964	
				(1)			313.27	231	
	110. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07696	853.18	66	
				(1)			251.27	19	
	110. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.52	20.74	11	
			Накладные расходы				142%	954	
			Сметная прибыль				81%	544	
			Всего с НР и СП					3 569	
	
111.	111.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.44	547.69	6 266	
			Объем: 10.4*1.1						
	
112.	112.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		6.9	910.38	6 282	
			Объем: 69*0.1						
	112. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	25.254	172.950	4 368	
	112. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	3.312	3.09	10	
	112. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0138	132 002.35	1 822	
	112. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.415	20.74	50	
	112. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0069	4 637.18	32	
			Накладные расходы				123%	5 373	
			Сметная прибыль				64%	2 796	
			Всего с НР и СП					14 450	
	
113.	113.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		7.038	3 407.28	23 980	
			Объем: (6.9)*1.02						
	
114.	114.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.11	4 520.33	497	
			Объем: 69*1.596/1000						
	114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.0418	269.131	11	
	114. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	1.3904	182.740	254	
	114. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.0176	963.73	17	
				(1)			293.69	5	
	114. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0242	1 140.64	28	
				(1)			251.27	6	
	114. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00308	64 477.08	199	
			Накладные расходы				105%	278	
			Сметная прибыль				55%	146	
			Всего с НР и СП					921	
	
115.	115.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		69	97.42	6 722	
	
116.	116.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2		0.69	3 609.43	2 491	
	116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	0.5658	268.859	152	
	116. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	11.868	171.470	2 035	
	116. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.2346	331.30	78	
				(1)			293.69	69	
	116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.3312	1 140.64	378	
				(1)			251.27	83	
			Накладные расходы				123%	2 690	
			Сметная прибыль				64%	1 400	
			Всего с НР и СП					6 581	
	
117.	117.	С44 цена постав.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2		70.38	1 740.00	122 461	
			Объем: 69*1.02						
			Поправки: М: =1740	
	
118.	118.	С45 цена постав.	Полиуретановое связующее	кг		10.35	370.00	3 830	
			Объем: 69*0.15						
			Поправки: М: =370	
	
		Установка бортовых камней	
119.	119.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00129	57 706.18	74	
			Объем: 23*0.2*0.28						
	119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0562698	293.690	17	
	119. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0194532	160.940	3	
	119. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0133386	1 040.11	14	
				(1)			293.69	4	
	119. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0429312	1 335.99	57	
				(1)			293.69	13	
	119. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000516	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	19	
			Сметная прибыль				43%	9	
			Всего с НР и СП					102	
	
120.	120.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.064	160.69	332	
			Объем: 1.29*1.6						
	
121.	121.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.006	19 907.70	119	
			Объем: (23*0.28*0.1)						
	121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.08328	278.220	23	
	121. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.09432	165.390	16	
	121. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01062	1 668.59	18	
				(1)			293.69	3	
	121. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.02574	1 014.39	26	
				(1)			218.64	6	
	121. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04248	1 308.98	56	
				(1)			313.27	13	
	121. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00444	853.18	4	
				(1)			251.27	1	
	121. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.03	20.74	1	
			Накладные расходы				142%	55	
			Сметная прибыль				81%	32	
			Всего с НР и СП					206	
	
122.	122.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.66	547.69	361	
			Объем: 0.6*1.10						
	
123.	123.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.23	14 687.22	3 378	
	123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1656	291.333	48	
	123. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	17.4984	174.440	3 052	
	123. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1564	963.73	151	
				(1)			293.69	46	
	123. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0092	1 140.64	10	
				(1)			251.27	2	
	123. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00023	64 026.11	15	
	123. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0391	3 828.46	150	
			Накладные расходы				142%	4 402	
			Сметная прибыль				81%	2 511	
			Всего с НР и СП					10 291	
	
124.	124.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.005	3 182.16	16	
			Объем: (0.23)*(0.06*0.33)						
	
125.	125.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.167	3 407.28	3 976	
			Объем: (0.23)*(5.9*0.86)						
	
126.	126.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		23	199.88	4 597	
			Объем: (0.23)*100.0						
	
		Элементы детской игровой  площадки	
127.	127.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.01	45 063.20	451	
			Объем: (0.5*0.5*0.25)*16						
	127. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	2.8	160.940	451	
			Накладные расходы				80%	361	
			Сметная прибыль				38%	171	
			Всего с НР и СП					983	
	
128.	128.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.01	8 278.23	83	
	128. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.5356	154.560	83	
			Накладные расходы				80%	66	
			Сметная прибыль				38%	32	
			Всего с НР и СП					181	
	
129.	129.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.6	160.69	257	
			Объем: 1*1.6						
	
130.	130.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.016	157 996.21	2 528	
			Объем: (0.5*0.5*0.4)*16						
	130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.3152	290.336	92	
	130. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	9.57216	176.510	1 690	
	130. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.28176	1 151.96	325	
				(1)			293.69	83	
	130. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.01184	963.73	11	
				(1)			293.69	3	
	130. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00432	1 014.39	4	
				(1)			218.64	1	
	130. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.46656	13.13	6	
	130. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.01728	1 140.64	20	
				(1)			251.27	4	
	130. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.006784	20.74		
	130. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00048	64 026.11	31	
	130. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.001312	13 992.60	18	
	130. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0012192	53 733.21	66	
	130. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0112	6 776.43	76	
	130. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.0416	270.27	282	
			Накладные расходы				105%	1 871	
			Сметная прибыль				55%	980	
			Всего с НР и СП					5 379	
	
131.	131.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.632	3 407.28	5 561	
			Объем: 0.016*102						
	
132.	132.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т		0.53	12 790.71	6 779	
			Объем: (45+485)/1000						
			Начисления: Н48= 0	
	132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	3.0899	292.797	905	
	132. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	17.1561	194.020	3 329	
	132. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0371	1 887.22	70	
				(1)			334.48	12	
	132. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0636	963.73	61	
				(1)			293.69	19	
	132. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	2.8885	888.41	2 566	
				(1)			293.69	848	
	132. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.5088	9.06	5	
	132. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.1007	1 140.64	115	
				(1)			251.27	25	
	132. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.8904	3.20	3	
	132. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	5.0986	123.69	631	
			Накладные расходы				90%	3 811	
			Сметная прибыль				72%	3 048	
			Всего с НР и СП					13 638	
	
133.	133.	С15.1-02.07-1032	Качалка-балансир одинарная	шт.		1	17 633.19	17 633	
			Поправки: М: =17633.19	
	
134.	134.	С52 цена поставщ.	Детский игровой комплекс Н=1200 4310*4100*3165	шт		1	139 048.00	139 048	
			Поправки: М: =139048	
	
135.	135.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2	13 461.25	26 923	
	135. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	80	163.900	13 112	
	135. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	30	460.35	13 811	
			Накладные расходы				115%	15 079	
			Сметная прибыль				77%	10 096	
			Всего с НР и СП					52 098	
	
136.	136.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		2	4 109.25	8 218	
	136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	5.48	251.270	1 377	
	136. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	11.98	174.440	2 090	
	136. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	5.48	853.18	4 675	
				(1)			251.27	1 377	
	136. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	20	20.74	415	
	136. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	4	259.62	1 038	
			Накладные расходы				115%	3 987	
			Сметная прибыль				77%	2 670	
			Всего с НР и СП					14 875	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 702 220	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 399	
		. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 265	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 71, 73, 75, 77)					5 071	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 71, 73, 75, 77)					3 470	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 940	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 531 901	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					1 673 208	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 33; %=95 - по стр. 7, 27, 34, 46, 55, 79, 92, 108, 119; %=142 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 29, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59, 81, 83, 84, 86, 88, 91, 94, 96, 110, 121, 123; %=80 - по стр. 63, 64, 127, 128; %=105 - по стр. 66, 114, 130; %=130 - по стр. 104; %=123 - по стр. 112, 116; %=115 - по стр. 135, 136)					437 873	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 33; %=43 - по стр. 7, 27, 34, 46, 55, 79, 92, 108, 119; %=81 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 29, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59, 81, 83, 84, 86, 88, 91, 94, 96, 110, 121, 123; %=38 - по стр. 63, 64, 127, 128; %=55 - по стр. 66, 114, 130; %=72 - по стр. 104; %=64 - по стр. 112, 116; %=77 - по стр. 135, 136)					250 696	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 220 470	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 085	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 4, 68, 98, 101, 132)					9 789	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 4, 68, 98, 101, 132)					7 831	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					35 705	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					142 835	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					142 835	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 416 950	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	68 339	
		Итого с непредвиденными расходами					3 485 289	
		НДС 20%				20	697 058	
		ВСЕГО С НДС					4 182 347	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					452 733	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					261 997	
	
		.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					2 702 220	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 399	
		. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 265	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 71, 73, 75, 77)					5 071	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 71, 73, 75, 77)					3 470	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 940	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 531 901	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					1 673 208	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 33; %=95 - по стр. 7, 27, 34, 46, 55, 79, 92, 108, 119; %=142 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 29, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59, 81, 83, 84, 86, 88, 91, 94, 96, 110, 121, 123; %=80 - по стр. 63, 64, 127, 128; %=105 - по стр. 66, 114, 130; %=130 - по стр. 104; %=123 - по стр. 112, 116; %=115 - по стр. 135, 136)					437 873	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 33; %=43 - по стр. 7, 27, 34, 46, 55, 79, 92, 108, 119; %=81 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 29, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59, 81, 83, 84, 86, 88, 91, 94, 96, 110, 121, 123; %=38 - по стр. 63, 64, 127, 128; %=55 - по стр. 66, 114, 130; %=72 - по стр. 104; %=64 - по стр. 112, 116; %=77 - по стр. 135, 136)					250 696	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 220 470	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 085	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 4, 68, 98, 101, 132)					9 789	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 4, 68, 98, 101, 132)					7 831	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					35 705	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					142 835	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					142 835	
		. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					3 416 950	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	68 339	
		Итого с непредвиденными расходами					3 485 289	
		НДС 20%				20	697 058	
		ВСЕГО С НДС					4 182 347	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					452 733	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					261 997	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД":                           Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ "КР МКД":                               Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)